**Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց**

**Մարդատար մեքենա 1 հատ,**

Էլեկտրական մեքենա, ոչ ավելի վաղ, քան 2024 թվականի արտադրության, վազքը ոչ ավել, քան 200 կմ, ծրագրային լեզուն անգլերեն: Արտաքին նվազագույն չափսերը (ե/լ/բ) 4600մմ x 1875մմ x 1600մմ: Անիվային բազան առնվազն 2750մմ: Թափքը` քրոսսովեր, Ճանապարհային լուսածերպ առնվազն 140մմ, նստատեղերը 5, գույնը՝ սպիտակ: Շարժիչը էլեկտրական, փոխանցման տուփը ավտոմատ, մարտկոցը առնվազն 64 ԿՎտ, հզորությունը առնվազն 200 ձ/ուժ և 300 ն/մ, վազքը մեկ լիցքվորումով 520կմ կամ ավելի: Լիցքավորումը AC 220V, 10-90% առավելագույնը 9 ժամում: Թեթևաձույլ անվահեծեր առնվազն R18;

Նվազագույն համալրվածություն՝ LED լուսարձակներ; Սրահը – կաշեպատ; Երկգոտի կլիմատ կոնտրոլ; Կրուիզ-կոնտրոլ; Աուդիոհամակարգի ղեկավարում ղեկանիվից (Hands-free); Լույսի սենսոր; Կենտրոնական արմնկակալ բաժակակալներով; Նստատեղերի կառավարում; Ապակիների էլեկտրակառավարում; Էլեկտրակառավարվող և ծալվող կողային հայելիներ; Հեռակառավարման վահանակ; Հետնապակու տաքացուցիչ; Կենտրոնական փական; Բազմաֆունկցիոնալ (ինտելեկտուալ) բանալի; Շարժիչի մեկնարկը՝ Start/Stop համակարգով; Ավտոմատ վթարային արգելակման համակարգ (AEB); առջևի և հետևի բախման նախազգուշացման համակարգեր; Հետևի խաչաձև բախման ահազարգի և հետևի խաչաձև բախման արգելակման համակարգեր; Աուդիո միակցիչներ՝ USB – առնվազն 6 ձայնասփյուռ; 12 վոլտի համար նախատեսված առնվազն մեկ վարդակ; Bluetooth համակարգ; Հպումով սենսորային մոնիտոր առնվազն 12 դյույմ չափի; Անիվների ճնշման ցուցիչ (ABS); Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ (ESP); Կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ (TCS); Հակակողասահքային համակարգ (LDWS); Գծանշանների ճանաչման համակարգ; Ետևի և առջևի պարկտրոնիկ համակարգ; Շրջակա տեսադաշտի 360° և/կամ հետին տեսադաշտի տեսախցիկ; Անվտանգության բարձիկներ առնվազն 6 հատ; Առնվազն 1 հատ 32A լիցքավորիչի առկայություն, որը նախատեսված է մեքենան լիցքավորելու համար:

Երաշխիք՝ 3 տարի կամ 150.000կմ վազք որն ավելի շուտ վրա կհասնի (մարտկոց, շարժիչ, հիմնական դետալներ, տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում)

Երաշխիքային սպասարկման առնվազն մեկ սրահ, որը պետք է լինի Երևան քաղաքում կամ Երևանի քաղաքից առավելագույնը 20 կմ հեռավորությոն վրա:

Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրում: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով:

***Սույն ընթացակարգում հիմք են ընդունվում հետևյալ Վճարման պայմանները***

Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են և հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները ընդունելու օրվան հաջորդող 60 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում:

**Техническая спецификация - график закупок**

Легковой электромобиль 1 штука

Электромобиль, выпуска не ранее 2024 года, пробег не более 200 км, язык программирования английский. Внешние минимальные размеры (д/ш/в) – 4600мм х 1875мм х 1600мм. Колесная база не менее 2750мм. Кузов: кроссовер, дорожный просвет не менее 140мм, мест 5, цвет: белый. Двигатель электрический, коробка автомат, аккумулятор не менее 64 кВт, мощность не менее 200 л.с. и 300 Н/м, пробег на одном заряде 520 км или более. Зарядка переменного тока 220 В, 10–90 % максимум за 9 часов. Легкие диски не менее R18.

Минимальная комплектация: светодиодные фары; Салон-кожаная; Двухзонный климат-контроль; Круиз-контроль; Управление аудиосистемой с руля (громкая связь); Датчик освещенности; Центральная скамейка с подстаканниками; Управление сиденьями; Электроуправление окнами; Электропривод и складывающиеся боковые зеркала; Пульт дистанционного управления; Обогрев заднего стекла; Центральный клапан; Многофункциональная (умная) клавиша; Запуск двигателя с помощью системы Start/Stop; Автоматическая система экстренного торможения (АЕВ); системы предупреждения о переднем и заднем столкновении; Задняя система защиты от перекрестного столкновения и задняя тормозная система при перекрестном столкновении; Аудиоразъемы: USB – не менее 6 динамиков; Минимум одна розетка на 12 Вольт; система Bluetooth; Сенсорный монитор размером не менее 12 дюймов; Индикатор давления в колесах (ABS); Антиблокировочная система тормозов (ESP); Электронная система курсовой устойчивости (TCS); Система противоскольжения (LDWS); Система распознавания персонажей; Задний и передний парктроник; камера кругового обзора на 360° и/или камера заднего вида; Не менее 6 подушек безопасности; Наличие как минимум 1 зарядного устройства на 32А, предназначенного для зарядки автомобиля.

Гарантия: 3 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше (аккумулятор, двигатель, основные части, техническое и программное обслуживание).

Минимум один салон гарантийного обслуживания, который должен находиться в городе Ереван или на максимальном расстоянии 20 км от города Еревана.

Товар должен доставляться за 30 дней со дня вступления Договора в силу. Доставка товара осуществляется средствами Продавца по Адресу: Арменакян 108/4, г.Ереван.

***При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.***

Финансовые средства предусмотрены и будут предоставлятся в течении 60 дней, со дня принятия Товара в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.