*Հավելված 1*

*« » 202 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Արտադրող երկիր | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը |
|
| 1 | 09132200 | Բենզին ռեգուլյար |  | Բենզին ռեգուլյար տեսակի, Օկտանային թիվը 91, Խտությունը 150 C-ում` ոչ ավել 720-775կգ/մ3, Բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, ՀՀ կառավարության որոշում 16.06.2005թ. N 894-ն Տեխնիկական կանոնակարգ, վախենում է կրակից, հրավտանգ, Կապարի պարունակությունը՝ ոչ ավելի 0.005 գ/լ, մաքուր և պարզ, **Մատակարարումը՝ կտրոնային : Կտրոնները պետք է լինեն նոր , չօգտագործված:** | լիտր |  |  | 5000 |

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Առաքման վերջնաժամկետը մինչև 31.03.2025թ.:*

***Ծանոթություն 1***

Նշված քանակը առավելագույնն է*:* Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:

***Ծանոթություն 2* Մատակարարի բենզինի կտրոնները պետք է Հանրապետության Մեղրի, Կապան, Գորիս, Սիսիան և Երևան քաղաքներում ունենան սպասարկող բենզալցակայաններ:**

***Ծանոթություն 3******Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Приложение № 1*

*к Договору под кодом   
заключенному " " 202 г.*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. Окончательный срок поставки не может быть позднее 31 марта 2025 года.

**Познание 1**

Указанные количества являются максимальными.

**Познание 2** **Купоны должны быть новыми, неиспользованными.Талоны поставщика на бензин необходимо погашать на заправочных станциях, расположенных во всех городах республики.**

**Познание 3 Tовар доставляется поставщиком по одресу Сюникской область, г. Мегри, Горцарарнери 42 , в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа.**

1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Товар | | | | | | | | |
   | номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование предлагаемого им товара | страну происхождения | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | Общий объем |
   |
   | 1 | 09132200 | Бензин регулярного типа |  | Нечетное число определяется методом исследования, не менее 91. Не менее 81 автомобиля. Содержание свинца не превышает 5 мг / дм3. Плотность при температуре 15 0 С составляет 720-775 кг / м 3. Содержание серы не более 10 мг / кг. Объемная доля углеводов не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, углекислого газа - не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7%. Содержание щавелевой кислоты в оксидах - 3%, этаноле - 5%, изопропиловом спирте - 10%, изобутиловом спирте - 10%, триабутиловом спирте - 7%, эфире (C5 и выше) - 15%, других оксидах - , Безопасность, маркировка и упаковка утвержденный Решением N 1592-N от Правительства РА 11 ноября 2004 года. «Технический регламент на топливо для двигателей внутреннего сгорания», **Поставка, купон**. **Купоны должны быть новыми, неиспользованными.** | литр |  |  | 5000 |

   [↑](#footnote-ref-1)