|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 31521440 | տոնածառի լույսեր /Ամանորյա լեդ լույսերի շղթա՝ թարթող գնդիկներով տոնածառի/ | հատ | 20 | Նախատեսված է բացօթյա տարածքում տեղադրվող տոնածառի համար: Շղթա թարթող գնդիկներով: 1 հատի երկարությունը ոչ պակաս 30 մետրից, որոնք ունեն երկու կողմից շարունակական դառնալու հնարավորություն: Գնդիկների /LED լամպ/ քանակը 1 մետր երկարության վրա ոչ պակաս 4 հատից, գնդիկների տրամագիծը առնվազն 2 սմ: Պաշտպանության աստիճանը IP 54- IP 65: Լարումը 220 Վոլտ: Գույնը սպիտակ կամ դեղին /նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: | Елочные светильники /Елка с мигающими шарами/ | Предназначен для уличной елки. Цепочка со светящимися шариками. Длина 1 куска не менее 30 метров, которые имеют возможность стать непрерывными с обеих сторон. Количество шариков /светодиодная лампа/ не менее 4 на 1 метр длины, Диаметр шариков не менее 2 см. Степень защиты IP 54-IP 65. Цвет белый или желтый /предварительно согласовать с заказчиком/. |
| 2 | 31521440 | տոնածառի լույսեր /Ամանորյա լեդ լույսեր վարագույրի տեսքով/ | հատ | 30 | Նախատեսված է բացօթյա տարածքում փողոցների զարդարման նպատակով օգտագործման համար,: Շղթա վարագույրի տեսքով: 1 հատի երկարությունը ոչ պակաս 3 մետրից, վրայից վարագույրի տեսքով թափվող ցանցի յուրաքանչյուր թելիկի երկարությունը ոչ պակաս 2 մետրից, թելերի քանակը ոչ պակաս 20 հատ: Լույսերը ունեն երկու կողմից շարունակական դառնալու հնարավորություն: Վրան տեղադրված LED լամպերի իրաից հեռավորությունը 15-20 սմ: Պաշտպանության աստիճանը IP 54-ից մինչև IP 65: Լարումը 220 Վոլտ: Ջրակայուն: Գույնը սպիտակ կամ դեղին /նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: | Елочные гирлянды /Новогодние светодиодные гирлянды в виде занавески/ | Предназначен для наружной отделки улиц. Цепочка в виде занавески. Длина 1 штуки – не менее 3 метров, длина каждой нити сетки, ниспадающей в виде шторы – не менее 2 метров, количество нитей – не менее 20 штук. Свет имеет возможность становиться непрерывным с обеих сторон. Расстояние размещенных на нем светодиодных ламп от объекта составляет 15-20 см. Степень защиты от IP 54 до IP 65. Напряжение 220 Вольт. Водостойкий. Цвет белый или желтый /предварительно согласовать с заказчиком/. |
| 3 | 31521440 | տոնածառի լույսեր /Ամանորյա լեդ լույսեր վարագույրի տեսքով/ | հատ | 30 | Նախատեսված է բացօթյա տարածքում փողոցների զարդարման նպատակով օգտագործման համար,: Շղթա վարագույրի տեսքով: 1 հատի երկարությունը ոչ պակաս 3 մետրից, վրայից վարագույրի տեքով թափվող ցանցի յուրաքանչյուր թելիկի երկարությունը ոչ պակաս 3 մետրից, թելերի քանակը ոչ պակաս 20 հատ: Լույսերը ունեն երկու կողմից շարունակական դառնալու հնարավորություն: Վրան տեղադրված LED լամպերի իրաից հեռավորությունը 15-20 սմ: Պաշտպանության աստիճանը IP 54-ից մինչև IP 65: Լարումը 220 Վոլտ: Ջրակայուն: Գույնը սպիտակ կամ դեղին /նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: | Елочные гирлянды /Новогодние светодиодные гирлянды в виде занавески/ | Предназначен для наружной отделки улиц. Цепочка в виде занавески. Длина 1 штуки – не менее 3 метров, длина каждой нити сетки, ниспадающей в виде шторы – не менее 3 метров, количество нитей – не менее 20 штук. Свет имеет возможность становиться непрерывным с обеих сторон. Расстояние размещенных на нем светодиодных ламп от объекта составляет 15-20 см. Степень защиты от IP 54 до IP 65. Напряжение 220 Вольт. Водостойкий. Цвет белый или желтый /предварительно согласовать с заказчиком/. |
| 4 | 31521440 | տոնածառի լույսեր /Ամանորյա լեդ լույսեր վարագույրի տեսքով/ | հատ | 30 | Նախատեսված է բացօթյա տարածքում փողոցների զարդարման նպատակով օգտագործման համար,: Շղթա վարագույրի տեսքով: 1 հատի երկարությունը ոչ պակաս 6 մետրից, վրայից վարագույրի տեքով թափվող ցանցի յուրաքանչյուր թելիկի երկարությունը ոչ պակաս 3 մետրից, թելերի քանակը ոչ պակաս 40 հատ: Լույսերը ունեն երկու կողմից շարունակական դառնալու հնարավորություն: Վրան տեղադրված LED լամպերի իրաից հեռավորությունը 15-20 սմ: Պաշտպանության աստիճանը IP 54- IP 65: Լարումը 220 Վոլտ: Ջրակայուն: Գույնը սպիտակ կամ դեղին /նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: | Елочные гирлянды /Новогодние светодиодные гирлянды в виде занавески/ | Предназначен для наружной отделки улиц. Цепочка в виде занавески. Длина 1 штуки – не менее 6 метров, длина каждой нити сетки, ниспадающей в виде шторы – не менее 3 метров, количество нитей – не менее 40 штук. Свет имеет возможность становиться непрерывным с обеих сторон. Расстояние размещенных на нем светодиодных ламп от объекта составляет 15-20 см. Степень защиты от IP 54 до IP 65. Напряжение 220 Вольт. Водостойкий. Цвет белый или желтый /предварительно согласовать с заказчиком/. |
| 5 | 31521440 | տոնածառի լույսեր /Ամանորյա լեդ լույսեր/ | հատ | 30 | Նախատեսված է բացօթյա տարածքում փողոցների ձևավորման համար: Շղթա մալուխ (գոտի-լույս), որի 1 հատի երկարությունը ոչ պակաս 10 մետրից, վրան LED լամպերի քանակը ոչ պակաս 100 հատից, շղթան ունի երկու կողմից շարունակական դառնալու հնարավորություն: Պաշտպանության աստիճանը IP 54-ից մինչև IP 65: Լարումը 220 Վոլտ: Գույնը սպիտակ կամ դեղին /նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: | Рождественские светодиодные гирлянды | Предназначен для наружной отделки улиц. Цепной кабель (лента-светильник), длина которого не менее 10 метров, количество светодиодных светильников не менее 100, цепь имеет возможность становиться непрерывным с обеих сторон. Степень защиты от IP 54 до IP 65: Цвет белый или желтый /предварительно согласовать с заказчиком/. |
| 6 | 31521440 | տոնածառի լույսեր /Ամանորյա լեդ լույսեր/ | հատ | 20 | Նախատեսված է բացօթյա տարածքում փողոցների ձևավորման համար: Շղթա մալուխ (գոտի-լույս), որի 1 հատի երկարությունը ոչ պակաս 20 մետրից, վրան LED լամպերի քանակը ոչ պակաս 200 հատից, շղթան ունի երկու կողմից շարունակական դառնալու հնարավորություն: Պաշտպանության աստիճանը IP 54-ից մինչև IP 65: Լարումը 220 Վոլտ: Գույնը սպիտակ կամ դեղին /նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/: | Рождественские светодиодные гирлянды | Предназначен для наружной отделки улиц. Цепной кабель (лента-светильник), длина которого не менее 20 метров, количество светодиодных светильников не менее 200, цепь имеет возможность становиться непрерывным с обеих сторон. Степень защиты от IP 54 до IP 65: Напряжение 220 вольт. Цвет белый или желтый /предварительно согласовать с заказчиком/. |

* **Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է :**
* **Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:**
* **• Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.**
* **• Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.**

*\*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*