**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի  товар | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 35111130 | Ածխաթթվային կրակմարիչ  Огнетушитель  углекислотный | Տեսակը ОУ–1  Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 1,34 լ  Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 1-0,05 կգ  Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը` -40÷+50 0С  Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 2 մ  Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում` 5,88 ՄՊա  Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 6 վ  Կրակմարիչի բրուտտո քաշը` 4,5 կգ-ից ոչ ավելի է  Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի  ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը  Тип ОУ-1  Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 1,34 л  Масса заряда двуокиси углерода - 1-0,05 кг  Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя - -40÷+50 0С  Длина струи огнетушащего средства - не менее 2 м  Рабочее давление в корпусе при 200С - 5,88 МПа  Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 6 с  Масса брутто огнетушителя - не более 4,5 кг  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | հատ  шт | 10 | 10000 | 100000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 10 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացում**  В течение 60 дней с момента заключения договора |
| 2 | 35111130 | Ածխաթթվային կրակմարիչ  Огнетушитель  углекислотный | **Տեսակը ОУ–2**  Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 2,68 լ  Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 2,0-0,10 կգ  Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը` -40÷+50 0С  Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 2 մ  Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում` 5,88 ՄՊա  Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 6 վ  Կրակմարիչի բրուտտո քաշը` 7,7 կգ-ից ոչ ավել  Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի  ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը  **Тип ОУ-2**  Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 2,68 л  Масса заряда двуокиси углерода - 2,0-0,10 кг  Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя - -40÷+50 0С  Длина струи огнетушащего средства - не менее 2 м  Рабочее давление в корпусе при 200С - 5,8 МПа  Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 6 с  Масса брутто огнетушителя - не более 7,7 кг  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | հատ  шт | 10 | 10000 | 100000 | 10 |
| 3 | 35111130 | Ածխաթթվային կրակմարիչ  Огнетушитель  углекислотный | **Տեսակը ОУ–3**  Կրակմարիչի իրանի տարողությունը` ոչ պակաս 4,02 լ  Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3-0,15 կգ  Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը` -40÷+50 0С  Հրդեհամարման շթի երկարությունը` ոչ պակաս 3 մ  Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում` 5,88 ՄՊա  Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 8 վ  Ընդհանուր կշիռը՝ 10,5 կգ-ից ոչ ավելի է  Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 10 տարի  ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 կամ համարժեքը  **Тип ОУ-3**  Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 4,02 л  Масса заряда двуокиси углерода - 3-0,15 кг  Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя - -40÷+50 0С  Длина струи огнетушащего средства - не менее 3 м  Рабочее давление в корпусе при 200С - 5,88 МПа  Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 8 с  Масса брутто огнетушителя - не более 10,5 кг  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  ГОСТ Р 51057-2001 или аналог | հատ  шт | 30 | 13000 | 390000 | 30 |
| 4 | 35111130 | Փոշային  կրակմարիչ  Порошковый  огнетушитель | **Տեսակը ОП–4**  Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 4±0,2 կգ  Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ` 1,4±0,2 ՄՊա  Շթի երկարությունը` ոչ պակաս 3 մ  Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը` ոչ պակաս 10 վ  Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի  Ընդհանուր կշիռը՝ ոչ պակաս 5,4 կգ  ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001  **Тип ОП–4**  Масса заряда порошка - не менее 4±0,2 кг  Рабочее давление в корпусе - 1,4±0,2 МПа  Длина струи - 3 м  Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 10 с  Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет  Масса брутто огнетушителя - не менее 5,4 кг  ГОСТ Р 51057-2001 | հատ  шт | 30 | 4500 | 135000 | 30 |

**Ծանոթություն.**

1.Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր; Պետք է ունենան շահագործման հրահանգ, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ.-ից երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, не бывшей в употреблении, иметь сертификат качества или паспорт; Обязательно наличие инструкции по эксплуатации, год выпуска начиная с 2024 года, гарантийный срок не менее 12 месяцев.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  (CPV) | Ապրանքի անվանումը  Наименование товара | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\*  Выплаты планируется произвести в 2025 году.  по месяцам в том числе\* | | | |
| I | II | III | (ՀՀ դրամ)  Цена  (драм) |
|  | 35111130 | Ածխաթթվային կրակմարիչ  Огнетушитель  углекислотный | Հատ  шт | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 35111130 | Ածխաթթվային կրակմարիչ  Огнетушитель  углекислотный | Հատ  шт | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 35111130 | Ածխաթթվային կրակմարիչ  Огнетушитель  углекислотный | Հատ  шт | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 35111130 | Փոշային  կրակմարիչ  Порошковый  огнетушитель | Հատ  Шт | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Ծանոթություն.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:

**Примечание.**

- Необходимые для закупки финансовые средства предусмотрены соответствующими наименованиями опубликованного измененного и дополненного плана закупок ЗАО "ААЭК".

- Оплата будет осуществляться в драмах РА безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-приема в течение 30 рабочих дней.

- Суммы, подлежащие выплате, представляются в возрастающем порядке и в процентах, а при заключении договора вместо процентов необходимо указать конкретную сумму.