|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Անվանացանկ** | **Տեխնիկական բնութագիր** | |
|  | **Ι. ՄՍՈՒՐԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ** |  | |
|  | **Գրապահարան** | Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ։ Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած  2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենանմետաղական օվալաձև բռնակներ։Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։ Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ | |
|  |  | **ԶՈՒԳԱՐԱՆ** | |
|  | **Բջջակներ** | Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 х 150 х 1064 մմ ( Լ х Խ х Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 х 150 х 950 մմ ( Լ х Խ х Բ):  Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 х 150 х 140 մմ ( Լ х Խ х Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների անձնական փոքրիկ իրերի համար:  Բաց դարակների տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ։  Բջջակ պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 100 մմ։  Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  | **Զուգարանի թղթի ամրակ** | Պատից ամրացվող, պատրաստված է թաքնված ամրակներով, չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկից, խրոմապատված է, որը դիմացկուն է և հեշտ մաքրվող: Չափսերը և ձևը՝ ըստ նկարի: | |
|  | **Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար** | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:  Չափսերն են` 900 x 450 մմ x 900( Լ х Խ х Բ):  Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով:  Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:  Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով:  Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/։  Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ։  Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  |  | **Խմբասենյակի բուֆետային մաս** | |
|  | **Պահարան ներկառուցված**  **երկբնանի լվացարանով** | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:  Չափերը` 800 x 550 x 830 մմ (Ե х Լ х Բ), իսկ ներկառուցված երկբնանի լվացարանի(սիֆոնի առկայությունը պարտադիր է), չափսերը՝ 700 x 450 x 350 մմ (Ե хԼ х Խ), լվացարանը պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից:  Պահարանը դիմացից փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնք ամրացված են 2-ական ծխնիով և ունեն օվալաձև բռնակներ:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 100մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնց հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝8 մմ հաստությամբ:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  | **Սննդի մշակման սեղան** | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, որոնք երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ:  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  | **Պատրաստի սննդի բաշխման մեծ սեղան /ակերով/** | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 700 x 830 մմ:  Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ,տեսքը և ձևը ըստ՝ նկարի  :  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:  Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։  Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  | **Պահարան՝ սպասքի համար** | Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:  Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ:  Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։  Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  | **Պահարան-չորանոց** | Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 1000 x 500 x 1400 մմ ( Լ х Խ х Բ):  Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ ( Լ х Խ х Բ) երկու բաց դարակաշարերի:  Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ:  Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ ( Լ х Խ х Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող:  Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող։  Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x Լ):  C:\Users\Manukyan\Desktop\Չորանոց.jpg  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
|  |  | **Տնօրենի աշխատասենյակ** | |
| 10 | **Մետաղական պահարան** | Արտաքին չափերը, մմ (Լ x Բ x Խ)  500 x 1200x 500  Մետաղյա պահարանի հետ անպայման առկա լինեն այն պատին ամրացնելու համար անհրաժեշտ ամրացման բոլոր դետալները  Մետաղի հաստությունը 3մմ պողպատյա թիթեղ  Դարակների քանակը 4  Դուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով  Ներկածածկույթը սինթետիկ էմալ: Միացումները զոդման եղանակով, կարանները հղկված ու հարթ: | |
| 11 | **Ղեկավարի աթոռ** | Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը։ Ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս,ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 х 560 х 750 մմ  C:\Users\User\Desktop\IMG-eb56fe71bbbae58d8cfa35c5e04321bd-V-1.pngC:\Users\User\Desktop\IMG-90d8d5bd36f5f920de887d9984d9a2ae-V.pngC:\Users\User\Desktop\IMG-58da4340c07b9ff98c7f5cd504152508-V.png | |
| 12 | **Աշխատանքային աթոռ** | Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2․0 մմ), հնարավոր է նաև  խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև:  Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ:  Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք։ Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։  Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ | |
| 13 | **Գրապահարան** | Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800х 400 х 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ։ Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած  2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենանմետաղական օվալաձև բռնակներ։Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության E0դասի ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի)։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։ Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 х 300 х 100 մմ (Լх Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ | |
| 14 | **Զգեստապահարան** | Զգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ։ Զգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝820 х 450 х 2000 մմ (Լ х Խ х Բ):Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով։ Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0դասի ՓՏՍ-ից։ Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ։  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ  գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերըբ պետք է լինեն կարգավորվող։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 х420 х 100 մմ (Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ | |
| **­­­Երաժշտական պարապմունքների դահլիճ** | | |
| 15 | **Օդորակիչ** | * Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 90 x 75x 45 սմ (Լ x Բ x Խ) * Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 110x 35 սմ (Լ x Բ x Խ) * Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր * Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 * Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 * Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 * Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 * Ֆիլտրը Ածխային * Գազի տեսակը R410a կամ R32 * Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում * Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C * Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C * Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) * Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 * Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս | |
| 16 | **Աշխատանքային կենտրոն /պահարան՝ դիդակտիկ նյութերի համար/** | ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ։ Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից, արտաքաինչափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց 2 և փակ 1 դարակներից:  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինենպոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ), նույն E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի:Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող։Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200х450 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ,որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ | |
|  |  | **ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ** | |
| 17 | **Շվեդական պատ** | Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, անկյունները պետք է լինեն կլորացված։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ լաքապատումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, մասնավորապես՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։Փայտյա, 10 կիսակլոր աստիճաններով, վերին մասը հարմարեցված՝ որպես պտտաձողօգտագործելու համար, բարձրությունը, լայնությունը, կողային հատվածների խորությունը՝ համաձայնեցնել տնօրինության հետ, թույլ լաքապատ: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարվի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում) | |
| 1  18 | **Փափուկ մատեր** | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթու­թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:  Լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը՝ 2մ, բարձրությունը՝ 5սմ, սպունգի խտությունը՝ 100-120 մ3, մուգ գույնիերի, ծածկույթը պատրաստված կաշվին փոխարինող որակյալ էկոլոգիապես մաքուր հումքից, հատուկ խտացված սինտիպոնե ամբողջական մեկ միջուկով: | |
| 19 | **Օղակներ** | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթու­թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:  Օղ 50-70 սմ շառավղով, ողորկ, պատրաստված պլաստմասե որակյալ, էկոլոգիապես մաքուր հումքից: | |
| 20 | **Գնդակներ** | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթու­թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:  Կաշվից կամ կաշվին փոխարինող հումքից, կամ ռետինից, կամ կաուչուկից պատրաստված գնդաձև էկոլոգիապես մաքուր խաղալիք, խաղագնդակ:  Քաշը 150-400 գ, տրամագիծը՝ 100-300 մմ տարբեր գույների, ցանկայի է նկարազարդ, գունագեզ և փչովի: | |
| 21 | **Բուլավաներ** | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթու­թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:   * 1. մ բարձրությամբ, պլաստմասե, էկոլոգիապես մաքուր հումքից, տարբեր գույների: | |
| 22 | **Երաժշտական կենտրոն** | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթու­թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:  Bluetooth-ի ներկառուցված մոդուլ՝ Bluetooth 2.1 +EDR  Աուդիո մուտք՝ 3.5 մմ : 1  USB 2.0 մուտք A տիպի: 2  Կրիչների ֆորմատ՝  Նվագարկում CD-DA / MP3  Նվագարկման ֆորմատ՝ Աուդիո ֆորմատ MP3  Թվային ընդունիչի ֆիքսված կարգավորումներ՝ 30 FM  Ժամացույց  Sleep-ժամանակաչափ  Դիմային ակուստիկ համակագ   Դիմային բարձրախոսների հզորություն: 500/500 Վտ   Դիմադրություն՝ 2 Om   էներգիայի սպառում՝ 225 Վտ  Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս | |
|  |  | **Մեծ խոհանոց** | |
| 23 | **Հացի պահման պահարան** | Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/:  Չափերը` 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:  Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից:  Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով։  Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օդանցքեր /ուղահայաց/` պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:  1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված։  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовыи/։ Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով։  Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ։  Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
| 24 | **Սննդի դուրս գրման սառնարան** | Կենցաղային սառնարանի ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 420 լ: Խցիկների քանակ՝ 2 հատ:  սառցարանի տարողությունը ոչ պակաս 110լ, սառնարանի տարողությունը ոչ պակաս 310լ:  Սառցախցիկը վերևում է:  Չափերը՝ 71 x 67 x 172 սմ:  Սառեցման համակարգը՝ Նո ֆրոստ:  Գազի տեսակը՝ R600a:  Էներգախնայողության դաս առնվազն A++:  Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:  Կոմպրեսորների քանակ 1 հատ: | |
| 25 | **Սննդի մշակման սեղան** | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանը երեսպատված են 30-40 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, երեսպատված 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: | |
| 26 | **Սննդի մշակման մետաղյա սեղան** | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:  Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծալված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ։  Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ:  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: | |
| 27 | **Բանջարեղեն կտրատելու մեքենա** | Մեքենան նախատեսված է հում, եփված բանջարեղեն կտրատելու և խաշված բանջարեղեն տրորելու համար։Փուլերը ՝3 . Էլեկտրական հզորությունը՝ 1 ԿՎ. Արտադրողականությունը (կգ/ժ): 350 կգ/ժ, Վոլտաժը: 380 Վ. Հավաքածուն ներառում է 7 տեսակ փոփոխվող սկավառակ:(1- խորանարդիկներ,2- օղակաձև 2մմ, 3 օղակաձև 4մմ, 4- քերիչ 1 , 5-քերիչ 2, 6-ձողիկներ, 7-տրորիչ 4մմ): | |
| 28 | **Կարտոֆիլի կեղևահանման սարք** | Սարքը նախատեսված է կարտոֆիլ և այլ պալարապտուղ կեղևահանելու համար։ Եռառեժիմ։ Էլեկտրական հզորությունը՝ 0.75 կՎտ։ Արտադրողականությունը 150 կգ/ժ. Լարումը՝380 Վ, մեկ անգամյա բեռնումը՝ 7 կգ։ | |
| 29 | **Խմորի սպիռալաձև հարիչ/25 կգ խմորի տարողությամբ/** | Չափսերը (ԵxԼxԲ) 435х750х810 (±100) մմ. Հարիչի տիպը - սպիռալաձև։ Տարրայի ծավալը 32(±2), Խմորի տարողությունը: 25 կգ, Լարումը՝380V,Հզորությունը: 1.1-1.5 ԿՎ. Արագությունների տեսակների քանակը: 1. Տարային պտտման արագություն: 11.25/22.5 պտույտ 1 րոպեում, պարույրի պտտման արագություն 78/155 պտույտ 1 րոպեում.Տարան, Տարան պահող հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են սսնդի համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից։Կողային հատվածները պատրաստված են ներկված պողպատից։ | |
| 30 | **Սպասքի լվացման սարք** | Չափսերը (ԵxԼxԲ): 600x580x830 մմ։ Սպասքի լվացման սարք արտադրական, դիմացից բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է հանրային սննդի և առևտրի օբյեկտներում սպասք, խոհանոցային պարագաներ, բաժակներ և դանակներ լվանալու համար:Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ։ Իրանը պատրաստված AISI 304 չժանգոտվող պողպատից։Արտադրողականությունը առնվազը 30 ցանց/ժ կամ առնվազը 540 ափսե/ժամ:Լվացման ցիկլը առնվազը 60 / 90 / 120 / 180 վրկ հնարավորությամբ: Ցանցի չափսը՝ առնվազը 500x500 մմ, Լարումը 380/220 Վ, Հզորությունը առնվազը 5,1 կՎտ, Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ,պոմպը դրենաժային, Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր: Զանգվածը՝ առնվազն 60 կգ: | |
| 31 | **Չժանգոտվող պողպատից դարակ 900\*500** | Չափսերը (ԵxԼxԲ): 900x500x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ։ Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու։ Բոլոր 4 դարակնեը բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: | |
| 32 | **Պահարան սպասքի համար** | Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից:  Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ:  Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։  Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:  Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:  Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։  Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի:  Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։  Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | |
| 33 | **Կոթավոր կաթսաներ, 2լ** | Կոթավոր կաթսա (սոտեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը ոչ պակաս 2 լիտրից, տրամագիծը ոչ պակաս 190 մմ։ Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 34 | **Կաթսաներ մետաղական, 4լ** | Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը ոչ պակաս 4լիտրից, տրամագիծը Փ220 մմ։Մետաղի հաստությունը առնվազն1,2մմ երկու բռնակով։ Կափարիչը նույնպես բռնակով։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 35 | **Կաթսաներ մետաղական, 10լ** | Կաթսա կափարիչով 10լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը Ф 260 մմ։ Մետաղի հաստությունը առնվազն1,2մմ, երկու բռնակով։ Կափարիչը նույնպես բռնակով։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 36 | **Կաթսաներ մետաղական, 20լ** | Կաթսա կափարիչով 20լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը ոչ պակաս 20լ, տրամագիծը Ф340 մմ։ Մետաղի հաստությունը առնվազն1,2մմ, երկու բռնակով։ Կափարիչը նույնպես բռնակով։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 37 | **Կաթսա մետաղական, 40լ** | Կաթսա կափարիչով 40լիտր տարողությամբ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ։ ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տարողությունը ոչ պակաս 40լիտրից, տրամագիծը Ф 400 մմ։ Մետաղի հաստությունը առնվազն1,2մմ, երկու բռնակով։ Կափարիչը նույնպես բռնակով։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 38 | **Սննդի տարաներ GN 1/1** | Գաստրոնոմ տարրաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530х325х60մմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: 1) | |
| 39 | **Թասեր 5լ** | Թասեր 5լ., սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 40 | **Քամիչներ (փլավքամիչներ)** | Փլավքամիչներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկկողմանի բռնակ, պարագիծը՝ 36սմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 41 | **Քամիչ-Մաղ** | Քամիչ-մաղ, մետաղական, երկար կոթով, մանր հյուսվածքով, իրանը սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 42 | **Հարիչ ձեռքի** | Հարիչ ձեռքի, 10-15սմ, մետաղական, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 43 | **Շերեփ** | Շերեփ 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 44 | **Խավարտի գդալ** | Խավարտի գդալ, 150-200մլ, պոչի երկարությունը՝ 30-35սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:։ Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 45 | **Քափկիր** | Քափկիր, տրամագիծը 10-12սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 46 | **Խառնիչներ** | Բահիկներ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 47 | **Կարտոֆիլի ճզմիչ** | Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 48 | **Խոհանոցային դանակներ** | Խոհարարական դանակներ - հավաքածու 5հատ՝ 5 գույի, 1- մսի դանակ 2- հացի դանակ 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 49 | **Խոհանոցային տախտակներ** | Պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներ, հավաքածուն 5 հատ՝ 5 գույներով չափը 400х300մմ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 50 | **Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 1լ** | Չափման բաժակ 1լ, պլաստիկ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 51 | **Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 0.5լ** | Չափման բաժակ 0,5 լ, պլաստիկ:Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 52 | **Ջերմաչափեր ճաշի** | Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի զոնդով՝ առնվազն AISI -304: Զոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային միջակայքը ջերմաստիճանի՝ 0 ° C-50 ° C: Կենցաղային թվային ջերմաչափը ունի փոքրիկ էկրան:Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 53 | **Ջերմաչափեր սենյակի** | Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը -10 °C- ից մինչև + 50 ° C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր:  C:\Users\User\Desktop\unnamed.jpg | |
| 54 | **Դույլ պլաստմասե,10լ** | Դույլ հատակի լվացման, ախտահանման համար, 10լ, բռնակով, հումքը պլաստմասե: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 55 | **Սննդի տարաներ, 10լ** | Տարա 10լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 56 | **Աղբարկղ, պլաստմասե, 20լ** | Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
| 57 | **Հատակ մաքրելու ձող՝ մաքրող կտորով** | Հատակի լվացման ձող ՝ լվանալու դույլով: Դույլը՝ Պլաստիկ/ալյումին ծավալը՝ առնվազն 8լ, մաքրող շորը լվանալու, քամելու հարմարանքով: Մաքրող կտորը ներառյալ: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը։ Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից առնվազն 365 օր: | |
|  |  | **Պահեստային մաս** | |
| 58 | **Հարթակով կշեռք** | Էլեկտրոնային կշեռքի չափսերը՝ 420 х 635 х 765 մմ (Ե x Լ x Բ):  Կշռելու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ստուգման աստիճանը 20 գ, կշռելու հարթակի չափսերը՝ 370 х 500 մմ (Ե x Լ x Բ) մակերեսը չժանգոտվող մետաղից, ունի LCD էկրան:  Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի  միջոցով։  Հզորությունը 0.02 կՎտ:  Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից։  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 59 | **Էլեկտրական կշեռք** | Էլեկտրոնային կշեռքի չափսերը՝ 330 х 310 х 135 մմ (Ե x Լ x Բ):  Կշռելու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 20 կգ, ստուգման աստիճանը 20 գ, կշռեու հարթակի չափսերը՝ 240 х 192մմ (Ե x Լ), մակերեսը չժանգոտվող մետաղից , ունի LCD էկրան:  Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով։  Հզորությունը 0.01 կՎտ;  Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից։  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 60 | **Մատուցման և բաշխման սեղան** | Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով։  Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ C:\Users\Manukyan\Desktop\6402688.jpg  Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ:  Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով:  Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):  Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով:  Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: | |
| 61 | **Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ** | Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր։ Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ ։ Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր։ Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C - +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը ՝ - 18°C։ Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 ԿՎ, Լարումը՝220վ: | |
| 62 | **Սառցարան 200լ** | https://holod.ru/pics/clean/medium/65/865_0.jpgՊատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, երկդռնանի, դիմացից կամ վերևից բացվող, արտաքին չափսերը՝ 1165 x 700 x 870 մմ: Պատի հաստությունը-35մմՙ ներքին տարողությունը – 200լՙ կա մեկ մետաղական զամբյուղ։  https://holod.ru/pics/clean/medium/65/865_0.jpgՀզորությունը - 0,33 կՎտ, Աշխատանքային ջերմաստիճան - 2... -20°C Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճան + 33°C Ֆրեոն - R290  Էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 63 | **Օդորակիչ** | * Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 75 x 30 սմ (Լ x Բ x Խ) * Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 30 x 70 x 20 սմ (Լ x Բ x Խ) * Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր * Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 2.8 * Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2.8 * Հզորությունը (BTU) մինչև 10000 * Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1/1 * Ֆիլտրը Ածխային * Գազի տեսակը R410a կամ R32 * Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում * Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C * Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C * Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) * Միջին մակերես՝ 35 մ2   Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 64 | **Փոշեկուլ** | Փոշեկուլի առավելագույն հզորությունը (Վտ) 2300  Քաշող ուժի հզորությունը (Վտ) 500  Խողովակի տեսակը Տելեսկոպիկ  Փոշու տարայի տեսակը և ծավալը 3 լ պարկ  Հատակի և գորգի գլխիկ, փափուկ կահույքի գլխիկ, անկյունների գլխիկ:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
|  |  | **Բուժկետ** | |
| 65 | **Գրասեղան** | Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից:  Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ:  Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 х 450 х 600 մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին:  Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ:  Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ:  Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք էլինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա):  Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:  Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկե եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: | |
| 66 | **Աշխատանքային աթոռ** | Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2․0 մմ), հնարավոր է նաև  խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև:  Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ:  Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք։ Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։  Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն։ Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում)։ | |
| 67 | **Հասակաչափ** | Ինքնակպչուն հասակաչափը պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր հումքից՝  բնական մանրաթելերից բաղկացած ֆլիզիլինի հիմքով վինիլային պաստառից:  Այն հեշտությամբ փակցվում է պատի հարթ մակերեսին:  Հանելիս, պոկելիս չի պատռվում և պատին հետքեր չի թողնում: | |
| 68 | **Կշեռք** | Կշեռք, պատվանդանի չափերը՝ 45x55 սմ, կշեռքի քաշը՝ 15-25 կգ:  Կշռում է 0-ից- 150 կգ: Ուղղանկյունաձև հարթակով, կանգնակով, ունի ապակյա էկրան` թվային ցուցիչով:  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | |
| 69 | **Բժշկական թախտ** | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ:  Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով։  Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը:  Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է։ | |
| 70 | **Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ)** | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման, ՀՀԱռողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներինհամապատասխան:Այս աղյուսակը պարունակում է տպագիր տառերի տողեր (ընդհանուր 12 տող), ընդորում, տառերի չափը վերևից ներքև տողից տող փոքրանում է։ Յուրաքանչյուր տողիձախ կողմում նշված է այն D հեռավորությունը (մետրերով), որից նորմալ տեսողությունունեցող անձը պետք է տեսնի դրանք (վերևի շարքի համար՝ 50.0 մետր, ներքևիհամար՝ 2,5 մ)։ Յուրաքանչյուր տողի աջ կողմում նշված է V մեծությունը(պայմանական միավորներով)․ դա 5 մետր հեռավորությունից տառերը կարդալուտեսողության սրությունն է (0,1, եթե աչքը տեսնում է միայն վերևի շարքը, 2,0, եթետեսնում է ներքևի շարքը)։ Տեսողությունը համարվում է նորմալ (1,0), երբ մարդը յուրաքանչյուր աչքով 5 մետր հեռավորությունից տեսնում է տասներորդ տողը։ Տառերի չափը որոշակի տողում հաշվարկելու համար (մոտ 1 միլիմետր սխալիդեպքում) անհրաժեշտ է, ըստ -ի մեծության, բաժանել 7 միլիմետր սանդղակով։ Այսպես, վերևի տողում տառերի չափը կլինի 70 միլիմետր ( V = 0.1), իսկ ներքևում՝ 3,5միլիմետր ( V = 2 ): Մեկ այլ հեռավորությունից տեսողության սրության ուսումնասիրության ժամանակ (0,1-ից պակաս, եթե մարդը 5 մետրից չի ճանաչում վերևի շարքի տառերը) հետազոտվողանձին մոտեցնում են աղյուսակին և յուրաքանչյուր 0,5 մետրից հետո հարցնում, մինչևնա ճիշտ կանվանի վերևի շարքի տառերը։ Տեսողության սրության չափը հաշվում են հետևյալ բանաձևով.V = d/D, որտեղV՝ տեսողության սրություն,՝ հեռավորությունը, որից կատարվում է հետազոտությունը,՝ հեռավորությունը, որի դեպքում նորմալ աչքը տեսնում է այս շարքը։ Տպագրությունը պետք է կատարված լինի որակյալ նյութերով՝ ստուգման ժամանակ աչքի համար լրացուցիչ լարվածություն չստեղծելու նպատակով: Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն բարձրորակ և մաշակայուն: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով։ | |
| 71 | **Տոնոմետր** | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Տոնոմետրի մարմինը ալյումինե, կամ պլստմասե: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական: Էրգոնոմիկ բռնակ չժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կպչուկով մանժետ մեծահասակների համար: Հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե – բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը:  Բժշկական լսափողակ(ստետոսկոպ) Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ. ս. դիապազոնով ալյումինե սանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:  C:\Users\Manukyan\Desktop\81y4okkmtvL._AC_SL1500_.jpg | |
| 72 | **Բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)** | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային:  Չափման ժամանակը` մոտ 60 վայրկյան:  Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան:  Վերջին չափման հիշողություն:  Փոխարինվող մարտկոց:  Ավտոմատ անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար:  Չափման թույլատրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °С :  Պահպանման պատյան:  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:  C:\Users\Manukyan\Desktop\unnamed.jpg | |
| 73 | **Ապակե պահարան՝ առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար** | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Բժշկական պարագաների պահարանի չափսերը՝ 600 x 450 x 900 մմ ( Լ х Խ х Բ), այն մեջտեղից կիսված մեկ դարակաշարով: Կմախքը մետաղից է, ունի երկու ապակե դուռէ, երեք շիկացած ապակե շարահարթակով:  Բոլոր անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ։  Մետաղական մասերը պետք է փոշեներկված բարձրորակ ներկանյութով:  Գետնից 20 սմ բարձրության վրա: | |
| 74 | **Փոքրիկ սառնարան դեղորայքի համար** | Սառնարան մեկ խցիկանի, գույնը սպիտակ:  Չափսերը՝ 90 x 60 x 55 սմ (ԲxԼxԽ)::  Ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 120 լ:  Սառեցման համակարգը՝ De Frost:  Էներգախնայողության դաս՝ A++ :  Հոսանքը՝ (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:  Աղմուկի մակարդակը մինչև 45 (դԲ):  Կոմպրեսորների քանակ 1հատ:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: | |
|  |  | **Լվացքատուն** | |
| 75 | **Լվացքի չորանոց-մեքենա** | Տեսակը՝ Դիմային  Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային  Դասը՝ A++  Չորացում՝ Կոնդենսացիոն  Լվացքի տարողունակությունը, քաշը առնվազն (կգ)՝ 8 կգ  Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ առնվազն 1600  Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 12  Ռեժիմների քանակ առնվազն 5  Առավելագույն աղմուկ (dB)՝ Լվանալու 57, Քամելու 74  Հզորություն՝ առնվազն 2100 Վտ  Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում  Չափսը՝ 85 х 60 х 65 սմ (ԲxԼxԽ)  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | |
|  |  | **Համակարգչային տեխնիկա** | |
| 76 | **Համակարգիչ**  **ամբողջը մեկում** | Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ անկյունագիծ (23,8") diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը` ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը`Intel i3 առնվազն 12 սերունդ: Միջուկների քանակը`ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականու-թյունը`առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ հիշողությունը` առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը`ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports(3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDML-out, 1headphone/microphone combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 77 | **Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)** | Անխափան սնուցման աղբյուրներ՝ UPS APC ֆիրմայի կամ համարժեքը համարվող FSP ֆիրմայի կամ համարժեքը համարվող Legrand ֆիրմայի: Խրոցների քանակը` առնվազն 4, սնուցման տեսակը առնվազն 220Վ, հզորությունը առնվազն 650Վոլտ /Ամպեր/ | |
| 78 | **Տպիչ սարք** | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր:  Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազն 35 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազն 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն:  Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4):  Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ:  Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%:  Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2:  Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց:  Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF:  Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն:  Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ:  Քաշը՝ 12,9 կգ:  Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 79 | **Wi-Fi Router**  **ուղորդիչ** | Ցանցային Սարք WI-FI ուղորդիչ: Հաճախականությունը 5 ԳՀց: Ալեհավաքների քանակը 4 հատ: Հիշողություն Flash / RAM 16 MB/128 MB Միացումներ RJ45 4 Port 10/100 BaseTX Ցանցի արագություն 300-867 (Mbps) ըստ անհրաժեշտության: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |
| 80 | **Պրոյեկտոր** | Տեսակ DLP, 3D-ի հնարավորություն Այո, Ֆորմատ 16:9, Կետայնություն Ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, Հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, Կետայնություն 1280 x 800, Առավելագույն կետայնություն 1920x1200 պիքս․, Գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, Լուսավորություն 4000 Lm, Կոնտրաստ 20000:1, Աղմուկի մակարդակ 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ Խոշորացում 2x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40°, էկրան Առավելագույն հեռավորությունը էկրանից 10 մ, Նվազագույն հեռավորությունը էկրանից 1 մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300", Լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, Ինտերֆեյս HDMI մուտք, RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո ելք, USB, VGA, էլեկտրասնուցում էներգիայի սպառում 275 Վտ:  Տեղադրում Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային Այո, Պարագաներ Power cord, remote control and batteries included,Integrated speaker, HDMI cable 5m, Հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug)  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | |
| 81 | **Մսաղաց էլեկտրական** | ԳՕՍՏ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 515 х 232 х 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Էլեկտրական հզորությունը առնվազն 1,5 կՎտ։  Արտադրողականությունը առնվազն (կգ/ժ) 250 կգ/ժ  Լարումը առնվազն 220Վ:  Արագությունների տեսակների քանակը առնվազն երկու:  Հզոր և հուսալի շարժիչ հովացման ռեժիմով:  Հետ պտտման ռեժիմով:  Կտրիը չժանգոտվող պողպատից առնվազն 2 հատ  Չժանգոտվող պողպատից ափսե առնվազն -2 հատ  Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափի ցանցեր – առնվազն 5 հատ  Մսաղացը ամբողջությամբ պատրաստված են պատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից։  Մսի լաստիկ մղիչ:  Ռետինե կարգավորվող ոտքեր:  Քաշը առնվազն 65 կգ:  C:\Users\Manukyan\Desktop\FullSizeRender (1).jpg C:\Users\Manukyan\Desktop\FullSizeRender (2).jpg | |
| 82 | **Դյուրակիր համակարգիչ** | Պրոցեսորը`նվազագույնը՝ Intel Core i3 -12XXXX (առավելագույն հաճախությունը Turbo ռեժիմում առնվազն 4,1 GHz,6 MB cache) օպերատիվ հիշողություն՝ նվազագույնը՝ 8GB/DDR4-SDRAM SSDկոշտ սկավառակ՝ նվազագույնը՝ 256GB PCLe NVMeTM Value M.2 SSD Տեսաքարտ՝ նվազագույնը՝ նվազագույնը՝ 256GB ,Intel® UHD Graphics էկրանի անկյունագիծ 15.6”diagaonal, FHD (1920x1080), IPS, այլ առանձնահատկություններ վեբ տեսախցիկ՝ նվազագուևյնը՝ 720p HD Camera, առնվազն՝ 1x microSD(Supports SD,SDHC, SDXC) ներկառուցված, առնվազն 3 հատ USB պորտ, որից 1xUSB 3,1 Type-C Gen 1,1xUSB 3,1 Gen 1,1xUSB 3,0(charging), 1Xhdml 1.4, 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi and Bluetiith 5 combo, 1x RJ-45, 1x headphone/microphone combo: Մարտկոցի աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը՝ առնվազն 8 ժամ: Համակարգչային մկնիկ՝ օպտիկական, USB, գույնը սև, նվազագույնը՝ 1000dpi, լարի երկարությունը առնվազն 1.8մ, միջին չափսի, ոչ մինի: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | |

: