**Հավելված 1**

**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** |  | **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** |
| 4 | Փրկարարական ավտոմեքենա | Շարժիչը /կվտ/ | Շարժիչի հզորությունը՝ նվազագույն 85 |
| Առավելագույն արագությունը | սկսած՝ 100 կմ/ժ |
| Քարշակի տեսակ | 4×4 |
| Բեռնվածությունը | Մինչև 750 կգ |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ կամ մեխանիկական |
| Անիվային բազա /մմ/ | 2800-4000 |
| Չափսերը /մմ/ | Երկարություն՝ 5000-6000  Լայնություն՝ 2200-2400  Բարձրություն՝ 4300 |
| Տրանսպորտային միջոցի ընդհանուր առավելագույն զանգված | Առավելագույն 2850 կգ |
| Խցիկի կառուցվածք | չորս դռնակի երկշարք խցիկ |
| Ջրի բաք /լիտր/ ֆիսքված | 200-250 |
| Փրփրահեղուկի բաք /լիտր/ ֆիսքված | 20-25 |
| Նստատեղեր | նստատեղերի քանակը՝ 2+3 |
| Սարքավորումներ | Սարքավորումը բացի գործարանային սարքավորումներից, հագեցած լինի առկայծող փարոսիկով և հատուկ ձայնային ազդանշանով |
| Հրշեջ պոմպի հոսքի արագություն | Ոչ պակաս 10լ/վրկ մթնոլորտային ճնշում |
| Ճնշում | 0.4-0.6 ՄՊա մթնոլորտային ճնշում |
| Հարմարավետություն | Ջրի բաքը պատրաստված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատից՝ բաքի ներսի երեսը քայքայումից պաշտպանելու համար։  Փրփուրի բաքը՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից |
|  | Սարքավորում | 1 անձի համար նախատեսված փեղկ՝ արագ փակվող և բացվող սարքով, ունենա մակարդակի 1 ցուցիչ  Սարքավորման կեղտաջրերի հեռացման 1 ելք՝ գնդիկավոր փականով՝պատրաստված չժանգոտվող պողպատից  Ջրի լիցքավորման 2 պորտ / մեկական յուրաքանչյուր կողմում/ |
|
|
|
| Ջրի լիցքավորման խողովակներ | Ունենա 2 խողովակներ /ջրի լիցքավորում դրսից/, որոնք տեղակայված են պոմպի խցիկի աջ և ձախ կողմերում |
| Ջրի շիթ | Ջուր 30-50մ |
|
|
|
|
|  | Սարքավորումների տուփի և պոմպի խցիկի նյութի կմախքը լինի բարձրորակ պողպատից, իսկ դիմային սալիկը լինի ալյումինի օքսիդի կաղապարի սալիկի համակցված կառուցվածքով |
| Մեքենային կից փաստաթղթեր | Շասսիի հրահանգների ձեռնարկ  Շասսիի վերանորոգման ձեռնարկ  Շասսիի վկայական  Մեքենայի գործիքների ցանկ  Հրշեջ շարժիչի հրահանգների  Հրշեջ մեքենայի ամբողջական վկայական  Հրշեջ շարժիչի հրահանգների ձեռնարկ  Հրշեջ մեքենաների հրշեջ սարքավորումների ցուցակ |
|  |  | Պարտադիր պայման | Մեքենաները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված։  Ավտոմեքենայի արտադրության տարեթիվը պետք է համընկնի ձեռք բերման տարեթվի հետ։ Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր |
|  |  |  | Մեքենան հագեցված լինի ջրառք կատարելու և մեքենայից ջուր մղելու համար համապատասխան փողրակներով, փողակներով փոխանցման մանեկներով, ջրասունյակով և իր բանալիով, առանձին ջրամղման պոմպով իր ռետինե փողրակափաթույթով և փողակով։  Հիդրավլիկ, մեխանիկական և էլեկտրական գործիքներով, որոնք նախատեսված են աղետի վայրում քանդման, կտրման և բարձրացման աշխատանքներ կատարելու համար։ |

**Սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնի կողմից հաստատված ՀՀ ազգային ստանդարտներին**