**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | | | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման / Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø10 Стальной прокат Ø10 | Ø10, 6մ, ԳՕՍՏ2590-88 / Ст35 ԳՕՍՏ 1050-88  Ø10, 6м, ГОСТ 2590-88 / Ст35 ГОСТ 1050-88 | | | կգ  кг | 3,7 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40 | 3,7 | Պայմանագրի կնքման պահից 25 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 25 календарных дней после заключения договора |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø20 Стальной прокат Ø20 | Ø20, 6մ, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88  Ø20, 6м, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88 | | | կգ  кг | 14,8 | 14,8 |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø42 Стальной прокат Ø42 | Ø42, 6մ, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88  Ø42,6м, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88 | | | կգ  кг | 65,2 | 65,2 |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø45 Стальной прокат Ø45 | Ø45, 12մ, ԳՕՍՏ2590-88/ Ст45 ԳՕՍՏ 1050-88  Ø45, 12м, ГОСТ 2590-88 / Ст45 ГОСТ 1050-88 | | | կգ  кг | 150,0 | 150,0 |
|  | 44112690 | Քառակուսի В14  Квадрат В14 | В14, 12 մ, ԳՕՍՏ2591-71/ Ст3 ԳՕՍՏ 538-58  В14, 12 м, ГОСТ 2591-71 /СТ3 ГОСТ 538-58 | | | կգ  кг | 18,48 | 18,48 |
|  | 44118310 | Պողպատյա թիթեղ В2х1000х2000  Стальной лист В2х1000х2000 | В2х1000х2000, 8 թերթ, ԳՕՍՏ 19903-74 /СТ3 ԳՕՍՏ 16523-70  В2х1000х2000, 8 лист, ГОСТ 19903-74 /СТ3 ГОСТ 16523-70 | | | կգ  кг | 256,0 | 256,0 |
|  | 44118310 | Պողպատյա թիթեղ В10х1250х2500  Стальной лист В10х1250х250 | В10х1250х2500, 1 թերթ, ԳՕՍՏ 19903-74 /СТ3 ԳՕՍՏ 16523-70  В10х1250х2500, 1 лист ГОСТ 19903-74 /СТ3 ГОСТ 16523-70 | | | կգ  кг | 245,3 | 245,3 |
|  | 44531191 | Խողովակ 60x60x3  Труба 60x60x3 | 60x60x3 ԳՕՍՏ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՍՏ 13663-86  60x60x3 ГОСТ 8509-86 / СТ 10 ГОСТ 13663-86 | | | մ  м | 252,0 | 252,0 |
|  | 44531191 | Խողովակ 100x100x4  Труба 100x100x4 | 100x100x4 ԳՕՍՏ 8509-86 / СТ 10 ԳՕՍՏ 13663-86  100x100x4 ГОСТ 8509-86 / СТ 10 ГОСТ 13663-86 | | | մ  м | 30,0 | 30,0 |
|  | 44531191 | Խողովակ 120x120x5  Труба 120x120x5 | 120x120x5 ԳՕՍՏ 8539-82 / СТ 10 ԳՕՍՏ 13663-86  120x120x5 ГОСТ 8639-82 / СТ 10 ГОСТ 13663-86 | | | մ  м | 72,0 | 72,0 |
|  | 44112766 | Անկյունակ Б40х40х3  Угольник Б40х40х3 | Б40х40х3, 108մ, ԳՕՍՏ 8509-72 /СТ3 ԳՕՍՏ 535-58  Б40х40х3, 108м, ГОСТ 8509-72 /СТ3 ГОСТ 535-58 | | | կգ  кг | 200,0 | 200,0 |
|  | 44112761 | Շվելեր 12  Швелер 12 | 24մ ԳՕՍՏ 8240-72 /СТ3 ԳՕՍՏ 535-89  24м ГОСТ 8240-72 /СТ3 ГОСТ 535-89 | | | կգ  кг | 249,6 | 249,6 |
|  | 39541170 | Մետաղաճոպան  Трос | Կրկնակի ոլորած ճոպան  4-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80  Двойной скрученный трос  4-ГЛ-В-Л-О-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80 | | | մ  м | 424,0 | 424,0 |
|  | 44521230 | Ամրակ 13  Зажим 13 | Ամրակ 13 ԳՕՍՏ 13186-67  Зажим 13 ГОСТ 13186-67 | | | հատ  шт | 96 | 96 |
|  | 44111417 | Նախաներկ ԽՍ-010  Грунтовка ХС-010 | Ծածկույթի գույնը բաց մոխրագույն: Նոսրացում՝ լուծիչ P-4, P-4A, Միաշերտ ծածկույթի սպառումը 90-120 գ/մ2 Չորացման ժամանակը (20+2) °C ջերմաստիճանում ոչ ավելի քան 1 ժ:  Չորացրած միաշերտ ծածկույթի հաստությունը 15-20 միկրոմետր: ТУ РБ 101307510.037-2003  Светло-серый, Растворителем Р-4, Р-4А. Расход на однослойное покрытие: 90-120 г/м2  Время высыхания при температуре (20+2) °С не более 1ч, Толщина высушенного однослойного покрытия 15-20 мкм:. ТУ РБ 101307510.037-2003 | | | կգ  кг | 50,0 | 50,0 |
|  | 44521190 | Ճանկանիվով մանեկային բանալի N 24  Ключ трешоточный N 24 | Վեցանկյուն, ԳՕՍՏ 22402-77  Шестигран, ГОСТ 22402-77 | | | հատ  шт | 35 | 35 |
|  | 44531260 | Ամրացման դետալներ  Детали крепления | Հեղյուս  Болт | М10х30.58 ԳՕՍՏ 7798-70  М10х30.58 ГОСТ 7798-70 | 8 հատ-  8 шт | լրակազմ  комплект | 1 | 1 |
| М8х16-69 ԳՕՍՏ 7798-70  М8х16-69 ГОСТ 7798-70 | 128 հատ  128 шт |
| Պտուտակ  Винт | М6х10 ԳՕՍՏ 17473-80  М6х10 ГОСТ 17473-80 | 128 հատ  128 шт |
| М6х12.58 ԳՕՍՏ 1747-72  М6х12.58 ГОСТ 1747-72 | 384 հատ  384 шт |
| М6х22.58 ԳՕՍՏ 1477-75  М6х22.58 ГОСТ 1477-75 | 704 հատ  704 шт |
| М10х16.48 ԳՕՍՏ 1477-75  М10х16.48 ГОСТ 1477-75 | 32 հատ  32 шт |
| Մանեկ  Гайка | М6.5 ԳՕՍՏ 5927-70  М6.5 ГОСТ 5927-70 | 704 հատ  704 шт |
| М10.35 ԳՕՍՏ 3032-76  М10.35 ГОСТ 3032-76 | 16 հատ  16 шт |
| М10.5 ԳՕՍՏ 5915-70  М10.5 ГОСТ 5915-70 | 40 հատ  40 шт |
| М16.5 ԳՕՍՏ 5915-70  М16.5 ГОСТ 5915-70 | 176 հատ  176 шт |
| Տափօղակ Шайба | 6.65Г 02 ԳՕՍՏ 6402-70  6.65Г 02 ГОСТ 6402-70 | 704 հատ  704 шт |
| 10.65Г02 ԳՕՍՏ 6402-70  10.65Г02 ГОСТ 6402-70 | 40 հատ  40 шт |
| 6.01.05 ԳՕՍՏ 6958-68  6.01.05 ГОСТ 6958-68 | 704 հատ  704 шт |
| 10.01.05 ԳՕՍՏ 6958-68  10.01.05 ГОСТ 6958-68 | 8 հատ  8 шт |
| 16.01.05 ԳՕՍՏ 6958-68  16.01.05ГОСТ 6958-68 | 64 հատ  64 шт |
| 8.01.05 ԳՕՍՏ 11371-68  8.01.05ГОСТ 11371-68 | 16 հատ  16 шт |
| 10.01.05 ԳՕՍՏ 11371-68  10.01.05 ГОСТ 11371-68 | 256 հատ  256 шт |
| 12.01.05 ԳՕՍՏ 11371-68  12.01.05 ГОСТ 11371-68 | 64 հատ  64 шт |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ներկայացնի նաև, արտադրողի կողմից տրված, մատակարարվող ապրանքի որակի սերտիֆիկատ:

Պահանջվող ապրանքները օգտագործվելու են ռազմարդյունաբերության նպատակով, ուստի համարժեք ապրանքների առաջարկները ընդունելի չեն:

***Дополнительная условия***

На этапе исполнения договора Продавец также обязан предоставить сертификат качества на поставляемую продукцию, выданный производителем.

Запрашиваемая продукция будет использоваться в военных целях, поэтому предложения эквивалентной продукции не принимаются.