**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø12, ԳՕՍՏ 2590-88 Ст 30 хгс А | Պողպատե գլանվածք Ø12, ԳՕՍՏ 2590-88  Ст 30 хгс А ԳՕՍՏ 4543-71  Круг Ø 12 ГОСТ 2590-88  Ст 30 хгс А ГОСТ 4543-71 | կգ  кг | 40 | ք. Եղվարդ, Երևան խճուղի 40, «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40 | 40 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 25 дней с момента заключения договора |
| 2 | 44118310 | Թիթեղ Տ=3 Ст 35 | Թիթեղ Տ=3 ԳՕՍՏ 19903-74  Ст 35 ԳՕՍՏ 16523-97  Лист 3 ГОСТ 19903-74  Ст 35 ГОСТ 16523-97 | կգ  кг | 500 | 500 |
| 3 | 44111200 | Ցեմենտ | Ցեմենտ, 50կգ-անոց պարկերով, պահպանված չոր պայմաններում  Цемент, в мешках по 50 кг, хранение в сухих условиях | կգ  кг | 1750 | 1750 |
| 4 | 14211100 | Ավազ | Գետի ավազ, մանրահատիկ, մաքուր  Песок речной, мелкозернистый, чистый | մ3  м3 | 5 | 5 |
| 5 | 31711160 | Էլեկտրոդ Ø3 | Էլեկտրոդ Ø3 մմ, նախատեսված լինի ցածրածխածնային պողպատներով սովորական և կրող կոնստրուկցիաներ եռակցելու համար, Monolith RC  Электрод Ø3 мм, предназначенный для сварки обычных и несущих конструкций из низкоуглеродистых сталей, Монолит RC. | կգ  кг | 650 | 650 |
| 6 | 44811700 | Նարնջագույ (օրանժ) ներկ | Նարնջագույ (օրանժ) ներկ, նիտրո  Краска оранжевая, нитро | կգ  кг | 25 | 25 |
| 7 | 44111436 | Ներկ (Էմալ) ХВ-518  Краска (Эмаль) ХВ-518 | Մետաղական մակերևույթների ներկման նպատակով, ծածկույթի գույնը՝ պաշտպանիչ,  ТУ РБ 101307510.049-2003: Երշխիքային ժամկետտը արտադրության օրվանից՝ 6 ամիս  Նոսրացում՝ լուծիչ R-4, R-4A  Для окраски стальных поверхностей, Защитный, ТУ РБ 101307510.049-2003, Гарантийный срок с даты изготовления: 6 месяцев Растворителем Р-4, Р-4А | կգ  кг | 300 | 300 |
| 8 | 44831500 | Լուծիչ Р4  Растворитель Р4 | Անգույն կամ թեթևակի դեղնավուն, միատարր, թափանցիկ հեղուկ՝ առանց տեսանելի մասնիկների:  Բաղադրությունը՝ ցնդող օրգանական լուծիչների՝ էսթերների, կետոնների, ածխաջրածինների խառնուրդ ։  Երաշխիքային ժամկետը արտադրության օրվանից՝ 12 ամիս, ԳՕՍՏ 7827-74  Бесцветные или слегка желтоватые однородные прозрачные жидкости без видимых взвешенных частиц Представляют собой смеси летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов Гарантийный срок с даты изготовления: 12 месяцев. ГОСТ 7827-74 | կգ  кг | 175 | 175 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Պահանջվող ապրանքները օգտագործվելու են ռազմարդյունաբերության նպատակով, ուստի համարժեք ապրանքների առաջարկները ընդունելի չեն:

Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ներկերը պետք է ունենան երաշխիքային ժամկետ արտադրման օրվանից վեց ամիս, մատակարարման օրվանից հինգ ամիս:

Պայմանագրի կատարման փուլում, մետաղներ մատակարարող կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի նաև, արտադրողի կողմից տրված մատակարարվող ապրանքների որակի սերտիֆիկատ հաստատված իր կողմից:

**Дополнительные условия:**

Запрошенные товары будут использоваться в военно-промышленных целях, поэтому предложения эквивалентных товаров не принимаются.

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, краски должны иметь гарантийный срок шесть месяцев со дня изготовления, пять месяцев со дня поставки.

На этапе исполнения договора металлопоставляющая организация также должна представить сертификат качества поставляемого товара, выданный изготовителем и утвержденный им.