|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h/h | CPV | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Նախ․գին | քանաակ | | Գումար | |
| 1 | 33141211/560 | Humalyt plus 5 ավտոմատ վերլուծիչի Քարթրիջ | Humalyt plus 5 ավտոմատ վերլուծիչի Քարթրիջ | 150000 | 15 հատ | | 2250000 | |
| 2 | 33141211/561 | Էլեկտոլիտային վերլուծիչի ռեֆերենս էլեկտրոդի լուծույթ | HumaLyte plus 5-ի ռեֆերենս էլեկտրոդի լուծույթ չափը 100մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 8000 | 2 հատ | | 16000 | |
| 3 | 33141211/562 | Էլեկտոլիտային վերլուծիչի կալիումական էլեկտրոդի լուծույթ | HumaLyte plus 5-ի կալիումական էլեկտրոդի լուծույթ չափը 100մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 8000 | 2 հատ | | 16000 | |
| 4 | 33141211/563 | Էլեկտոլիտային վերլուծիչի Նատրումական կարգավորիչի լուծույթ | HumaLyte plus 5-ի նատրիումական կարգավորիչի լուծույթ չափը 100մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 8000 | | 2 հատ | | 16000 |
| 5 | 33141211/564 | Էլեկտոլիտային վերլուծիչի կալցիում էլեկտրոդի լուծույթ | HumaLyte plus 5-ի ռեֆերենս էլեկտրոդի լուծույթ չափը 100մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 8000 | | 2 հատ | | 16000 |
| 6 | 33141211/566 | Էլեկտոլիտային վերլուծիչի pH էլեկտրոդի լուծույթ | HumaLyte plus 5-ի կալիումական էլեկտրոդի լուծույթ չափը 100մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 8000 | 2 հատ | | 16000 | |
| 7 | 33141211/568 | Էլեկտոլիտային վերլուծիչի Cl էլեկտրոդի լուծույթ | HumaLyte plus 5-ի կալիումական էլեկտրոդի լուծույթ չափը 100մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 8000 | 2 հատ | | 16000 | |
| 8 | 33141211/569 | էլեկտրոլիտային վերլուծիչի ամենօրյա մաքրման լուծույթ | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված ամենօրյա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 35040 | 2 հատ | | 70080 | |
| 9 | 33141211/570 | էլեկտրոլիտային վերլուծիչի ամեն շաբաթվա մաքրման լուծույթ | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված ամեն շաբաթվա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 35040 | 2 հատ | | 70080 | |
| 10 | 33141211/571 | էլեկտրոլիտային վերլուծիչի կարգաբերիչ լուծույթ | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված կարգաբերիչ լուծույթ, չափը 100 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, | 35040 | 1 հատ | | 35040 | |
| 11 | 33141211/572 | Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման հավաքածու | Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման հավաքածու ( Hemostat Fibrinogen) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 5X2մլ , որը պատրաստված է մարդու արյունից, բուֆեր 1X100մլ, կալիբրատոր CAL 2X1մլ։Նախատեսված Humaclot սարքի հետ աշխատելու համար  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական Human Diagnostic սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive ։ | 45000 | 25 Տուփ | | 1125000 | |
| 12 | 33141211/573 | Մասնակի ակտիվացած տրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման հավաքածու | Մասնակի ակտիվացած տրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշման հավաքածու (Hemostat aPTT)- քանակական որոշման հավաքածու։ Որոշման մեթոդը ակտիվացված պլազմայի և ֆոսֆոլիպիդների և կալցում քլոլորդի կոմպլեքսների առաջացման ժամանակի չափմամբ։ Ռեագենտ 1 և 2 6X4մլ ռեագենտ 3 6x10 մլ։ Նախատեսված Humaclot սարքի հետ աշխատելու համար  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական Human Diagnostic սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive | 45000 | 12 Տուփ | | 540000 | |
| 13 | 33141211/574 | HUMAN HUMACLOT վերլուծիչի փորձանոթ | Հեմոստատիկ վերլուծիչի փորձանոթ 1 մլ տարողությամբ յուրաքանչյուրը 1X 500 հատ, համատեղելի Huamn HumaClot վերլուծիչների համար:  Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի Human Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Պետք է պարունակի մագնիսական խառնիչ հավելումներ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive ։ | 79995 | 50 Տուփ | | 3999750 | |
| 14 | 33141211/575 | Արյան մեջ պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու ( Hemostat Tհromboplastin) | Արյան մեջ պրոտրոմբինային ժամանակի (PT) որոշման հավաքածու ( Hemostat Tհromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 6 X 2մլ, նախատեսված Huamn HumaClot վերլուծիչների համար։  Ունենա Huamn HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive ։ | 35000 | 30 Տուփ | | 1050000 | |
| 15 | 33141211/576 | Արյան մեջ տրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու ( Hemostat Thrombin time) | Արյան մեջ տրոմբինային ժամանակի (TT) որոշման հավաքածու ( Hemostat Tհromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 3 X 3մլ։  Ունենա Huamn HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, նախատեսված Huamn HumaClot վերլուծիչների համար։  Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive ։ | 35000 | 1 Տուփ | | 35000 | |