ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ \*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Գնման գին | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 31211141 | Թողարկիչ Пускатель | Էլեկտրամագնիսական, գլխավոր փակվող կոնտակտների թիվը առնվազն 3, երկրորդական փակ և բաց առնվազն մեկական կոնտակտներով, գլխավոր կոնտակտների անվանական հոսանքը առնվազն 25Ա, ղեկավարման շղթայի անվանական լարումը 220Վ, 50Հց, կլիմայական կատարումը УХЛ3 կամ УХЛ4, գլխավոր և երկրորդական կոնտակտների միացման տիպը պտուտակային, ֆիզիկական չափերը ոչ ավել քան 180х230х220մմ, քաշը ոչ ավել քան 750գ:  Электромагнитный, количество главных замыкающих контактов не менее 3, Количество вспомогательных замыкающих и размыкающих контактов не менее по 1 шт., номинальный ток главных контактов не менее 25А, Номинальное напряжение питания цепи управления 220В,50Гц, климатическое исполнение УХЛ3 или УХЛ4:  Тип присоединения вторичных и главных цепей винтовое, Габаритные размеры не более 180х230х220мм, вес не более 750г. | հատ  шт | 327300 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 30 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 90 дней с момента заключения договора |
|  | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսական  Контактор электромагнитный | **ПМЛ-3560М;** կամ համարժեքը պաշտպանության աստիճանը IP20 Մեկուսացման անվանական լարումը ~ 380V, Կոճի լարումը ~380 Վ, Անվանական աշխատանքային հոսանքը -40Ա:  **ПМЛ-3560М;** или аналог Степень защиты IP20 Номинальное напряжение изоляции ~380В, Напряжение катушки ~380В Номинальный рабочий ток, 40А. | հատ  шт | 225750 | 5 |
|  | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսական  Контактор электромагнитный | **ПМЛ-3560М1;** կամ համարժեքը պաշտպանության աստիճանը IP20 Մեկուսացման անվանական լարումը, ~ 380V Կոճի լարումը ~380 Վ Անվանական աշխատանքային հոսանքը -50Ա:  **ПМЛ-3560М1;** или аналог Степень защиты IP20 Номинальное напряжение изоляции, ~380В. Напряжение катушки ~380В Номинальный рабочий ток, 50А. | հատ  шт | 349150 | 5 |
|  | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսական  Контактор электромагнитный | **EATON DILM225A - XTCE225H** տեսակի; կամ համարժեքը Բևեռների քանակը ՝ 3;  Անվանական աշխատանքային հոսանք, 225 Ա; Անվանական լարումը, 400Վ;  Կառավարման լարումը 190-240V (AC); Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում -25 ÷+70 °C։  Типа **EATON DILM225A - XTCE225H**; или аналог Количество полюсов, 3; Расчетный рабочий ток, 225А; Номинальное напряжение, 400В; Управляющее напряжение 190-240В; (AC); Температура окружающей среды, при эксплуатации -25 -+70 °C․ | հատ  шт | 5881600 | 16 |
|  | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսական  Контактор электромагнитный | **EATON DILM150EA** տեսակի; կամ համարժեքը Բևեռների քանակը ՝ 3 ; Անվանական աշխատանքային հոսանք, 150 Ա; Անվանական լարումը, 400Վ;  Կառավարման լարումը 190-240V (AC); Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում -25 ÷ +70 °C։  Типа **EATON DILM150EA;** или аналог Количество полюсов, 3; Расчетный рабочий ток, 150А; Номинальное напряжение, 400В; Управляющее напряжение 190-240В (AC); Температура окружающей среды, при эксплуатации -25-+70 °C․ | հատ  шт | 5756000 | 20 |
|  | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսական  Контактор электромагнитный | **ПМЛ-4560ДМ;** կամ համարժեքը պաշտպանության աստիճանը IP20, Մեկուսացման անվանական լարումը, ~ 380V, Կոճի լարումը ~380 Վ Անվանական աշխատանքային հոսանքը -80Ա:  **ПМЛ-4560ДМ;** или аналог Степень защиты IP2, Номинальное напряжение изоляции, ~380В. ,Напряжение катушки ~380В ,Номинальный рабочий ток, 80А. | հատ  шт | 690650 | 5 |
|  | 31211141 | Հպարկիչ Էլեկտրամագնիսական  Контактор электромагнитный | **ПМЛ-5560ДМ**; կամ համարժեքը  պաշտպանության աստիճանը IP20, Մեկուսացման անվանական լարումը, ~ 380V Կոճի լարումը ~380 Վ, Անվանական աշխատանքային հոսանքը -100Ա:  **ПМЛ-5560ДМ;** или аналог Степень защиты IP20, Номинальное напряжение изоляции, ~380В., Напряжение катушки ~380В, Номинальный рабочий ток, 100А. | հատ  шт | 690650 | 5 |
|  | 31211141 | Օժանդակ հպակային բլոկ Вспомогательные контактные блоки | **OF** տեսակի, **C60H-DC** ավտոմատ անջատիչի համար, Schneider Electric ապրանքանիշի:  типа **OF**, для автоматических выключателей **C60H-DC** , фирма Schneider Electric. | հատ  шт | 230400 | 30 |
|  | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | **ПТ-013-10-80-31,5 У3** տիպի, L1 = 468մմ, d = 72մմ. ISO 9001: կամ համարժեքը  Типа **ПТ-013-10-80-31**,5 У3 L1 = 468мм, d = 72мм. ISO 9001. или аналог | հատ  шт | 118000 | 10 |
|  | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | **ПКТ-102-6-80-20-У3** տեսակի, L1 = 360մմ, d = 72մմ. ГОСТ 2213-79: կամ համարժեքը  Типа **ПКТ-102-6-80-20-У3**, L1 = 360мм, d = 72мм. ГОСТ 2213-79. или аналог | հատ  шт | 226880 | 8 |
|  | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | **OEZ PNA000 16A gG;** կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագիր:  Նոմինալ հոսանքը-16Ա; Նոմինալ լարումը -DC, 250Վ; Մաքսիմալ անջատողակաթյան ունակություն-120կԱ; Տիպա չափս- 000; Նոմինալ լարումը , -АС 250Վ; Բնութագիրը- gG:  **OEZ PNA000 16A gG;** или аналог Характеристики: Номинальный ток, А -16; Номинальное напряжение DC, В – 250; Максимальная отключающая способность, кА -120; Типоразмер – 000; Номинальное напряжение АС, В - 500; Характеристика – gG. | հատ  шт | 80800 | 20 |
|  | 31681600 | Ապահովիչ Предохранитель | **OEZ PNA000 63A gG** կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագիր:  Նոմինալ հոսանքը-63Ա; Նոմինալ լարումը -DC, 250Վ; Մաքսիմալ անջատողակաթյան ունակություն-120կԱ; Տիպա չափս- 000; Նոմինալ լարումը , -АС 250Վ; Բնութագիրը- gG:  **OEZ PNA000 63A gG** или аналог Характеристики: Номинальный ток, А -63; Номинальное напряжение DC, В – 250; Максимальная отключающая способность, кА -120; Типоразмер – 000; Номинальное напряжение АС, В - 500; Характеристика – gG. | հատ  шт | 38300 | 10 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | **SIRCO M2 I-0-II 4P-63A;** Ձեռքով ղեկավարմամբ ռևերսիվ փոխանջատիչ, Փոխանջատիչի ֆիքսման դիրքերը I-0-II Բևեռների քանակը-4 Կոմուտացիոն հոսանքը-63Ա.կամ համարժեքը  **SIRCO M2 I-0-II 4P-63A;** Реверсивный рубильник ручного управления, Положения рубильника - I-0-II Число полюсов -4 Коммутационный ток-63А․ или аналог | հատ  шт | 561350 | 5 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | **SIRCO M1 I-0-II 4P-16A**; Ձեռքով ղեկավարմամբ ռևերսիվ փոխանջատիչ; Փոխանջատիչի ֆիքսման դիրքերը I-0-II Բևեռների քանակը-4 Կոմուտացիոն հոսանքը-16Ա. կամ համարժեքը  **SIRCO M1 I-0-II 4P-16A;** Реверсивный рубильник ручного управления; Положения рубильника- I-0-II Число полюсов -4 Коммутационный ток-16А․ или аналог | հատ  шт | 329600 | 5 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | Բեռի փոխանջատիչ **LBS1000 3P CO ЕТI 4661555;**  Կոմուտացիոն հոսանքը- 1000Ա. Բևեռների քանակը-3, LBS-DH 1600/B CO անմիջական ղեկավարման բռնակով։ կամ համարժեքը  Переключатель нагрузки **LBS1000 3P CO ЕТI 4661555;** Число полюсов -3, Номинальный ток-1000А.  С рукояткой прямого управления LBS-DH 1600/B CO․ или аналог | հատ  шт | 1407600 | 2 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | **SEZ S10 JVD 2352X C1/141** Նոմ.հոսանքը-10Ա., Ինքնաետադարձի դիրքերը-2 Փոխանջատման անկյունը 30°: կամ համարժեքը  **SEZ S10 JVD 2352X C1/141** Номинальный ток-10А., С самовозвратом 2 положения, Угол переключений (шаг) 30°. или аналог | հատ  шт | 73360 | 4 |
|  | 31211290 | Փաթեթային փոխարկիչ  Пакетный переключатель | **ППМЗ-10/Н2**, բևեռների քանակը - 3, հոսանքը – 10Ա, երկկողմանի կոմուտացիայով, տարբերակը – 1, պաշտպանության աստիճանը – IP00:կամ համարժեքը  **ППМЗ-10/Н2**, количество полюсов - 3, ток – 10А, направлений при коммутации - 2, исполнение – 1, степень защиты – IP00. или аналог | հատ  шт | 108000 | 40 |
|  | 31211290 | Երկդիրքանի փոխարկիչ  Переключатель двухпозиционный | Երկդիրքանի փոխանջատիչ **XB5AD21**. 1HO սև գույնի Դրվածքների քանակը-2/ 90°; Միացման տեսակը - պտուտակային միացում; ղեկավարման մասի տեսակը - շրջադարձային բռնակ: կարճ (նեղ բռնելով); աշխատանքային լարումը 230 Վ; բաց կոնտակտների քանակը (НO) -1; Մոնտաժման անցքի տրամագիծը -22,5 մմ; 2 անջատիչ դիրք։ Քաշը-0.043կգ։ կամ համարժեքը  Переключатель двухпозиционный с фиксацией черного цвета **XB5AD21**. 1HO;  Количество позиции - 2/ 90°; Тип подключения – винтовое соединение; тип элемента управления – рукоятка поворот. короткая (узкий хват); напряжение питания 230В; число нормально разомкнутых контактов (НО)-1; Монтажный диаметр отверстия -22,5; 2 позиции переключения; Вес-0.043кг. или аналог | հատ  шт | 28920 | 6 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ Переключатель | ABB, ONST34PB 1SCA022533R3040 | հատ  шт | 2438050 | 5 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ(Switch) Переключатель | **HF-2**  25Ա; ~660Վ; 8 Screw terminal արտադրություն GHIELMETTI Switzerland  մոդել SZW26-25/B2022, դիրք 3: կամ համարժեքը  **HF-2** 25A; ~660V; 8 Screw terminal производство GHIELMETTI Switzerland  модель SZW26-25/B2022, позиция 3. или аналог | հատ  шт | 27120 | 4 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ Переключатель | **4G10-500-U-S1-R014;** կամ համարժեքը **Հիմնական բնութագրերը Դասակարգում** Զրոյական դիրքի անջատիչները (0-1-2) երկու կողմից վերադառնում են զրոյի **Չափերը և նյութերը** Ապրանքի չափսերը՝ լայնությունը՝ 48 մմ Ապրանքի չափսերը՝ բարձրությունը՝ 48 մմ Ապրանքի չափսերը՝ խորությունը՝ 85,6 մմ **Էլեկտրական բնութագրեր** Բեւեռների քանակը՝ 4 Անվանական հոսանք՝ 10 A Անվանական աշխատանքային փոփոխական լարումը՝ 690 Վ Պայմանական բացօդյա ջերմային հոսանք ՝ 16 Ա Անվանական աշխատանքային հոսանք ՝ 10 Ա Անցման հզորությունը եռաֆազ՝ 5,5 կՎտ Հատուկ տարբերակ՝ S1 Մոնտաժման բնութագրերը Ամրացման (մոնտաժման) եղանակը՝ պտուտակ Միացման տեսակը՝ պտուտակային միացում Շահագործման բնութագրերը Կլիմայական տարբերակ և տեղաբաշխման կատեգորիա՝ У3 Պաշտպանության աստիճան ՝ IP65 Լրացուցիչ հնարավորություններ Կառավարման տարրի տեսակը` պտտվող բռնակ Բռնակի տեսակը՝ R014 սև Միացման սխեմաի համարը` 500 Անցման դիրքերի քանակը՝ 3 Փաթեթների քանակը՝ 2 Ֆիկսացիայի ֆունկցիայով՝ ոչ Հետադարձ զսպանակով` այո:  **4G10-500-U-S1-R014;** или аналогОсновные характеристики Классификация Переключатели с нулевым положением (0-1-2) возврат до нуля с обеих сторон Габариты и материалы • Габариты изделия: Ширина : 48 мм • Габариты изделия: Высота : 48 мм • Габариты изделия: Глубина : 85,6 мм Электротехнические характеристики • Количество полюсов: 4; Номинальный ток In : 10 А • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue : 690 В • Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 2: 230 В • Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith: 16 A • Номинальный рабочий ток Ie : 10 А • Коммутационная мощность трехфазная : 5,5 кВт • Специальное исполнение: S1 Монтажные характеристики • Способ крепления (монтажа): винт • Тип подключения: винтовое соединение Эксплуатационные характеристики • Климатическое исполнение и категория размещения: У3 • Степень защиты (IP): IP65  Дополнительные особенности • Тип элемента управления: поворотная позиционная ручка  • Вид рукоятки: R014 черный; Номер электрической схемы: 500; • Количество коммутационных положений: 3; Количество пакетов: 2 Функция переключения с фиксацией: нет; С возвратной пружиной: да. | հատ  шт | 228500 | 10 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ Переключатель | ՓՓԸԻ-222222/I-Д61 (**ПМОВ -222222/I-Д61**) Փ-փոխարկիչ, Փ-փոքրաչափ Ը-ընդհանուր արդյունաբերական, Ի-ինքնավերադարձով; Կատարումը վահանակի հետ տեղադրման համաձայն՝ I-տեղակայման կողմից Կլիմայական կատարումը У3։ կամ համարժեքը  **ПМОВ -222222/I-Д61** П-переключатель М-малогабаритный О-общепромышленный, В -с самовозвратом; исполнение по установке относительно панели: I -с монтажной стороны, Климатическое исполнение У3․ или аналог | հատ  шт | 305000 | 10 |
|  | 31211290 | Փոխարկիչ  Переключатель | ՓՓԻ-222222/МVI **МКВ-222222/МVI** Փ-փոքրաչափ Փ-փոխարկիչ Ի-ինքնավերադարձով;Կլիմայական կատարումը У3։ կամ համարժեքը  **МКВ-222222/МVI** М-малогабаритный П-переключател В -с самовозвратомКлиматическое исполнение У3․ или аналог | հատ  шт | 542850 | 15 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ ABB կամ Schneider Electric արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 6A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25 ÷ +40 °C։  Автомат однополюсный типа «В», Производства Legrand или АВВ или Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 6А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230V; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25 ÷ +40 °C․ | հատ  шт | 81000 | 30 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ ABB կամ Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 10A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C:  Автомат однополюсный типа «В» Производства Legrand или АВВ или Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 10А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40°C. | հատ  шт | 120000 | 50 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ ABB կամ Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 16A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C:  Автомат однополюсный типа «В» Производства Legrand или АВВ или Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 16А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40 °C. | հատ  шт | 235000 | 100 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի, Legrand կամ ABB կամ Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 25A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C:  Автомат однополюсный типа «В», Производства Legrand или АВВ или Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 25А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40 °C. | հատ  шт | 268000 | 100 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Միաբևեռ անջատիչ, «B» տիպի Legrand կամ ABB կամ Schneider Electric: արտադրության։ Անվանական աշխատանքային հոսանքը, 32A; Անվանական աշխատանքային լարումը AC –230V; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, շահագործման ընթացքում -25÷+40 °C:  Автомат однополюсный типа «В» Производства Legrand или АВВ или Schneider Electric. Номинальный рабочий ток, 32А; Ном. рабочее напряжение переменного тока AC –230В; Температура окружающей среды, при эксплуатации -25÷+40 °C. | հատ  шт | 84900 | 30 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | **АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3**; Եռաֆազ, կամ համարժեքը անջատիչի լարումը մինչև 500Վ; անջատիչի անվանական հոսանքը 250Ա; փոփոխական հոսանքի հաճախականությունը՝ 50Հց; էլեկտրամագնիսական շարժաբերով; Կատարումը ըստ ՄՀՊ - ընտրական, Կատարում ըստ տեղադրման եղանակի – դուրսքաշովի, Անվանական լարումը անկախ բաժանիչի ~220V։  **АВ2М4СВ-55-41-УХЛ3** Трехфазный, или аналог Напряжение выключателя до 500В, Номинальный ток выключателя 250А, Частота переменного тока: 50 Гц, С электромагнитным приводом, Исполнение по виду МТЗ - селективное, Исполнение по способу установки – выдвижное, Номинальное напряжение независимого расцепителя ~220В. | հատ  шт | 12394740 | 6 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | **EATON- NZM3** տեսակի; Բևեռների քանակը ՝ 3; Հաշվարկային աշխատանքային հոսանք, 350 Ա;Անջատման ունակությունը 50kA; Անվանական լարումը, 690Վ (AC); Մեկուսիչի անվանական լարումը, 1000 Վ; Իմպուլսի անվանական կայունությունը 8 կՎ, Խզիչը - էլեկտրոնային; Խզիչի դաս 10 Ա IEC / EN 60947-4-1։ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման ընթացքում -25 - +70 °Կ; Ստանդարտներ և կանոնակարգեր IEC/EN 60947, DIN VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1. կամ համարժեքը  Типа **EATON- NZM3**; Количество полюсов, 3;Расчетный рабочий ток, 350А;Отключающая способность 50кА;Номинальное напряжение, 690В (АС);Номинальные напряжения изоляции, 1000В;Номинальная устойчивость к импульсу 8кВ,Электронный расцепитель;Класс расцепления 10 А IEC/EN 60947-4-1,Температура окружающей среды, при эксплуатации -25 - +70 °C;Стандарты и положения IEC/EN 60947, DIN VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1. или аналог | հատ  шт | 8550000 | 10 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | **AП50Б-3МТ**, IН =16Ա, IОТС=3,5 х IН Ա:կամ համարժեքը  **AП50Б-3МТ**, IН =16А, IОТС=3,5 х IН А. или аналог | հատ  шт | 294000 | 10 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | **AП50Б-3МТ**, IН =25Ա, IОТС=3,5 х IН Ա:կամ համարժեքը  **AП50Б-3МТ**, IН =25А, IОТС=3,5 х IН А. или аналог | հատ  шт | 86200 | 4 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | **АЕ 2016,** Iн=1,15, 380Վ անջատիչ(отсечка) 12 Iн կամ համարժեքը  **АЕ 2016,** Iн=1,15, 380В отсечка 12 Iн или аналог | հատ  шт | 18000 | 10 |
|  | 31211290 | Անջատիչ ուղու հպակային  Выключатель путевой контактный | ԱՈՒՀ 414 -02У (ВПК-414- 02У) Ա-Անջատիչ, ՈՒ- ուղու, Հ- հպակային; 4Ա, 500Վ։ կամ համարժեքը  **ВПК -414- 02У** В-выключатель П-путевой  К-контактный; 4А, 500В․ или аналог | հատ  шт | 24000 | 10 |
|  | 31211290 | Անջատիչ ուղու հպակային  Выключатель путевой контактный | ԱՈՒՀ-2111-АУ2 Ա-Անջատիչ, ՈՒ- ուղու, Հ- հպակային; 4Ա, 500Վ։ կամ համարժեքը  **ВПК-2111-АУ2** В-выключатель П-путевой  К-контактный; 4А, 500В․ или аналог | հատ  шт | 31100 | 10 |
|  | 31211290 | Անջատիչ ուղու  Выключатель путевой | ԱՈՒ 16Е-23А-231-55 У2.3; ~660 Վ ­440Վ AC/DC 16Ա կամ համարժեքը  **ВП 16Е-23А-231-55 У2.3**; ~660 В ­440В AC/DC 16А или аналог | հատ  шт | 45850 | 5 |
|  | 31211180 | Սահմանային անջատիչ  Выключатель концевой | ՍԱ-300Г У2; ~500 Վ 16Ա ­220Վ 16Ա․ կամ համարժեքը  **ВК-300Г У2**; ~500 В 16А ­220В. 16А․ или аналог | հատ  шт | 96000 | 5 |
|  | 31211180 | Սահմանային անջատիչ  Выключатель концевой | ՍԱԸ-34П Ս-սահմանային Ա-անջատիչ Ը-ընդհանուր նշանակության; Կլիմայական կատարումը - УХЛ1; Փոշու-խոնավապաշտպանվածությանը մակարդակը - IP54; Հոսանքը մինչև 2,5Ա; Անջատիչի կատարումը ըստ ռեդուկտորի փոխանցիչի քանակի 1:100։ կամ համարժեքը  **ВКО-34П** В-выключатель К-концевой  О-общего назначения; Климатическое исполнение -УХЛ1; Уровень пылевлагозащиты- IP54; Ток до 2,5А; Исполнение выключателя по передаточному числу редуктора 1:100․ или аналог | հատ  шт | 479400 | 15 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Մոդուլային միաբևեռ, Din-ձողի վրա, Հոսանք - 2Ա, Էլ. Մագնիսական անջատիչի բնութագիրը՝ В Անջատող ունակությունը - (AC) (IEC/EN 60898) – 10կԱ, Անջատող ունակության սահմանը -15կԱ, Լարման տեսակը (հոսանքի) – փոփոխպական/հաստատուն (AC/DC), Հաճախականությունը – 50Հց, Լարումը – 220/230 Վ, Չափերը (ԲхԽхԼ) – 85÷88х69х17,5 մմ,Պաշտպանության աստիճանը - IP20: կամ համարժեքը  Модульный однополюсный, На Din- рейку. Ток 2А,  Характеристика эл.магнитного расцепителя В Отключающая способность (AC) (IEC/EN 60898) – 10кА, Предельная отключающая способность – 15кА, Тип напряжения (тока) - Переменный/Постоянный (AC/DC), Частота – 50Гц, Напряжение 220/230 В, Размеры (ВхГхШ) – 85÷88х69х17,5 мм Степень защиты IP20. или аналог | հատ  шт | 156000 | 20 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | **АП-50Б-3МТ-10КР;** կամ համարժեքը  Iн=2,5Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։  **АП-50Б-3МТ-10КР** или аналогIн=2,5А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение - У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․ | հատ  шт | 172400 | 8 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | **АП-50Б-3МТ-10КР;** կամ համարժեքը  Iн=1,6Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։  **АП-50Б-3МТ-10КР** или аналогIн=1,6А, Iотс=10Iн,климатическое исполнение - У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․ | հատ  шт | 215500 | 10 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | **АП-50Б-3МТ-10КР;** կամ համարժեքը Iн=10Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։  **АП-50Б-3МТ-10КР** или аналогIн=10А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение - У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․ | հատ  шт | 172400 | 8 |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | **АП-50Б-3МТ-10КР;** կամ համարժեքը  Iн=16Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։  **АП-50Б-3МТ-10КР** или аналогIн=16А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение - У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․ | հատ  шт | 107750 |  | 5 |  |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | **АП-50Б-3МТ-10КР;** կամ համարժեքը  Iн=25Ա, Iотс=10Iн, կլիմայական կատարումը – У3; եռաբևեռ, ջերմային անջատիչի կարգավորվող պտուտակով։  **АП-50Б-3МТ-10КР;** или аналогIн=25А, Iотс=10Iн, климатическое исполнение - У3; трехполюсный, с винтовой регулировкой теплового расцепителя․ | հատ  шт | 107750 |  | 5 |  |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ Автоматический выключатель | ABB, Tmax T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220Վ) կամ համարժեքը  ABB, T max T2H 160 FF, 1SDA051120R1 + AUX, 1Q1SY (~ 220В) или аналог | հատ  шт | 721900 |  | 2 |  |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Տեսակը - **EP102UCC10**; կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագրերը, Անվանական հոսանքը In - 10 Ա; Անվանական փոփոխական լարումը Un - 240Վ; Անջատման կորը 5-10 In (С); Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը 20000/10000; Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը - 25-35 մմ2; Բևեռները – 2։  Тип - **EP102UCC10**; или аналог Технические характеристики, Номинальный ток In - 10 A; Номинальное переменное напряжение Un - 240 В; Кривые отключения 5-10In (C); Ресурс механический/электрический 20000/10000; Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35мм2; Полюса – 2․ | հատ  шт | 114400 |  | 5 |  |
|  | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ  Автоматический выключатель | Տեսակը - **GT102D02**; կամ համարժեքը Տեխնիկական բնութագրերը, Անվանական հոսանքը In - 2 Ա Անվանական փոփոխական լարումը Un - 240 Վ, Անջատման կորը 10-20 In (D), Մեխանիկական / էլեկտրական ռեսուրսը 20000/10000, Մուտքային ճկուն / կոշտ մալուխի մակերեսը - 25-35 մմ2, Բևեռները – 2։  Тип - **GT102D02;** или аналог Технические характеристики, Номинальный ток In - 2 A Номинальное переменное напряжение Un - 240 В, Кривые отключения 10-20 In (D), Ресурс механический/электрический 20000/10000, Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением - 25-35 мм2, Полюса – 2. | հատ  шт | 756000 |  | 5 |  |
|  | 31211180 | Լրացուցիչ կոնտակտներ  Дополнительные контакты | Տեսակը - **HK1-02** (ABB ապրանքանիշի MS132 տեսակի ավտոմատի համար); անվանական հոսանքը – փոփոխական 6Ա; անվանական լարումը – փոփոխական 250Վ (50Հց); կոնտակտները – 2ՆՓ(2НЗ); գաբարիտային չափերը - 8,75х68х90 մմ: կամ համարժեքը  Тип: **HK1-02 (**к автомату MS132 фирмы ABB); Номинальный переменный ток: 6А; номинальное напряжение перем.тока: 250В (50Гц); контакты: 2НЗ;  размер: 8,75х68х90мм. или аналог | հատ  шт | 40100 |  | 10 |  |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անջատիչ սարքերի ընդունման ժամանակ կիրականացվի էլեկտրատեխնիկական բնութագրերի և անձնագրի պարամետրերի համապատասխանության ստուգում
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գ.Բալումյան հեռ. 010-28-29-60, email [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am):

**Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ (հաշվի առնելով 5608 առ 13.11.2023թ. և 3721 առ 09.09.2024թ. Զեկուցագրերը):**

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Картриджы должны быть произведены не ранее 2024 года. 1. Продукция должна быть новой, с датой производства, начинающейся в 2024 году., должны иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукта, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. При приемке распределительных устройств будет проведена проверка соответствия электротехническим характеристикам и паспортным параметрам

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)