**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | |
| Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| 1 | 09411710 | Բնական սեղմված գազ Երևանում և ՀՀ մարզերում | Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից` խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15ºC, ստանդարտը` ԳՕՍՏ 27577-87,պայմանական նշանները`<<հրավտանգ>>, անվտանգությունը` հրավտանգ, պայթունավտանգ: Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Երևան քաղաքում՝ առնվազն 10 գազալցակայան, և Աշտարակի,Սևանի,Արտաշատի,Վարդենիսի,Աբովյանի,Գավառի,Մարտունիի,Իջևանի,Դիլիջանի,Ստեփանավանի,Թումանյանի,Գյումրիի,Արթիկի,Սիսիանի,Գորիսի,Կապանի,Վաղարշապատի,Նոյեմբերյանի,Բերդի,Եղեգնաձորի տարածաշրջաններում:  Այլ պայմաններ\*  Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է քարտայինն կամ կտրոնային եղանակով: Կտրոնի ժամկետը պետք է վավեր լինի ստանալու պահից առնվազն մեկ տարի: Լցակայանի  ելքը և մուտքը պետք է լինեն  անվտանգ,համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին: | կգ | 72187.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Գնման ընթացակարգ** | Էլ․ աճուրդ ընթացակարգով 40-րդ հոդված, |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | ------ |
| **Մատուցման վայր** | Տիգրան Մեծ 1-ին փակուղի |
| **Կանխավճարի պայման** | Առկա չէ |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | Առկա չէ |
| **Մատուցման ժամկետ** | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 31.07.2025թվ. ներառյալ |
| **Կտրոնի ժամկետ** | Կտրոնի ժամկետը պետք է վավեր լինի ստանալու պահից առնվազն 1 տարի |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | Ապրանքի մատակարարման օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

**\*\*Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:**

**\*\*\*Կատարողի պատասխանատվությունը /կիրառել նաև ռուսերեն տարբերակում/՝**

**\*\*\*\*\*Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 օրացույցային օր:**

**\*\*\*\*\*\*Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:**

**\*\*\*\*\*\*\*Կատարողը պարտավոր է պահպանել «ՀայՓոստ»** **ՓԲԸ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:**

**\*\*\*\*\*\*\*\*Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 16-00:**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*Պայմանագրի կառավարիչ Նաթելա Կարապետյան հեռ. 095984415, email Natela.Karapetyan@haypost.am**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товары | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | ***Полное название*** | техническая характеристика | единица измерения | ***Общий объем*** |
| 1 | 09411710 | Сжатый природный газ в Ереване и областях РА | Газ метан, предназначенный для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получаемый в результате нескольких последовательных стадий переработки газа в технологических процессах установок сжиженного нефтяного газа: очистки смеси, удаления влаги и других загрязнений, а также сжатия, не приводящего к изменению состава. компонентов, природного газа при зарядке баллонов Избыточное давление сжатого газового топлива должно соответствовать техническим условиям ГКГ и заправляемого газобаллонного оборудования и не должно превышать предельного давления 19,6 МПа. Температура заправляемого газа в баллоне может быть не более чем на 15ºС выше температуры окружающей среды, стандарт — ГОСТ 27577-87. Условные знаки: «огнеопасно», безопасность: огнеопасно, взрывоопасно. Автозаправочные станции должны быть расположены в Ереване, не менее 10 газовых станции и В регионах Аштарак, Севан, Арташат, Варденис, Абовян, Гавар, Мартуни, Иджеван, Дилижан, Степанаван, Туманян, Гюмри, Артик, Сисиан, Горис, Капан, Вагаршапат, Ноемберян, Берд, Ехегнадзор.  Другие условия\*  Товар поставляется по карте или купону. Срок действия купона должен быть не менее одного года с момента получения. Выезд и въезд на АЗС должны быть безопасными, в соответствии с требованиями ПДД. | кг | 72187.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНЫЕ УСЛОВИЯ** | |
| **Процедура закупки** | Электронная почта: в порядке аукциона, статья 40 |
| **Сертификат или сертификат качества** | ------- |
| **Адрес выполнение работы** | Тигран Мец 1-й тупик |
| **Предоплата** | Нет в наличии |
| **Гарантийный срок** | Нет в наличии |
| **Срок снабжения** | С даты вступления договора в силу до 31.07.2025. включая |
| **Срок действия купона** | Ваучер должен быть действителен не менее 1 года с момента получения. |
| **Срокы сдачи и приемки работы** | В течение 10 рабочих дней со дня доставки товара |