Սեղմված բնական գազի ձեռքբերում- տրանսպորտայերի ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից է խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում և սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գլանոթի լցավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃ-ի և լցավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լցավորվող գազի ջերմաստիճանը պետք է լինի 400C, ստանդարտը ՝ ԳՈՍՏ 27577-2000 «Վախենում է կրակից» Հրավտանգ, Պայթունավտանգ Կտրոնային՝ ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում Կտրոնները ստանալու օրվանից հաշված 25.12.2025թ.

Получение сжатого природного газа - для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, полученного в результате нескольких последовательных стадий очистки газа в технологических процессах установок КПГ, включающих очистку смеси, удаление влаги и других загрязнений, сжатие, который не предполагает изменения состава компонентов. При наполнении баллона избыточное давление сжатого природного газового топлива должно соответствовать техническим условиям СПГ и наполнения газовых баллонов и не должно превышать предел давления 19,6 МПа, температура заливаемого в баллон газа должна быть 400С, стандарт: ГОСТ 27577-2000 «Боится огня» Взрывчатка, Ваучер на взрывчатку: 25.12.2025, отсчитывается со дня получения талонов на территории Ширакского марза РА.