**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø7  Стальной прокат Ø7 | Պողպատե գլանվածք Ø7, 30 մետր,  Ст 45 ԳՕՍՏ 2590-2006 / ԳՕՍՏ 1050-2013  Стальной прокат Ø7, 30 метр  Ст 45 ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 1050-2013 | կգ  кг | 9,06 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40 | 9,06 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 20 дней с момента заключения договора |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø170  Стальной прокат Ø170 | Պողպատե գլանվածք Ø170, 1,5 մետր,  Ст 45 ԳՕՍՏ 2590-2006 / ԳՕՍՏ 1050-2013  Стальной прокат Ø170, 1,5 метр  Ст 45 ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 1050-2013 | կգ  кг | 267 | 267 |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø12  Стальной прокат Ø12 | Պողպատե գլանվածք Ø12, 60 մետր,  Ст 45 ԳՕՍՏ 2590-2006 / ԳՕՍՏ 1050-2013  Стальной прокат Ø12, 60 метр  Ст 45 ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 1050-2013 | կգ  кг | 53,28 | 53,28 |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø14  Стальной прокат Ø14 | Պողպատե գլանվածք Ø14, 60 մետր,  Ст 45 ԳՕՍՏ 2590-2006 / ԳՕՍՏ 1050-2013  Стальной прокат Ø14, 60 метр  Ст 45 ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 1050-2013 | կգ  кг | 72,6 | 72,6 |
|  | 44112690 | Պողպատե գլանվածք Ø20  Стальной прокат Ø20 | Պողպատե գլանվածք Ø20, 18 մետր,  Ст 45 ԳՕՍՏ 7417-75 / ԳՕՍՏ 1051-88  Стальной прокат Ø20, 18 метр  Ст 45 ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-88 | կգ  кг | 44,4 | 44,4 |
|  | 44118300 | Պողպատե թիթեղ S=1  Стальной лист S=1 | Պողպատե թիթեղ S=1, 1х1250х2500, 10մ2  08ПС ԳՕՍՏ 19904-90 / ԳՕՍՏ 380-2005  Стальной лист S=1, 1х1250х2500, 10м2  08ПС ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 380-2005 | կգ  кг | 78,5 | 78,5 |
| 7 | 44118300 | Պողպատե թիթեղ S=10  Стальной лист S=10 | Պողպատե թիթեղ S=10, 10х1000х2000, 4մ2  Ст 45 ԳՕՍՏ 19903-74 / ԳՕՍՏ 1050-2013  Стальной лист S=10, 10х1000х2000, 4м2  Ст 45 ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 1050-2013 | կգ  кг | 314 | 314 |
| 8 | 44171600 | Միաշերտ նրբատախտակ  Шпон | Նրբատախտակ, փայտի տեսակը՝ հաճարենի, նրբատախտակի հաստությունը ոչ պակաս 0,55մմ-ից:  Шпон, порода древесины: бук, толщина шпона не менее 0,55мм. | մ2  м2 | 200 | 200 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

### Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ներկայացնի նաև, արտադրողի կողմից տրված, մատակարարվող ապրանքի որակի սերտիֆիկատ հաստատված իր կողմից:

Պահանջվող ապրանքները օգտագործվելու են ռազմարդյունաբերության նպատակով, ուստի համարժեք ապրանքների առաջարկները ընդունելի չեն:

**Дополнительные условия:**

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, на этапе исполнения договора Продавец должен представить сертификат качества поставляемого товара, выданный изготовителем и утвержденный им.

Запрошенные товары будут использоваться в военно-промышленных целях, поэтому предложения эквивалентных товаров не принимаются.