**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Лот-1. Закупка двух /2/ Мусоровозов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики (ТХ)** | **Требуемый ТХ** |
| Год выпуска | 2024-2025 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Способ загрузки | Задний универсальный, автоматический |
| Емкость контейнера , куб/м | 18-19 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | Минимум 700 |
| Грузоподъемность автомобиля , кг | Минимум 7500 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 7 и больше |
| Мощность двигателя: л. с. | Минимум 260 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический стандарт | Экологический класс 5 |
| Коробка передач | Механический |
| Расход топлива | Отметить |
| Гарантия, год/км | 2/75000 |
| Устройства, оборудование и узлы, включенные в гарантию | Двигатель |
| Стартер двигателя |
| Коробка передач |
| Мосты |
| Электрогенератор (динамо) |
| Рулевое управление и другие гидравлические системы |
| Индикаторы и панель управления |
| Насос системы охлаждения |
| Обучение и инструктаж оператора, дополнительное разъяснение условий гарантии | Требуется |

|  |
| --- |
| **АВТОЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ** |
| Стандартные автозапчасти производителя, крюк, запасной ролик и другой специальный инструмент с гарантией производителя. |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** |
| Участник тендера должен провести техническое обслуживание и приложить подробное описание технических услуг, необходимых на 5 лет эксплуатации, включая запасные части, необходимые для этого обслуживания. |
| **автозапчасти и послепродажное обслуживание** |
| Участник тендера гарантирует обязательства поставщика по техническому обслуживанию, ремонту и хранению запасных частей в течение гарантийного периода и предоставляет список, содержащий полную информацию, включая доступные источники и текущие цены, о запасных частях, специальных инструментах и т. д., необходимых для правильной и продолжительной эксплуатации оборудования. Машина сроком на 5 лет, начиная с момента приобретения автомобиля Покупателем . с момента эксплуатации.  Если участник тендера не осуществляет деятельность в стране покупателя и не предоставляет доказательств, то его представляет агент в стране, имеющей такую насыщенность и способной предоставить вышеуказанные услуги, в противном случае предложение данного участника тендера будет отклонено. |
| **РУКОВОДСТВА** |
| Руководство пользователя на английском языке с русским и армянским переводами. Если инструкция на русском языке, перевод не требуется. |
| **РЕМОНТ** |
| Однодневное обучение операторов станков по эксплуатации и техническому обслуживанию на месте. |
| **ЦВЕТ** |
| Стандартный цвет производителя |

**\* Товары, поставляемые в рамках указанного конкурса, должны соответствовать требованиям Закона Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877, упомянутым в решении от 30 января 2011 года N 71-N. Документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям, должны быть представлены в тендерной заявке.**

**Лот-2. « Закупка двух (2) Многофункциональный городская служебная машина»,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики (ТХ)** | **Требуемый ТХ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики автомобиля** | |
| Год выпуска | 2024-2025 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический стандарт | Экологический класс 5 |
| Мощность двигателя: л. с.․ | Минимум ՝ 260 |
| Коробка передач | Механический |
| Количество передач: вперед / назад | Минимум 8 / 1 |
| Кабина водителя | Стандартное пополнение |
| Расход топлива | Отметить |
| Гарантия: год / км | 2 / 75.000 |
| Устройства, оборудование и узлы, включенные в гарантию | Двигатель |
| Стартер двигателя |
| Мосты |
| Коробка передач |
| Электрогенератор (Динамо) |
| Гидравлическая система рулевого управления |
| Коробка переключения мощности (КОМ) |
| Гидравлическая система: насосы, ступицы (без резиновых трубок) |
| Топливный насос |
| Индикаторы и панель управления |
| Насосы системы охлаждения и спринклерной системы |
| Обучение и инструктаж оператора, дополнительное разъяснение условий гарантии | Требуется |
| **Оборудование для смешивания и распределения реагентов /сзади/** | |
| Ширина распределения: м | 4-9 |
| Количество распределяемых инертных материалов: г/м2 | 100-400 |
| Масса загружаемых материалов в контейнере: кг | 13000-15000 |
| **Спринклерная система** | |
| Рабочая ширина разбрызгивателя: м | 8 (20) |
| Емкость резервуара для воды: куб/м | 12-14 |
| **Щетка** | |
| Расположение | Межосновной |
| Рабочая ширина щетки: м | 2,3-2,6 |
| **Коммунальный ковш** | |
| Значение | Для сноса снега |
| Рабочая ширина: м | 2,5 – 2,8 |
| Масса: кг | Минимум 600 |
| Угол поворота вправо и влево: Градусы | Минимум 30 |
| Слой под ковшом | Резиновый |

|  |
| --- |
| **АВТОЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ** |
| Стандартные автозапчасти и аксессуары производителя , запасное колесо, огNушитель и гарантия любого производителя. |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** |
| Участник тендера должен провести техническое обслуживание и приложить подробное описание услуг по техническому обслуживанию, необходимых для 2000 часов работы, включая запасные части, необходимые для этого обслуживания. |
| **автозапчасти и послепродажное обслуживание** |
| Участник тендера гарантирует обязательства поставщика по техническому обслуживанию, ремонту и хранению запасных частей в течение гарантийного периода и предоставляет список, содержащий полную информацию, включая доступные источники и текущие цены, о запасных частях, специальных инструментах и т. д., необходимых для правильной и продолжительной эксплуатации оборудования. Машина сроком на 5 лет, начиная с момента эксплуатации автомобиля Покупателем.  Если участник тендера не осуществляет деятельность в стране покупателя и не предоставляет доказательств, то его представляет агент в стране, имеющей такую насыщенность и способной предоставить вышеуказанные услуги, в противном случае предложение данного участника тендера будет отклонено. |
| **РУКОВОДСТВА** |
| Руководство пользователя на английском языке с русским и армянским переводами. Если инструкция на русском языке, перевод не требуется. |
| **РЕМОНТ** |
| Однодневное обучение операторов станков по эксплуатации и техническому обслуживанию на месте. |
| **ЦВЕТ** |
| Стандартный цвет производителя |

**\* Товары, поставляемые в рамках указанного конкурса, должны соответствовать требованиям Закона Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877, упомянутым в решении от 30 января 2011 года N 71-N. Документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям, должны быть представлены в тендерной заявке.**

**Лот-3. « Закупка двух (2) Автовышок»,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики (ТХ)** | **Требуемый ТХ** |
| Год выпуска | 2024-2025 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический стандарт | Экологический класс 5 |
| Мощность двигателя: л. с.․ | Минимум 150 |
| Коробка передач | Механический |
| Количество передач: вперед / назад | Минимум 5 / 1 |
| Тип стрелы | Телескопический, трехсекционный |
| Длина стрелы, м | 17-19 |
| Угол поворота стрелы | 360о |
| Грузоподъемность люльки, кг | 200-300 |
| Кабина водителя | Стандартное пополнение |
| Расход топлива | Отметить |
| Гарантия: год/км | 2 / 75.000 |
| Устройства, оборудование и узлы, включенные в гарантию | Двигатель |
| Стартер двигателя |
| Мосты |
| Коробка передач |
| Электрогенератор (Динамо) |
| Гидравлическая система рулевого управления |
| Коробка переключения мощности (КОМ) |
| Гидравлическая система: насосы, ступицы (без резиновых трубок) |
| Индикаторы и панель управления |
| Насосы системы охлаждения и спринклерной системы |
| Обучение и инструктаж оператора, дополнительное разъяснение условий гарантии | Требуется |

|  |
| --- |
| **АВТОЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ** |
| Стандартные автозапчасти и аксессуары производителя , запасное колесо, огNушитель и гарантия любого производителя. |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** |
| Участник тендера должен провести техническое обслуживание и приложить подробное описание услуг по техническому обслуживанию, необходимых для 2000 часов работы, включая запасные части, необходимые для этого обслуживания. |
| **автозапчасти и послепродажное обслуживание** |
| Участник тендера гарантирует обязательства поставщика по техническому обслуживанию, ремонту и хранению запасных частей в течение гарантийного периода и предоставляет список, содержащий полную информацию, включая доступные источники и текущие цены, о запасных частях, специальных инструментах и т. д., необходимых для правильной и продолжительной эксплуатации оборудования. Машина сроком на 5 лет, начиная с момента эксплуатации автомобиля Покупателем.  Если участник тендера не осуществляет деятельность в стране покупателя и не предоставляет доказательств, то его представляет агент в стране, имеющей такую насыщенность и способной предоставить вышеуказанные услуги, в противном случае предложение данного участника тендера будет отклонено. |
| **РУКОВОДСТВА** |
| Руководство пользователя на английском языке с русским и армянским переводами. Если инструкция на русском языке, перевод не требуется. |
| **РЕМОНТ** |
| Однодневное обучение операторов станков по эксплуатации и техническому обслуживанию на месте. |
| **ЦВЕТ** |
| Стандартный цвет производителя |

**\* Товары, поставляемые в рамках указанного конкурса, должны соответствовать требованиям Закона Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877, упомянутым в решении от 30 января 2011 года N 71-N. Документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям, должны быть представлены в тендерной заявке.**