* **Հայտի ապահովումը բանկային երաշխիքի տեսքով ներկայացնելու դեպքում Հրավերի հավելված 2-ում /հայտի ապահովում/ որպես Բենեֆիցիարի հաշվեհամար անհրաժեշտ է նշել «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 1510032335590400 հաշվեհամարը:**

**Չափաբաժին-1: Թվով երկու /2/ Աղբատար մեքենա**

|  |  |
| --- | --- |
| **Տեխնիկական մասնագրեր ՏՄ** | **Պահանջվող ՏՄ** |
| Արտադրման տարեթիվը | 2024-2025 |
| Անիվային ֆորմուլան | 6x4 |
| Բարձման եղանակը | Հետևի ունիվերսալ, ավտոմատ |
| Կոնտեյների տարողություն, խ/մ | 18-19 |
| Մանիպուլյատորի բեռնունակություն, կգ | Առնվազն՝ 700 |
| Մեքենայի բեռնունակություն, կգ | Առնվազն՝ 7500 |
| Աղբի խտացման գործակից | 7 և ավելի |
| Շարժիչի հզորությունը՝ ձ․ու․ | Նվազագույնը՝ 260 |
| Շարժիչի տեսակը | Դիզելային |
| Բնապահպանական չափորոշիչ | Բնապահպանական դաս 5 |
| Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
| Վառելիքի ծախս | Նշել |
| Երաշխիքը, տարի/կմ | 2/75000 |
| Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումներև և հանգույցները | Շարժիչ |
| Շարժիչի մեկնարկիչ |
| Փոխանցման տուփ |
| Կամրջակներ |
| Էլեկտրագեներատոր (դինամո) |
| Ղեկի և այլ հիդրավլիկ համակարգեր |
| Ցուցիչների և կառավարման վահանակ |
| Հովացման համակարգի պոմպ |
| Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում | Պահանջվում է |

|  |
| --- |
| **ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ** |
| Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր, կեռիկ, պահուստային գլանիվ և արտադրողի կողմից երաշխավորված այլ հատուկ գործիքներ |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ** |
| Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 5 տարվա շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: |
| **ավտոպահեստամասեր եվ սպասարկում վաճառքից հետո** |
| Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով` սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից։  Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայություները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի։ |
| **ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ** |
| Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով։ Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա։ |
| **ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ** |
| Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում։ |
| **ԳՈՒՅՆԸ** |
| Արտադրողի ստանդարտ գույնը |

***\* Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ.  հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Նշված պահանջներին համապասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով։***

**Չափաբաժին-2: “Թվով երկու (2) Բազմաֆունկցիոնալ քաղաքային կոմունալ մեքենա**

|  |  |
| --- | --- |
| **Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)** | **Պահանջվող ՏՄ** |
| **Ավտոմեքենայի տեխնիկական բնութագիր** | |
| Արտադրման տարեթիվը | 2024-2025 թ. |
| Անիվային ֆորմուլա | 6x4 |
| Շարժիչի տեսակը | Դիզելային |
| Բնապահպանական չափորոշիչ | Բնապահպանական դաս 5 |
| Շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝ ձ.ուժ. | Առնվազն 260 |
| Փոխանցման տուփը | Մեխանիկական |
| Փոխանցումների քանակը՝ առաջ / ետ | Առնվազն 8 / 1 |
| Վարորդի խցիկը | Ստանդարտ համալրում |
| Երաշխիք՝ տարի / կմ | 2 / 75.000 |
| Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները | Շարժիչ |
| Շարժիչի մեկնարկիչ |
| Կամրջակներ |
| Փոխանցման տուփ |
| Էլեկտրագեներատոր (դինամո) |
| Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ |
| Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ) |
| Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) |
| Վառելիքի պոմպ |
| Ցուցիչների և կառավարման վահանակ |
| Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր |
| **Ռեագենտների խառնող և բաշխիչ սարքավորումներ /հետևի/** | |
| Բաշխման լայնությունը՝ մ | 4-9 |
| Բաշխվող իներտ նյութերի քանակը՝ գ/մ2 | 100-400 |
| Կոնտեյներ ներբեռնվող նյութերի զանգված՝ կգ | 13000-15000 |
| **Ջրցան համակարգ** | |
| Ջրցանի աշխատանքային լայնությունը՝ մ | 8 (20) |
| Ջրի բաքի տարողությունը՝ մ3 | 12-14 |
| **Խոզանակ** | |
| Տեղակայումը | Միջբազային |
| Խոզանակի աշխատանքային լայնությունը՝ մ | 2,3-2,6 |
| **Կոմունալ հրիչ** | |
| Նշանակությունը | Ձնահեռացման |
| Աշխատանքային լայնություն՝ մ | 2,5 – 2,8 |
| Մասսան՝ կգ | Առնվազն 600 |
| Աջ և ձախ թեքման անկյունը՝ աստիճան | Առնվազն 30 |
| Հրիչի տակի շերտը | Ռետինային |

|  |
| --- |
| **ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ** |
| Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գորխիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ** |
| Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: |
| **ավտոպահեստամասեր եվ վաճառքից հետո սպասարկում** |
| Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով` սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից։  Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայություները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի։ |
| **ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ** |
| Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով։ Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա։ |
| **ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ** |
| Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում։ |
| **ԳՈՒՅՆԸ** |
| Արտադրողի ստանդարտ գույնը |

***\* Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ.  հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Նշված պահանջներին համապասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով։***

**Չափաբաժին-3: “Թվով երկու (2) Ավտոաշտարակ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)** | **Պահանջվող ՏՄ** |
| Արտադրման տարեթիվը | 2024-2025 |
| Անիվային ֆորմուլա | 4x2 |
| Շարժիչի տեսակը | Դիզելային |
| Բնապահպանական չափորոշիչ | Բնապահպանական դաս 5 |
| Շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝ ձ.ու․ | Առնվազն 150 |
| Փոխանցման տուփը | Մեխանիկական |
| Փոխանցումների քանակը՝ առաջ / ետ | Առնվազն 5 / 1 |
| Աղեղի տեսակը | Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի |
| Աղեղի երկարությունը, | 17-19 |
| Աղեղի պտտման անկյունը | 360о |
| Զամբյուղի բեռնատարողությունը, կգ  Грузоподъемность люльки | 200-300 |
| Վարորդի խցիկը | Ստանդարտ համալրում |
| Վառելիքի ծախս | Նշել |
| Երաշխիք՝ տարի կամ կմ | 2 կամ 75.000 |
| Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները | Շարժիչ |
| Շարժիչի մեկնարկիչ |
| Կամրջակներ |
| Փոխանցման տուփ |
| Էլեկտրագեներատոր (դինամո) |
| Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ |
| Հզորությունների փոփոխության տուփ (КОМ) |
| Հիդրավլիկ համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ (առանց ռետինե խողովակների) |
| Ցուցիչների և կառավարման վահանակ |
| Հովացման համակարգի և ջրցան համակարգի պոմպեր |
| Շահագործողի ուսուցում և հրահանգավորում, երաշխիքային պայմանների լրացուցիչ պարզաբանում | Պահանջվում է |

|  |
| --- |
| **ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ** |
| Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գորխիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ** |
| Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: |
| **ավտոպահեստամասեր եվ վաճառքից հետո սպասարկում** |
| Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով` սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից։  Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայություները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի։ |
| **ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ** |
| Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով։ Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա։ |
| **ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ** |
| Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում։ |
| **ԳՈՒՅՆԸ** |
| Արտադրողի ստանդարտ գույնը |

***\* Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ.  հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Նշված պահանջներին համապասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով։***