**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Лот-1. « Закупка двух (2) Мини-кран с ковшом и подметальное устройство, оснащенное бункером, емкостью для воды и дополнительной боковой щеткой»,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики (ТХ)** | **Требуемый ТХ** |
| Год выпуска | 2024-2025 |
| Мощность двигателя: л. с. | Минимум 90 |
| Масса, кг | Минимум 3500 |
| Стандартный объем ковша, куб. м | Минимум 0,5 |
| Грузоподъемность переднего ковша, кг | Минимум 1100 |
| Максимальная высота амортизации: мм | Минимум 3200 |
| Клиренс, мм | Минимум 200 |
| Расход масла в гидравлической системе,  л / мин | Минимум 80 |
| Тип топлива | Дизельный |
| Камера | Закрытый с подогревом |
| Гарантийное обслуживание, Год / моточас | 3/3000 |
| Устройства, оборудование и узлы, включенные в гарантию | Двигатель |
| Стартер двигателя |
| Мосты |
| Коробка передач |
| Электрогенератор (Динамо) |
| Гидравлическая система рулевого управления |
| Гидравлическая система ковша и толкателя (за исключением резиновых шлангов гидравлической системы) |
| Индикаторы и панель управления |
| Насос системы охлаждения |
| **Подметальное устройство, оснащенное бункером, емкостью для воды и дополнительной боковой щеткой** | |
| Ширина щетки, мм | Минимум 1500 |
| Диаметр дополнительной щетки, мм | Минимум 500 |
| Объем мусорного бака, куб/м | Минимум 0,4 |
| Объем двора воды, л | Минимум 150 |
| Вес, кг | Минимум 400 |
| Гарантия, Год | 1 |

|  |
| --- |
| **АВТОЗАПЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ** |
| Стандартные автозапчасти и аксессуары производителя , запасное колесо, огNушитель и гарантия любого производителя. |
| **ЭКСПЛУАТАЦИЯ** |
| Участник тендера должен провести техническое обслуживание и приложить подробное описание услуг по техническому обслуживанию, необходимых для 2000 часов работы, включая запасные части, необходимые для этого обслуживания. |
| **автозапчасти и послепродажное обслуживание** |
| Участник тендера гарантирует обязательства поставщика по техническому обслуживанию, ремонту и хранению запасных частей в течение гарантийного периода и предоставляет список, содержащий полную информацию, включая доступные источники и текущие цены, о запасных частях, специальных инструментах и т. д., необходимых для правильной и продолжительной эксплуатации оборудования. Машина сроком на 5 лет, начиная с момента эксплуатации автомобиля Покупателем.  Если участник тендера не осуществляет деятельность в стране покупателя и не предоставляет доказательств, то его представляет агент в стране, имеющей такую насыщенность и способной предоставить вышеуказанные услуги, в противном случае предложение данного участника тендера будет отклонено. |
| **РУКОВОДСТВА** |
| Руководство пользователя на английском языке с русским и армянским переводами. Если инструкция на русском языке, перевод не требуется. |
| **РЕМОНТ** |
| Однодневное обучение операторов станков по эксплуатации и техническому обслуживанию на месте. |
| **ЦВЕТ** |
| Стандартный цвет производителя |

**\* Товары, поставляемые в рамках указанного конкурса, должны соответствовать требованиям Закона Республики Армения от 2015 года. в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Совета Комиссии Таможенного союза от 30 января 2011 года № 71-Н, утвержденного Решением Совета Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823. Документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям, должны быть представлены в тендерной заявке.**