

Աթոռ` մետաղյա կմախքով, մետաղը` պողպատ, օվալաձև խողովակից, խողովակի պատի հաստությունը` 1-1,5մմ, սև փոշեներկված: Նստատեղը և թիկնակը` սպունգից, պաստառապատված որակյալ սև կտորով, ոտքերի պլաստմասե տակդիրներով, հանգույցները` հեղյուսամանեկային կամ պտուտակային միացմամբ:

Չափերը` կից նկարում:

Ապրանքի մատակարարումը, հավաքումն ու տեղադրումն իրականացնում է մատակարարը:

Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: