|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ղեկավարի աթոռ** | Բազկաթոռ` ղեկավարի` ղեկավարի աթոռ` շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը` ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80-մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33-40% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550х560х750մմ: Տեսքը` ըստ նմուշի /նկար-11.1, 11.2, 11.3/ կցվում է:  C:\Users\acer\OneDrive\Desktop\13 դպրոցի գույքի ձեռքբերում\Նմուշներ\Նկար-11.1-ղեկավարի-աթոռ.pngC:\Users\acer\OneDrive\Desktop\13 դպրոցի գույքի ձեռքբերում\Նմուշներ\Նկար-11.2-ղեկավարի-աթոռ.pngC:\Users\acer\OneDrive\Desktop\13 դպրոցի գույքի ձեռքբերում\Նմուշներ\Նկար-11.3-ղեկավարի-աթոռ.png |