**APC Back-UPS BX2200MI-GR**



|  |  |
| --- | --- |
| **Տեսակ** | Անխափան սնուցման սարք (UPS) |
| **Ելքային հզորություն** | նվազագույնը 1.2кВт / 2.2кВА |
| **Ելքաին լարում** | նվազագույնը 230V |
| **Ելքային հաճախականություն** | նվազագույնը 50/60 Гц +/-1 Гц |
| **Տոպոլոգիա** | գծային-ինտերակտիվ |
| **Լարման ալիքի տեսակը** | ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
| **Անցման ժամանակը** | 6 մ/վ նվազագույնը / 10 մ/վ առավելագույնը |

|  |  |
| --- | --- |
| **Մուտքի հաճախականությունը** | նվազագույնը 50/60 Гц ± 5 Гц ավտոմատ հայտնաբերում |
| **Լարի երկարությունը** | 1.2 м |
| **Չափերը (ВхШхГ)** | 190х140х390 мм |
| **Գույն** | սև |
| **Գործող ջերմաստիճանը** | 0 - 40 °C |
| **Հարաբերական խոնավության գործառնական**  **միջակայք** | 0 - 95 % |