*.*

***Տեխնիկական բնութագիր***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Հերթի սպասարկման տերմինալ** | հատ | 3 | **Բնութագիր**  Մոնիտոր. կետայնություն 18.5" LED, 768\*1366  Սենսորային ապակի. 18.5”, 3մմ, մուլտիհպում, ունակային սենսորային ապակի  Չիպսեթ. Intel  Պրոցեսսոր. Celeron dual core  Օպերատիվ հիշողություն. Առնվազն 2 GB  Թերմոպրինտեր. Nippon Primex NP K 3510-A, Printing speed: 200 mm/sec  Paper size: Width: 80 mm, Printing Width: 72 mm, Thickness: 59-150 micrometer  Մշտական հիշողություն 120 GB  Մետաղական կաղապար. Պոլիմերային փոշեներկված պողպատ 1․5մմ  հաստությամբ |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը | | | | |
| Սկիզբը | | | | ավարտը |
| Պայմանագիրը հաշվառելու օրվանից | | | | 40-րդ օրացույցային օրը ներառյալ: |
| Փաթեթավորումը | | | | Գործարանային |
| ***Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:***  *\*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում*  *\*\*Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից* | | | | |

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Терминал обслуживания очереди** | ШТ | 3 | **Характеристика**  **Монитор. разрешение 18,5-дюймового светодиода, 768\*1366**  **Сенсорное стекло. 18,5 дюймов, 3 мм, мультиконтактное сенсорное стекло с поддержкой тачпада**  **Набор микросхем. Intel**  **Процессор: Celeron двухъядерный**  **Оперативная память. Не менее 2 ГБ**  **Термопринтер. Nippon Primex NP K 3510-A, скорость печати: 200 мм / сек**  **Размер бумаги: ширина: 80 мм, ширина печати: 72 мм, Толщина: 59-150 микрометров**  **Постоянная память 120 ГБ**  **Металлическая форма. Сталь, окрашенная полимерным порошком 1,5 мм**  **по толщине** |
| Срок поставки продукта | | | | |
| Начало | | | | Окончание |
| С даты регистрации договора | | | | 40-й календарный день включительно: |
| Упаковка | | | | Заводской |
| Гарантийный срок не менее 1 года. обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре /спецификации того же производителя в Армении указан адрес официального сервисного центра обслуживания. погрузка, доставка, транспортировка (по запрошенному адресу) и разгрузка осуществляются за счет средств поставщика:  \* Обязательное условие: товар не должен быть подержанным, а также поставщик обязан поставить товар В ... По адресам, указанным заказчиком в Ереване  \*\*Транспортировка товара на склад осуществляется поставщиком | | | | |