*Հավելված N 1*

*« » թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 39292600/1 | Ամբիոն |  | Հանդիսությունների դահլիճի ամբիոնի չափսերն են՝ 600 х 500 х 1200 մմ: Այն պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից։: Ներսի հարթակի օգտագործվող մակերեսը՝ 35 աստիճան թեքությամբ դեպի ներքև , որի վրա ներգևում առկա է թուղթը չսահելու համար արգելք, վրան՝ վերևի մասում բաժակը հորիզոնական տեղադրելու տեղով կամ համապատասխան հարմարանք ամրացված, : Թեքահարթակի դիմացի եզրից, ամենացածր դիքից 200 մմ ներքև, ամբիոնի ներսի չափսով պետք է տեղադրվի 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված, հնարավոր ամբողջ խորությամբ աշխատանքային բաց դարակ: Աշխատանքային հարթության բոլոր եզրերը պետք է շրջափակվեն 0,8 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 6 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։  Մադինա 1, Վարդենիկ 1, Վարդաձոր 1, Լիճք 1, Ձորագյուղ 1, Ծակքար 1: | հատ |  | 168 000 | 8 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Մադինա 1, Վարդենիկ 1, Վարդաձոր 1, Լիճք 1, Ձորագյուղ 1, Ծակքար 1: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 2 | 32341111/1 | խոսափողի հենակ |  | Խոսափողի ձողի տրամագիծը 180մմ , բարձրության կարգավորման հնարավորություն, նվազագույն չափը 88սմ առավելագույն 158սմ, քաշը 5կգ,  ։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ Լիճք 2, Վարդաձոր 1, Վարդենիկ 3, Վերին Գետաշեն 1,Ծակքար 1: | հատ |  | 216 000 | 9 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ;Լիճք 2, Վարդաձոր 1, Վարդենիկ 3, Վերին Գետաշեն 1,Ծակքար 1: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 3 | 32341100/1 | Խոսափող |  | Shure SM 58 SE with Switch dynamic Microphone կամ համարժեք պրոֆեսիոնալ խոսաափող: Սարքի տեսակը՝ վոկալ դինամիկ միկրոֆոն անջատիչով;  Հաճախականության բնութագրերը՝ 50 Հց -15 կՀց;  Ուղղորդված օրինաչափություն՝ կարդիոիդ, սիմետրիկ, միատեսակ հաճախականության արձագանքով;  Ելքային դիմադրություն՝ 150 Օմ;  Միկրոֆոնի տեսակը` դինամիկ ելքային ազդանշանի մակարդակը -75 դԲ (0,18 մՎ):  Զգայունություն՝ 0.1 mV/P;  Հստակեցում` վոկալ, հաղորդավարի աշխատանք, համերգային կիրառություն, ստուդիական աշխատանք:  Խոսափողի առանձնահատկությունները.  Հիմնական հավելվածները՝ խոսք, առաջատար վոկալ, բեք վոկալ;  Ներկառուցված պարկուճային կափույր. արդյունավետորեն նվազեցնում է մեխանիկական աղմուկը;  Ներկառուցված քամու պաշտպանություն. պաշտպանում է ձայնային ուղին աղմուկից, շնչառությունից և քամուց:  Խոսափողի բովանդակությունը.  Կարգավորվող տակդիրի բռնակ;  Փոխադրման և պահպանման համար կայծակաճարմանդ պատյան;  Միակցիչներ՝ XLR (ստանդարտ միկրոֆոնի մալուխ)  Ընդհանուր չափերը՝ 54,5 մմ: x 166 մմ:  Գույնը՝ մոխրագույն (փայլատ)  Քաշը՝ 350 գր. , ունենա համապատասխան լար նվազագույնը 3 մ և միանա միքշերային վահանակին(պուլտ) ։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։  Լիճք 1, Վարդաձոր 1, Վարդենիկ 1, Զոլաքար 1, : | հատ |  | 200 000 | 5 | 5 | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 4 | 44423200/1 | Կենցաղային երկկողմանի աստիճան |  | Աստիճան նվազագույնը 2մ բացվող այնպես, որ լինի ^ պես , լինի մետաղ կամ այլումին, ապրանքը պետք է լինի ամուր և որակյալ ։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Տեխնիկական բնութագրից շեղումը 10 տոկոս: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 1 տարի։  Աստղաձոր 1, Վերին Գետաշեն 1, Վարդենիկ 2, Վարաձոր 1, Ներքին Գետաշեն 1, Լիճք 1,Ծակքար 1: | հատ |  | 208 000 | 8 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Աստղաձոր 1, Վերին Գետաշեն 1, Վարդենիկ 2, Վարաձոր 1, Ներքին Գետաշեն 1, Լիճք 1,Ծակքար 1: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 5 | 38621200/1 | հայելի |  | Հայելի ուղղանկյուն պատից ամրացվող, չափսերը՝ 500 x 700 մմ փայտյա, պլաստմասե կամ մետաղական շրջանակով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ Նկարները հավելված 1-ում։  Վերին Գետաշեն 1, Վարդենիկ 3, Վարդաձոր 1, Լիճք 2, Ծակքար 1: | հատ |  | 48 000 | 8 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Վերին Գետաշեն 1, Վարդենիկ 3, Վարդաձոր 1, Լիճք 2, Ծակքար 1: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 6 | 39515420/1 | Շերտավարագույր |  | Վարդենիկ 4 հատ բաց մոխրագույն 1,92լ , 2.70 բ. / 1 հատ 1.10լ, 2.70 բ / 2 հատ 1.15 լ , 2.70 բ / 2 հատ 1.15լ, 2.40բ / 2հատ կապտամոխրագույն 1.15 լ 2.70 բ / 3 հատ 1.94 լ 2.70բ / 2 հատ 1.92լ, 2.50բ ; / 3 հատ (Պ 2)  1, 92 լայնություն ,  2,70 բարձրություն \*2 հատ (ԵԿՄ սենյանկ)  1,15 մ լայնություն   2,40 մ բարձրություն \* Շերտավարագույր բաց մոխրագույն (Գրադ) 2 հատ  2,20 լայնություն ,  2,70 բարձրություն 1 հատ  1,15 լայնություն  2,70 բարձրություն  Շերտավարագույր (Բոկս )  2 հատ  2,20 լայնություն , 2,50 բարձրություն  4 հատ (Մարզասրահ)  2,20 լայնություն ,  2,70 բարձրություն․    2 հատ (Ըմբշամարտի մարզասրահ) 2,20 լայնություն  2,70բարձրություն 1հատ  1,15 լայնություն  2,40 բարձրություն 1հատ   1,55 լայնություն  2,40 բարձրություն  : Վերին Գետաշեն 10 հատ չափսերը բարձրություն 2,10 մետր լայնությունը 2 մ յուրաքանչյուրը գրադարան, թանգարան: Զոլաքար արծաթագույն 18 հատ 1.75 բ 150 լ , 1 հատ 1.75 բ 130լ: Մարտունի 4 հատ 2.60x2.30 ։ Ծակքար 15 հատ 1.8մ x1.8 *մ: }*Կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13 սմ: Այլումինե ձողի չափսերն են 45x25մմ, իսկ պատերի հաստությունը 1մմ: Անհրաժեշտ պարագաներ՝ շերտավարագույրի ծանրոց, ծանրոցների համար նախատեսված հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմյանց, շերտավարագույրի երկկողմանի բացող-փակող և պտտվող մեխանիզմ, ամրացման դետալ (պատին կամ առաստաղին ամրացնելու համար), ամրացման համար պլաստմասե խցաբութակ և պտուտակ (Փ 6մմx40մմ):Գույնը և երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պատվիրատուի մոտ պահանջն առաջանալուց հետո չափագրումը 1օրվա ընթացքում, պատրաստումը և տեղադրումը կատարողի կողմից 7 օրվա ընթացքում, կատարված աշխատանքների երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: | քմ |  | 2 046 000 | 341 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 7 | 37521150/1 | նարդի |  | Փայտից պատրաստված լաքապատ նարդիներ։ Փայտը հաստ է, լաքած է 4 տակ։ Կողքից ունի փական, որպեսզի փակ վիճակում տեղափոխելիս քարերը չթափվեն։ Կոմպլեկտի մեջ ներառված են սպիտակ և սև խաղաքարերը՝ 16 հատ (15 խաղաքար + 1 լրացուցիչ խաղաքար) և 2 զույգ զառեր։ Չափերը փակ վիճակում 60սմ \* 30սմ։ Բացված վիճակում՝ 60սմ \* 60սմ։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լինի որակյալ ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 1 տարի։  Լիճք 3, Ներքին Գետաշեն 4, Վարդաձոր 5, Վարդենիկ 5, Զոլաքար 4, Երանոս 3, Մադինա 2, Ծովինար 10, Աստղաձոր 2, Ծակքար 2: | հատ |  | 400 000 | 40 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ: Լիճք 3, Ներքին Գետաշեն 4, Վարդաձոր 5, Վարդենիկ 5, Զոլաքար 4, Երանոս 3, Մադինա 2, Ծովինար 10, Աստղաձոր 2, Ծակքար 2 | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 8 | 37461400/2 | շախմատ |  | Լրակազմը պետք է բաղկացած լինի` խաղադաշտից, 40սմx40սմ /բացված վիճակում, +-5 սմ/, բարձրությունը` 4.5սմ /փակված վիճա­կում, +-1սմ/ խաղադաշտերի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն հաճարի չորացված փայտից, շրջանակի հաստությունը 1սմ` ոչ պակաս, բոլոր կողմերը համահավասար, հարթեցված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով /լաք/։ Խաղադաշտերի մակերեսները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս` 2,5 մմ հաստությամբ փայտե շերտատախտակից: Խաղադաշտերի դիմային մակերեսին պետք է լինեն 32 բաց և 32 մուգ խաղավանդակներ, տեղադրված ըստ սահմանված կարգի։ Խաղադաշտերի վրա պետք է սահ­մանված կար­գով տեղադրված և հարմարեցված լինեն եր­կու­ա­կան մետա­ղա­կան ծղնիներ և փականեր: Շախմատի խաղաքարերը պետք է լինեն փայտե, 16-ական երկգույն` բաց և մուգ։ ։ Բոլոր խա­ղա­քա­րերը տե­ղա­վոր­վում են տուփի մեջ փակ վիճակում: Խաղաքարերը պետք է լինի մշակված, հղկված և պատված խոնավադիմացկուն ծածկույթով։ Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված ։Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։  Ծովինար 5, Մադինա 2, Երանոս 3, Զոլաքար 2, Վարդենիկ 6, Վարդաձոր 5, Լիճք 4, Ծակքար 3: | հատ |  | 300 000 | 30 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Ծովինար 5, Մադինա 2, Երանոս 3, Զոլաքար 2, Վարդենիկ 6, Վարդաձոր 5, Լիճք 4, Ծակքար 3: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 9 | 37461160/1 | թենիս |  | Թենիսի սեղան ունի ամուր կառուցվածք և հարմար է փակ տարածքներում տեղադրելու համար: Ունենալով բարձրորակ խաղային մակերես՝ այն ապահովում է օպտիմալ խաղային հնարավորություն՝ սկսած սկսնակներից մինչև փորձառու մասնագետներ:  ներառում է՝ ցանց  Նկարագրություն  Բացված չափսը՝ 2740\*1525\*760 մմ  Ծալված չափսը՝ 600\*1480\*110 մմ  Գույնը՝ կապույտ փայլատ  Խաղադաշտը՝ 15 մմ (MDF),  Կարկաս ՝ 20\*30 մմ  Ոտքեր՝ մետաղական 30\*30 մմ  Լիճք 1, Վարդաձոր 1, Վարդենիկ 1,  Ծակքար 1: | հատ |  | 480 000 | 4 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Լիճք 1, Վարդաձոր 1, Վարդենիկ 1,  Ծակքար 1: | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 10 | 39131100/1 | Թանգարանային դարակաշար |  | • ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 100 սմ,  • Բարձրություն ՝110 սմ,  • Երկարություն՝ 190սմ  • Պատրաստված 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, դարակաշարերը հավասարաչափ բաժանված լինեն 2 հավասար մասերի, 3-րդ հարկում սալի առկայություն՝ վերևի հատվածը փակ՝ 40սմ լայնությամբ , որպեսզի օգտագործելի լինի ։ Բաժանված լինի 2 մասի, երկկողմանի օգտագործման հնարավորությամբ։ • Կողքերի եզրապատում 0,8մմ PVS շերտով։ • Գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ • Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ • Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի | հատ |  | 224 000 | 4 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 11 | 39121200/1 | Ցուցասեղան ապակիով |  | • Լայնություն՝ 70 սմ,  • Բարձրություն ՝75 սմ,  • Երկարություն՝ 120սմ։  • Վերևի հատվածը ապակեպատ։ • Ճակատային մասում՝ Մի կողմից դուռ 2 ծխնիով 25\*116 սմ չափերով և ներքևում բաց դարակ հատակից 10 սմ բարձրությամբ ։ • Պատրաստված 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, • Կողքերի եզրապատում 0,8մմ PVC շերտով։ • Գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Ապակին առնվազն 6 մմ հաստությամբ։ • Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ • Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ | հատ |  | 76 000 | 2 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 12 | 39121200/2 | Թանգարանային պատվանդան |  | • Լայնություն՝ 60 սմ, • Բարձրություն ՝40 սմ,  • Երկարություն՝ 70սմ • Պատրաստված 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից։ • Կողքերի եզրապատում 0,8մմ PVS շերտով։ • Գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ • Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ • Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ | հատ |  | 40 000 | 4 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 13 | 39121200/3 | Ցուցասեղան |  | • Լայնություն՝ 50 սմ,  • Բարձրություն ՝75սմ,  • Երկարություն՝ 110սմ։  • Պատրաստված 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից։  • Կողքերի եզրապատում 0,8մմ PVS շերտով։ • Գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ • Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ • Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ | հատ |  | 70 000 | 2 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |
| 14 | 39131100/2 | Դարակաշար |  | • Դռների քանակը ՝ 2, աջ և ձախ բացվող ։ • Խորություն 50սմ, • Լայնություն՝ 110 սմ,  • Բարձրություն ՝200 սմ։  • Պատրաստված 18 մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, դարակաշարերը հավասարաչափ բաժանված լինեն 4 հավասար մասերի։ • Կողքերի եզրապատում 0,8 մմ PVS շերտով։ • Գունային համադրումները համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։  • Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս։ | հատ |  | 57 000 | 1 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք | Ըստ պահանջի | Պայմանագրի կնքման պահից 30 օրացույցային օր |