|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ -3 | | | |
| N/N | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանակը |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Ավազան 1 տեղանոց: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1000x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ։ Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (1 հատ)՝ չափսերը 800x400x400 մմ, ամբողջական սիֆոնով։ **Նմուշը /նկարը 4/ կցվում է:** | հատ | 1 |
| 3.2 | Ջեռոց: Մեկ սեկցիայով թխման էլեկտրական վառարան` Չափսերը (ԵxԼxԲ): 840x900x1080 (±100) մմ. Հզորությունը՝ չի գերազանցում 5 ԿՎ-ը. Լարումը՝230 Վ. Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C.առավելագույն ջերմաստիճանին հասենլու ժամանակահատվածը- մինչև 30 րոպե։ Վառարանը կազմված է մետաղական դռնով պողպատից արկղից, 2 բլոկ տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիներից։ Պետք է տեղադրված լինի վթարային թերմոստատ,որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում։ Կառավարման վահանակը պետք է լինի ներկառուցված։ Վառարանը պետք է ունենա հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար։ Վառարանի ներքին չափսերը՝ 538x535x290 մմ. Տարողությունը – առնվազն 2 թխման սինիներ 530х470х30 մմ չափսերով։ Վառարանը տեղադրված է ներկված տակդիրի վրա։ Կողային և հետևի մասերը ներկված են, դիմային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից,վառարանի ոտնակները կարգավորվող են: Հավաքածուն ներառում է 3 թխման սինիներ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, չափսերը առնվազն 530x470x30 մմ կամ ըստ արտադրողի ստանդարտների։ Քաշը՝ 90կգ (+/-5) կգ:Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | հատ | 1 |
| 3.3 | Քամիչ: Փլավքամիչներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկկողմանի բռնակ, պարագիծը՝ 36սմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ | հատ | 2 |
| 3.4 | Մաղ: Քամիչ-մաղ, մետաղական, երկար կոթով, մանր հյուսվածքով, իրանը սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI-304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ | հատ | 1 |
| 3.5 | Հարիչ ձեռքի, 10-15սմ, մետաղական, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ | հատ | 1 |
| 3.6 | Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: | հատ | 1 |
| 3.7 | Շերեփ 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI-304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան։ | հատ | 2 |
| 3.8 | Խավարտի գդալ: Խավարտի գդալ, 150-200մլ, պոչի երկարությունը՝ 30-35սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: | հատ | 1 |
| 3.9 | Քափկիր: Քափկիր, տրամագիծը 10-12սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: | հատ | 1 |
| 3.10 | Խոհարարական դանակներ - հավաքածու 5հատ՝ 5 գույնի, 1-մսի դանակ 2-հացի դանակ 3- բանջարեղենի դանակ 4 - մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: | հատ | 1 |
| 3.11 | Պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներ, հավաքածուն 5 հատ՝ 5 գույներով չափը 400х300մմ: | հատ | 1 |
| 3.12 | Բահիկներ: Բահիկներ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: | հատ | 1 |
| 3.13 | Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի զոնդով՝ առնվազն AISI -304: Զոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային միջակայքը ջերմաստիճանի՝ 0 ° C-50 ° C: Կենցաղային թվային ջերմաչափը ունի փոքրիկ էկրան:**Նմուշը /նկարը 7/ կցվում է:** | հատ | 1 |
| 3.14 | Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը -10 °C- ից մինչև + 50 ° C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով: **Նմուշը /նկարը 8/ կցվում է:** | հատ | 1 |
| 3.15 | Կշեռք սեղանի չափաբաժնային: Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258х285х135 մմ. Կշռելու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշռեու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240х192մմ, ունի LCD էկրան.Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով։Պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից։**Նմուշը /նկարը 9/ կցվում է:** | հատ | 1 |
| 3.16 | Խառնիչային ծորակ 400: Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ,չժանգոտող պողպատից,ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող։ Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ։ Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինջև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար։ Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C։ | հատ | 1 |

***Ծանոթություն՝ նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-3** | | | |
| **N/N** | **наименование/техническая характеристика** | **единица измерения** | **количество** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **3.1** | Одноместная мойка. Мойка с одной раковиной полостью 600\*600\*850мм, мойка для мытья чашек, кастрюль полностью из нержавеющей стали. Габариты 1200\*600\*850мм, толщина металла не менее 0,8мм. Размеры чаши 1000\*530мм, глубина 350мм. Ножки мойки с регулируемой высотой из нержавеющей стали. Мойка должна иметь сливной сифон. | штук | **1** |
| **3.2** | Печь. Духовка электрическая односекционная: Габариты (ДхШхВ), 840х900х1080 (±100) мм. Удельное потребление энергии не превышает 5 КВ. Напряжение 230 В. Максимальная температура в духовке – 270°С. Время достижения максимальной температуры – до 30 минут. Духовка состоит из стального короба с металлической дверцей, 2-х блочных нагревателей и 4-х противней. Должен быть установлен аварийный термостат, защищающий при перегреве свыше 320 °С. Панель управления должна быть установлена ​​в духовке. Духовка должна иметь отдельные нагреватели мощности для верхней и нижней полки. Внутренние размеры духовки: 538х535х290 мм. Вместимость – не менее 2 противней размерами 530х470х30 мм. Печь размещается на окрашенной подставке, боковые и задняя части окрашены, передняя часть изготовлена ​​из нержавеющей стали, педали печи регулируются. В комплект входят 3 противня из нержавеющей стали размерами не менее 530х470х30 мм или по стандартам производителя. Вес: 90 кг (+/-5) кг. **Образец /рисунок/ прилагается**. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия товара (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. | штук | **1** |
| **3.3** | Дуршлаг: формочки из пищевой нержавеющей стали, двусторонняя ручка, периметр 36 см, в соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик. | штук | **2** |
| **3.4** | Сито: ситечко-сито, металлическое, с длинным концом, с мелкой текстурой, корпус из пищевой нержавеющей стали, не менее соответствующей стандартам AISI-304, ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020.Транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик. | штук | **1** |
| **3.5** | Миксер ручной, 10-15см, металлический, из пищевой нержавеющей стали, не ниже стандартов AISI-304, ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020.Транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик. | штук | **1** |
| **3.6** | Картофелесжималка металлическая, с отверстиями, из пищевой нержавеющей стали, не менее соответствующей стандартам AISI-304, ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. транспортировка и обращение осуществляется поставщиком. | штук | **1** |
| **3.7** | Половник 250 мл из пищевой нержавеющей стали, соответствующей стандартам AISI-304, ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик. | штук | **2** |
| **3.8** | Ложка для гарнира: ложка для гарнира, 150-200 мл, длина хвоста 30-35 см, нержавеющая пищевая сталь, в соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик. | штук | **1** |
| **3.9** | Шумовка диаметром 10-12 см из пищевой нержавеющей стали в соответствии со стандартами AISI-304, ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. транспортировка и обращение осуществляется поставщиком. : | штук | **1** |
| **3.10** | Кухонные ножи-набор из 5 предметов: 5 цветов, 1 - нож для мяса 2-Нож для хлеба 3 - нож для овощей 4-нож для фруктов 5-Нож для молочных продуктов, из пищевой нержавеющей стали, в соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | штук | **1** |
| **3.11** | Кухонные столешницы из полипропилена, в комплекте 5 штук в 5 цветах размер 400х300мм. транспортировка и разгрузка осуществляется поставщиком. | штук | **1** |
| **3.12** | Лопаты: лопаты металлические, с отверстиями, из пищевой нержавеющей стали, не менее соответствующие стандартам AISI-304, ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. транспортировку и обращение осуществляет поставщик. |  | **1** |
| **3.13** | Мерный стакан 1л, пластик. транспортировка и обращение осуществляется поставщиком. | штук | **1** |
| **3.14** | Кухонный мусорный бак с открывающейся крышкой, вместимостью 20 л, сырье пластиковое. транспортировку и разгрузку осуществляет поставщик. | штук | **1** |
| **3.15** | Цифровой термометр для обедов с датчиком из пищевой нержавеющей стали не менее AISI-304. длина зонда: 200-300 мм. Диапазон рабочих температур: 0 ° C-50 ° C. бытовой цифровой термометр оснащен крошечным дисплеем.транспортировка и обращение осуществляется поставщиком. **Образец /изображение / прилагается.**. | штук | **1** |
| **3.16** | Смеситель 400: размеры (ДxШxВ)400x15x1100 мм, нержавеющая сталь, смеситель крепится к стене от латунной середины. Диаметр крепежной части к раковине 30 мм. Напорный душевой кран поворачивается на 360 градусов, изгибается, подключается к горячей и холодной воде, рассчитан на использование при давлении от 30 до 50 бар. Трубка термостойкая при температуре 100 ° C. | штук | **1** |

***Примечание: образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.***