ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀդրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստԳՄԱդասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքայիննշանը, մակիշըևարտադրողիանվանումը \*\* | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀդրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀդրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| **1** | **09132200/**  **501** | **Ռեգուլյար բենզին** |  | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչայինմեթոդով՝ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարիպարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5ևավելի) -15 %, այլօքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված « Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի :  *Մատակարարումը*`կտրոնային:Մատակարարմանվայրը` Արարատի մարզ, ք.Արարատ, Խանջյան 59 | **լիտր** |  |  | **8000** | ք.Արարատ, Խանջյան 59 | **8000** | 30.06.2025թ. |
| **2** | **09134210/501** | **Դիզելային վառելիք** |  | Դիզելային վառելիք:  Ցետանային թիվը 49–ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը- 46–ից ոչ պակաս, խտությունը 150 С ջերմաստիճանում 800–ից մինչև 845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ – ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը 550 С – ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400 С – ում` 1,5–ից մինչև 4,0 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 100С–ից ոչ բարձր: Ավտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թ. Նոյեմբերի 11 – ի N 1592 – Ն որոշմամբ հաստատված « Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:  Արարատի տարածաշրջանում կամ մինչև 5 կմ հարակից տարածքում: | **լիտր** |  |  | **600** | ք.Արարատ, Խանջյան 59 | **600** | 30.06.2025թ. |

\* *Ապրանքիմատակարարմանժամկետը, իսկփուլայինմատակարարմանդեպքում` առաջինփուլիմատակարարմանժամկետը, սահմանվումէառնվազն 20 օրացուցայինօր, որիհաշվարկըկատարվումէպայմանագրովնախատեսվածկողմերիիրավունքներիևպարտականություններիկատարմանպայմաննուժիմեջմտնելուօրը, բացառությամբայնդեպքի, երբընտրվածմասնակիցըհամաձայնումէապրանքըմատակարարելավելիկարճժամկետում: Մատակարարմանվերջնաժամկետըչիկարողավելլինել, քանտվյալտարվադեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթեհրավերովչինախատեսվումմասնակցիկողմիցառաջարկվողապրանքի՝ապրանքայիննշանի, ֆիրմայինանվանման, մակնիշիևարտադրողիվերաբերյալտեղեկատվությաններկայացում, ապահանվումեն «ապրանքայիննշանը, մակնիշըևարտադրողիանվանումը» սյունակը:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |