ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 2025թ. /ՓԾ/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախա-տես-ված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատես-ված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | Հասցեն |  | |
| մատակարարման | |
| ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 1 | 35811180/509 | Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ /ամենօրյա համազգեստ INSARAG/  **IMG_3084IMG_3083** |  | **Համազգեստի լրակազմ INSARAG -** Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և անթև բաճկոնից (ժիլետից):  Գործվածքի մակերեսային խտությունը 240**±**5 գրամ/մ2, բաղադրությունը` 65**±**2% պոլիէսթեր, 35%**±**2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <TWILL>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ>, գույնը՝ մուգ կապույտ:  **Բաճկոնը** միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով` սև գույնի երիզաշղթայով և կպչուն ժապավեններով: Շղթան և կպչուն ժապավենները մշակված են կենտրոնական ուղղահայաց կարին զուգահեռ՝ լանջափեշերի ստորն եզրակարից մինչև լուսանդրադարձիչ ժապավենների միացման կարը: Ընդ որում ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ:  Լուսանդրադարձիչ ժապավենների վերնամասում՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 8-9սմ հեռավորությամբ կարվում են 13X2սմ չափսի սև գույնի կպչուն ժապավեններ՝ ձախ կողմում մեկ, աջ կողմում երկու հատ: Ձախ կողմում տեղադրվում է համազգեստ կրողի անվան առաջին տառը և ազգանունը՝ 13X2սմ չափսով սև գույնի կտորի վրա սպիտակ թավշյա թելով լատինատառ ասեղնագործված, դարձերեսը մշակված սև կպչուն ժապավենով: Աջ կողմում տեղադրվում են <արյան կարգը> և <պաշտոնը> տարբերանշանները՝ 13X2սմ չափսով սև գույնի կտորի վրա սպիտակ թավշյա թելով լատինատառ ասեղնագործված, դարձերեսը մշակված սև կպչուն ժապավեններով:  Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ ծալովի ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օձիքի աջ և ձախ կողմերի կենտրոնական հատվածներում՝ ծալված վիճակում ներսի կողմերից, մշակված են մեկական սև կպչուն ժապավեններ՝ օձիքի եզրակարից 1-2սմ հեռավորության վրա, համապատասխան թեքությամբ: Օձիքի ձախ կողմի անկյունային եզրակարից 1սմ խորությամբ և օձիքին համապատասխան թեքությամբ մշակված է 6,5սմ երկարությամբ և 2սմ լայնությամբ ախլակ՝ երկկողմանի կարված 4X2սմ չափսի սև կպչուն ժապավեններով:  Կրծքամասում՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 6,5սմ հեռավորության վրա, ուղղահայաց կտրվածքով մշակված են 2 ներկարված գրպաններ՝ 26+/-1սմ երկարությամբ և 17+/-1սմ լայնությամբ, կոճկվում են սև շղթաներով, որոնց վրա մշակված են 8-ից 10մմ լայնությամբ շղթան փակող կափույրներ: Կրծքամասի ձախ կողմում՝ ներկարված գրպանի եզրակարից 2սմ հեռավորությամբ, մշակված է վրադիր ծավալուն գրպան՝ 14սմ երկարությամբ և 11սմ լայնությամբ, կափույրով: Վրադիր գրպանի վերևի կենտրոնական հատվածում՝ եզրակարից հետո կարվում է 3X2սմ չափով սև կպչուն ժապավեն՝ կափույրին ամրանալու համար: Կափույրը՝ 5+/-0,5սմ երկարությամբ և 9+/-0,5սմ լայնությամբ, մշակվում է գրպանից 1սմ բարձրության վրա` գրպանի ձախ եզրակարի ուղղությամբ, կենտրոնում 3X2սմ չափով կարվում է սև կպչուն ժապավեն՝ գրպանին ամրանալու համար:  Առաջնամասի կողային հատվածներում՝ կենտրոնական ուղղահայաց եզրակարից 11սմ և ստորին հորիզոնական եզրակարից 2սմ հեռավորության վրա կարվում են վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ 17+/-0,5սմ երկարությամբ և 16+/-0,5սմ լայնությամբ, կափույրներով: Գրպանների վերին անկյուններում կարվում են 2X2սմ չափի սև կպչուն ժապավեններ՝ կափույրին ամրանալու համար: Կափույրերը՝ 6+/-0,5սմ երկարությամբ և 16+/-0,5սմ լայնությամբ, մշակվում են գրպաններից 1,5-2սմ բարձրությամբ, ստորին անկյունային հատվածներում ունեն 2X2սմ չափի սև կպչուն ժապավեններ՝ գրպանին ամրանալու համար:  Թևքերի ներքևի մասում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաներ, որոնք բազկակալում կոճկվում են սև կպչուն ժապավեններով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև, ասեղնագործվում է ՓԾ թևքի տարբերանշանը: Թևքերի տակ՝ կողային կարից 1-1,5 սմ հեռավորությամբ, աջ և ձախ կողմերում մշակված են 2մմ-անոց բացվածքներ՝ օդափոխության համար: Բացվածքների կողեզրերը մշակված են խիտ զարդակարով:  Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև՝ կենտրոնական հատվածում, սպիտակ ներկով, 4X3,5սմ չափսով տպագրված է <ARM USAR>: Բաճկոնի կողային հատվածներում մշակված են 3,5սմ լայնությամբ և 7սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով:  **Անթև բաճկոն (ժիլետ)** –միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով` սև գույնի երկկողմանի երիզաշղթայով: Շղթան մշակվում է առաջնամասով (կրծքավանդակով) անցնող զարդակարից 1.5-2սմ վերև և ավարտվում ստորն եզրից 2.5սմ վերև:  Բաճկոնի աջ կողմի կենտրոնում՝ առաջնամասով (կրծքավանդակով) անցնող զարդակարից 1սմ վերև մշակվում է 9սմ երկարությամբ և 8սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպան, 5սմ երկարությամբ կափույրով, որը գրպանին է ամրանում 3X1.5սմ չափսի սև կպչուն ժապավենով: Զարդակարի տակից՝ շղթային զուգահեռ անցնող կենտրոնական ուղղահայց կարից 6սմ հեռավորությամբ մշակվում է 14սմ երկարությամբ և 11+/-0,5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպան, 5սմ երկարությամբ կափույրով, որը գրպանին է ամրանում 3X1.5սմ չափսի սև կպչուն ժապավենով:  Բաճկոնի ձախ կողմի կենտրոնում՝ առաջնամասով (կրծքավանդակով) անցնող զարդակարի տակից՝ շղթային զուգահեռ անցնող կենտրոնական ուղղահայց կարից 7սմ հեռավորությամբ մշակվում է 14սմ երկարությամբ և 11սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպան, 5սմ երկարությամբ և 9սմ լայնությամբ կափույրով: Կափույրի լայնությունը փոքր է գրպանի լայնությունից և տեղադրվում է գրպանի ձախ եզրակարի և առաջնամասով (կրծքավանդակով) անցնող զարդակարի հատման կետից, գրպանին ամրանում է 3X1.5սմ չափսի սև կպչուն ժապավենով:  Բաճկոնի առաջնամասով՝ շղթայից մինչև թիկունքային մասին միացող կողային կարերը, անցնում է 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն՝ աջ և ձախ կողմերի վրադիր գրպանների տակից 0.5սմ հեռավորությամբ:  Բաճկոնի կողային հատվածներում՝ լուսանդրադարձիչ ժապավենի տակից, շղթային զուգահեռ անցնող կենտրոնական ուղղահայց կարից 5սմ հեռավորությամբ մշակվում են մեկական 16սմ երկարությամբ և 18սմ լայնությամբ վրադիր, ծավալուն փակ գրպաններ: Գրպանների վերին կարից 1.5սմ և կողային կարերից հավասարաչափ հեռավորությամբ մշակված է 14սմ լայնությամբ բացվածք՝ մշակված սև շղթայով, գրպանը կոճկելու համար: Շղթան երկկողմանի փակվում է 0,7սմ բարձրությամբ կափույրներով: Կողային ձախ գրպանի վրա՝ կենտրոնական հատվածում մշակվում է 11սմ երկարությամբ և 15սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպան, 5սմ երկարությամբ կափույրով, որը գրպանին է ամրանումորկու 2X2սմ չափսի սև կպչուն ժապավեններով: Կողային աջ գրպանի վրա՝ կենտրոնական հատվածում կողք կոքի մշակվում են 2 վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ 10սմ երկարությամբ և 8սմ լայնությամբ, 5սմ երկարությամբ կափույրներով, որոնք գրպաններին են ամրանում մեկական 2.5X2սմ չափսի սև կպչուն ժապավեններով:  Բաճկոնի մեջքի ամբողջ երկայնքով՝ օձիքից 12սմ հեռավորությամբ, անցնում է 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2սմ ներքև՝ կենտրոնական հատվածում, սպիտակ ներկով, 4X3,5սմ չափսով տպագրված է <ARM USAR>: Մեջքին՝ ստորին եզրակարից 2սմ և կողային կարերից հավասարաչափ հեռավորությամբ մշակված է 40+/-1սմ լայնությամբ և 25+/-1սմ երկարությամբ՝ վրադիր ծավալուն փակ գրպան՝ ռոմբաձև: Գրպանի վերին կարը 28+/-1սմ լայնությամբ, կողային գրպաններով, որոնք փակվում են մեկական ներկարված 3X1.5սմ չափսի սև կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի կողային հատվածներում, ներսի կողմից մշակվում են մեկական 14X14սմ չափսի վրադիր գրպաններ՝ որոնք կոճկվում են շղթայով:  **Տաբատը** ուղիղ ձևվածքով, մշակված գոտիով, առաջամասում՝ կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է սև շղթայով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 5 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային թեք ներկարված գրպաններից 6-6,5սմ ներքև մշակված են վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ 19+/-0,5սմ երկարությամբ և 16+/-0,5սմ լայնությամբ, կափույրներով: Կափույրները՝ 6+/-0,5սմ երկարությամբ և 16+/-0,5սմ լայնությամբ, ամրանում են 2X2սմ չափսի սև կպչուն ժապավեններով: Տաբատի առաջնամասով՝ վրադիր գրպաններից 2,5սմ ներքև անցնում է զարդակար՝ մի կողային կարից մյուսը: Փողկերի ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8-9սմ ներքև մշակված են մեկական 3.5սմ լայնությամբ, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեններ: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է գրպան` 14սմ լայնությամբ, կափույրով, որն ամրանում է 2X2սմ չափսի սև կպչուն ժապավեններով: Միացման կարերը արվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Նստատեղը մշակված է կրկնակի գործվածքով:  Համազգեստի կոճակները 18մմ տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերն ուռուցիկ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ մուգ կապույտ:  **Կեպին** կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 2մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադրով: Հովհարը միջադրված է առնվազը 2մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադրով և միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, տեղադրվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6.5-7սմ: Կեպիի կողային մասերի կենտրոնում մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար, ասեղնագործված եզրակարով: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված են չափսը կարգավորող երկու պլաստմասե լեզվակներ՝ 65+/-2մմ երկարությամբ և 20+/-2մմ լայնությամբ: Լեզվակներն իրար են միանում համապատասխան չափի 7 կլոր կոճգամներով և 7 կլոր ակոսներվ:  Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը ճակատային մասում սկսած 54 չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 54 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում լատինատառ 20X15+/-2մմ չափսով սպիտակ մետաքսյա թելով ասեղնագործված է <<ARM USAR>>:  **Կոչման տարբերանշանն** արտադրվում է սև անփայլ գործվածքից՝ հնգանկյան տեսքով, դարձերեսին մշակված սև գույնի ինքնակպչուն ժապավենով**:** Արտաքին չափսերը՝ 72 X 52մմ +/- 2%: Վրան ոսկեգույն թելով ասեղնագործված աստղերով՝  Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ հնգաթև աստղեր  Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա - 13մմ հնգաթև աստղեր:  Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝  Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև 3 աստղերի կենտրոնը 42մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:  Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի:  Մայոր – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:  Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությն վրա՝ երրորդի կենտրոնից:  Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:  Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի:  Ավագ ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից:  Ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից:  Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով:  Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով:  Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, ըստ տեսականու: Արկղերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Տարբերանշանների քանակներն ըստ կոչումների՝  Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը: Գլխարկներն արկղերում պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշվում է տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել։ Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: | հատ | 14000 | **6 300 000** | 450 | ք. Երևան, Շենգավիթի շրջան Շիրակի փող. 3-րդ նրբ. 6 | 450 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  20 օրացույցային օր հետո  80 օրվա ընթացքում՝ 157 հատ,  170 օրվա ընթացքում 135 հատ,  260 օրվա ընթացքում 158 հատ: |
| 2 | 35811180/510 | Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ /ձմեռային բաճկոն և գլխարկ INSARAG/  Glxark |  | **Ձմեռային գլխարկ INSARAG** –Արտադրվում է առնվազը 125գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ ակրիլե գործվածքից, գույնը՝ սև: Գլխարկի դիմային հատվածում՝ ծալված վիճակով, սպիտակ մետաքսյա թելով և 1,5X1սմ չափսով լատինատառ ասեղնագործված է <<ARM USAR>>: Գլխարկը ներսի կողմից ունի ստուգիչ պիտակ՝ վրան նշված չափսը և արտադրողի անվանումը:  Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ հատ: Պարկերը պիտակավորված՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը և արտադրողի անվանումը: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասծանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից:  Ձմեռային գլխարկի քանակն ըստ չափսերի   |  |  |  | | --- | --- | --- | | N | Չափս | Քանակ | | 1 | 57 | 100 | | 2 | 58 | 100 | | 3 | 59 | 100 | | 4 | 56 | 100 | | 5 | 60 | 50 | | Ընդամենը | | 450 |     **Ձմեռային բաճկոն INSARAG** – Արտադրվում է սինթետիկ <<Oxford>> տեսակի, 140գրամ/մ2 վառ նարնջագույն և մուգ կապույտ գործվածքից:  Բաճկոնիներդիրները մշակվում են անջրաթափանց կտորով, երկկողմանի մգդակարված առնվազը 300 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստաղացուն առնվազը 70 գրամ մակերեսային խտությամբ սև կտորից: Բաճկոնի օձիքի ծոծրակամասում վրակարված է 4-4.5սմ բարձրությամբ բաց գրպան՝ գլխանոցի համար: Ծոծրակի կենտրոնում՝ գլխանոցի գրպանի ներսի կոմից և գլխանոցի արտաքին կողմից՝ օձիքի միացման կարից 1սմ հեռավորությամբ, մշակված են նարնջագույն 2X2սմ չափսի կպչուն ժապավեններ՝ գլխանոցը ծալված վիճակում պահելու համար: Գլխանոցի եզրաշերտի միջով անցնում է նարնջագույն քուղ՝ ծայրերին պլաստմասե, կլորավուն բռնակներով: Քուղը գլխանոցի արձակ վիճակում յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա 5-6սմ գլխանոցից դուրս գտնվող հատվածներ: Օձիքի և աստառի միացման կարում մշակված է կախիչ, կախիչի տակ չափսի ստուգիչ պիտակ:  Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով` երկկողմանի, սև երիզաշղթայով և կպչուն ժապավեններով: Շղթան մշակված է կենտրոնական ուղղահայաց կարին զուգահեռ՝ սկսվում է օձիքի միացման կարից և ավարտվում ստորին եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ձախ կողմում՝ ուղղահայց եզրակարից 1սմ խորությամբ մշակվում է 7-8սմ լայնությամբ լանջափեշ, որը սկսվում է օձիքի միացման կարից և ավարտվում բաճկոնի ստորին եզրակարով: Բաճկոնի առաջնամասի աջ և ձախ կոմերում տեղադրված են երեքական, նարնջագույն 2,5X6սմ չափսի կպչուն ժապավեններ: Աջ կողմում տեղադրված են ուղղահայց կենտրոնական կարից ներս, յուրաքանչյուրը հաջորդից հավասար հեռավորությամբ: Առաջինը տեղադրվում է օձիքի միացման կարից 2սմ ներքը, իսկ երրորդը՝ ստորին եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Ձախ կողմում տեղադրված են լանջափեշի ներքին կողմից, յուրաքանչյուրը հաջորդից հավասար հեռավորությամբ: Առաջինը տեղադրվում է լանջափեշի եզրից 2սմ ներքը, իսկ երրորդը՝ ստորին եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ:  Առաջամասում՝ կենտրոնական ուղղահայց կարերից 5-5.5սմ հեռավորությամբ, մշակված են մեկական կողային ներկարված գրպաններ՝ 20-21սմ բարձրությամբ և 16-17սմ լայնությամբ, կափույրներով: Ներկարված գրպանները ավարտվում են ստորին եզրակարով: Կափույրները՝ 7սմ բարձրությամբ և 18սմ լայնությամբ, ամրանում են գրպանին երկուական 2X2սմ չափսի կպչուն ժապավեններով: Բաճկոնի ձախ կողմում մշակված է 17սմ բարձրությամբ և 15սմ լայնությամբ վրադիր ծոցագրպան և մեկ ներկարված գրպան՝ կենտրոնում, 14սմ լայնությամբ, կողային մուտքվ, որը կոճկվում է ուղղայաց շղթայով՝ կենտրնական շղթայի կողքից: Ծոցագրպանի վերնամասի կենտրոնում և աստառի հանդիպակաց հատվածում մշակված են 2X2սմ չափսի կպչուն ժապավեններ: Կրծքավանդակի ձախ կողմում մշակվում է 14սմ երկարությամբ և 11սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպան, 5սմ երկարությամբ և 9սմ լայնությամբ կափույրով: Կափույրի լայնությունը փոքր է գրպանի լայնությունից և տեղադրվում է գրպանի ձախ եզրակարից, գրպանին ամրանում է 3X2սմ չափսի սև կպչուն ժապավենով: Թևքերը բազկակալի հատվածում մշակված է մուգ կապույտ էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով, որի միացման կարերը մնում են դարձածալի տակ:  Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ թևքերը ներառյան, հորիզոնական դիրքով անցնում են 2,5սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն 4 ժապավեններ, իսկ ուղղահայց դիրքով 5սմ լայնությամբ 2 ժապավեններ: Հորիզոնական դիրքով անցնող ժապավեններից երկուսը հաջորդաբար մշակված է ստորին եզրակարից 4-4.5սմ և 10-10.5սմ հեռավորությամբ: Հաջորդ երկուսը հաջորդաբար մշակված են կրծքավանդակի և թիկունքի կենտրոնում՝ թևքերի միացման կարից 1-1,5սմ և 5-5,5սմ հեռավորությամբ: Ուղղահայաց անցնող ժապավենները մշակված են ուսագլխի հատվածում թևքերի միացման կարերից 4+/-0.5սմ հեռավորությամբ և տարածվում մինչև կրծքավանդակով անցնող առաջին հանդիպակած ժապավենը: Բոլոր ժապավենների եզրերով անցնում է մոխրագույնց թելով զարդակար: Մեջքի կենտրոնական հատվածում, սպիտակ ներկով, 4X4սմ չափսով տպագրված է <<ARM USAR>> լատինատառ: Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից՝ մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:  **Բաճկոնի սպայական կոչման տարբերանշանն** արտադրվում է սև անփայլ գործվածքից՝ հնգանկյան տեսքով, դարձերեսին մշակված սև գույնի ինքնակպչուն ժապավենով**:** Արտաքին չափսերը՝ 72 X 52մմ +/- 2%: Վրան ոսկեգույն թելով ասեղնագործված աստղերով՝  Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ հնգաթև աստղեր  Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա - 13մմ հնգաթև աստղեր:  Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝  Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև 3 աստղերի կենտրոնը 42մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:  Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի:  Մայոր – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:  Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությն վրա՝ երրորդի կենտրոնից:  Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:  Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի:  Ավագ ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից:  Ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի սուր անկյան եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից:  Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով:  Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով:  Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, ոսկեգույն թելով կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել։ Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: | հատ | 16500 | **7 425 000** | 450 | ք. Երևան, Շենգավիթի շրջան Շիրակի փող. 3-րդ նրբ. 6 | 450 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  20 օրացույցային օր հետո  80 օրվա ընթացքում՝ 157 հատ,  170 օրվա ընթացքում 135 հատ,  260 օրվա ընթացքում 158 հատ: |
| 3 | 35811180/511 | Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ /ձմեռային բաճկոն և գլխարկ փիրուզագույն/ |  | Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210±3 գրամ/մ2, բաղադրությունը` 50±2% պոլիէսթեր, 50±2% բամբակ, մշակված անջրաթափանց ծածկույթով, մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրները մշակվում են երկկողմանի առնավզն 250 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը՝ առնվազն 200 գրամ/մ2 խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը՝ 70+/-5% գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սև գործվածքից: Օձիքը կտրված կանգունակով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում՝ լայնացող վերջավորություններին, մշակված են սև կպչուն ժապավեններ, որոնք միանում են իրար կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Բաճկոնի ստորին եզրաշերտով անցնում է քուղ՝ ելքային մասերում 7+/-1սմ կախված վիճակում, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Ուսերին մշակված են 4,5սմ լայնքով և 13սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են օղակ-կոճակով: Կրծքամասում մշակված են երկու վրադիր ծավալուն գրպաններ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ձախ գրպպանի կափույրի վրա` ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը։ Բաճկոնի աջ և ձախ կրծքամասերում մշակված են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ:  Առաջամասում մշակված են թեք կողային գրպաններ՝ երկկողմանի սև երիզաշղթայով փակվող։ Երիզաշղթան մշակվում է գրպանի եզրից 1-1,5սմ խորությամբ՝ ներսի կողմից։  Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ տարբերանշանը: Տարբերանշանների գունավորումները մինչ մատակարարումը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ։ Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Թևքի վերձավորությունը ներսի կողմից մշակված է 10սմ երկարությամբ էլաստիկ տրիկոտաժե մանժետով (բազկակալով) կողից բթամատի բացվածքով։ Օձիքի մորթին առնվազը 800 գրամ/մ2 խտությամբ, խավի բարձրությունը` ոչ պակաս 12մմ, գույնը սև, կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: Գլխանոցը հանովի է, բաճկոնին միանում է առնվազն հինգ կոճակով և օղակով: Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից, յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից 1 ամիս առաջ:  Գլխարկը՝ կեպիի տեսքով, բաղկացած է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից, հատակից և ականջակալ-ծոծրակամասից, որը մշակված է առնվազն 750 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, սև գույնի գործվածքային մորթաթաղանթով: Հովհարին միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ ճկվող միջադիր, իսկ եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը ճակատային մասում՝ սկսած 53 չափսից 7,5սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը՝ սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թույլատրելի շեղում +/-1մմ): Աջ ականջակալի կարվում է 6-7 սմ երկարությամբ տիսմայից ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս՝ 1ինը 3սմ, 2-րդը 3-4սմ հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2սմ հեռավորության վրա ամրացվում է 1 հատ կոճգամի ամրացող մասը: Ականջակալ-ծոծրակամասի ներսամասը 5-6 սմ կողմերով ուղղանկյունաձև, մգդակարված բիազով, ներսից մշակված առնվազը 100գրամանոց սինտեպոնով:  Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում ասեղնագործված է խորհրդանշան՝ շրջանաձև, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա գունավոր ասեղնագործված: Խորհրդանշանի ձևը կտրամադրվի Պատվիրատուի կողմից։ Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 7+/-0.3սմ: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, կարվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային պարկով: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի և մորթաթաղանթի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել։ Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել մատակարարված ապրանքատեսակի լաբորատոր փորձարկման եզրակացություն: | հատ | 8300 | **14 940 000** | 1800 | ք. Երևան, Շենգավիթի շրջան Շիրակի փող. 3-րդ նրբ. 6 | 1800 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  20 օրացույցային օր հետո  80 օրվա ընթացքում՝ 630 հատ,  170 օրվա ընթացքում 540 հատ,  260 օրվա ընթացքում 630 հատ: |

\* *մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*