*.*

***Տեխնիկական բնութագիր***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Հերթի սպասարկման տերմինալ** | հատ | 3 | **Բնութագիր**  Մոնիտոր. կետայնություն առնվազն 18.5-ից" LED,առնվազ 750\*1400  Սենսորային ապակի.առնվազն 18.”,մինչև 4մմ, մուլտիհպում, ունակային սենսորային ապակի  Չիպսեթ. Intel կամ համարժեք  Պրոցեսսոր. Celeron dual core կամ համարժեք  Օպերատիվ հիշողություն. Առնվազն 2 GB  Թերմոպրինտեր. Nippon Primex NP K 3510-A կամ համարժեք, Printing speed: առնվազն 200 mm/sec  Paper size: Width: առնվազն 80 mm, Printing Width: առնվազն 72 mm, Thickness: առնվազն 50-160 micrometer  Մշտական հիշողություն առնվազն 120 GB  Մետաղական կաղապար. Պոլիմերային փոշեներկված պողպատ առնվազն 1․5մմ հաստությամբ |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը | | | | |
| Սկիզբը | | | | ավարտը |
| Պայմանագիրը հաշվառելու օրվանից | | | | 40-րդ օրացույցային օրը ներառյալ: |
| Փաթեթավորումը | | | | Գործարանային |
| ***Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:***  *\*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում*  *\*\*Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից* | | | | |

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Терминал обслуживания очереди** | ШТ | 3 | **Характеристика**  **Монитор. разрешение не менее 18,5 " светодиодов, не менее 750\*1400**  **Сенсорное стекло.по крайней мере, 18.”, до 4 мм, мультитач, сенсорное стекло с поддержкой**  **Набор микросхем. Intel или аналогичный**  **Процессор: Celeron двухъядерный или аналогичный**  **Оперативная память. Не менее 2 ГБ**  **Термопринтер. Nippon Primex NP K 3510-A или аналогичный, скорость печати: не менее 200 мм / сек**  **Размер бумаги: ширина: не менее 80 мм, ширина печати: не менее 72 мм, толщина: не менее 50-160 микрометров**  **Постоянная память не менее 120 ГБ**  **Металлическая форма. Сталь, окрашенная полимерным порошком толщиной не менее 1,5 мм** |
| Срок поставки продукта | | | | |
| Начало | | | | Окончание |
| С даты регистрации договора | | | | 40-й календарный день включительно: |
| Упаковка | | | | Заводской |
| Гарантийный срок не менее 1 года. обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре /спецификации того же производителя в Армении указан адрес официального сервисного центра обслуживания. погрузка, доставка, транспортировка (по запрошенному адресу) и разгрузка осуществляются за счет средств поставщика:  \* Обязательное условие: товар не должен быть подержанным, а также поставщик обязан поставить товар В ... По адресам, указанным заказчиком в Ереване  \*\*Транспортировка товара на склад осуществляется поставщиком | | | | |