Տեխնիկական բնութագիր

|  |  |
| --- | --- |
| Շարժիչի աշխատանքային ծավալը, լ | 2.6-2.8 |
| Շարժիչի տեսակը | բենզինային |
| Շարժիչի հզորությունը ձ/ուժ | 100-110 |
| Փոխանցման տուփը | Մեխանիկական 5 աստիճան |
| Քարշակի տեսակը | 4x2 |
| Ընդհանուր քաշը, կգ | 3500+-10% |
| Բեռնված տարողությունը,կգ | 2430+-5% |
| Ընդհանուր /երկարություն/լանություն/բարձրություն/մմ | 6415/2513/2837+-5% |
| Անիվային բազա, մմ | 3745 |
| Արահի /երկարություն/լանություն/բարձրություն/մմ | 3631/1830/1927+-5% |
| Կողային դռան չափերը /լանություն/բարձրություն/մմ | 1210/2090+-5% |
| Հետևի դռան չափերը, /լանություն/բարձրություն/մմ | 1750/2090+-5% |
| Նաստատեղերի քանակը՝ | 16+1 |
| Հիմնական վառելիքի ծախս, լ 100կմ-60կմ/ժ | 12-15 լ |
| Վառելիքի բակի տարողություն, լ | Առնվազն 80 լիտր |
| Բնապահպանական նորմը | Euro 5 |
| Արտադրության տարեթիվը | 2025թ |
| Երաշխիքային ժամկետ | 731 օր |

Միկրոավտոբուսը՝

* պետք է հագեցած լինի մեթան գազաբալոնային սարքավորմամաբ ՝ գազբալոնների տարողունակությունը առնվազն 160 լիտր:
* պետք է լինի նոր, չօգտագործված:

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Объем двигателя, л | 2.6-2.8 |
| Тип двигателя | бензин |
| Мощность двигателя в л.с. | 100-110 |
| Коробка передач | Механическая 5 передач |
| Тип прицепа | 4x2 |
| Общий вес, кг | 3500+-10% |
| Грузоподъемность, кг | 2430+-5% |
| Общая /длина/ширина/высота/мм | 6415/2513/2837+-5% |
| Колесная база, мм | 3745 |
| Сиденье /длина/ширина/высота/мм | 3631/1830/1927+-5% |
| Габариты боковой двери /ширина/высота/мм | 1210/2090+-5% |
| Размеры задней двери, /ширина/высота/мм | 1750/2090+-5% |
| Количество мест: | 16+1 |
| Базовый расход топлива, л 100км-60км/ч | 12-15 л |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 80 литров |
| Экологическая норма | Евро 5 |
| Год выпуска | 2025 |
| Гарантийный срок | 731 день |

Микроавтобус:

* Необходимо оснастить метановым газобаллонным оборудованием, емкостью газового баллона не менее 160 литров.
* должен быть новым, неиспользованным.