ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ \*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Գնման գին | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային  Муфта кабельная | Կցորդիչի տեսակը՝ - միացնող (մալուխային կցորդիչ լցնովի) 3m շարքի, Աշխատանքային լարումը, մինչև 0.6-1(կՎ). Մեկուսիչի նյութը՝ պլաստմասա. Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ լցովի. Երկկոմպոնենտային, Կոմպլեկտավորում KSM բլոկով. Երկկոմպոնենտ պոլիմերային կոմպաունդի հետ միասին (պոլիուրեթանային). Երկարությունը – 370±2 մմ:  Տրամագիծը – 76±2 մմ։  Тип муфты -соединительная кабельная муфта заливная серии 3M. Рабочее напряжение, до 0.6-1(кВ). Материал изоляции: Пластмасса. Технология монтажа : Заливная. Двухкомпонентный. Комплектация с блоком соединителей КСМ. Вместе с двухкомпонентным полимерным компаундом (полиуретан). Длина – 370±2 мм. Диаметр – 76 ±2 мм. | Հատ  Шт | 455000 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 5 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 40 дней с момента заключения договора |
|  | 44322530 | Կցորդիչ մալուխային  Муфта кабельная | Կցորդիչի տեսակը՝ - միացնող (մալուխային կցորդիչ լցնովի) 3m շարքի, Աշխատանքային լարումը, մինչև 0.6-1(կՎ) .Մեկուսիչի նյութը՝ պլաստմասա.Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ լցովի. Կոմպլեկտավորում KSM բլոկով. Երկկոմպոնենտ պոլիմերային կոմպաունդի հետ միասին (պոլիուրեթանային)  Երկարությունը 319±2 մմ: Տրամագիծը 63±2մմ։  Тип муфты.соединительная кабельная муфта заливная серии 3M. Рабочее напряжение, до 0.6-1(кВ)  Материал изоляции : Пластмасса. Технология монтажа:  Заливная Комплектация с блоком соединителей КСМ.Вместе с двухкомпонентным полимерным компаундом (полиуретан) Длина 319±2 мм. Диаметр 63±2 мм. | Հատ  Шт | 215000 | 5 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | Պեռֆորացված, 30-35х20-25մմ, մոխրագույն, երկարությունը 2000±5մմ  Перфорированный, 30-35х20-25мм, серый, длиной 2000±5мм | Հատ  Шт | 63000 | 30 |
|  | 31321170 | Մալուխ  Кабель | Կառավարման, էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, ջիղերի քանակը 2, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը 1,5մմ2,  - թույլատրելի առավելագույն լարումը, առնվազն 600վ:  - ցածր ծխաառաջացմամբ`համաձայն EN 61034-2-ի,  -թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°с-ից մինչև +50°с, արտաքին թաղանթապատումը, պոլիվինիլքլորիդե (pvc), մալուխի քաշը ոչ պակաս քան 0,07կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ, մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը առնվազն 5մմ, շահագործման ժամկետը առնվազն 10 տարի: Նվազագույն երկարությունը 100մ  Контрольный, с медными жилами одножильного типа,  количество жил - 2, сечение жилы 1,5 мм2,  огнестойкость в соответствии с EN 60332-3-22,  допустимая максимальное напряжение - не менее 600В,  материал внешней оболочки - поливинилхлорид(pvc),- вес кабеля не менее 0,07 (кг/м), минимальный радиус изгиба, не менее 10 наружных диаметров кабеля, максимальный наружный диаметр не менее 5мм,срок службы не менее 10 лет с даты изготовления. Mинимальния длина 100м | Մ  м | 65000 | 100 |
|  | 31321130 | Հաղորդալար  Провод | Տեսակ ПКСВ 2х0.50 Կրոսսային կայանային մետաղալար պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով: Երկու պղնձե լարեր 0,50 մմ տրամագծով։ Նոմինալ լարումը մինչև 120 Վ, հաղորդչի էլեկտրական դիմադրությունը ոչ ավելի, քան 148 Օմ/կմ։ Լարի մեկուսիչը պօլիվինիլքլորիդ է 0,25 մմ հաստությամբ։ Ճկման նվազագույն շառավիղը, լարերի նվազագույն չափից ոչ պակաս, քան 10 անգամ, առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°С-ից +50°С  Типа ПКСВ 2х0.50. Провод кроссовый, станционный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Количество медных жил два, с диаметром 0,50мм. Номинальное напряжение - до 120 В, электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более 148 Ом/км, изоляция жилы из ПВХ пластиката толщиной 0,25 мм., минимальный радиус изгиба, не менее 10-кратного значения минимального размера провода; предельно допустимая рабочая температура -10°С до + 50°С | Մ  м | 140000 | 2000 |
|  | 31331240 | Հաղորդալար  Провод | պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային ПВ-1 (ПуВ) 1х1,0մմ2, նվազագույն երկարությունը 100մ  в пластмассовой изоляции, медный, монтажный ПВ-1 (ПуВ) 1х1,0мм2, минимальная длина 100м | Մ  м | 15000 | 100 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Е7518, 0,75մմ2 մեկուսացված կցաշուրթով  Е7518, 0,75мм2 с изолированным фланцем | Հատ  Шт | 20000 | 2000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Е1008, 1,0մմ2 մեկուսացված կցաշուրթով  Е1008, 1,0мм2 с изолированным фланцем | Հատ  Шт | 20000 | 2000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Е1508, 1,5մմ2 մեկուսացված կցաշուրթով  Е1508, 1,5мм2 с изолированным фланцем | Հատ  Шт | 20000 | 2000 |
|  | 44322530 | Ծայրապանակ պարկուճ  Наконечник-гильза | Е2508, 2,5մմ2 մեկուսացված կցաշուրթով  Е2508, 2,5мм2 с изолированным фланцем | Հատ  Шт | 30000 | 2000 |
|  | 31321170 | Մալուխ  Кабель | կառավարման, էկրանապատ, պղնձյա միաջիղ, ջիղերի քանակը 19, ջիղերի կտրվածքի մակերեսը 1,5մմ2, թույլատրելի առավելագույն լարումը - առնվազն 600Վ, ցածր ծխաառաջացմամբ` համաձայն EN 61034-2-ի, շահագործման (անշարժ) վիճակի թույլատրելի ջերմաստիճանը -50°С-ից մինչև +50°С, արտաքին թաղանթապատումը պոլիվինիլքլորիդե(PVC):մալուխի քաշը ոչ պակաս քան 0,23կգ/մ, նվազագույն ծռման շառավիղը առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի տասնապատիկի չափ: մալուխի առավելագույն արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 20.9մմ: շահագործման ժամկետը առնվազն 10 տարի: երկարությունը ամբողջական  контрольный, экранированный, с медными жилами одножильного типа, количество жил 19, сечение жилы 1,5мм2, допустимое максимальное напряжение - не менее 600В, с низким дымовыделением в соответствии с EN 61034-2,допустимая температура при эксплуатации (без движения) с -50°с до +50°с, материал внешней оболочки - поливинилхлорид (pvc),вес кабеля - не менее 0,23кг/м, минимальный радиус изгиба, не менее 10 кратный диаметр кабеля. максимальный наружный диаметр - не более 20.9 мм. срок службы - не менее 10 лет.длина-целое | Մ  м | 2240000 | 800 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | մալուխային, պլաստմասե 40х40մմ, L=2մ  кабельный, пластиковый 40х40мм, L=2м | Հատ  Шт | 150000 | 150 |
|  | 44322540 | Կաբելուղի  Кабель-канал | մալուխային, պլաստմասե 60х40մմ, L=2,  кабельный , пластиковый 60х40мм, L=2м | Հատ  Шт | 145000 | 100 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, ø10-12մմ  герметичный, в ПВХ изоляции, ø10-12мм | Մ  м | 25000 | 50 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, ø18-22մմ  герметичный, в ПВХ изоляции, ø18-22мм | Մ  м | 45000 | 50 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, ø22-24մմ  герметичный , в ПВХ изоляции, ø22-24мм | Մ  м | 45000 | 50 |
|  | 44163300 | Մետաղափողրակ  Металлорукав | հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, ø32-40մմ  герметичный , в ПВХ изоляции, ø32-40мм | Մ  м | 50000 | 50 |
|  | 44141100 | Խողովակ  Труба | Ծալքավորված, հողի տակ մալուխի մոնտաժման համար, փափուկ, ՊՎՔ նյութից, ներքին տրամագիծը 50÷70մմ, նվազագույն երկարությունը 10մ:  Гофрированная, для прокладки кабеля под землей, гибкая, с металлической протяжкой, материал ПВХ, внутренний диаметр 50÷70мм. минимальная длина 10м. | Մ  м | 120000 | 120 |
|  | 44141100 | Խողովակ  Труба | 50x3մմ մետաղապլաստե կամ պոլիպռոպիլենային, մինիմալ երկարությունը 50մ:  50x3мм металлопластиковая или полипропиленовая, минимальная длина 50м. | Մ  м | 90000 | 450 |

**Ծանոթություն.**

1.Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չափաբաժինը պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

Մալուխները և հաղորդալարերը- փորձարկման արդյունքների և երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով: Արտադրման տարեթիվը 2024թ.ից սկսած:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-29-60, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.) Кабели и провода- с указанием результатов испытаний и гарантийных обязательств. Дата изготовления начиная 2024г.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-29-60, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)