**Բազկաթոռ` ղեկավարի- Кресло руководителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Նվազագույն պարամետրերը  Բազկաթոռ ղեկավարի՝ հինգ անիվների վրա միմյանց կապակցված մետաղական ոտքով՝ երեսապատված բնական փայտով:  Մեխանիզմը՝ տարբեր դիրքերում ֆիքսելու հնարավորությամբ, մեղմիչը՝ 3-րդ դասի: Թիկնակը և նստատեղը մեկ  ամբողջական 1,2 սմ նրբատախտակից, երեսապատված՝ 5 սմ հաստությամբ սպունգով, պաստառապատված բարձրորակ էկո կաշվով: Արմնկակալները բնական փայտից: Ընդհանուր բարձրությունը ցածր դիրքում՝ հատակից մինչև թիկնակի վերին հատվածը՝ 114սմ, նստատեղի լայնությունը՝ 50սմ, նստատեղի խորությունը՝ 50սմ, նստատեղից թիկնակի վերին հատվածը՝ 74սմ:  Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի։ Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է  իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ  համապատասխանության սերտիֆիկատ | Минимальные параметры:  Кресло руководителя с металлической ножкой на пяти колесах, облицованное натуральным деревом.  Механизм с возможностью фиксации в разных положениях, амортизатор 3-го класса.  Спинка и сиденье – цельные, изготовленные из фанеры толщиной 1,2 см, обиты 5-сантиметровым слоем поролона и высококачественной экокожей.  Подлокотники – из натурального дерева.  Габариты:  - Общая высота (в нижнем положении): 114 см  - Ширина сиденья: 50 см  - Глубина сиденья: 50 см  - Высота от сиденья до верхней точки спинки: 74 см  Цвет и внешний вид согласовываются с заказчиком.  Гарантия – минимум 1 год.  Перевозку и разгрузку товара осуществляет продавец за свой счет.  Все расходы включены в общую стоимость товара.  Товар должен быть новым и неиспользованным.  Победитель тендера на этапе исполнения контракта обязан предоставить гарантийное письмо от производителя или его представителя, либо сертификат соответствия. |