## Զինվորական մահճակալ- Военная кровать

|  |  |
| --- | --- |
| Նվազագույն պարամետրերը  Երկաթյա մահճակալ ներքնակով  Մահճակալի արտաքին չափսերն են 88x208x180սմ (ԼxԵxԲ), համապատասխանաբար ներքնակի չափսերն են 80x200 սմ, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 17 սմ։ Մահճակալի ներքնակի հիմքը, գլխի և ոտքերի հատվածները պետք է լինեն քանդովի, հավաքման ձևը պետք է լինի հեշտ, բայց միևնույն ժամանակ շատ ամուր և աննկատ։ Գլխի և ոտքերի հատվածները պետք է պատրաստված լինեն 40x40 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով, որոնց հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ դեկորատիվ հատվածը պետք է պատրաստված լինի 20x10 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով։ Ներքնակի հիմքը պետք է պատրաստված լինի 60x20 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ ճաղավանդակները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս քան 20x20 մմ քառանկյուն խողովակներով, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավել քան 10սմ։ Քանդման-հավաքման համար չպետք է օգտագործվեն երևացող հեղյուսներ, այլ պետք է լինեն ներկառուցված պարուրակային միացումներով և աննկատ հանգույցներով։ Մահճակալը պետք է լինի ամուր, չունենա որևէ ճոճ կամ ճռռոց։ Յուրաքանչյուր մահճակալ պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործվել թե առանձին, թե մեկ այլ նմանատիպ մահճակալի հետ միասին որպես երկհարակնի ընհանուր կոնստրուկցիա։ Յուրաքանչյուր 2 մահճակալի հետ տրամադրել 1 սանդուղք, որը նույնպես պատրաստված կլինի ամուր երկաթից, կունենա նույն տեխնիկական պարամետրերը, ինչ մահճակալը։ Նախքան եռակցումը մետաղը պետք է յուղազերծվի հատուկ նյութերով, իսկ եռակցումից հետո անցնի եռակի շուշաթղթում և կարբոնային փայլեցում իդեալական որակ ստանալու համար։ Անթույլատրելի է ցանկացած վատ զոդում այդ թվում նույնիսկ եռակցման մանր ճաքեր կամ խազեր, ինպես նաև վատ մշակված կամ նկատելի կարեր։ Նախքան ներկումը մահճակալը պետք է պատված լինի գրունտային շերտով։ Մահճակալը պետք է փոշեներկված լինի հարթ սև գույնով, իտալական արտադրության կամ համարժեք փոշեներկով, որը կպարունակի 0% փայլ։ Ոտքերին պետք է լինեն պլաստիկե խցաններ։ Մահճակալի հետ պետք է տրամադրել նաև ներքնակի չափսով սպիտակ գույն փայտանյութ ներքնակի տակ դնելու համար։ Նախքան մատակարարումը արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։  Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 2 տարի։  Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է  իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ  համապատասխանության սերտիֆիկատ  attachment (11)attachment%20(13)attachment%20(12) | Минимальные параметры:  Металлическая кровать с матрасом.  Размеры кровати: 88x208x180 см (ШхДхВ).  Размеры матраса: 80x200 см, толщина не менее 17 см.  Каркас – из стальных труб с сечением 40x40 мм и толщиной не менее 2 мм.  Декоративные элементы – из труб 20x10 мм.  Основание под матрас – из труб 60x20 мм, с поперечными перекладинами (20x20 мм, расстояние между ними – не более 10 см).  Кровать можно использовать отдельно или собирать в двухъярусную конструкцию.  В комплекте – металлическая лестница.  Перед изготовлением металл обезжиривается, шлифуется, покрывается грунтовкой.  Кровать окрашена порошковой краской черного цвета (0% глянца).  На ножках – пластиковые заглушки.  Перед поставкой внешний вид и цвет согласовываются с заказчиком.  Гарантия – минимум 2 года.  Перевозку и разгрузку осуществляет продавец за свой счет.  Товар должен быть новым и неиспользованным.  Победитель тендера обязан предоставить гарантийное письмо от производителя или сертификат соответствия.  attachment (11)  attachment%20(13)  attachment%20(12) |