**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

1. Արտաշատ քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 2, 5, 7 շենքերի, Օգոստոսի 23 փողոցի 22, 24 շենքերի, Երևանյան 1 շենքի ճակատային հատվածի երեսպատում՝  պոլիմերային միջնաշերտով ալյումինե թերթերով

Ալյումինե թերթերից յուրաքանչյուրի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1.2 մմ, /ընդամենը 2,4մմ/ , միջնաշերտի հաստությունը առնվազն՝ 1.6 մմ։

2. Պոլիմերային միջնաշերտով ալյումինե թերթերի տեղադրումը պետք է իրականացվի ալյումինե պրոֆիլներով՝ չափսերը 20\*30 մմ, հաստությունը՝ 2 մմ: 1քմ երեսպատման համար անհրաժեշտ է 4գծ ալյումինե պրոֆիլ:

3. Գույնը՝ S140:

**ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՓՈՂՈՑ՝**

**1-ին շենք՝ 490 քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

**3-րդ շենք՝ 285 քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

**5-րդ շենք՝ 490 քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

**7-րդ շենք՝ 285քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

**ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23 ՓՈՂՈՑ**

**22-րդ շենք՝ 600 քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

**24-րդ շենք՝ 600 քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

**ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ**

**1-ին շենք՝ 670 քմ /ներառյալ՝ ծալվածք 1,20մ/**

Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր միջոցներով։

Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օչացուցային օր;

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Облицовка фасадов зданий 1, 2, 5, 7 по ул. Араратян, зданий 22, 24 по ул. 23 Августа, здания Ереванян 1 в г. Арташат алюминиевыми листами с полимерной прослойкой

Толщина каждого из алюминиевых листов должна быть не менее 1,2 мм, /всего 2,4 мм/, а толщина промежуточного слоя должна быть не менее 1,6 мм.

2. Монтаж алюминиевых листов с полимерной прослойкой следует производить с помощью алюминиевых профилей: размеры 20\*30 мм, толщина 2 мм. На 1 кв. м облицовки требуется 4 ряда алюминиевого профиля.

3. Цвет: S140.

УЛИЦА АРАРАТСКАЯ:

1-е здание: 490 кв.м. /включая пристройку 1,20м/

3-е здание: 285 кв.м. /включая пристройку на 1,20м/

5-е здание: 490 кв.м. /включая пристройку на 1,20м/

7-е здание: 285 кв. м /включая складку 1,20 м/

УЛИЦА 23 АВГУСТА

Здание 22: 600 квадратных метров /включая перекрытие 1,20 м/

Здание 24: 600 квадратных метров /включая перекрытие 1,20 м/

УЛИЦА ЕРЕВАН

1-е здание: 670 кв.м. /включая пристройку на 1,20м/

Поставщик обязан предоставить продукцию и установить ее за свой счет.

Гарантийный срок: 365 календарных дней;