ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանք | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավորի գինը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 | 19212600/3 | Անկողնային հավաքածու | Անկողնային հավաքածուն իր մեջ ներառում է բարձի լցաերես՝ արտաքին, վերմակակալ և սավան։ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բարձի լցաերես՝ արտաքին - 40 x 60 սմ, 100% սատին է, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: 30°C ջերմաստիճանում լվացվող: Վերմակակալ - 150 x 120 սմ, 100% սատին է, մի կողմից փակվում է ցեփով, չքրտնեցնող, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված: 30°C ջերմաստիճանում լվացվող: Սավան - 160x120 սմ, 100% սատին, չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Գույնը և չափսերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:չափերը +/- 10%։Տեղափոխումը և բեռնաթափումը մատակարարի հաշվին | Հատ | 4000 | 5 880 000 | 1470 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնքի մանկապարտեզներ | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օր հետո |
| 2 | 18311190/2 | Անձնակազմի համար խալաթներ | ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Բամբակյա, չթից, հումքը մաքուր բամբակե մանրաթելերի խիտ գործվածքից, երկար, կարերը ուղիղ և հավասար, օձիքով խալաթ, կողքից գրպաններով, կոճակներով, գոտիով, երկարաթև, նախատեսված միջին և բարձր տարիքի կանանց համար: Սպիտակ կամ կամ տարբեր գույների, ծաղկավոր, խտությունը՝ 780գ/մ2:  Լվանալ 30°C ջերմաստիճանում::  Չափսեր՝ /46-54/,  Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Լվանալ 30°C ջերմաստիճանում:  Գույնը և չափսերը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | Հատ | 3500 | 735 000 | 210 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնքի մանկապարտեզներ | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օր հետո |
| 3 | 39514500/2 | Երեսսրբիչ մանկական | ՀՀ ԿԳ նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: 30x50 սմ, 100% բամբակյա, գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։Տեղափոխումը և բեռնաթափումը մատակարարի հաշվին։ տեղափոխման հասցեները Վարդենիկի, Ծովասարի, Ձորագյուղի, Գեղհովիտի մանկապարտեզներ | Հատ | 500 | 755 000 | 1510 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնքի մանկապարտեզներ | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օր հետո |
| 4 | 39711320/1 | սալօջախ | ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Այրիչների քանակը - 4, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա:  Այրիչնեը պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն:  Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C:  Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ:  Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –4 հատ;  Լարումը 380 Վ։  Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ:  Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։  Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։  Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով:  Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։  Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։  Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով:  Սալօջախը ունի՝  - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար  - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ:  - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ:  - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ` ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար:  - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար:  - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ:  - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ:  - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից:  - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն: | Հատ | 700 000 | 2 100 000 | 3 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնքի Լիճքի, Վաղաշենի և Ն․ Գետաշենի մանկապարտեզներ | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օր հետո |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |