**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ընդհանուր  քանակը | Մատակարարման համայնք (հասցե) և ապրանքների ցանկը ըստ մանկապարտեզների | |
| 1 | 30239150/1 | տպիչ սարք | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային սարք՝ MFP տիպի լազեր: Սարքը ունի պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, առավելագույն թույլտվություն b/w տպագրության համար 3600x600 dpi , տպման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4): Էջերի քանակը ամսական առնվազն 80000, առաջին սև-սպիտակ տպագրության ժամանակը առնվազը 6,3 վրկ: Ունի Ավտոմատ դուպլեքս տպագրության հնարավորություն: Սկաների օպտիկական կետայնության խտությունը` առնվազը 1200x1200 dpi, սկանավորման արագությունը` առնվազը 29 էջ մեկ րոպեում (A4): Ավտոմատ թղթի մատակարարումը` առնվազը 50 թերթ: Պատճենահանման առավելագույն թույլտվությունը 600x600 dpi է: Պատճենման արագությունը` առնվազը 38 էջ մեկ րոպեում (A4), առաջին պատճենման ժամանակը առնվազը 7.2 վրկ, պատկերի մեծացման չափսը 25-400%: Թղթի քաշը 60-175 գ/մ2: Հիշողության չափը` առնվազը 512 ՄԲ, պրոցեսորի հաճախականությունը` առնվազը 1200 ՄՀց: Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF: Windows, iOS, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Էլեկտրաէներգիայի սպառում (աշխատանքի ընթացքում)` առնվազը 510 Վտ: Տեղեկատվական էկրան LCD, Չափերը (WxHxD) 420x323x390 մմ: Քաշը՝ 12,9 կգ: Չափսերի և քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: | հատ | 3 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |
| 2 | 32331300/1 | Երաժշտական կենտրոն | ՀՀ կառավարության 2021թ. մայիսի 13-ի N 744-Ն «Նախադպրոցական կրթու¬թյան պետական կրթական չափորոշիչ» որոշման պահանջներին համապատասխան:  • Bluetooth-ի ներկառուցված մոդուլ՝ Bluetooth 2.1 +EDR  • Աուդիո մուտք՝ 3.5 մմ : 1  • USB 2.0 մուտք A տիպի: 2 Կրիչների ֆորմատ՝  • Նվագարկում CD-DA / MP3 Նվագարկման ֆորմատ՝ Աուդիո ֆորմատ MP3  • Թվային ընդունիչի ֆիքսված կարգավորումներ՝ 30 FM  • Ժամացույց  • Sleep-ժամանակաչափ  • Դիմային ակուստիկ համակագ Դիմային բարձրախոսների հզորություն: 500/500 Վտ  • Դիմադրություն՝ 2 Om էներգիայի սպառում՝ 225 Վտ  • Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս | հատ | 2 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |
| 3 | 37411580/1 | Փոքրիկ սառնարան դեղորայքի համար | Սառնարան մեկ խցիկանի, գույնը սպիտակ:  Չափսերը՝ 90 x 60 x 55 սմ (ԲxԼxԽ):  Ընդհանուր տարողությունը ոչ պակաս 120 լ:  Սառեցման համակարգը՝ De Frost:  Էներգախնայողության դաս՝ A++ :  Հոսանքը՝ (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց:  Աղմուկի մակարդակը մինչև 45 (դԲ):  Կոմպրեսորների քանակ 1հատ:  Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: | հատ | 3 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |
| 4 | 38411200/1 | Բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային) | Բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)-ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:  Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային:  Չափման ժամանակը` մոտ 60 վայրկյան:  Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն:  Փոխարինվող մարտկոց:  Ավտոմատ անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար:  Չափման թույլատրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °С :  Պահպանման պատյան:  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | հատ | 3 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |
| 5 | 39141120/1 | Պահարան ներկառուցված երկբնանի լվացարանով | Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափերը` 800 x 550 x 830 մմ (Ե х Լ х Բ), իսկ ներկառուցված երկբնանի լվացարանի(սիֆոնի առկայությունը պարտադիր է), չափսերը՝ 700 x 450 x 350 մմ (Ե хԼ х Խ), լվացարանը պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Պահարանը դիմացից փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնք ամրացված են 2-ական ծխնիով և ունեն օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև 100մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնց հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝8 մմ հաստությամբ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: | հատ | 11 | 5 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 6 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 6 | 39711350/1 | Մսաղաց էլեկտրական | ԳՕՍՏ 17151-81 –ի չափորոշիչներին համապատասխան:  Չափսերը՝ 515 х 232 х 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):  Էլեկտրական հզորությունը առնվազն 1,5 կՎտ։  Արտադրողականությունը առնվազն (կգ/ժ) 250 կգ/ժ  Լարումը առնվազն 220Վ:  Արագությունների տեսակների քանակը առնվազն երկու:  Հզոր և հուսալի շարժիչ հովացման ռեժիմով:  Հետ պտտման ռեժիմով:  Կտրիը չժանգոտվող պողպատից առնվազն 2 հատ։  Չժանգոտվող պողպատից ափսե առնվազն -2 հատ  Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափի ցանցեր – առնվազն 5 հատ  Մսաղացը ամբողջությամբ պատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից։  Մսի լաստիկ մղիչ:  Ռետինե կարգավորվող ոտքեր:  Քաշը առնվազն 65 կգ: | հատ | 3 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |
| 7 | 39714200/1 | Օդափոխման համակարգ | Օդահեռացման խողովակի տրամագիծ` 150±10% մմ:  Արտադրողականություն` ոչ պակաս 691 մ³/ժամ: Ֆիլտրի տեսակը` Ալյումինե ճարպակլանող:  Միացման հզորությունը` 263 W±10%:  Առավելագույն աղմուկ (dB)` ոչ ավել 65:  Իրանի նյութը` Չժանգոտվող պողպատ:  Առանձնահատկություններ` Լուսավորություն: Չափսերը` 60x45 սմ±10%: | հատ | 3 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |
| 8 | 42711170/1 | լվացքի մեքենաներ | Տեսակը՝ Դիմային:  Կառավարման տեսակը՝ Էլեկտրոնային:  Դասը՝ Լվացքի A, Քամելու B : Լվացքի տարողունակությունը, քաշը (կգ)՝ առնվազն 10 կգ:  Առավելագույն արագություն (պտ/րոպե)՝ ոչ պակաս 1600:  Ծրագրերի քանակ՝ առնվազն 10 :  Ռեժիմների քանակ առնվազն 5 :  Առավելագույն աղմուկ ոչ ավել (dB)՝ 74 :  Հզորություն՝ 2100 Վտ±10%:  Առանձնահատկություններ՝ պաշտպանություն պատահական միացումից, միացման հետաձգում: Չափսը՝ 85 х 60 х 55 սմ (ԲxԼxԽ)±10% Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | հատ | 3 | 1 | Ագարակի մանկապարտեզի Ալվանք գյուղի մասնաճյուղ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ |
| 1 | Կապան քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ |