*Տեխնիկական բնութագիր*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մարտկոց | հատ | 64 | Սարքավորման տեսակը՝ մարտկոց  **Չափորոշիչները ներկայացված են առնվազն պարամետրերով**  • Կատարում - AGM, VRLA  • Տարողությունը - 5 Ա\*ժ  • Սեղմիչներ - T2/F2 (սեղմիչ 250-ի տակ)  • Լարում - 12 Վ  • Լիցքավորման առավելագույն հոսանքը՝ 1,5 Ա  • Լիցքաթափման առավելագույն հոսանքը - 75 Ա  • Ներքին դիմադրություն - 34 մՕմ  • Ամբողջ լիցքավորման ցիկլերի քանակը՝ 250  • Բլոկի տարրերի քանակը - 6  • Գործի նյութը՝ ABS պլաստիկ  • Լիցքավորում՝ -10 °C ~ 60 °C  • Պահպանումը` -20°C ~ 60°C  • Լիցքաթափումը՝ -20 °C ~ 60 °C  • Ինքնալիցքաթափում` ամսական 3%: 20 °C ջերմաստիճանում  • Երկարությունը - 90 մմ  • Լայնությունը -70 մմ  • Բարձրությունը - 101 մմ  • Բարձրությունը ներառյալ սեղմիչը՝ 107 մմ  • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)  • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը | | | | |
| Սկիզբը | | | | ավարտը |
| **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, համաձայնագիրը հաշվառվելուց 20 օրացուցային օր հետո** | | | | **Ըստ պատվիրատուի պահանջի** |
| Փաթեթավորումը | | | | Գործարանային |
| *\*****Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:***  ***\*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում***  ***\*\*Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից*** | | | | |