Փողոցային լուսավորության համակարգի սպասարկման ապրանքների տեխնիկական բնութագիր

Техническая спецификация продукции для обслуживания системы уличного освещения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ  H/H | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման  Код коридора по классификации CPV | Անվանումը  Название | Լուսատուների տեխնիկական բնութագիր/  Технические характеристики светильников | Քանակը/  количество | Չափման միավորը/ единица измерения |
|  | 31512360/8 | Լուսատու 10Վտ Светильник 10Вт | Լուսատու լուսադիոդային 10Վ, LED, 1100 LM±5% չափերը 12\*12սմ, Ip66, լույսի գույնը սպիտակ/  Светильники светодиодные 10 Вт, LED, 2200 LM±5% размеры 12\*12см, Ip66, цвет света белый | 10 | Հատ/шт |
|  | 31512360/9 | Լուսատու 20Վ  Светильник 20 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 20Վ, LED, 2200 LM±5% չափերը ոչ պակաս 18\*18սմ, Ip66, լույսի գույնը սպիտակ/  Светильники светодиодные 20 Вт, LED, 2200 LM±5% размеры 18\*18см, Ip66, цвет света белый/ | 30 | Հատ/шт |
|  | 31512360/10 | Լուսատու 20Վ  Светильник 20 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 20Վ, LED, 2200 LM±5% չափերը ոչ պակաս 18\*18սմ, Ip66, լույսի գույնը կանաչ/  Светильники светодиодные 20 Вт, LED, 2200 LM±5% размеры 18 \* 18см, Ip66, цвет света зеленый/ | 30 | Հատ/шт |
|  | 31512360/11 | Լուսատու 30Վ  Светильник 30 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 30Վ, LED, 3300 LM±5% չափերը ոչ պակաս 22\*22սմ, Ip66, լույսի գույնը կանաչ/  Светильники светодиодные 30 Вт, LED, 3300 LM±5% размеры 22\* 22см, Ip66, цвет света зеленый/ | 15 | Հատ/шт |
|  | 31221180/2 | Կոթառ-անցում  Патрон-переход | Կոթառ-անցում E14-E27  Патрон-переход от E14 к E27 | 30 | Հատ/шт |
|  | 31321290/3 | էլեկտրական լար  СИП 2\*16  электрический шнур  СИП 2\*16 | Ջղերի քանակը ՝ 2, Հիմնական նյութը ալյումինե բազմաշերտ միջուկներ, Մեկուսացում ՝ լուսակայունացված ջերմապլաստիկ պոլիէթիլեն, Շահագործման ջերմաստիճանը ' -60 °C-ից +50 °C, SIP 2x16 քաշը, կգ / կմ: 141. Արտաքին տրամագիծը, մմ ՝ 15.1:  Количество жил: 2, Сечение, мм2: 16, Материал жилы: многопроволочные жилы из алюминия  Оболочка: отсутствует Изоляция: светостабилизированный термопластичный полиэтилен, Температура эксплуатации: от -60 °С до +50 °С, СИП 2х16 вес, кг/км:141., Наружный диаметр,мм: 15,1. | 1200 | մ/м |
|  | 31331192/3 | էլեկտրական լար  ԱՎՎԳ 4\*16  электрический шнур  АВВГ 4\*16 | ԱՎՎԳ 4\*16 մմ2 նշագրված տիպը, ԱՎՎԳ 4\*16 մմ2, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ.  փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:  АВВГ 4 х 16 мм2 маркированного типа, АВВГ 4 х 16 мм2, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 500 | մ/м |
|  | 31341200/9 | ԱՎՎԳ էլեկտրական լարի  միացման դետալ  Деталь подключения шнура питания АВВГ | Ավվգ էլեկտրական լարի միացման դետալ  Деталь подключения шнура питания АВВГ | 100 | Հատ/шт |
|  | 31331192/4 | էլեկտրական լար  ԱՎՎԳ 2\*1,5մմ  электрический шнур  АВВГ 2\*1,5 мм | ԱՎՎԳ 2\*1,5մմ, նշագրված տիպը, ԱՎՎԳ 2\*1,5մմ, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ.  փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:  АВВГ 2\*1,5мм маркированного типа, АВВГ 2\*1,5мм, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 200 | մ/м |
|  | 31331270/2 | էլեկտրական լար  ԱՊՎ 2\*1,5մմ  электрический шнур  АПВ 2\*1,5 мм | ԱՊՎ 2\*1,5մմ, նշագրված տիպը, ԱՊՎ 2\*1,5մմ, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ.  փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:  АПВ 2\*1,5мм маркированного типа, АПВ 2\*1,5мм, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 200 | մ/м |
|  | 31341200/10 | СИП մետաղյա օղակ CA-2000  СИП металлическое кольцо | СИП ձգելու մետաղյա բարակ օղակներ CA-2000  СИП металлическое кольцо CA-2000 | 30 | Հատ/шт |
|  | 31341200/11 | СИП-ից լուսատուի միացման սեղմակ PA-1000  Зажим для подключения светильника от СИП | СИП-լուսատու միացման մեծ դետալ PA-1000  Зажим для подключения светильника от СИП PA-1000 | 30 | Հատ/шт |
|  | 31341200/12 | СИП պլաստմասե սեպ STC 4\*16  СИП пластиковый клин STC 4\*16 | СИП ձգելու պլաստմասե սեպեր STC 4\*16  СИП пластиковый клин STC 4\*16 | 100 | Հատ/шт |
|  | 31341200/13 | СИП-մետաղյա ժապավեն կցորդ  Прикрепление металлической ленты СИП | СИП-մետաղյա ժապավենի ամրացման ճարմանդ  Прикрепление металлической ленты СИП | 400 | Հատ/шт |
|  | 31341200/14 | СИП-ից միացման սեղմակ 1.5-10/16-95  Зажим для подключения светильника от СИП 1.5-10/16-95 | СИП-ից միացման սեղմակ 1.5-10/16-95  Зажим для подключения светильника от СИП 1.5-10/16-95 | 100 | Հատ/шт |

**Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` Պատվիրատուի նշած հասցեներով:**

**Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:**

**Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր։**

**Ապրանքը տեսքը, ձևը և չափերը միչև մատակարարումը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:**

**Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:**

**Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը:**

**\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա մայիսի 31-ը:**

**Поставка осуществляется поставщиком: По адресам, указанным заказчиком.**

**Продукты должны быть неиспользованными в заводской упаковке:**

**Гарантийный срок устанавливается 365 календарных дней со дня, следующего за Днем принятия товара.**

**Вид, форма и размеры товара до поставки должны согласовываться с заказчиком:**

**Продавец также представляет покупателю товар от производителя или его представителя в гарантийном письме или сертификате соответствия:**

**В технической характеристике использование какого-либо торгового знака, фирменного наименования, патента, эскиза или модели, страны происхождения или конкретного источника или производителя содержит также слова «или эквивалентно», предусмотренные частью 5 статьи 13 Закона РА «О закупках:**

**\* Срок поставки товара должен быть установлен не менее 20 календарных дней, расчет которого производится в день вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается поставлять товар в более короткий срок.: Срок поставки не может быть больше 31 мая данного года:**