**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան | Էլեկտրական մեքենաների վերալիցքավորման կայաններ: Պորտերի քանակը՝ առնվազն 1, միակցիչների տեսակները՝ Type 2, մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 5 մետր, հզորությունը 22կվտ 32Ա, լարումը՝ 400Վ եռաֆազ, լիցքավորման եղանակը՝ Mode 3, կաղապարը պլաստմասե, պաշտպանության մակարդակը՝ առնվազն IP54: Գինն իր մեջ ներառում է տեղափոխման, տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքները: Տեղակայման եղանակը՝ պատին ամրացվող։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր), երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: | Հատ | 7 | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ առավելագույնը 22-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: |

\*Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով: