**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ\*\*\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **անվանումը** | **տեխնիկական բնութագիր** | **չափման միավորը** | **քանակը** |
| Բենզին՝ ռեգուլյար | Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91:  Շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81:  Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի:  Խտությունը` 15 0C ջերմաստիճանում` 720-775 կգ/մ3:  Ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի:  Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի:  Թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի:  Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %:  Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:  Բենզինը պետք է մատակարարվի կտրոններով:  Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա բեզալցակայան ԻՀԱԿ ՓԲԸ-ի Աճառյան 2 հասցեից 3կմ շառավղով հեռավորության վրա: | լիտր | 20000 |
|  | Октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 91.  По двигательному методу – не менее 81.  Содержание свинца не более 5 мг/дм3.  Плотность при 15 0С: 720-775 кг/м3.  Содержание серы: не более 10 мг/кг.  Объемная доля углеводородов, не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объемная доля бензола не более 1%.  Массовая доля кислорода – не более 2,7%.  Объемная доля окислителей, не более: метанол - 3 %, этанол - 5 %, спирт изопропиловый - 10 %, спирт изобутиловый - 10 %, спирт тербутиловый - 7 %, простые эфиры (С5 и более) - 15 %, другие окислители - 10% :  Доставка по купону (действительна только при политровой покупке). Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592 от 11 ноября.  Бензин необходимо поставлять в талонах.  Компания-поставщик должна иметь бензозаправочную станцию ​​в радиусе 3 км от адреса Ачарян 2 ЗАО «ИХАК». |  |  |