**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ՍԱՐՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **5** | Էլեկտրասրտագրիչ | Մոնիտոր 5,7 գունավոր սենսորային էկրան: Էկրանի չափերը 118 × 89 մմ Էկրանի լուծաչափը 640 × 480 px Ստեղնաշարի համակցված այբբենական և ֆունկցիոնալ, սենսորային էկրանի կոճակներ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի շփման կոնտակտային հսկողություն Ինտերֆեյս RS 232, USB, LAN (հավելյալ օպցիա), WiFi (հավելյալ օպցիա) Չափերը 330 × 270 × 74 մմ Քաշը մոտ. 3,2 կգ Ալիքների քանակը 3, 6, 12 Կապերի քանակը 12 Ցուցադրված առաջատարներ 3, 6, 12 Տպագրված կապարներ 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3, 4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 Փոխանցում ավտոմատ ռեժիմում իրական ժամանակում, համաժամանակյա Սրտի ռիթմավարի հայտնաբերում Զգայունություն 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ Պահված գրառումներ (10 վրկ երկարությամբ շերտեր) 250 (նվազագույն), 400 (սովորական) Երկար ԷՍԳ գրանցում 1 կապ/2 լար 10/10 րոպե |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** | **ОПИСАНИЕ** |
| **5** | Электрокардиограф | **Монитор с 5,7" цветным сенсорным экраном** Размеры экрана: 118 × 89 мм Разрешение экрана: 640 × 480 пикселей Клавиатура: комбинированная буквенно-цифровая и функциональная, сенсорные кнопки экрана для каждого контакта электрода Интерфейсы: RS 232, USB, LAN (дополнительная опция), WiFi (дополнительная опция) Размеры: 330 × 270 × 74 мм Вес: примерно 3,2 кг Количество каналов: 3, 6, 12 Количество подключений: 12 Отображаемые ведущие каналы: 3, 6, 12 Печатаемые каналы: 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3, 4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 Передача в автоматическом режиме в реальном времени, синхронная Обнаружение сердечного ритма Чувствительность: 2,5, 5, 10, 20 мм/мВ Сохраненные записи (полосы длиной 10 секунд): 250 (минимум), 400 (нормальные) Длительная ЭКГ запись: 1 канал/2 проводника, 10/10 минут |