**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ՍԱՐՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **3** | Վիրաբուժական շարժական լամպ | Լուսավորության ինտեսիվություն՝ նվազագույնը 50000 լյուքս  Լուսավորության կառավարում՝ տարբեր մակարդակ կառավարման ճակատային վահանակի կոճակներով  Գունային ջերմաստիճան՝ 4500-50000K, երկգույն համեմատությունը (K) բարելավում մանրուքների տեսանելիությունը  Պատկերային ստվերազերծում:  Ոսպնյակների ճառագայթային դասավորությունը  Խոշոր տրամագծով լամպ (195մմ) նվազագույնը  Երրորդաչափ լուսավորություն՝ ստվերների նվազեցման համար  Հնարավորություն ապահովելու լավագույն ասեպտիկ պայմաններ  Սառը լույս (Cold light)  LED-երի նվազագույն ինֆրակարմիր ճառագայթում  Ցածր էմերգիայի սպառում՝ նվազագույն ջերմության արտանետմամբ  Ախտահանման հեշտություն (Disinfection)  Կլորացված և հարթ դիզայն՝ հեշտ մաքրման և ախտահանման համար  LED-երի երկար կյանք՝ 50.000ժամ |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** | **ОПИСАНИЕ** |
| **3** | Хирургическая мобильная лампа | **Интенсивность освещенности**: минимум 50,000 люкс **Управление освещением**: управление на разных уровнях с помощью кнопок на передней панели **Цветовая температура**: 4500-50000K, двухцветное сравнение (K) улучшает видимость деталей **Удаление теней с изображения** **Расположение линз для лучевого распределения** **Лампа большого диаметра** (195 мм) минимум **Трехмерное освещение** для уменьшения теней **Обеспечение оптимальных асептических условий** **Холодный свет (Cold light)** **Минимальное инфракрасное излучение от светодиодов** **Низкое потребление энергии** с минимальным выделением тепла **Легкость дезинфекции** **Круглый и гладкий дизайн** для легкой очистки и дезинфекции **Долгий срок службы светодиодов**: 50,000 часов |