**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ՍԱՐՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **1** | Մեզի վերլուծիչ | Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա։  Չափման պարամետրները՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն (էրիթրոցիտ / հեմոգլոբին):  Արտադրողականությունը՝ 50-60 թեստ / ժամ։  Ստուգաչափումը ՝ թեստ ստրիպների միջոցով։  Հիշողություն՝ նվազագույնը ոչ պակաս քան 100 նմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային։ Տպիչը՝ ներքին ջերմային, ։ Նմուշների տվյալների մուտքագրումը ` ձեռքով և գծիկավոր ծածկագրի լազերային սկաների միջոցով․ Որակի վկայականի առկայություն CE, ISO 13485; Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, լաբորատոր մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:  Մատակարարը պետք է տրամադրի հավաստագիր իր կողմից սարքի առաջին շահագործման ամսաթվի վերաբերյալ:  Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից և ուսուցումից հետո: |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** | **ОПИСАНИЕ** |
| **1** | Анализатор мочи | Система измерений: Рефлекторная фотометрия. Параметры измерений: минимум — удельный вес, pH, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоны, уробилиноген, билирубин, кровь (эритроциты / гемоглобин). Производительность: 50-60 тестов / час. Проверка: с использованием тест-полосок. Память: минимум не менее 100 результатов образцов. Экран: жидкокристаллический. Принтер: встроенный термопринтер. Ввод данных образцов: вручную и с помощью лазерного сканера штрих-кодов. Наличие сертификата качества: CE, ISO 13485. Поставщик должен обеспечить установку, тестирование, настройку и обучение лабораторных специалистов по указанному заказчиком адресу. Поставщик должен предоставить сертификат о дате начала эксплуатации устройства. Гарантийное обслуживание в течение одного года после установки и обучения. |