***Հավելված N 1***

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ ԷԱՃ 25/8**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Նաիրի համայնքի կարիքների համար աղբարկղերի ձեռքբերման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 1 | 39224342 | Աղբարկղեր մետաղյա | Մետաղական աղբարկղ՝ պատրաստված 3մմ հաստությամբ սառը գլանմամբ մետաղական թիթեղից: Վերևի հատվածի չափսերը 70X70 սմ քառակուսի, ներքևի մասինը ` 60X60 սմ, բարձրությունը 120 սմ: Տակը դրված լինի 4 հատ ճկման եղանակով 5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված 100մմ բարձրությամբ ոտքեր՝տակի մասը գետնից կտրվելու համար: Տակի թիթեղի վրա ծակել թվով 5 (ֆ=19մմ) անցքեր: Կողքերի, վերևի մասը պետք է փաթաթված լինի 30X45X4 անկյունակով ։ Դիմացի և հետևի մասից ներսի կողմից մինչև 40սմ խորությամբ և 15 սմ դեպի ներս կողային պատերի թիթեղները պետք է համադրված և զոդված լինեն ճակատի և հետևի թիթեղների հետ համապատասխանաբար՝դրանով տալով լրացուցիչ ամրություն՝ աղբը տեղափոխող մեքենայի աղբարկղից բռնող մասի հետ շփման հատվածն ավելի ամուր և չճկվող դարձնելու համար։ Բոլոր պատերի բոլոր միմյանց զոդվող կողմերը պետք է համադրվեն միմյանց առնվազի 4 սմ։ Աղբարկղի 4 պատերը պետք է հավելյալ կոշտացվեն խաչաձև ճկման եղանակով առնվազն 1,5 աստիճան ։ Բոլոր մանրամասները տես գծագրում։ Եռակցման կարանները պետք է լինեն հոծ, հավասարաչափ, ոչ հաճախակի ընդհատումներով և հղկված։ Պետք է լինի երկշերտ ներկված կանաչ ներկով, իսկ ճակատային մասում, սպիտակ գույնով գրված լինի << Խնդրում ենք Չաղտոտել>> (մեջտեղում լինի լոգո ըստ նկարի այնուհետև ) << Օգնեք մաքուր պահել մեր համայնքը >> գրությունը: Ապրանի նմուշ տարբերակի լուսանկարները կցված են բնութագրի ներքևի մասում։ Ապրանքի 1 նմուշը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո ՝արտադրել մնացած խմբաքանակը։ Աղբամանների 1 տարի շահագործման համար պետք է իրականացվի երաշխիքային սպասարկում, ընդ որում պատրաստման ընթացում օգտագործվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից: | Հատ | 100 000 | 15 000 000 | 150 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 150 | Պայմանագրի կնքելուց հետո 30 օրացուցային օր |

* Ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր։
* Ապրանքը պարտադիր պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ
* Առևտրային նշանը, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումների դեպքում հասկանալ
* <<կամ համարժեք>> բառերը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։

  