ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | ամբողջական անվանումը | Չափման միավոր | տեխնիկական բնութագիրը | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |
|  | 30211200/501 | Դյուրակիր համակարգիչներ | հատ | Դյուրակիր համակարգիչ: Անկյունագիծ՝ 15.6", Կետայնություն՝ 1920 x 1080,Մատրիցայի տեսակ՝ IPS, Պրոցեսոր՝ առնվազն 12-րդ սերունդ,Պրոցեսորի cache հիշողություն՝ առնվազն 10MB,Տակտային հաճախականություն՝ առնվազն 1.2 ԳՀց, Առավելագույն տակտային հաճախականություն՝ առնվազն 4,4 ԳՀց,Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 8 GB, SSD կուտակիչ՝ առնվազն 512 GB,Տեսաքարտ՝ առնվազն 10-րդ սերնդի,Առաջարկվող մոդելը պետք է ունենա Bluetooth 4.1/ Wi-Fi`5 (802.11ac), վեբ․ տեսախցիկ, Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգ և պայուսակ։ Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք, «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք, «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 4 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30239110/502 | տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 18 էջ/րոպե արագության | հատ | HP Արտադրողի HP ֆիրմայի Մոդել` HP Color LaserJet Pro MFP M183fw /7KW56A կամ համարժեք Canon Արտադրողի Canon ֆիրմայի Մոդել` I-SENSYS MF-752cdw /5455C012AA կամ համարժեքը համարվող Epson Արտադրողի Epson ֆիրմայի Մոդել` EcoTank MFP L6490 WiFi /C11CJ88405 Առնվազն՝ Սարքն ունենա պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4 ներառյալ, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա: Տպման արագությունը` 16 էջ մեկ րոպեում (A4):  Պատճենահանող սարքի մինիմալ կետայնություն - 600x600 dpi  Տպագրության և սկանաորման Կետայնություն - 1200x1200 dpi Ներկառուցված սկաներ Սկանավորման տարածք - 216 x 297 mm (A4) Օպտիկական կետայնություն - 600 x 600 dpi Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45),  Windows 7, 8.1, 10, 11 , Mac OS-ի հետ աշխատանք MacOS 10.15～ MacOS 10.14, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30239110/503 | տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 18 էջ/րոպե արագության | հատ | Բազմաֆունկցիոնալ А4 ձևաչափի թղթի տպիչ, պատճենահանող, սկաներ։ Քարթրիջը լազերային և լիցքավորվող, տպելու և պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս 18 էջ/րոպեում, առաջին էջի տպման արագությունը ոչ ավելի 8 վայրկյան, հիշողությունը ոչ պակաս 64 MB, կիրառվող թղթի քաշը 60-163 գ/մ²՝ ներառյալ, տպելու կամ պատճենահանման որակը բոլոր ռեժիմներում 600x600 dpi և ավելի։ Սկանավորումը՝ գունավոր, սկավառակի պատկերի լուծելիության աստիճանը՝ 600x600 dpi և ավելի, գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ / 24 բիթ (մուտք / ելք), սև գույնի երանգներ՝ առնվազն 256, համատեղելիությունը` TWAIN, WIA, Max, սկանավորման լայնությունը` առնվազն 216 մմ։ Ինտերֆեյսի տեսակը` USB 2.0 Hi-speed: Օպերացիոն համակարգի համատեղելիությունը` Windows 10 / Mac OS X Version 10.4.9 - 10.7.x: Ամսական տպագրման հնարավորությունը ոչ պակաս 8000 էջ: Առանց քարթրիջի լիցքավորման կոդի կամ կոդի բացումը վաճառողի հաշվին: Քարթրիջը ոչ պակաս 1600 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Լրակազմում ներառյալ մեկնարկային քարթրիջը՝ գործարանային, օրիգինալ, լրիվ լիցքավորումով: մատակարարը տրամադրում է լրացուցիչ 1 քարթրիջ իր հաշվին՝ հետագա լիցքավորումները ապահովելու համար: USB 2.0 լար, հոսանքի լար՝ խրոցը երկբևեռ, փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում։ Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 5 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30239110/504 | տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 18 էջ/րոպե արագության | հատ | HP Արտադրողի HP ֆիրմայի Մոդել` HP Color LaserJet Pro MFP M183fw /7KW56A կամ համարժեք Canon Արտադրողի Canon ֆիրմայի Մոդել` I-SENSYS MF-752cdw /5455C012AA կամ համարժեքը համարվող Epson Արտադրողի Epson ֆիրմայի Մոդել` EcoTank MFP L6490 WiFi /C11CJ88405 Առնվազն՝ Սարքն ունենա պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը A4 ներառյալ, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա: Տպման արագությունը` 16 էջ մեկ րոպեում (A4):  Պատճենահանող սարքի մինիմալ կետայնություն - 600x600 dpi  Տպագրության և սկանաորման Կետայնություն - 1200x1200 dpi Ներկառուցված սկաներ Սկանավորման տարածք - 216 x 297 mm (A4) Օպտիկական կետայնություն - 600 x 600 dpi Ինտերֆեյսներ USB 2.0, Ethernet (RJ-45),  Windows 7, 8.1, 10, 11 , Mac OS-ի հետ աշխատանք MacOS 10.15～ MacOS 10.14, Android OS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի պող. 39/12 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 31151120/501 | անխափան սնուցման աղբյուրներ | հատ | Հոսանքի անխափան սնուցման աղբյուր` UPS, առնվազն 1000 VA ելքային հզորությամբ, մուտքային լարումը 220վ+-25%, 50հց+-10%, ելքային լարումը 220վ, 50հց, պաշտպանվածություն կարճ միացումներից, գերբեռնվածությունից, մարտկոցների գերլիցքավորումից, հոսանքի մուտքային ֆիլտրերով, 3 կամ ավելի IEC socket տիպի ելքերի միացման վարդակներով, մարտկոցի կյանքի տևողությունը նախատեսված ոչ պակաս 2 տարի։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 31221230/501 | միացման մալուխներ | հատ | Բարձրորակ 10 մետրանոց XLR տիպի խոսափողային մալուխներ XLR խրոցակներով ծայրերում, որոնք նախատեսված են համերգասրահների համար: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 4 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 31221230/502 | միացման մալուխներ | հատ | Բարձրորակ 3 մետրանոց XLR տիպի խոսափողային մալուխներ XLR խրոցակներով ծայրերում, որոնք նախատեսված են համերգասրահների համար: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 4 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 31221230/503 | միացման մալուխներ | հատ | Բարձրորակ 10 մետրանոց XLR տիպի խոսափողային մալուխներ XLR խրոցակներով ծայրերում, որոնք նախատեսված են համերգասրահների համար: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 4 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 31221230/504 | միացման մալուխներ | հատ | Բարձրորակ 3 մետրանոց XLR տիպի խոսափողային մալուխներ XLR խրոցակներով ծայրերում, որոնք նախատեսված են համերգասրահների համար: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 4 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 31531100/502 | էլեկտրական լամպեր | հատ | Լամպ՝ 350հատ, ուղորդող թևիկներով, լեդ ռելս՝ 380մ Լուսատու Շարժուղու Գույնը՝ սև, նյութը՝ ալյումին, չափը (մմ) ՝ 63x119մմ Սպառվող Հզորությունը (Վտ) ՝ 10W Գունային Ջերմաստիճան (Կ) ՝ 3000K Լուսային Հոսքը (Լմ) ՝ 1200LM Ճառագայթային Անկյունը՝ 36° Աշխատունակության ժամ՝ 50000 Սնուցման Լարումը (Վ) ՝ AC220-240V Պաշտպանվածության Աստիճանը (IP) ` 20 | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 350 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30211280/501 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | հատ | Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն Դիսփլեյ՝ անկյունագիծ (23,8")  diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը` ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը` առնվազն 12 սերունդի: Միջուկների քանակը` ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականությունը` առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, Քեշ հիշողությունը` առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը` ներկառուցված, առնվազն 10 սերունդի, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3,5 mm): Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1 HDML-out, 1 headphone/microphone combo, 1 power connector, 1 Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք, «Մ. Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Սարյան փող., 3 շենք, «Հովհաննես Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Մոսկովյան 40, «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 35 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30211280/502 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | հատ | ASUS Արտադրողի ASUS ֆիրմայի  A5402WHA 23.8" I5-11500B 16GB SSD512 W11 (A5402WHAT-BA004X) կամ համարժեքը համարվող  Dell Արտադրողի Dell ֆիրմայի  Inspiron AIO 7710 27 FHD i5-1235U 8/512 W11 կամ համարժեքը համարվող  Lenovo Արտադրողի Lenovo ֆիրմայի  AIO 5 27" QHD I5-13500H 16/1 W11H /F0GQ00A8RK Համակարգիչ ամբողջը մեկում՝ (Մոնոբլոկ)՝ առնվազն  Դիսփլեյ՝ անկյունագիծ (23,8") diagonal FHD(1920x1080) Led կամ anti-glare էկրան: Հզորությունը` ոչ ավել 75Վտ արտաքին սնուցման աղբյուր: Պրոցեսորը` առնվազն 12 սերունդ: Միջուկների քանակը`ոչ պակաս 4, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 8, բազային հաճախականությունը` առնվազն 2,1 Գհց, մաքսիմալ 4,4 Գհց, քեշ հիշողությունը` առնվազն 4մբ: Տեսաքարտը` ներկառուցված, ոչ պակաս Intel® UHD Graphics, տեղադրված օպերատիվ հիշողության սարքը ոչ պակաս 8 Gb, DDR4-2666 SDRAM Standart memory note: Transfer rates up to 2666 հաճախականությամբ: SSD 256 GB PCLnVme: Ներկառուցված ձայնային քարտ Rj45 Ethernet high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3,5 mm):Կոմունիկացիա՝ Wi-Fi 802.11ac: Վեբ տեսախցիկ՝ FHD webcam առնվազն 5mp with integrated dual array digital microphone, maximum resolution of 1920x1080: Մուտքեր և միացումներ 1HDML-out, 1headphone/microphone combo, 1power connector, 1Rj-45, առնվազն 2 հատ USB 2,0 և 2 հատ USB 3,1: Հոսանքի լար, խրոցը երկբևեռ: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչը, ստեղնաշարը, մկնիկը՝ միևնույն արտադրողից, ներառված գործարանային լրակազմի մեջ: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:մը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի պող. 39/12 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30216110/502 | սկաներներ համակարգիչների համար | հատ | Կետայնությունը հորիզոնական սքանավորման ժամանակ 280x215dpi, ուղղահայաց սքանավորման ժամանակ 280x150dpi, A4 ստանդարտի թղթի սքանավորման կետայնությունը՝ 200dpi, Մոնոխրոմ սքանավորման արագությունը 3 էջ/վրկ միակցման տեսակ USB Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30232110/501 | լազերային տպիչներ | հատ | Սև ու սպիտակ լազերային տպիչ սարք: Տպման արագություն՝ առնվազն 18 էջ / րոպե (A4), առաջին էջի տպման ժամանակը՝ առավելագույնը 12 վայրկյան, տպման խտություն՝ առնվազն 600 x 600 կետ դյույմի վրա։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 6 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30232130/503 | գունավոր տպիչներ | հատ | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք: Այն պետք է ունենա պատճենահանող սարք, սկաներ, տպիչ, առավելագույն չափը՝ A4, գունավոր տպագրություն, սև և սպիտակ, լազերային տպագրության տեխնոլոգիա, տպագրություն առնվազն 5760 x 1440 dpi, տպման արագությունը՝ առնվազն 22 էջ՝ մեկ րոպեում: Պետք է ունենա դուպլեքս տպագրության հնարավորություն: Թղթի քաշը՝ 60-165 գ/մ2 ներառյալ: USB 2.0, Wi-Fi: Windows, iOS, Android iOS-ի համար ծրագրերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Քաշը՝ առավելագույնը 6 կգ, քաշի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 10%: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը` գործարանային: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30232130/504 | գունավոր տպիչներ | հատ | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքը պետք է ունենա տպելու, պատճենելու և սքանավորելու հնարավորություն, բավարարի առնվազն հետևյալ պահանջներին՝ Գործառույթներ՝ Duplex, Տպման կետայնություն մոնոքրոմ տպման ժամանակ 1200 x 1,200 dpi, գունավոր տպման ժամանակ մինչև 4800 x 1,200 dpi ներառյալ, Տպման արագությունը՝ առնվազն 20 էջ/րոպե, գունավոր տպման արագությունը՝ առնվազն 10 էջ/րոպե, Սկանավորման կետայնություն՝ առնվազն 1200 x 1200 dpi,  Պատճենահանման կետայնություն՝ առնվազն 600 x 600 dpi, Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 25 էջ/րոպե, Միացումներ՝ USB, Ethernert, Wi-Fi, Առավելագույն ձևաչափ՝ A4, Քարթրիջների քանակը՝ 4։ Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արշակունյաց 28 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30232130/505 | գունավոր տպիչներ | հատ | A3 ձևաչափի թանաքաշիթային տպիչ, տպման կետայնություն - առնվազն 9600x2400dpi, գունավոր տպելու արագություն – առնվազն 10 էջ/րոպե, մեկ հատ 10\*15սմ չափի ֆոտոնկար տպելը՝ առավելագույնը նախատեսված 34 վայրկյանում, թանաքային 5 առանձին քարթրիջ (PGBK, BK, C, M, Y), տպվող թղթերի խտությունը՝ 64-105 գ/մ2 ներառյալ, ֆոտոթուղթ՝ մինչև 250 գ/մ2 ներառյալ, միացումները՝ USB, անլար (WiFi) և ցանցային (LAN), ամսեկան տպելու կարողություն – առնվազն 12000 էջ, USB միացման լար։Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30232130/506 | գունավոր տպիչներ | Հատ | Առնվազն լինի՝ Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս: USB 2.0 Windows-ի հետ աշխատանք: XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS-ի հետ աշխատանք: Թղթի առավելագույն չափ: A4, Տպելու արագություն: առնվազն 10 ppm գունավոր, Տպագրության և սկանավորման հնարավորություն: Տպիչի տեսակը – Գունավոր (4 գույն)։ Գործարանային փաթեթավորմամբ և ամբողջական լիցքավորված քարթրիջով: Արտադրող՝ EPSON, ֆիրմային անվանում՝ EPSON, մոդել՝ L5290 (C11CJ65407) կամ համարժեք Արտադրող՝ CANON, ֆիրմային անվանում՝ CANON, մոդել՝ MAXIFY GX3040 EUM/EMB (5777C009), Արտադրող՝ EPSON, ֆիրմային անվանում՝ EPSON, մոդել՝ L4150 (C11CG25403): ՀՀ տարածքում առնվազն 1 պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:  Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: | «Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Նալբանդյան 21 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 30239110/501 | տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 18 էջ/րոպե արագության | հատ | Բազմաֆունկցիոնալ А4 ձևաչափի թղթի տպիչ, պատճենահանող, սկաներ։ Քարթրիջը լազերային և լիցքավորվող, տպելու և պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս 18 էջ/րոպեում, առաջին էջի տպման արագությունը ոչ ավելի 8 վայրկյան, հիշողությունը ոչ պակաս 64 MB, կիրառվող թղթի քաշը 60-163 գ/մ²՝ ներառյալ, տպելու կամ պատճենահանման որակը բոլոր ռեժիմներում 600x600 dpi և ավելի։ Սկանավորումը՝ գունավոր, սկավառակի պատկերի լուծելիության աստիճանը՝ 600x600 dpi և ավելի, գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ / 24 բիթ (մուտք / ելք), սև գույնի երանգներ՝ առնվազն 256, համատեղելիությունը` TWAIN, WIA, Max, սկանավորման լայնությունը` առնվազն 216 մմ։ Ինտերֆեյսի տեսակը` USB 2.0 Hi-speed: Օպերացիոն համակարգի համատեղելիությունը` Windows 10 / Mac OS X Version 10.4.9 - 10.7.x: Ամսական տպագրման հնարավորությունը ոչ պակաս 8000 էջ: Առանց քարթրիջի լիցքավորման կոդի կամ կոդի բացումը վաճառողի հաշվին: Քարթրիջը ոչ պակաս 1600 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Լրակազմում ներառյալ մեկնարկային քարթրիջը՝ գործարանային, օրիգինալ, լրիվ լիցքավորումով: Սարքը պետք է լինի CANON 325/725/925 քարթրիջով աշխատող, կամ մատակարարը տրամադրում է լրացուցիչ 2 քարթրիջ իր հաշվին: USB 2.0 լար, հոսանքի լար՝ խրոցը երկբևեռ, փոփոխական միաֆազ 220 Վ լարում։ Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքը – ոչ պակաս 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքը արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանելիության սետիֆիկատի առկայությունը։ | «Մ. Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Սարյան փող., 3 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32332100/501 | ձայնագրիչ, ձայնագրելու ― վերարտադրելու հնարավորությամբ | հատ | Սարքը պետք է ունենա Ձայնագրման MP3 ֆորմատ, Էկրան, Ներքին հիշողությունը՝ 4 Gb, ցանկալի է ունենա հիշ. քարտի հնարավորություն, ականջակալների համակցում – այո, արտաքին խոսափողի միակցման հնարավորություն ունենա, մարտկոցի տեսակը՝ 2x AAA կամ ավելի հզոր տարբերակ, չափսեր (W x H x D)՝ 38 .5 x 115.2 x 21.3 +-10%, Քաշը՝ 60 գ.-100գ. միջակայքում: Ձայնագրության որակը պետք է լինի բարձր, ձայնը՝ հստակ: Հարմար տեղավորվի ձեռքում՝ ապահովելով անվտանգ բռնում և հեշտ շահագործում: Սարքը պետք է ապահովվի հստակ ձայնագրություններ: Կարողանա անընդհատ ձայնագրել մինչև նվազագույնը 12 ժամ: Պետք է հագեցած լինի ականջակալների խցիկով՝ մասնավոր ունկնդրման համար: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, փորձարկումը, իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651200/503 | պրոյեկտորներ | հատ | Պատկերի կետայնություն՝ առնվազն 1920x1200dpi (WUXGA) կամ առնվազն 1920x1080dpi (Full HD), պատկերի անկյունագիծը էկրանին՝ ոչ պակաս 2․0-3․8մ, պատկերման տեխնոլոգիան՝ DLP, լույսի աղբյուրը՝ լազեր (Laser), լույսի աղբյուրի կյանքի տևողությունը (Light Source Life)՝ նախատեսված ոչ պակաս 20000 ժամ, լուսային հոսքի ուժգնություն՝ ոչ պակաս 5000 լյումեն, մուտքեր՝ HDMI, VGA, USB, RJ45 LAN։ Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341100/502 | խոսափողներ | հատ | Անլար միկրոֆոնային համակարգը, ուլտրա-բարձր հաճախականության համակարգը պետք է ապահովի ձայնի բարձր ընթեռնելիություն և խոսքի փոխանցման հստակություն ՝ առանց աղավաղումների Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա Առնվազն 32 ալիք Փոխարկելի աշխատանքային հաճախականություններ  Ավտոմատ սկանավորման գործառույթ Ալիքի փոխանցումը խոսափողին ինֆրակարմիր պորտի միջոցով Ձեռքի խոսափողը պետք է ունենա Անջատվող ալեհավաքներ-ալեհավաքների առկայություն նվազագույնը 2 հատ  Աշխատանքային հաճախականություն - 470-750 ՄՀց տիրույթում ցանկացած տիրույթ  Հաճախականության տիրույթ-40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Հաղորդիչի/ստացողի հզորությունը ' առնվազն 10 միլիվատ Արդյունք միացումներ (Աուդիո) - 1 հատ հավասարակշռված XLR միակցիչ եւ 1 հատ անհավասարակշիռ, 6.3 մմ jack  Ներառված է 1 ձեռքի խոսափող ՝ Էլեկտրական կոնդենսատորային կամ դինամիկ պարկուճով, շրջանաձև ուղղվածությամբ և աշխատանքային տիրույթով՝ 40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ  Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (ադապտերը) պետք է ներառված լինի: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341110/501 | բարձրախոսներ | հատ | Ակտիվ երկկողմանի (2-way) բարձրախոս՝ պլաստիկ կամ փայտե պատյանով, հզորությունը՝ 600 Վտ-ից սկսած Նվագարկման միջակայքը՝ 60 Հց-ից մինչև 19000 Հց ներառյալ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ նվազագույնը 600 Վտ Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս Պետք է ունենա ներկառուցված պրոցեսոր՝ նվազագույնը 24-bit DSP Վուֆեր` Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 12-ից 15 դյույմ Թվիթեր` Բարձր հաճախականության բարձրախոս՝ 1-ից 2,5 դյույմ Ուղղորդվածություն (բացվածք) հորիզոնական - 80-ից 100 աստիճան Ուղղորդվածություն (բացվածք) ուղղահայաց - 45-ից 65 աստիճան Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ առնվազն 2 հատ Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝ առնվազն 1 հատ Ներածման ալիքների և ընդհանուր ձայնի բարձրությունը կարգավորելու ունակություն Ակուստիկ համակարգը պետք է կարողանա տեղադրվել Tripod տեսակի եռոտանու վրա Պահանջվում է բռնակ տեղափոխելու համար Պահանջվում է ճակատային պաշտպանիչ մետաղական ցանց Ցանցային 220–235 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341110/502 | բարձրախոսներ | Հատ | Երկկողմանի ակտիվ բարձրախոս (2-way speaker) Պոլիպրոպիլենային պատյան, միաժամանակ կոմպակտ և թեթև Առնվազն 880 W, առնվազն AB դասի ուժեղարար (power amplifier) 15 դյույմանոց +-20% ցածր հաճախականության բարձրախոս (woofer) կոմպրեսիոն ձայնամղիչով (compresion driver) Առնվազն LCD էկրան, MP3 նվագարկիչ USB/ SD մուտքով և Bluetooth™-ով Բալանսավորված խոսափող / մուտքեր XLR + ¼ " Jack, ստերեո RCA + XLR մուտքեր, ստերեո Mini jack մուտք XLR ելք Ձայնի և էկուալայզերի կարգավորիչ (Hi և Low) 36 մմ ստանդարտի հոսանքի միացում 1 վերևի բռնակ և անիվներ՝ հեշտ տեղափոխելու համար Քաշ առավելագույնը 16 կգ Գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:  Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: | «Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Նալբանդյան 21 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341110/503 | բարձրախոսներ | հատ | Ակտիվ երկկողմանի (2-way) բարձրախոս՝ պլաստիկ կամ փայտե պատյանով, հզորությունը՝ 600 Վտ-ից սկսած Նվագարկման միջակայքը՝ 60 Հց-ից մինչև 19000 Հց ներառյալ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ նվազագույնը 600 Վտ Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս Պետք է ունենա ներկառուցված պրոցեսոր՝ նվազագույնը 24-bit DSP Վուֆեր` Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 12-ից 15 դյույմ Թվիթեր` Բարձր հաճախականության բարձրախոս՝ 1-ից 2,5 դյույմ Ուղղորդվածություն (բացվածք) հորիզոնական - 80-ից 100 աստիճան Ուղղորդվածություն (բացվածք) ուղղահայաց - 45-ից 65 աստիճան Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ առնվազն 2 հատ Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝ առնվազն 1 հատ Ներածման ալիքների և ընդհանուր ձայնի բարձրությունը կարգավորելու ունակություն Ակուստիկ համակարգը պետք է կարողանա տեղադրվել Tripod տեսակի եռոտանու վրա Պահանջվում է բռնակ տեղափոխելու համար Պահանջվում է ճակատային պաշտպանիչ մետաղական ցանց Ցանցային 220–235 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341111/502 | խոսափողի և բարձրախոսի տակդիրներ | հատ | Բարձրախոսի կանգնակ (շտատիվ), ունիվերսալ եռոտանին պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պողպատից և լինի փոշեներկված սև գույնով Ունենա կարգավորելի երկարություն 110 սմ-ից մինչև 180 սմ ներառյալ Շտատիվի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը նախատեսված լինի առնվազն 45 կգ-ի համար Բարձրության կարգավորիչի տեսակը – ամրակ (зажим с булавкой) Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341111/503 | խոսափողի և բարձրախոսի տակդիրներ | հատ | Խոսափողի կանգնակ «կռունկ» տեսակի Պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պողպատից և լինի փոշեներկված սև գույնով Պետք է ունենա կարգավորելի բարձրություն՝ 100 սմ-ից մինչև 160 սմ ներառյալ Քաշը աշխատանքային վիճակում՝ 1700 գ-ից ոչ պակաս Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341111/504 | խոսափողի և բարձրախոսի տակդիրներ | հատ | Խոսափողի կանգնակ «կռունկ» տեսակի Պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պողպատից և լինի փոշեներկված սև գույնով Պետք է ունենա կարգավորելի բարձրություն՝ 100 սմ-ից մինչև 160 սմ ներառյալ Քաշը աշխատանքային վիճակում՝ 1700 գ-ից ոչ պակաս Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341111/505 | խոսափողի և բարձրախոսի տակդիրներ | հատ | Բարձրախոսի կանգնակ (շտատիվ), ունիվերսալ եռոտանին պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պողպատից և լինի փոշեներկված սև գույնով Ունենա կարգավորելի երկարություն 110 սմ-ից մինչև 180 սմ ներառյալ Շտատիվի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը նախատեսված լինի առնվազն 45 կգ-ի համար Բարձրության կարգավորիչի տեսակը – ամրակ (зажим с булавкой) Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341200/501 | ձայնային օպերատորի վահանակ | հատ | Անալոգային միկշեռային վահանակ USB աուդիո ինտերֆեյսով և էֆեկտների պրոցեսորով Բալանսավորված խոսափողի մուտքերի քանակը՝ նվազագույնը 8 Մուտքային վարդակի տեսակը - XLR միակցիչ Եռաշերտ հավասարիչ (Equalizer) յուրաքանչյուր ալիքի համար  Ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն` բոլոր խոսափողային ալիքներում + 48 վոլտ Ալիքի ձայնի բարձրության գլխիկի տեսակը (Fader) - սահող  Ներկառուցված էֆեկտային պրոցեսոր՝ առնվազն 16 էֆեկտ Ներկառուցված USB պորտ՝ համակարգչին կամ նոութբուքին միանալու համար  Ելքային ալիքներ - նվազագույնը 2 XLR տեսակ և 2 Jack ¼ տեսակ Պետք է ունենա ներկառուցված USB / MP3 նվագարկիչ  Bluetooth ընդունիչի առկայություն Միկշեռային վահանակի հեռակառավարման աշխատանքային տիրույթը 20-ից 20000 Հց ներառյալ Ցանցային 100-240 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341200/502 | ձայնային օպերատորի վահանակ | հատ | Անալոգային միկշեռային վահանակ USB աուդիո ինտերֆեյսով և էֆեկտների պրոցեսորով Բալանսավորված խոսափողի մուտքերի քանակը՝ նվազագույնը 8 Մուտքային վարդակի տեսակը - XLR միակցիչ Եռաշերտ հավասարիչ (Equalizer) յուրաքանչյուր ալիքի համար  Ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն` բոլոր խոսափողային ալիքներում + 48 վոլտ Ալիքի ձայնի բարձրության գլխիկի տեսակը (Fader) - սահող  Ներկառուցված էֆեկտային պրոցեսոր՝ առնվազն 16 էֆեկտ Ներկառուցված USB պորտ՝ համակարգչին կամ նոութբուքին միանալու համար  Ելքային ալիքներ - նվազագույնը 2 XLR տեսակ և 2 Jack ¼ տեսակ Պետք է ունենա ներկառուցված USB / MP3 նվագարկիչ  Bluetooth ընդունիչի առկայություն Միկշեռային վահանակի հեռակառավարման աշխատանքային տիրույթը 20-ից 20000 Հց ներառյալ Ցանցային 100-240 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32551160/501 | հեռախոսային սարքեր | հատ | IP Հեռախոս  Հեռախոսը պետք է ունենա HD ձայն, բարձրախոս, ունենա 3 sip ակաունտ, առնվազն 3 գիծ՝ կառավարման կոճակներով, աջակցի 10/100/1000 Mb Ethernet պորտ PoE-ով, ապահովի EHS աջակցություն ականջակալների համար, ունենա առնվազն 132x48 կետայնությամբ LCD էկրան՝ լուսավորված: Հեռախոսն պետք է կարողանա օգտագործել IP փաթեթներ, որոնք ծածկագրված են տարբեր կոդեկների միջոցով տվյալների փոխանցման համար, հեշտ միանա IP տվյալների ցանցին, ինչպիսին է ինտերնետը: Պետք է թույլ տա վայրկյանների ընթացքում կարգավորել նույնիսկ մեծ թվով հեռախոսներ: Պետք է թույլ տա խոսակցությունների անվտանգությունն ու գաղտնիությունը ապահովել SRTP և TLS արձանագրությունների միջոցով:  Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 6 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 35121320/501 | անվտանգության տեսախցիկներ | հատ | Տեսախցիկ առնվազն ` 4 MP, առնվազն՝ 20 պատկեր վայրկյանում,  Կետայնությունը առնվազն՝ 2560x1440, ձայնի գրանցման հնարավորություն,  գիշերային տեսանելիությունը առնվազն՝ 30 մ, տեսակը՝ ip, օբյեկտիվը՝ 2.8 մմ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 80 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38411200/501 | ջերմաչափեր | հատ | Թվային ջերմաչափ, խոնավաչափ՝ ուղղանկյուն. առավելագույն չափսերը՝  բարձր.՝ 50 մմ, երկար.՝ 70 մմ, հաստ.՝ 15 մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղում +-15% Չափման միջակայքը՝ -50~110 C ներառյալ, Չափման ճշգրտությունը՝ 0,1 C:  Տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 60 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651180/502 | ֆոտոնկարահանման խցիկ | հատ | Ներառյալ՝ առնվազն RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 լինզա Մատրիցայի տեսակ` CMOS Մատրիցայի կետայնություն` առնվազն 24.2 MP Մատրիցայի չափսեր` առնվազն 22.3 x 14.9 մմ Կառավարվող ֆոկուս` Այո Կիրառվող օպտիկա` առնվազն EF/EF-S և RF/RF-S Պատկերի կայունացուցիչ` առնվազն օպտիկական  Էկրանի անկյունագիծ` առնվազն 3 դյույմ Հիշողության քարտի տեսակ` ներառյալ SD, SDHC, SDXC, կարող է լինել նաև՝ UHS-I Խտացման ալգորիթմ` ներառյալ առնվազն JPEG, HEIF, RAW, կարող է ներառել նաև C-RAW խտացման ալգորիթմ Wi-Fi-ի հնարավորություն ISO միջակայք՝ 100-32000 ներառյալ Շարունակական նկարահանում՝ առնվազն 15 կադր/վրկ Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ՝ առնվազն 4 Պահաժամի դիապազոն՝ առնվազն 30-1/4000 / 30–1/8000 վրկ Առնվազն ներառի դեմքի, կարող է նաև աչքի հայտնաբերման ֆունկցիա Տեսանկարահանման ռեժիմ Տեսանկարահանման որակ՝ առնվազն 4K UHD (3840x2160) Նկարահանման արագություն՝ առնվազն 30 կադր/վրկ Ներկառուցված լուսարձակում Լուսարձակման ազդեցության տիրույթ՝ առնվազն 6մ Էլեկտրասնուցում՝ առնվազն Li-ion LP-E17 Մարտկոցի տեսակ Ինտերֆեյս՝ ներառի USB մուտք և HDMI ելք 3.5 մմ միկրոֆոնի կցորդիչ Չափսեր՝ 116.3 x 85.5 x 68.8 մմ +/- 10% Ներառել օբյեկտիվ Քաշը օբյեկտիվի հետ միասին՝ առավելագույնը 970 գ +/- 5% Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք, «Հովհաննես Թումանյանի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Մոսկովյան 40 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651200/501 | պրոյեկտորներ | հատ | Պրոյեկտոր  Տեսակ՝ առնվազն 3LCD,  ֆորմատ՝ առնվազն 16:9,  Առավելագուն կետայնություն՝ 1920 x 1080 ներառյալ,  գույների քանակ՝ մինչև 1.07 մլրդ ներառյալ,  լուսավորություն՝ առնվազն 4000 Lm,  Կոնտրաստ՝ 16000:1,  աղմուկի մակարդակ՝ առավելագույնը 37 db ստանդարտ ռեժիմում,  պատկերի կարգավորումների խոշորաոում՝ 1-1.2x ներառյալ,  սեղանաձև պրոեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում՝ ±30°,  լամպի պիտանելիություն առնվազն 6000 ժ,  ինտերֆեյս՝ HDMI մուտք, USB, VGA, Wireless LAN IEEE Բարձրախոսներ - 1 x 2 Վտ WIFI Տեղադրում. Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչի առկայություն,  պարագաներ՝ Power cable, Computer cable,  հոսանքի աղբյուր՝ 220 V-240 V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug) Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի:  Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651200/502 | պրոյեկտորներ | հատ | ACER Արտադրողի ACER ֆիրմայի  Մոդել` 1328WKI (MR.JW4111) կամ համարժեքը համարվող VIEWSONIC Արտադրողի VIEWSONIC ֆիրմայի Մոդել` PG603X կամ համարժեքը համարվող BENQ Արտադրողի BENQ ֆիրմայի Մոդել` MH550 (3500LM) Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անունը, պարտադիր է ապրանք արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանելիության սերտիֆիկատի առկայություն: Առնվազն՝ Տեխնոլոգիա - DLP, 3D -ի, Wi-Fi հնարավորություններ: Ձայնային հզորություն առնվազն 3 Վտ Կոնտրաստի գործակից - 20000։1 Կետայնություն առնվազն 1280 x 800, Լուսային հզորություն առնվազն 3500 լմ Լամպի պիտանելիություն՝ առնվազ 5000 ժ,  Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի պող. 39/12 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 32341100/501 | խոսափողներ | հատ | Անլար միկրոֆոնային համակարգը, ուլտրա-բարձր հաճախականության համակարգը պետք է ապահովի ձայնի բարձր ընթեռնելիություն և խոսքի փոխանցման հստակություն ՝ առանց աղավաղումների Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա Առնվազն 32 ալիք Փոխարկելի աշխատանքային հաճախականություններ  Ավտոմատ սկանավորման գործառույթ Ալիքի փոխանցումը խոսափողին ինֆրակարմիր պորտի միջոցով Ձեռքի խոսափողը պետք է ունենա Անջատվող ալեհավաքներ-ալեհավաքների առկայություն նվազագույնը 2 հատ  Աշխատանքային հաճախականություն - 470-750 ՄՀց տիրույթում ցանկացած տիրույթ  Հաճախականության տիրույթ-40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Հաղորդիչի/ստացողի հզորությունը ' առնվազն 10 միլիվատ Արդյունք միացումներ (Աուդիո) - 1 հատ հավասարակշռված XLR միակցիչ եւ 1 հատ անհավասարակշիռ, 6.3 մմ jack  Ներառված է 1 ձեռքի խոսափող ՝ Էլեկտրական կոնդենսատորային կամ դինամիկ պարկուճով, շրջանաձև ուղղվածությամբ և աշխատանքային տիրույթով՝ 40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ  Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (ադապտերը) պետք է ներառված լինի: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Խ. Աբովյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան  Քանաքեռ, Պերճ Զեյթունցյան փող., 4 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651200/504 | պրոյեկտորներ | հատ | Լուսային հոսք՝ առնվազն 4000 լումիեն: Հզորություն առնվազն 240 Վտ Կետայնությունը առնվազն-1920x1200, Լամպի պիտանելիությունը առնվազն 15.000 ժամ: Հեռավորություն՝ 1,2-30 մ ներառյալ: Ներկառուցված ակուստիկ համակարգ: Դիմային բարձրախոսների հզորություն առնվազն 2 Վտ, Ֆորմատ՝ 16:9 ÷ 4:3 ներառյալ, 3D-ի հնարավորություն, Մուտքեր՝ HDMI մուտք, RS 232 մուտք, աուդիո մուտք 3.5 մմ, 3.5 մմ աուդիո ելք, USB 2.0 մուտք, Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 11 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39131100/502 | գրասենյակի դարակաշարեր | հատ | Փակ պահարաններ (դռներով) ՄԴՖ-ից, փայլուն, երկաթե հիմքով, դարակաշարերով (ապակու ֆոնդապահոցի համար): ՄԴՖ-ի հաստությունը 18 մմ, հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված: Գույնը՝ սպիտակ, Ընդհանուր չափսեր. բարձրություն՝ 1900 մմ՝ որից ոտքի բարձրություն՝ 200 մմ, վերին դարակաշարի բարձրություն՝ 500 մմ, միջին դարակաշարի բարձրություն՝ 500 մմ, ստորին դարակաշարի բարձրություն՝ 700 մմ, լայնություն՝ 1000 մմ, խորություն՝ 700 մմ: Երկաթե հիմքը կրկնակի ներկած՝ սպիտակ: Ոտքերը շրջանաձև ամբողջ պարագծով մդֆ-ից: Երկաթի հաստությունը առնվազն՝ 2մմ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՄԴՖ-ի գույնի: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ։Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: Էսքիզը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39131100/503 | գրասենյակի դարակաշարեր | հատ | Փակ պահարաններ (դռներով) ՄԴՖ-ից, փայլուն, երկաթե հիմքով, դարակաշարերով (սրբապատկերների համար): ՄԴՖ-ի հաստությունը 18 մմ, հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված: Գույնը՝ սպիտակ, ընդհանուր չափսեր. բարձրություն՝ 2080 մմ՝ որից ոտքի բարձր՝ 200 մմ, վերին դարակաշարի բարձրություն՝ 400 մմ, միջին դարակաշարի բարձրություն՝ 400 մմ, ստորին դարակաշարի բարձրություն՝ 1000 մմ, լայնություն՝ 1000 մմ, խորություն՝ 700 մմ: Երկաթե հիմքը կրկնակի ներկած՝ սպիտակ: Ոտքերը շրջանաձև ամբողջ պարագծով մդֆ-ից: Երկաթի հաստությունը առնվազն՝ 2մմ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՄԴՖ-ի գույնի: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ։ Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: Էսքիզը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 3 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39132170/501 | ցուցափեղկեր (պահարաններ) | հատ | Հորիզոնական ցուցափեղկեր` ժամանակավոր և մշտական ցուցադրությունների համար: Ներկած ՄԴՖ, ՄԴՖ-ը հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված` հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ սպիտակ, ապակյա ծածկով:Ապակե հատված. նյութը՝ ապակի 8 մմ դուպլեքս, «կրիստալ» որակավորման,կողային հատվածները 8 մմ «կրիստալ» որակավորման,ապակիների միմյանց զոդումը՝ լուսային: Սեղանաձև հիմքի հատված.նյութը՝ ՄԴՖ 18 մմ, գրունտային մշակումով, երկկոմպոնենտային պոլուրետանային ներկամշկում, վերջնական մշակումը՝ բարձր դիմացկունությամբ լաքապատում: Ցուցափեղկերը պետք է ունենան.նեքին անվտանգության (ահազանգման) համակարգ, ներքին լուսավորություն (ընդհանուր): Նեքին անվտանգության համակարգի համար կիրառվող սարքերը և նյութերը պետք է լինեն բարձր դիմացկունության, ապահովեն բարձր անվտանգության մակարդակ, և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ էսքիզային փուլում։ 1-ին տեսակից 10 հատ:1-ին տեսակի չափսերը՝ արձրություն՝ 1050 մմ, երկարություն՝ 1300 մմ, լայնք՝ 600 մմ:որից` ապակե հատված. բարձրություն՝ 250 մմ, երկարություն՝ 1250 մմ, լայնք՝ 550 մմ:2-րդ տեսակից 5 հատ: 2-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1050 մմ, երկարություն՝ 1000 մմ, լայնք՝ 500 մմ:որից` ապակե հատված. բարձրություն՝ 200 մմ, երկարություն՝ 1060 մմ, լայնք՝ 460 մմ:3-րդ տեսակից 5 հատ:3-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 950 մմ, երկարություն՝ 750 մմ, լայնք՝ 750 մմ:որից` ապակե հատված.բարձրություն՝ 250 մմ, երկարություն՝ 710 մմ, լայնք՝ 710 մմ:Էսքիզները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 20 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39132170/502 | ցուցափեղկեր (պահարաններ) | հատ | Ուղղահայաց ցուցափեղկեր` հայկական արծաթագործության նմուշները ցուցադրելու համար:Ներկած ՄԴՖ, ՄԴՖ-ը հիմնաներկած, ներկած, լաքապատված` հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ սպիտակ, ապակյա ծածկով:Ապակե հատված. նյութը՝ ապակի 8 մմ դուպլեք, «կրիստալ» որակավորման,կողային հատվածները 8 մմ «կրիստալ» որակավորման,ապակիների միմյանց զոդումը՝ լուսային: Ուղղահայաց հիմքի հատված.նյութը՝ ՄԴՖ 18 մմ,գրունտային մշակումով, երկկոմպոնենտային պոլուրետանային ներկամշկում, վերջնական մշակումը՝ բարձր դիմացկունությամբ լաքապատում:Ցուցափեղկերը պետք է ունենան.նեքին անվտանգության (ահազանգման) համակարգ, ներքին լուսավորություն (4 կետային): Նեքին անվտանգության համակարգի համար կիրառվող սարքերը և նյութերը պետք է լինեն բարձր դիմացկունության, ապահովեն բարձր անվտանգության մակարդակ, և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ էսքիզային փուլում։1-ին տեսակից 7 հատ:1-ին տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1600 մմ, երկարություն՝ 400 մմ, լայնք՝ 400 մմ:որից` ապակե հատված.բարձրություն՝ 550 մմ, երկարություն՝ 360 մմ, լայնք՝ 360 մմ:2-րդ տեսակից 4 հատ: 2-րդ տեսակի չափսերը՝ բարձրություն՝ 1450 մմ, երկարություն՝ 500 մմ, լայնք՝ 500 մմ:որից` ապակե հատված.բարձրություն՝ 400 մմ, | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 15 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39141120/501 | դարակներով պահարաններ | հատ | Դարակաշարը պատրաստված է 0.3 սմ մետաղից /երկաթե/, Ֆոնդային նյութերի համար նախատեսված ունիվերսալ մոդուլային պահարան։ Պահարանը ներկվելու է մետաղի համար նախատեսված ներկով, երկշերտ փոշեներկմամբ, մոխրագույն։ Երկու հավասար բացվող դռներով և 5 հավասար շարժական մետաղական 0.5 սմ հաստությամբ դարակով: Միացումները լինեն եռակցված և մշակված:բարձրությունը՝ 1,5 մ +-3%լայնությունը՝ 1,0 մ +-3%, խորությունը՝ 0,5 մ +-3%: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ 4 | 20 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39141120/502 | դարակներով պահարաններ | հատ | Ֆոնդային կահույք՝ 1.8 սմ հաստությամբ լամինատից պահարան, երեք փակ դարակաշարով, չափսերը՝ 1-ին դարակաշար՝ 450մմ՝ բաժանված երկու հավասար դարանների, 2-րդ և 3-րդ դարակաշարեր՝ 500մմ՝ բաժանված երկու հավասար դարանների: Երկու բաց դարակներով վերևից / յուրաքանչյուրի չափսերը՝ 300 մմ բարձրություն/, Ոտքերի բարձրություն՝ 70մմ։ Ընդհանուր պահարանի չափսերը՝ 2200մմ X 700մմ X 600մմ: Գույնը, երանգը և զարդապատկերները համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։ Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ։ Դարակները պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 0.8-1մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է:Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 6 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39141120/503 | դարակներով պահարաններ | հատ | Երկաթյա պահարան՝ նախատեսված գրասենյակի համար, պատրաստված լինի 2-3 մմ երկաթյա թիթեղից: Արտաքին չափերը(մմ) 1830x 915x458 (+-10%) Դարակների քանակ՝ 4 Դարակների չափսը՝ 457x915x458 (ԲxԼxԽ) (+-10%), առանց ոտքերի Ներծածկույթը՝ էմալապատ Քաշը՝ 47 կգ (+-10%) Կողպեքի տեսակը՝ բանալիով, հատկացվում է առնվազն 3 բանալի Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 8 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39151180/501 | ցուցահանդեսի ստենդեր | հատ | Շարժական ստենդեր՝ X բաներ:Կմախքը մետաղական՝ ալյումին:Չափսը՝ բարձր.՝ 200 սմ,լայն.՝ 120 սմ:Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 10 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39711140/501 | կենցաղային սառնարաններ | հատ | Սառնարան` սառցախցիկը սառնարանի մեջ, դռները` 1 հատ, էներգիայի սպառման դասը առնվազն A +, ընդհանուր ծավալ՝ ոչ պակաս 108 լ.  սառնախցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս 99 լ, սառցախցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս 9 լ.: Չափսերը` Բարձրություն.` 840 մմ, լայնություն.` 550 մմ, խորություն.` 580 մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղում +-10% Սառեցման համակարգը՝ No Frost Կառավարումը մեխանիկական: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39713432/501 | փոշեկուլ | հատ | Փոշեկուլ` փոշեկուլի առավելագույն հզորությունը 2300 Վտ, քաշող ուժի հզորությունը` նվազագույնը 430 Վտ, խողովակի տեսակը` տելեսկոպիկ, փոշու տարայի տեսակը և ծավալը` տուփ (контейнер) նվազագույնը 2 լ կամ պարկ նվազագույնը 3.5 լ, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 79 դբ, հոսանքի լարի երկարությունը՝ նվազագույնը 7 մ, Ապրանքի առավելագույն քաշը՝ 6.5 կգ: Հատակի և գորգի գլխիկ, փափուկ կահույքի գլխիկ, անկյունների (խորշային) գլխիկ: Ապրանքը պետք է ներկայացված լինի իր արտադրողի պաշտոնական կայքէջում, որտեղ պետք է հստակ արտացոլված լինեն ապրանքի մոդելը և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշները։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Փաթեթավորումը՝ գործարանային: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 8, «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 12 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39713500/501 | Էլեկտրական արդուկներ | հատ | Հզոր. առնվազն 2600 w, ջերմաստիճանի կարգավորում, Ուղղահայաց գոլորշացում, գոլորշու հզորություն առնվազն 20 գ/ր: Արդուկի հիմքի մակերես՝ կերամիկական: Ինքնամաքրման համակարգ, Ջրի բաք առնվազն 300 մլ, Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 3 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39714200/501 | օդորակիչ | հատ | Մակերես (մ²): առնվազն 35 մ² Հզորություն (սառեցման): առնվազն 1100 Վտ: Հզորություն (տաքացման): առնվազն 1020 Վտ: Երաշխիք՝ առնվազն 3 տարի: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում՝ նախկին օդորակիչի ապամոնտաժում:Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39714200/502 | օդորակիչ | հատ | Օդորակչի տեսակ՝ շարժական, աշխատանքային ռեժիմներ՝ սառեցում/չորացում/օդափոխում, աշխատանքային տարածք՝ առնվազն 30մ² միջակայքում արագություններ՝ առնվազն 3, սառեցման հզորություն՝ առնվազն 12000 BTU, կոնդենսատի տարողություն՝ առնվազն 0,25 լ օդի հոսքի ծավալ՝ առնվազն 350 մ²/ժ, հզորությունը՝ առնվազն 1200 Վտ, չափեր՝ 71,4 x 27,2 x 49,2 սմ: ±15% Սարքի օդափոխիչի արագությունը և Swing ֆունկցիան պետք է թույլ տան արդյունավետորեն վերահսկել օդի հոսքը: 24-ժամյա ժամաչափի միջոցով պետք է հնարավոր լինի հարմար ժամանակ սահմանել սարքն անջատելու և գործարկելու համար։ Գիշերային ռեժիմը պետք է թույլ տա սարքն օգտագործել նույնիսկ հանգստի ժամանակ։ Սարքը պետք է կարողանա ընտրել աշխատանքի ռեժիմը և փչման արագությունը՝ կախված սենյակի ջերմաստիճանից:  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 15 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39714200/503 | օդորակիչ | հատ | AUX արտադրողի AUX ֆիրմայի Մոդել` ASF-H60A4/APFR1 ER-00046065 HISENSE արտադրողի HISENSE ֆիրմայի  Մոդել` AUF-60ER6SPM1 MDV արտադրողի MDV ֆիրմայի  Մոդել` MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի ֆիրմային անունը, պարտադիր է ապրանք արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանելիության սերտիֆիկատի առկայություն: Առնվազն՝ Ջերմային սառեցման հզորություն (կՎտ)՝ BTU 59000 Ջերմային տաքացման հզորություն (կՎտ)՝ BTU59000 Գույն՝ Սպիտակ Հոսանքի լարում (Վ)՝ 380 Ֆրիոն գազի տեսակ՝ R410A  Աշխատանքային միջին մակերեսը նախատեսված մինչև (քմ)՝ 170 ներառյալ Ներառված է դրսի բլոկը, հոսանքի լարը և միացման խողովակները՝ 3-3,5 մետր երկարությամբ։ Երաշխիք՝ 3 տարի Նախորդ սարքի ներսի և դրսի բլոկների ապամոնտաժումը, նոր օդորակչի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ մատակարարի կողմից։ | «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Մ. Մաշտոցի պող. 39/12 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39714230/501 | օդորակիչ,18000 BTU | հատ | Հիմնական ռեժիմները՝ Տաքացում, սառեցում:  Հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ առնվազն 18000 BTU Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում՝ առնվազն 18200 BTU Ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 1440 Վտ/ժ, +/-10% Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում` 1620 Վտ/ժ, +/-10% Նախատեսված ապահովող մակերեսը՝ մինչև 60 մ² ներառյալ Տեղադրումը ներառում է՝ պատերի ծակում մինչև 80սմ (մոնոլիտ և այլն): Մատակարարը անհրաժեշտության դեպքում պետք է ապահովի նաև ավտոկռունկ և հին օդորակիչի ապամոնտաժում: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 15 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39714240/501 | օդորակիչ, 24000 BTU | հատ | Օդորակիչներ. հզորությունը առնվազն.՝ (btu) 24000, հիմնական ռեժիմը՝ տաքացնող-հովացնող, մակերեսը նախատեսված առնվազն՝ 80 մ² ներառյալ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 C/ -15 C ներառյալ, Դաս՝ Սպլիտ ինվերտոր: Ներառյալ՝ ոտնակներ, պղնձե խողովակների լրակազմ՝ մեկուսիչներով, էլեկտրոմալուխներ: Տեղադրումը ներառում է՝ պատերի ծակում մինչև 80սմ (մոնոլիտ և այլն): Մատակարարը անհրաժեշտության դեպքում պետք է ապահովի ավտոկռունկ և հին օդորակիչի ապամոնտաժում: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39715210/501 | կենտրոնական ջեռուցման սարքեր | հատ | Տեսակը՝ Երկկոնտուրանի, Այրման խցիկը՝ փակ (ՏՈՒՐԲՈ) Նախատեսված ջեռուցվող մակերես՝ նվազագույնը 300քմ, Հզորություն/կվտ՝ 35-45,  ՕԳԳ/ %` առնվազն 90.5,  Գազի ծախս/մխ՝ առավելագույնը 3.4,  Սնուցում՝ 220 V ± 10 V , 40-50Hz, Ընդարձակման բաք/Լ՝ նվազագույնը 7.5լ,  Կոնտուրների քանակ՝ 2,  Ջրի քանակ՝ նվազագույնը 18,7լ,  Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք/°C` 30-80 ներառյալ,  Չափսեր(ԵXԼXԽ)` 730X403X327 ± 15% Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 2 տարի Նշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, փորձարկումը, գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Մաշտոցի պող., 17 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39717200/501 | օդորակման սարքավորումներ | հատ | Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնագենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնագենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ առնվազն (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 (±150%) Չորացման հզորություն՝ առնվազն (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (լ/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (լ/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ³/ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Lp հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա առնվազն երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառեցման թերմոստատ, որը նախատեսված է սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում:  Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու զտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տհաճ հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39717200/502 | օդորակման սարքավորումներ | հատ | Օդը մաքրող և խոնավեցնող սարք: Հոտազերծող, խոնավացնող, նախատեսված առնվազն 60 ք․մ․ համար։ Վայրկյանում առնվազն 1000 անգամ օդի սկանավորում: Թվային էկրանի առկայությամբ: Ֆիլտրի տեսակը HEPA, բակտերյաներից պաշտպանող: Առնվազն 600 մլ/ժ խոնավացում: Մաքուր օդի թողարկում առնվազն 30 մ³/ժ: Ջրի պահուստային տարայի տարողունակությունը առնվազն 3լ: Արտաքին չափսերը 396x230x580 Մմ +/- 10%: Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, գործարկումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ռուսական արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Իսահակյան 38 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39717200/503 | օդորակման սարքավորումներ | հատ | Օդը ախտահանող և խոնավեցնող սարք, նախատեսված հատուկ թանգարանային առարկաների համար։ Առանց արտահոսքի։ նախատեսված նվազագույնը 90 ք․մ․ համար։ WiFi կարգվորմամբ, ժամանակի ռեժիմներով 1-ից մինչև 9 ժամ ներառյալ: Ջրի պահուստային տարայի տարողունակությունը առնվազն 7լ: Առնվազն 5 աշխատանքային ռեժիմներ: Ինքնամաքրման ռեժիմի առկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, գործարկումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ռուսական արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Իսահակյան 38 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39717200/504 | օդորակման սարքավորումներ | հատ | Տեսակ ուլտրաձայնային Նախատեսված տարածք առնվազն 25 մ² Ջրի տարայի ծավալ առնվազն 5 լ Ֆունկցիաներ խոնավեցում Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, գործարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: | «Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Զարոբյան 20 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39717200/505 | օդորակման սարքավորումներ | հատ | Կառավարման տեսակ՝ մեխանիկական  Հզորություն՝ առնվազն 28 Վտ  Սենյակի առավելագույն նախատեսված չափսը (մ²)՝ 40 ներառյալ Արտադրողականություն՝ առնվազն 300 մլ/ժ   Ջրի ծավալ՝ առնվազն 2.8լ   Խոնավացուցիչի տեսակ՝ ուլտրաձայնային Առանձնահատկություններ՝ ջրի աստիճանի ցուցիչ  Չափս՝ 198 x 288 x 198 մմ +- 15%  Քաշ՝ առավելագույնը 1.15 կգ։ Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 8 | 3 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39721320/501 | օդը չորացնող սարքեր | հատ | Տեսակը՝ Չորացնող Նախատեսված տարածք՝ 37-52 մ2 միջակայքում, Տուրբո գործառույթ պետք է առկա լինի, Չորացում՝ նվազագույնը 20լ/օր, Գույնը՝ Սպիտակ կամ սև Սարքը պետք է հարմար լինի օպտիմալ 37-52 քմ տարածքներում, 35-85% խոնավությամբ և դրական ջերմաստիճաններով (+5°C-ից մինչև +35°C ներառյալ) ճիշտ միկրոկլիմա ստեղծելու համար: Կարողանա հավաքել օրական առավելագույնը մինչև 20 լիտր ներառյալ կոնդենսատ՝ մշակելով մոտ 170 մ3/ժ +-15%։ Պետք է ունենա տարածքը խոնավացնելու թե ավտոմատ, թե օգտատիրոջ կողմից կառավարվող ռեժիմներ:  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39721500/501 | էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով | հատ | Հզորություն առնվազն՝ 1500 Վ։ Նախատեսված առնվազն 17 քմ համար։ Էլեկտրական թերմոստատով, պաշտպանության դասը՝ առնվազն IP24, ջեռուցող տարրը՝ մոնոլիտ։ Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44421300/501 | չհրկիզվող պահարաններ | հատ | Չհրկիզվող պահարան: Արտաքին չափսերը` 460x440x355. Մմ +/- 10% Ներքին չափսերը 456x436x301 (մմ) +/- 10% Քաշը (կգ)` առավելագույնը 27 Մետաղը՝ չժանգոտվող մետաղ: Կողպեքի տեսակը՝ Բանալիով և թվային։ Բանալիների քանակը՝ առնվազն 2: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ռուսական արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Իսահակյան 38 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44421300/502 | չհրկիզվող պահարաններ | հատ | Արտաքին չափսերը (մմ) - 280x340x295 (+-10%) Ներքին չափսերը (մմ) - 277x337x240 (+-10%) Քաշը 4-8 (կգ) (+-10%) Կողպեքի տեսակը – բանալիով, հատկացվում է առնվազն 3 բանալի Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 2 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 8 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44421780/501 | փաստաթղթերի արկղեր | հատ | Ոչ թթվային հիմքով ստվարաթղթե տուփեր՝ բաժանարարներով, միացման հատվածները կրկնակի ամրացումով՝ հատուկ ոչ թթվային հիմքով թղթերով։ Հատկություններ՝ Միատոն երկշերտ, քաշը նվազագույնը 10 կգ-ի համար նախատեսված երկ.23 X լայն. 12 X բարձր. 9 սմ առնվազն +-1%:Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ 4 | 277 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44421780/502 | փաստաթղթերի արկղեր | հատ | Ոչ թթվային հիմքով ստվարաթղթե տուփեր՝ բաժանարարներով, միացման հատվածները կրկնակի ամրացումով՝ հատուկ ոչ թթվային հիմքով թղթերով։ Հատկություններ՝ Միատոն երկշերտ, քաշը նվազագույնը 10 կգ-ի համար նախատեսված։ երկ.23 X լայն. 18 X բարձր. 13 սմ առնվազն +-1% Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ 4 | 119 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44421780/503 | փաստաթղթերի արկղեր | հատ | Ոչ թթվային հիմքով ստվարաթղթե տուփեր՝ բաժանարարներով, միացման հատվածները կրկնակի ամրացումով՝ հատուկ ոչ թթվային հիմքով թղթերով։ Հատկություններ՝ Միատոն երկշերտ, քաշը նվազագույնը 10 կգ-ի համար նախատեսված։ երկ.24 X լայն. 23 X բարձր. 18 սմ առնվազն +-1%: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ 4 | 17 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44423220/501 | ծալվող աստիճաններ | հատ | Ալյումինե բացվող աստիճան հարթակով. ոտնակների քանակ առնվազն՝ 7,ընդհանուր բարձրություն առնվազն՝ 240-280 սմ, հարթակի բարձրություն առնվազն՝ 180 սմ,լայնություն առնվազն՝ 25 սմ, ծանրաբեռնվածություն նախատեսած առնվազն՝ 150կգ, քաշը առավելագույնը՝ 7 կգ: Ալյումինի հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 10 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44611400/501 | արկղեր | հատ | Ստոարաթղթե տուփ ,Ձև՝ քառակուսի: Հատկություններ՝ Միատոն երկշերտ,Նախատեսված ծանրաբեռնվածություն՝ առնվազն 10 կգ-ի համար նախատեսված: Նյութ՝ Ստվարաթուղթ, երկշերտ, Գույն Շագանակագույն և/կամ սպիտակ 35սմ X 25սմ X 35սմ առնվազն թույլատրելի շեղում՝ +- 10%: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 200 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651300/501 | պրոյեկցիոն էկրաններ | հատ | Պրոյեկտորի 180x180 սմ չափի էկրան կամ ավելի, սպիտակ գույնի էկրան՝ ետևից սև անթափանց գույնով պատված, եռոտանի տակդիրին ամրացվող՝ եռոտանին ներառյալ, բարձրությունը կարգավորվող, էկրանը հավաքվող տարբերակով,Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Կոտայքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան  Սպանդարյան փող., 2 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651300/503 | պրոյեկցիոն էկրաններ | հատ | Քաշովի էկրան.  Չափսը՝ 180\*180 սմ +- 15% Կողմերի հարաբերակցությունը՝ 1:1 Առանձնահատկություններ՝ Գլանաձև,  Պրոեկցիոն՝ ուղիղ, Քաշը` 4-7 կգ: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 8 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 38651300/504 | պրոյեկցիոն էկրաններ | հատ | Հեռակառավարվող պրոեկտորի Էկրան չափսերը՝ նվազագույնը 2X1,5m, 100",  16:9 պատից կամ առաստաղից կախովի Էլեկտրական հեռակառավարվող վահանակով Ծածկույթ - մատե սպիտակ Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111140/501 | աթոռներ | Հատ | Աթոռ՝ բազրիքներով, հիմնակմախքը՝ հաճարի ամբողջական փայտի կտորներով, նստելատեղի հիմքը՝ նրբատախտակ առնվազն 10մմ հաստության: Նստելատեղը՝ սպունգապատ 50մմ հաստության, թիկնակները՝ սպունգապատ 30 մմ առնվազն 30կգ/մ3 խտություն ունեցող սպունգով, պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ /մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ կտորով: Գույնը՝ մուգ կապույտ՝ երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ 990 x 490 x 480 մմ, նստելատեղի խորությունը՝ 480մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 470մմ: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Նմուշը /նկար 3/ կցվում է: | «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Զարոբյան 3 | 88 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111140/502 | աթոռներ | Հատ | Աթոռ՝ առանց բազրիքների, հիմնակմախքը՝ հաճարի ամբողջական փայտի կտորներով, նստելատեղի հիմքը՝ նրբատախտակ՝ առնվազն 10մմ հաստության: Նստելատեղը՝ սպունգապատ 50մմ հաստության, թիկնակները՝ սպունգապատ 30 մմ առնվազն 30կգ/մ3 խտություն ունեցող սպունգով, պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ /մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ կտորով: Գույնը՝ մուգ կապույտ՝ երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ 990 x 490 x 480 մմ, նստելատեղի խորությունը՝ 480մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 470: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Նմուշը /նկար 4/ կցվում է: | «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Զարոբյան 3 | 60 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111140/503 | աթոռներ | հատ | Աթոռներ գիտաժողովների, հանդիպումների և այլ միջոցառումների կազմակերպման համար: Աթոռի նստատեղի նյութը՝ պլաստիկ, կմախքը՝ մետաղ (պոլիմերային ներկում): Նստելատեղի ընդհանուր չափերը՝ 440 մմ x 590 մմ:Նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 460 մմ: Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ 960 մմ: Մեջքի բարձրությունը՝ 500 մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղում +-5%: Աթոռի քաշը՝ 5.4 կգ +-15%: Առավելագույն բեռնվածությունը՝ 150 կգ ներառյալ: Տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Գույնը նախատեսվում է՝ անգույն թափանցիկ: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 100 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111180/501 | աթոռ` գրասենյակային | հատ | Սև էրգոնոմիկ ցանցե և կտորե գործվածք, բարձրության կարգավորում, քաշի կարգավորմամբ ուղղահայաց ֆիքսվող ճոճման մեխանիզմ, պլաստիկատե թևի հենակներ, պլաստիկատե հիմնակմախք, BIFMA ստանդարտ, քաշի սահմանափակում՝ մինչև 150 կգ ներառյալ: Նշված ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 45 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111180/502 | աթոռ` գրասենյակային | հատ | Աթոռ հենակով, անիվներով, թևի հենակներով:Գույնը սև: Նստատեղը և թիկնակը կտորից:Թևի հենակները և ոտքերը փայտե երեսպատմամբ:Կմախքը մետաղական՝ քրոմ-նիկել բարձրացող-իջնող, պտտվող, բարձրությունը՝ կարգավորվող, առավելագույն բեռնվածությունը նախատեսված 150 կգ ներառյալ: Համապատասխանում է եվրոպական BIFMA ստանդարտին:Տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 3 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 44481210/501 | հակահրդեհային համակարգ | լրակազմ | Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի համար հակահրդեհային համակարգը բաղկացած է ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարքից, ինդուկցիոն վահանակից,ծխի տվիչից, հակահրդեհային տվիչից, հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչից, ծխի ճառագայթային տվիչից, անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարքից, մարտկոցից, հրակայուն մալուխից:Նշված ապրանքները պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել տեխնիկական առաջադրանք-1-ում չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ սույն համակարգը գործի: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ առնվազն 1 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Համակարգում ներառվող սարքերը, սարքավորումները, մասերը և պարագաները (ներառյալ դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիաները) պետք է լինեն համատեղելի միմյանց հետ: Ապրանքների տեղաբաշխումը, լարանցումները պետք է համաձայնեցնել գնորդի հետ՝ կապված տարածքի առանձնահատկություններից։ Մասնակիցը կարող է տեղում տեսնել և ծանոթանալ տեղաբաշխման, լարանցումների հնարավոր տարբերակներին։ Ներառյալ՝  Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք Ընդունիչ-հսկիչ և հակահրդեհային կառավարման սարք՝ հասցեային համակարգերում պահպանության և հակահրդեհային ազդարարման կիրառման համար, - Մեկ կապի հասցեային օղակին միացվող հասցեային սարքերի առավելագույն քանակը մինչև 250 ներառյալ - Սարքի գոտիների առավելագույն քանակը, ոչ ավելի, քան 500 - կապի հասցեային օղակի երկարությունը, ոչ ավելի, քան 3000 մ - կապի հասցեային օղակի ելքային տերմինալներում լարումը՝ 24-36 վ  - Սարքի ընդհանուր չափերը, 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 1 կգ - Ջերմաստիճանի ախատանքային միջակայք 0-ից + 55°C -1հատ  Ինդուկցիոն վահանակ, Ինդուկցիոն վահանակը նախատեսված է միայն ներկառուցված LED ցուցատախտակի վրա հրդեհային ազդանշանային և հրդեհաշիջման հասցեների համակարգի գոտիների խմբերը և գործադիր սարքերը ցուցադրելու համար: - սնուցման լարումը 10-28 վ- էներգիայի սպառումը, ոչ ավելի, քան 7 Վտ - LED գոտիների վերահսկման ցուցիչների և սարքերի քանակը էջում` 50 - էջերի քանակը՝ առնվազն 5 - վերահսկվող տարածքների և սարքավորումների առավելագույն քանակը՝ առնվազն 250 - Համակարգի կարգավիճակի LED ցուցիչների քանակը՝ առնվազն 6 - Փոխանակման և ծրագրավորման արտաքին ինտերֆեյսների քանակը՝ RS-485 տիպ - 1, USB տիպ - 1 - մալուխի երկարությունը՝ RS485 ինտերֆեյսինը՝ ոչ ավելի, քան 1000 մ, USB ինտերֆեյսինը՝ ոչ ավելի, քան 3 մ - Ընդհանուր չափերը մոդուլի՝ 200x160x50 մմ +- 20% - Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 1 կգ - Ջերմաստիճանի ախատանքային միջակայք -5-ից + 55°C - 1հատ  Ծխի տվիչ, Ծխի տվիչ՝ օպտիկա-էլեկտրոնային հասցե-անալոգային՝ նախատեսված ցածր կոնցենտրացիայի ծխի տեսքով ուղեկցվող բռնկումների հայտնաբերման և «Կրակ» ազդանշանի փոխանցման համար Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից 24-36 Վ - Զգայունությունը՝ 0,05-0,20 դբ/մ - Տվիչը պահպանում է աշխատունակությունը հետևալ ազդեցության դեպքում՝  օդային հոսքի՝ մինչև 10 մ/վ արագությամբ ներառյալ, ֆոնային լուսավորության՝ արհեստական կամ բնական լուսավորության աղբյուրներից՝ մինչև 12000 լկ ներառյալ - Լույսի ցուցիչի թարթման հաճախականությունը հերթապահ ռեժիմում / «Կրակ» ռեժիմում մինչև 0,2 Հց / 2 Հց ներառյալ - Տվիչի ընդհանուր չափերը վարդակով, Ø93×44 մմ +- 15% Քաշը վարդակով ոչ ավելի, քան 120 գ  - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -30-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - 1հատ  Հակահրդեհային տվիչ, Հակահրդեհային տվիչ, ձեռքի հասցեական, հրդեհային և պահպանական ազդանշանային հասցեների համակարգերում «հրդեհ» ազդանշանի ձեռքով միացման համար: - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Տվիչի սպառման հոսանքը կապի հասցեային օղակից, ոչ ավելի, քան 0.22 мА - Ներկառուցված մեկուսիչի առկայություն՝ չկա - Ակտիվացում, երբ կոճակը սեղմելու ուժը՝ 25 H-ից ոչ պակաս է  - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը առնվազն IP41 - Զանգվածը՝ ոչ ավելի, քան 100գ, - Լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 86մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 88 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ ոչ ավելի, քան 45 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ – 8 հատ, Հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչ, Հակահրդեհային լուսաձայնային ազդարարիչ՝ հրդեհային և պահպանական ազդարարման համակարգերում ազդանշանային ձայնային և լուսային ազդանշաններ տալու համար/ Ձայնալուսային շչակ, հասցեային - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Ընթացիկ սպառումը կապի հասցեային օղակիցից, ոչ ավելի, քան 2.7 мА - Գույնը՝ Սպիտակ/Կարմիր - Շչակի ձայնային ճնշման մակարդակը (1±0,05) մ հեռավորության վրա, 85 դբ-ից ոչ պակաս,  - պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ առնվազն IP41 - Զանգվածը՝ ոչ ավելի, քան 200գ, - Լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 85 մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 86 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ ոչ ավելի, քան 44 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ – 6հատ  Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային Ծխի ճառագայթային տվիչ, հասցեային - Սնուցումը՝ կապի հասցեային օղակից - Ընթացիկ սպառումը կապի հասցեային օղակից, ոչ ավելի, քան 0.8 мА - Տվիչի սպառման հոսանքը կարգավորման ռեժիմում՝ ոչ ավելի, քան 5 мА - Առավելագույն վերահսկվող տարածք՝ առնվազն 900 մ2 - Պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ առնվազն IP41 - Զանգվածը՝ ոչ ավելի, քան 0.6 կգ - Լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 160 մմ +- 20%, - Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 96 մմ +- 20%, - Խորությունը՝ ոչ ավելի, քան 100 մմ +- 20%, - Ռեֆլեկտորի ընդհանուր չափերը՝ (ВхШхГ) 100х100х10 մմ +- 20%, - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ – 2 հատ  Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք Անվտանգության և հակահրդեհային ազդանշանային սարքերի կայուն, անխափան սնուցման սարք՝ առնվազն 12 Վ մշտական լարմամբ: - Մուտքային ցանցի լարումը 220 Վ +-10 Վ - Հոսանքի նոմինալ ծախս մինչև 3,5 А ներառյալ - Առավելագույն կարճաժամկետ բեռնման հոսանք առնվազն 4 Ա (15 րոպե) Ելքային մշտական լարում - ցանցից աշխատելիս 13.3-13.8 Վ - մարտկոցից աշխատելիս 9.4-13.5 Վ - Մարտկոցի անջատման լարումը, երբ պաշտպանվում է խորը լիցքաթափումից՝ առնվազն 10,1 Վ - Պահուստային ռեժիմում մարտկոցից աղբյուրի սեփական սպառումը ոչ ավելի, քան 30 мА  - Աղբյուրի սպառումը մարտկոցի պաշտպանության ռեժիմում խորը լիցքաթափումից՝ ոչ ավելի, քան 10 мА  - Բեռնավուծության ընդհանուր հզորությունը ոչ ավելի, քան 3300 мкФ- - Հզորությունը, մուտք փոփոխական հոսանքով ոչ ավելի, քան 80 Վտ - Ջերմաստիճանի աշխատանքային միջակայք՝ -25-ից + 55°C ներառյալ - Նախատեսված է անխափան աշխատելու առնվազն 40000 ժ - Նախատեսված միջին ծառայության ժամկետ, առնվազն 10 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) – 1 հատ  Մարտկոց, Մարտկոցը առնվազն 7A Լարումը՝ – 12Վ Ծառայության Ժամկետը՝ նախատեսված առնվազն 3 տարի (չի հանդիսանում երաշխիքային ժամկետի մաս) Անվանական հզորություն (25°С) - առնվազն 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա /ժ Ներքին դիմադրությունը ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը (25°C) - առնվազն 30 մմկ Ինքնալիցքաթափում՝ ամսական առավելագույնը 3% հզորություն 25°C ջերմաստիճանում -2 հատ  Մալուխ հրակայուն, Մալուխ հրակայուն Տրամագիծը՝ 0,8 մմ Երկարությունը՝ – 200մ Լարերի քանակը՝ - 2 կառուցվածքը - միաժիլ (solid) Միջուկի հատված՝ 0,5 մմ² պատյանի տեսակը-FRLS – 1500 մ | «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Զարոբյան 3 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111180/503 | աթոռ` գրասենյակային | հատ | Աթոռ հենակով, անիվներով:Գույնը սև: Նստատեղը և թիկնակը կտորից:Կմախքը մետաղական՝ քրոմ-նիկել բարձրացող-իջնող, պտտվող, բարձրությունը՝ կարգավորվող, առավելագույն բեռնվածությունը նախատեսված 150 կգ.:Համապատասխանում է եվրոպական BIFMA ստանդարտին: Տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 20 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111190/501 | բազկաթոռներ | Հատ | Բազկաթոռ՝ հիմնակմախքը՝ հաճարի ամբողջական փայտի կտորներով, թիկնակը շրջագծող փայտային մասը պետք է պատրաստված լինի 3-4 հատ ամբողջական փայտի կտորներով: Նստելատեղի հիմքը՝ նրբատախտակ՝ առնվազն 10մմ հաստության: Նստելատեղը՝ սպունգապատ 50մմ հաստության, թիկնակները՝ սպունգապատ 30 մմ առնվազն 30կգ/մ3 խտություն ունեցող սպունգով, պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ /մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ կտորով: Գույնը՝ մուգ կապույտ՝ երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ 1010 x 500 x 450 մմ, նստելատեղի խորությունը՝ 450մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 430մմ: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Նմուշը /նկար 2/ կցվում է: | «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Զարոբյան 3 | 20 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111230/501 | փոքր բազմոցներ | Հատ | Փափուկ կահույք՝  Բազմոց 3 տեղանոց, առանց բազրիքների։ Բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35\*50մմ (+- 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և էմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 350կգ ծանրություն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200x 900 x 920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված՝ 440մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ։ Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով։ Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Զարոբյան 3 | 2 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39111230/502 | փոքր բազմոցներ | Հատ | Փափուկ կահույք՝ Բազմոց երկտեղանոց՝ առանց բազրիքների, բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35\*50մմ (+- 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և էմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ² խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 250կգ ծանրություն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են 1500x900x920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված 440 մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ։ Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով։ Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Նմուշը /նկար 1/ կցվում է: | «Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Զարոբյան 3 | 8 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39121100/501 | գրասեղաններ | հատ | Գրասենյակի աշխատանքային սեղան LOFT, որը հաշվարկված է էրգոնոմիկայի չափանիշների համապատասխան, ապահովում է երկարաժամկետ ամրություն և ունի էկոլոգիապես մաքուր ծածկանյութ, որը տալիս է անվտանգ օգտագործում։ Հիմնային կառուցվածքը փոշեներկված մետաղական քառանկյուն խողովակ, նվազագույնը 2մմ հաստության պատով, երեսպատումը կաղնու նրբատախտակ ՄԴՖ, յուղապատումը՝ բնական փայտի համար նախատեսված բարձրորակ երկբաղադրիչ բնական հումքով պատրաստաված ծածկանյութ։ Երեսի կողքերը եզրապատված կաղնու փայտանյութով։ Աքսեսուարները՝ սահնակ (салазка), փական, բանալիով, փական, բռնակ, ծխնի (петля), լինեն բարձր դիմացկունության։  Սեղանի չափերը՝ 1200X650,  բարձրությունը՝ 750սմ։ Սեղանի բաղադրիչ մասերը Փակովի և քաշովի դարակներ 1 կողպեքով փակվող դարակ։ Սեղանի բաժանարար մասը օրգանական ապակի՝ 4-5մմ հաստությամբ, չափը՝ 350x1200, 350x650։  Նմուշները պետք է մինչև մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: Նշված ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հովհաննես Շարամբեյանի Անվան Ժողովրդական Արվեստների Թանգարան» ՊՈԱԿ, Երևան, Աբովյան փող., 64 շենք | 36 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39121200/501 | սեղաններ | հատ | Սեղան փայլուն ՄԴՖ` հաստությունը 18 մմ: Գույնը՝ փայտագույն՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ընդհանուր չափսեր.բարձր.՝ 800 մմ լայն.՝ 1500 մմ, երկար.՝ 2000 մմ: Ոտքերը պատրաստված փայտագույն ՄԴՖ 18 մմ:Չափսերը.բարձր.՝ 782 մմլայն.՝ 1500 մմ, Էսքիզը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Հայաստանի ազգային պատկերասրա» ՊՈԱԿ, ք. Երևան, Արամի 1 | 10 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39121520/501 | գրապահարաններ | Հատ | Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820х410х2000մմ (ԼхԽхԲ): Գրապահարանը ունի 400մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված սպիտակ, թափանցիկ 5-6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծխնիներով, իսկ ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ։ Դարակները պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 0.8-1մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800х380х100մմ (ԼхԽхԲ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: Նշված ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: նշված ապրանքի չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | «Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան» ՊՈԱԿ, Ք Աբովյան, Բարեկամության հրապարակ 5 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |
|  | 39131100/501 | գրասենյակի դարակաշարեր | հատ | Տեսակավորման դարակաշարեր սեկցիա-ստելաժ՝ ամբողջությամբ մետաղական կմախքով, հավաքված վիճակում, չափսերը՝ 465x1359x927մմ(ԲxԼxԽ)(±10%), Արկղերի քանակը՝ 5, Տուփի ներքին չափսերը, 48x1280x910մմ (ԲxԼxԽ) (±10%), Գույն Փոշենրկված RAL 7024 գույնով: Դարակաշարերը լինեն քաշովի, մեկ ընդհանուր փականով և առնվազն 3 բանալիով:  Նախատեսված Ա0 ֆորմատի Գրաֆիկական աշխատանքները պահելու համար, չհրկիզվող, չժանգոտվող: Մետաղի հաստությունը առնվազն 2 մմ:  Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: | «Ռուսական արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ, ք. Երևան Իսահակյան 38 | 1 | *համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օրացուցային օրվա ընթացքում* |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| товар | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | Единица измерения | техническая характеристика | адрес | Общий  объем | Срок | цена единицы / драмов РА | общая цена/драмов РА |
|  | 30211200/501 | Ноутбуки | шт | Ноутбук: Диагональ: 15,6", Разрешение: 1920 x 1080, Тип матрицы: IPS, Процессор: не менее 12-го поколения, Кэш-память процессора: не менее 10 МБ, Тактовая частота: не менее 1,2 ГГц, Максимальная тактовая частота: не менее 4,4 ГГц, Оперативная память: не менее 8 ГБ, SSD-накопитель: не менее 512 ГБ, Видеокарта: не менее 10-го поколения, Рекомендуемая модель должна иметь Bluetooth 4.1/ Wi-Fi `5 (802.11ac), веб-сайт ․ камера , операционная система Windows 11 Pro система и сумка.  Отмеченный продукт гарантия крайний срок: не менее 1 года : указано продукт число обязательный является продукт наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Котайкский геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом, ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом, ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр. Ереван, Заробян 20 | 4 | *При наличии соответствующих финансовых средств в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора* |  |  |
|  | 30239110/502 | принтер, многофункциональный, А4, 18 стр./мин. | шт | Производитель HP Модель HP  : HP Color LaserJet Pro MFP M183fw/7KW56A или эквивалент Производитель Canon Модель Canon: I-SENSYS MF-752cdw/5455C012AA или эквивалент Производитель Epson Модель Epson: EcoTank MFP L6490 WiFi/C11CJ88405 Минимум: Устройство имеет копир, сканер, принтер, максимальный формат A4 включительно, цветная печать, черно-белая, лазерная технология печати. Скорость печати: 16 страниц в минуту (А4). Минимальное разрешение копира - 600x600 точек/дюйм Разрешение печати и сканирования - 1200x1200 точек/дюйм Встроенный сканер Область сканирования - 216 x 297 мм (A4)  Оптическое разрешение - 600 x 600 точек/дюйм  Интерфейсы USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Windows 7, 8.1, 10, 11, Mac OS workMacOS 10.15 ～ MacOS 10.14, Android OS software work.  Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30239110/503 | принтер, многофункциональный, А4, 18 стр./мин. | шт | Многофункциональный принтер формата А4, копир, сканер. Картридж лазерный перезаправляемый, скорость печати и копирования не менее 18 страниц в минуту, время печати первой страницы не более 8 секунд, объем памяти не менее 64 МБ, плотность используемой бумаги 60-163 г/м² включительно, качество печати или копирования во всех режимах 600х600 точек на дюйм и более. Сканирование: цветное, разрешение образа диска: 600x600 точек на дюйм и выше, глубина цветного сканирования: не менее 24 бит/24 бит (вход/выход), уровни черного: не менее 256, совместимость: TWAIN, WIA, Max, ширина сканирования: не менее 216 мм. Тип интерфейса: USB 2.0 Hi-speed. Совместимость с операционными системами: Windows 10 / Mac OS X версии 10.4.9 - 10.7.x. Ежемесячный объем печати не менее 8000 страниц. Без кода перезарядки картриджа или разблокировки кода за счет продавца. Картридж с ресурсом печати не менее 1600 страниц. В комплект входит стартовый картридж, заводской, оригинальный, полностью заряженный. Поставщик предоставляет 1 дополнительный картридж за свой счет для обеспечения дальнейшей заправки. Кабель USB 2.0, шнур питания: двухполюсная вилка, переменное однофазное напряжение 220 В. Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок товара: не менее 1 года. На этапе заключения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания товара осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 5 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30239110/504 | принтер, многофункциональный, А4, 18 стр./мин. | шт | Производитель HP  Модель HP: HP Color LaserJet Pro MFP M183fw /7KW56A или эквивалент Производитель Canon Модель Canon: I-SENSYS MF-752cdw /5455C012AA или эквивалент Производитель Epson Модель Epson: EcoTank MFP L6490 WiFi /C11CJ88405 Минимум: Устройство имеет копир, сканер, принтер, максимальный формат A4 включительно, цветная печать, черно-белая, лазерная технология печати. Скорость печати: 16 страниц в минуту (А4). Минимальное разрешение копира - 600x600 точек/дюйм Разрешение печати и сканирования - 1200x1200 точек/дюйм Встроенный сканер Область сканирования - 216 x 297 мм (A4) Оптическое разрешение - 600 x 600 точек/дюйм Интерфейсы USB 2.0, Ethernet (RJ-45), Windows 7, 8.1, 10, 11, Mac OS work MacOS 10.15 ～ MacOS 10.14, Android OS software work.  Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок составляет не менее одного года. На указанный товар необходимо гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей Ерванда Кочара" , г. Ереван, пр. М. Маштоца 39/12 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 31151120/501 | источники бесперебойного питания | шт | Источник бесперебойного питания - ИБП, с выходной мощностью не менее 1000 ВА, входное напряжение 220 В +-25%, 50 Гц +-10%, выходное напряжение 220 В, 50 Гц, защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда аккумулятора, с фильтрами входного питания, 3 или более выходными розетками типа IEC, предполагаемый срок службы аккумулятора - не менее 2 лет. Гарантия: не менее 1 года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанного товара осуществляются Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 31221230/501 | соединительные кабели | шт | Высококачественные 10-метровые микрофонные кабели XLR с разъемами XLR на концах, предназначенные для концертных залов.  Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 4 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 31221230/502 | соединительные кабели | шт | Высококачественные 3-метровые микрофонные кабели XLR с разъемами XLR на концах, предназначенные для концертных залов.  Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 4 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 31221230/503 | соединительные кабели | шт | Высококачественные 10-метровые микрофонные кабели XLR с разъемами XLR на концах, предназначенные для концертных залов.  Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 4 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 31221230/504 | соединительные кабели | шт | Высококачественные 3-метровые микрофонные кабели XLR с разъемами XLR на концах, предназначенные для концертных залов.  Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 4 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 31531100/501 | электрические лампочки | шт | Лампа: 350 шт., с направляющими крыльями, светодиодная шина: 380 м Цвет магистрали освещения: черный, материал: алюминий, размер (мм): 63x119 мм Потребляемая мощность (Вт): 10 Вт Цветовая температура (К): 3000 К Световой поток (Лм): 1200 Лм Угол луча: 36° Время работы: 50000 Напряжение питания (В): AC220-240 В Степень защиты (IP) ` 20 | ГНКО "Музей народного искусства Ованнеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 350 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30211280/501 | компьютер-моноблок | шт | Моноблок: не менее Дисплей: диагональ (23,8")  FHD (1920x1080) Led или антибликовый экран. Мощность: внешний блок питания не более 75 Вт. Процессор: не менее 12-го поколения. Количество ядер: не менее 4, количество потоков: не менее 8, базовая частота: не менее 2,1 ГГц, максимальная 4,4 ГГц, Кэш-память: не менее 4 МБ. Видеокарта: встроенная, не менее 10-го поколения, установленная ОЗУ: не менее 8 Гб, DDR4-2666 SDRAM Примечание о стандартной памяти: Скорость передачи данных до 2666 частота: SSD 256 ГБ PCLnVme: Встроенная звуковая карта Rj45 Ethernet высокопроизводительный внутренний динамик, комбинированный разъем для микрофона/наушников, линейный вход и линейный выход на задней панели (3,5 мм). Связь: Wi-Fi 802.11ac: Веб-камера: FHD веб-камера не менее 5 МП со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном, максимальное разрешение 1920x1080. Входы и соединения 1 выход HDML, 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона, 1 разъем питания, 1 Rj-45, не менее 2 USB 2.0 и 2 USB 3.1. Кабель питания, двухполюсная вилка. Клавиатура с заводскими английскими и русскими шрифтами, оптическая мышь. Компьютер, клавиатура, мышь того же производителя, входят в заводской комплект. Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок не менее одного года. На этапе исполнения договора на товар в обязательном порядке предоставляется гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Котайкский геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом, ГНКО "Дом-музей М. Сарьяна", г. Ереван  Сарьян ул., 3 дом, ГНКО "Музей Ованеса Туманяна", г. Ереван Московян 40, ГНКО "Национальная галерея Армении", г. Ереван, Арами 1 | 3 5 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30211280/502 | компьютер-моноблок | шт | ASUS Производитель ASUS  A5402WHA 23,8" I5-11500B 16 ГБ SSD512 W11 (A5402WHAT-BA004X) или эквивалент Dell Производитель Dell Inspiron AIO 7710 27 FHD i5-1235U 8/512 W11 или эквивалент Lenovo Производитель Lenovo AIO 5 27" QHD I5-13500H 16/1 W11H /F0GQ00A8RKКомпьютер-моноблок (моноблок): не менее Дисплей: диагональ (23,8") диагональ FHD(1920x1080) Светодиодный или антибликовый экран. Мощность: внешний блок питания не более 75 Вт. Процессор: не менее 12-го поколения. Количество ядер: не менее 4, количество потоков: не менее 8, базовая частота: не менее 2,1 ГГц, максимальная 4,4 ГГц, кэш-память: не менее 4 МБ. Видеокарта: встроенная, не менее Intel® UHD Graphics, установленная оперативная память: не менее 8 Гб, DDR4-2666 SDRAM Примечание по стандартной памяти: скорость передачи данных до частоты 2666. SSD 256 ГБ PCLnVme: Встроенная звуковая карта Rj45 Ethernet высокопроизводительный внутренний динамик, комбинированный разъем для микрофона/наушников, линейный вход и линейный выход на задней панели (3,5 мм). Связь: Wi-Fi 802.11ac: Веб-камера: FHD веб-камера не менее 5 мп со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном, максимальное разрешение 1920x1080. Входы и соединения 1 выход HDMI, 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона, 1 разъем питания, 1 разъем Rj-45, не менее 2 портов USB 2.0 и 2 портов USB 3.1. Шнур питания, вилка двухполюсная. Клавиатура с заводскими английскими и русскими шрифтами, оптическая мышь. Компьютер, клавиатура, мышь того же производителя, входят в заводской комплект. Заводская сборка и упаковка. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Транспортировка, разгрузка, испытания указанной продукции осуществляется Поставщиком. Испытания проводятся Поставщиком. | ГНКО "Музей Ерванда Кочара" , г. Ереван, пр. М. Маштоца 39/12 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30216110/501 | сканеры для компьютеров | шт | Разрешение горизонтального сканирования 280x215 точек/дюйм, разрешение вертикального сканирования 280x150 точек/дюйм, разрешение сканирования стандартной бумаги формата А4 200 точек/дюйм, скорость монохромного сканирования 3 стр/сек, тип подключения USB.  Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30232110/501 | лазерные принтеры | шт | Черно-белый лазерный принтер: Скорость печати: не менее 18 страниц в минуту (A4), время выхода первой страницы: не более 12 секунд, плотность печати: не менее 600 x 600 точек на дюйм. Гарантийный срок составляет не менее одного года. На этапе исполнения договора на товар в обязательном порядке предоставляется гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания товара осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 6 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30232130/503 | цветные принтеры | шт | Многофункциональное печатающее устройство. Необходимо иметь копировальный аппарат, сканер, принтер, максимальный размер: А4, печать цветная, черно-белая, технология лазерной печати, разрешение печати не менее 5760 x 1440 точек на дюйм, скорость печати: не менее 22 страниц в минуту. Необходимо иметь возможность двусторонней печати. Плотность бумаги: 60-165 г/м2 включительно. USB 2.0, Wi-Fi: Возможность работы с программами для Windows, iOS, Android iOS. Вес: не более 6 кг, допустимое отклонение веса составляет 10%. Сборка и упаковка: заводская. Гарантийный срок: не менее одного года.  Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, монтаж, испытание указанной продукции, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованнеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30232130/504 | цветные принтеры | шт | Многофункциональный принтер должен иметь возможность печати, копирования и сканирования, а также соответствовать как минимум следующим требованиям:  Функции: Двусторонняя печать, Разрешение печати: 1200 x 1200 точек на дюйм для монохромной печати, до 4800 x 1200 точек на дюйм для цветной печати включительно, Скорость печати: не менее 20 страниц в минуту, скорость цветной печати: не менее 10 страниц в минуту, Разрешение сканирования: не менее 1200 x 1200 точек на дюйм, Разрешение копирования: не менее 600 x 600 точек на дюйм, Скорость копирования: не менее 25 страниц в минуту, Подключения: USB, Ethernet, Wi-Fi, Максимальный формат: A4,  Количество картриджей: 4.  Гарантийный срок указанного товара составляет не менее 1 года. На указанный товар обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Музей-институт Комитаса», г. Ереван , Аршакуняц 28 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30232130/505 | цветные принтеры | шт | Струйный принтер формата А3, разрешение печати - не менее 9600x2400 точек на дюйм, скорость цветной печати - не менее 10 стр./мин, печать одной фотографии размером 10\*15 см максимум за 34 секунды, 5 отдельных картриджей (PGBK, BK, C, M, Y), плотность бумаги для печати - 64-105 г/м2 включительно, фотобумага - до 250 г/м2 включительно, подключения - USB, беспроводное (WiFi) и сетевое (LAN), ежемесячный объем печати - не менее 12 000 страниц, кабель для подключения USB. Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Гарантийное обслуживание должно осуществляться в официальном сервисном центре производителя. При предоставлении технических характеристик предлагаемого товара также указываются данные сервисного центра. На указанный товар обязательно наличие гарантии от производителя или его представителя. письмо или сертификат соответствия. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30232130/50 5 | цветные принтеры | Объем | Минимум: Интерфейс для подключения к компьютеру: USB 2.0 Работает с Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10, Работает с Mac OS: Максимальный размер бумаги: A4, Скорость печати: не менее 10 стр./мин в цветном режиме, Возможности печати и сканирования: Тип принтера – Цветной (4 цвета). Заводская упаковка и полностью заряженный картридж.  Производитель: EPSON, торговая марка: EPSON, модель: L5290 (C11CJ65407) или эквивалент. Производитель: CANON, торговая марка: CANON, модель: MAXIFY GX3040 EUM/EMB (5777C009), Производитель: EPSON, торговая марка: EPSON, модель: L4150 (C11CG25403). Наличие не менее 1 официального сервисного центра на территории Республики Армения. Гарантия: не менее 1 года. Транспортировка, разгрузка, испытания указанного товара осуществляются Поставщиком. На этапе исполнения договора обязательным является наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя на продукцию. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. | ГНКО «Дом-музей Александра Спендаряна» , г. Ереван , ул . Налбандяна 21 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 30239110/501 | принтер, многофункциональный, А4, 18 стр./мин. | шт | Многофункциональный принтер формата А4, копир, сканер. Картридж лазерный перезаправляемый, скорость печати и копирования не менее 18 страниц в минуту, время печати первой страницы не более 8 секунд, объем памяти не менее 64 МБ, плотность используемой бумаги 60-163 г/м² включительно, качество печати или копирования во всех режимах 600х600 точек на дюйм и более. Сканирование: цветное, разрешение образа диска: 600x600 точек на дюйм и выше, глубина цветного сканирования: не менее 24 бит/24 бит (вход/выход), уровни черного: не менее 256, совместимость: TWAIN, WIA, Max, ширина сканирования: не менее 216 мм. Тип интерфейса: USB 2.0 Hi-speed. Совместимость с операционными системами: Windows 10 / Mac OS X версии 10.4.9 - 10.7.x. Ежемесячный объем печати не менее 8000 страниц. Без кода перезарядки картриджа или разблокировки кода за счет продавца. Картридж с ресурсом печати не менее 1600 страниц. В комплект входит стартовый картридж, заводской, оригинальный, полностью заряженный. Устройство должно работать на картриджах CANON 325/725/925, или поставщик предоставляет 2 дополнительных картриджа за свой счет. Кабель USB 2.0, шнур питания: двухполюсная вилка, переменное однофазное напряжение 220 В. Заводская сборка и упаковка. Гарантия – не менее 1 года. На этапе заключения договора обязательным является наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя продукции или его представителя. | ГНКО «Дом-музей М. Сарьяна», г. Ереван,  ул. Сарьяна, 3 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32332100/501 | диктофон, записывать ― воспроизводить с возможностью | шт | Устройство должно иметь формат записи MP3, Экран, Внутренняя память: 4 Гб, желательно с памятью. возможность подключения карт памяти, разъем для наушников — да, возможность подключения внешнего микрофона, тип батареи: 2x AAA или более мощная версия, размеры (Ш x В x Г): 38,5 x 115,2 x 21,3 +-10%, вес: 60 г.-100 г. в диапазоне. Качество записи должно быть высоким, звук — чистым. Он должен удобно лежать в руке, обеспечивая надежный захват и простоту эксплуатации. Устройство должно обеспечивать четкую запись. Он должен иметь возможность непрерывной записи в течение не менее 12 часов. Для индивидуального прослушивания он должен быть оснащен разъемом для наушников.  Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. На указанный товар обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя . Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651200/503 | проекторы | шт | Разрешение изображения: не менее 1920x1200dpi (WUXGA) или не менее 1920x1080dpi (Full HD), диагональ изображения на экране: не менее 2 ․ 0-3 ․ 8 м , визуализация Технология: DLP, источник света: лазер, срок службы источника света: не менее 20 000 часов, световой поток: не менее 5000 люмен, входы: HDMI, VGA, USB, RJ45 LAN. Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. На указанный товар обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341100/502 | микрофоны | шт | Беспроводная микрофонная система, сверхвысокочастотная система должна обеспечивать высокую разборчивость звука и четкость передачи речи без искажений.  Радиосистема должна иметь не менее 32 каналов. Переключаемые рабочие частоты. Функция автоматического сканирования. Передача канала на микрофон через инфракрасный порт. Ручной микрофон должен иметь съемные антенны - наличие антенн не менее 2 шт. Рабочая частота - любой диапазон в диапазоне 470-750 МГц. Диапазон частот - от 40 Гц до 18000 Гц включительно. Мощность передатчика/приёмника — не менее 10 милливатт. Выходные соединения (аудио) — 1 сбалансированный разъем XLR и 1 несбалансированный разъем 6,3 мм. 1 ручной микрофон с электрическим конденсаторным или динамическим капсюлем, круговой направленностью и рабочим диапазоном от 40 Гц до 18000 Гц включительно. Источник питания (адаптер) должен быть включен в комплект. Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 1 года. Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341110/501 | ораторы | шт | Активная двухполосная акустическая система с пластиковым или деревянным корпусом, мощность: от 600 Вт  Диапазон воспроизведения: от 60 Гц до 19000 Гц включительно Мощность встроенного усилителя: не менее 600 Вт Тип усилителя мощности: класса D Должен иметь встроенный процессор: не менее 24-битного DSP НЧ-динамик: Низкочастотный динамик: от 12 до 15 дюймов Твитер: Высокочастотный динамик: от 1 до 2,5 дюймов Направленность (апертура) по горизонтали - от 80 до 100 градусов Направленность (апертура) по вертикали - от 45 до 65 градусов Необходимые аналоговые входы XLR: не менее 2 шт Необходимые аналоговые выходы XLR: не менее 1 шт Возможность регулировки громкости входных каналов и общего звучания Акустическая система Должна иметь возможность установки на штатив типа «Трипод» Ручка обязательна Передняя защитная металлическая сетка обязательна Возможность работы при напряжении сети 220–235 вольт Гарантийный срок эксплуатации продукты: не менее 1 года. На продукцию обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341110/502 | ораторы | Объем | Двухполосная активная акустическая система (2-полосная АС)  Корпус из полипропилена, компактный и одновременно легкий Не менее 880 Вт, усилитель мощности не менее класса AB 15-дюймовый +-20% низкочастотный динамик (вуфер) с компрессионным драйвером Не менее ЖК-экрана, MP3-плеер с входом USB/SD и Bluetooth™ Сбалансированные микрофонные/входы XLR + ¼ " Jack, стерео входы RCA + XLR, стерео вход Mini jack Выход XLR Регулятор громкости и эквалайзера (Hi и Low) Стандартный разъем питания 36 мм 1 верхняя ручка и колеса для удобства транспортировки Максимальный вес 16 кг Заводская упаковка. Гарантия: не менее 1 года. Транспортировка, разгрузка, тестирование указанного товара осуществляется Поставщиком. На этапе исполнения договора на товар обязательна гарантия от производителя или его представителя, наличие письма или сертификата соответствия. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. | ГНКО «Дом-музей Александра Спендаряна», г. Ереван , Налбандян 21 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341110/503 | ораторы | шт | Активная двухполосная акустическая система с пластиковым или деревянным корпусом, мощность: от 600 Вт  Диапазон воспроизведения: от 60 Гц до 19000 Гц включительно Мощность встроенного усилителя: не менее 600 Вт Тип усилителя мощности: класса D Должен иметь встроенный процессор: не менее 24-битного DSP НЧ-динамик: Низкочастотный динамик: от 12 до 15 дюймов Твитер: Высокочастотный динамик: от 1 до 2,5 дюймов Направленность (апертура) по горизонтали - от 80 до 100 градусов Направленность (апертура) по вертикали - от 45 до 65 градусов Необходимые аналоговые входы XLR: не менее 2 шт Необходимые аналоговые выходы XLR: не менее 1 шт Возможность регулировки громкости входных каналов и общего звучания Акустическая система Должна иметь возможность установки на штатив типа «Трипод» Ручка обязательна Передняя защитная металлическая сетка обязательна  Возможность работы при напряжении сети 220–235 вольт  Гарантийный срок эксплуатации продукты: не менее 1 года. На продукцию обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341111/502 | стойки для микрофонов и колонок | шт | Стойка (штатив), универсальный штатив должны быть изготовлены из прочной стали и иметь порошковое покрытие черного цвета.  Он должен иметь регулируемую длину от 110 см до 180 см включительно. Максимальная нагрузка на штатив должна быть рассчитана не менее чем на 45 кг. Тип регулятора высоты — зажим (зажим с булавкой). Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 1 года. Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341111/503 | стойки для микрофонов и колонок | шт | Стойка микрофонная типа «журавль»  Должна быть изготовлена из прочной стали и покрыта порошковой краской черного цвета Должна иметь регулируемую высоту от 100 см до 160 см включительно Масса в рабочем состоянии: не менее 1700 г Гарантийный срок на продукцию: не менее 1 года. Для продукции обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341111/504 | стойки для микрофонов и колонок | шт | Стойка микрофонная типа «журавль»  Должна быть изготовлена из прочной стали и покрыта порошковой краской черного цвета Должна иметь регулируемую высоту от 100 см до 160 см включительно Масса в рабочем состоянии: не менее 1700 г Гарантийный срок на продукцию: не менее 1 года. Для продукции обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341111/505 | стойки для микрофонов и колонок | шт | Стойка (штатив), универсальный штатив должны быть изготовлены из прочной стали и покрыты порошковой краской черного цвета.  Он должен иметь регулируемую длину от 110 см до 180 см включительно. Максимальная нагрузка на штатив должна быть рассчитана не менее чем на 45 кг. Тип регулятора высоты — зажим (зажим с булавкой). Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 1 года. Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341200/501 | голосовой пульт оператора | шт | Аналоговый микрофонный пульт с USB-аудиоинтерфейсом и процессором эффектов  Количество балансных микрофонных входов: не менее 8 Тип входного разъема - разъем XLR Трехполосный эквалайзер (Equalizer) на каждый канал Возможность фантомного питания - на всех микрофонных каналах +48 вольт Тип ручки громкости канала (Fader) - скользящая Встроенный процессор эффектов: не менее 16 эффектов Встроенный USB-порт для подключения к компьютеру или ноутбуку Выходные каналы - не менее 2 типа XLR и 2 типа Jack ¼ Обязательно наличие встроенного USB/MP3-плеера Bluetooth-приемник  Рабочий диапазон пульта управления микрофонным пультом: от 20 до 20000 Гц включительно  Возможность работы при напряжении сети 100-240 вольт Гарантийный срок на продукцию: не менее 1 года. Для продукции обязательным является гарантийное письмо от производителя или его представителя или сертификат соответствия. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание товара, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341200/502 | голосовой пульт оператора | шт | Аналоговый микрофонный пульт с USB-аудиоинтерфейсом и процессором эффектов  Количество балансных микрофонных входов: не менее 8 Тип входного разъема - разъем XLR Трехполосный эквалайзер (Equalizer) на каждый канал Возможность фантомного питания - на всех микрофонных каналах +48 вольт Тип ручки громкости канала (Fader) - скользящая Встроенный процессор эффектов: не менее 16 эффектов Встроенный USB-порт для подключения к компьютеру или ноутбуку Выходные каналы - не менее 2 типа XLR и 2 типа Jack ¼ Обязательно наличие встроенного USB/MP3-плеера Bluetooth-приемник Рабочий диапазон пульта ДУ микшерного пульта от 20 до 20000 Гц включительно Возможность работы при напряжении сети 100-240 вольт Гарантийный срок на продукцию: не менее 1 года. Для продукции обязательным является гарантийное письмо от производителя или его представителя или сертификат соответствия. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание товара, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32551160/501 | телефонные устройства | шт | IP-телефон  Телефон должен иметь HD voice, громкую связь, иметь 3 sip-аккаунта, не менее 3 линий с кнопками управления, поддерживать порт Ethernet 10/100/1000 Мбит с PoE, обеспечивать поддержку EHS для наушников, иметь LCD-экран с разрешением не менее 132x48 пикселей, с подсветкой. Телефон должен уметь использовать IP-пакеты, зашифрованные с помощью различных кодеков для передачи данных, легко подключаться к IP-сети передачи данных, например, к Интернету. Он должен позволять вам настраивать даже большое количество телефонов за считанные секунды. Он должен позволять вам обеспечивать безопасность и конфиденциальность разговоров с использованием протоколов SRTP и TLS. Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованнеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 6 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 35121320/501 | камеры видеонаблюдения | шт | Камера не менее 4 МП, не менее 20 кадров в секунду,  Минимальное разрешение: 2560x1440, возможность записи звука,  Ночная видимость не менее 30 м, тип: ip, объектив: 2,8 мм : Гарантия крайний срок по меньшей мере один Год : Контракт исполнение в фазе Для товаров обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания товара осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван, Арами 1 | 80 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38411200/501 | термометры | шт | Цифровой термометр, гигрометр: прямоугольный.  Максимальные размеры: высота: 50 мм, длина: 70 мм, толщина: 15 мм. Допустимое отклонение размеров +-15% Диапазон измерений: -50~110 С включительно Точность измерений: 0,1 С. Внешний вид и цвет необходимо заранее согласовать с заказчиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван, Арами 1 | 60 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651180/502 | камера | шт | Включая: как минимум объектив RF-S 18-45mm f/4.5-6.3  Тип матрицы: CMOS Разрешение матрицы: как минимум 24.2 МП Размеры матрицы: как минимум 22.3 x 14.9 мм Управляемая фокусировка: Да Применяемая оптика: как минимум EF/EF-S и RF/RF-S Стабилизатор изображения: как минимум оптический Диагональ экрана: как минимум 3 дюйма Тип карты памяти: включая SD, SDHC, SDXC, также может быть: UHS-I Алгоритм сжатия: включая как минимум JPEG, HEIF, RAW, также может включать алгоритм сжатия C-RAW Возможность Wi-Fi Диапазон ISO: 100-32000 включительно Непрерывная съемка: как минимум 15 кадров в секунду Количество точек автофокусировки: как минимум 4 Временной диапазон: как минимум 30-1/4000 / 30–1/8000 сКак минимум включает лицо, также может иметь функцию обнаружения глаз Режим видеозаписи Качество видеозаписи: как минимум 4K UHD (3840x2160)Скорость съемки: не менее 30 кадров/секВстроенная вспышкаДиапазон освещения: не менее 6 мИсточник питания: не менее Li-ion LP-E17Тип аккумулятораИнтерфейс: включает вход USB и выход HDMI3,5-мм разъем для микрофонаГабариты: 116,3 x 85,5 x 68,8 мм +/- 10%Включая объективВес с объективом: не более 970 г +/- 5%Гарантийное обслуживание один год. Гарантийное обслуживание должно осуществляться в официальном сервисном центре производителя. При представлении технических характеристик предлагаемого товара, предусмотренных в приглашении, также указываются данные сервисного центра. Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На указанный товар обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. | ГНКО «Музей народного искусства Ованнеса Шарамбеяна» , Ереван, ул. Абовяна, дом 64, ГНКО «Музей Ованнеса Туманяна» , Ереван Ереван Московяна 40 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651200/501 | проекторы | шт | проектора  : не менее 3LCD, формат: не менее 16:9, максимальное разрешение: 1920 x 1080 включительно, количество цветов: до 1,07 млрд включительно, яркость: не менее 4000 Лм, контрастность: 16000:1, уровень шума: не более 37 дБ в стандартном режиме,  увеличение изображения: 1-1,2x включительно, вертикальная регулировка столообразной проекции: ±30°, срок службы лампы: не менее 6000 ч, интерфейс: вход HDMI, USB, VGA, Wireless LAN IEEES, динамики - 1 x 2 WWIFIУстановка. Возможность крепления на потолок, подвес для проектора, аксессуары: кабель питания, компьютерный кабель, источник питания: 220 В-240 В/ 50-60 Гц (шнур питания с вилкой Schuko). Гарантийный срок: не менее одного года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, монтаж, испытания, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651200/502 | проекторы | шт | ACER Производитель ACER  Модель: 1328WKI (MR.JW4111) или эквивалент VIEWSONIC Производитель VIEWSONIC Модель: PG603X или эквивалент BENQ Производитель BENQ Модель: MH550 (3500LM) На этапе оформления договора должно быть указано наименование бренда товара, обязательно гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Как минимум: Технологии — DLP, 3D, возможности Wi-Fi. Мощность звука не менее 3 Вт. Контрастность - 20000:1. Разрешение не менее 1280 x 800, Световой поток не менее 3500 лм. Срок службы лампы: не менее 5000 ч. Возможность потолочного крепления, подвес проектора к потолку. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей Ерванда Кочара" , г. Ереван, пр. М. Маштоца 39/12 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 32341100/501 | микрофоны | шт | Беспроводная микрофонная система, сверхвысокочастотная система должна обеспечивать высокую разборчивость звука и четкость передачи речи без искажений.  Радиосистема должна иметь не менее 32 каналов. Переключаемые рабочие частоты. Функция автоматического сканирования. Передача канала на микрофон через инфракрасный порт. Ручной микрофон должен иметь съемные антенны - наличие антенн не менее 2 шт. Рабочая частота - любой диапазон в диапазоне 470-750 МГц. Диапазон частот - от 40 Гц до 18000 Гц включительно. Мощность передатчика/приёмника — не менее 10 милливатт. Выходные соединения (аудио) — 1 сбалансированный разъем XLR и 1 несбалансированный разъем 6,3 мм. 1 ручной микрофон с электрическим конденсаторным или динамическим капсюлем, круговой направленностью и рабочим диапазоном от 40 Гц до 18000 Гц включительно. Источник питания (адаптер) должен быть включен в комплект. Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 1 года. Продукция должна иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Х. Абовяна», г. Ереван  Канакер, Перч Зейтунцян ул., 4 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651200/504 | проекторы | шт | Световой поток: не менее 4000 люмен. Мощность: не менее 240 Вт.  Разрешение: не менее 1920x1200. Срок службы лампы: не менее 15 000 часов. Расстояние: 1,2–30 м включительно. Встроенная акустическая система: Мощность фронтальных динамиков: не менее 2 Вт, Формат: 16:9 ÷ 4:3 включительно, Возможность 3D, Входы: вход HDMI, вход RS 232, аудиовход 3,5 мм, аудиовыход 3,5 мм, вход USB 2.0, Гарантийный срок: не менее одного года. На этапе исполнения договора на товар в обязательном порядке предоставляется гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 11 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39131100/502 | офисные полки | шт | Закрытые шкафы (с дверцами) из МДФ, глянцевые, с железным основанием, с полками (для стеклянного шкафа). Толщина МДФ 18 мм, грунтованная, окрашенная, лакированная. Цвет: белый, Габаритные размеры: Высота: 1900 мм, из них высота ножек - 200 мм, высота верхней полки - 500 мм, высота средней полки - 500 мм, высота нижней полки - 700 мм, ширина - 1000 мм, глубина - 700 мм. Железное основание дважды окрашено белой краской. Ножки круглые по всему периметру из МДФ. Толщина железа не менее 2 мм. Все соединения выполнены с помощью скрытых креплений. Задняя часть книжного шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и МДФ. Все двери должны иметь металлические ручки. К торцам краев детали, соприкасающейся с полом снизу, должны быть прикреплены пластиковые накладки, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. Эскиз должен быть заранее согласован с заказчиком. Гарантийный срок изделия составляет не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39131100/503 | офисные полки | шт | Закрытые шкафы (с дверцами) из МДФ, глянцевые, на железном основании, с полками (для икон). Толщина МДФ 18 мм, грунтованная, окрашенная, лакированная. Цвет: белый, габаритные размеры: Высота: 2080 мм, из них высота ножек - 200 мм, высота верхней полки - 400 мм, высота средней полки - 400 мм, высота нижней полки - 1000 мм, ширина - 1000 мм, глубина - 700 мм. Железное основание дважды окрашено белой краской. Ножки круглые по всему периметру из МДФ. Толщина железа не менее 2 мм. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Задняя часть книжного шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и МДФ. Все двери должны иметь металлические ручки. На торцах краев той части, которая снизу касается пола, должны быть закреплены пластиковые накладки, при этом толщина стенок снизу должна быть не менее 8 мм. Эскиз должен быть заранее согласован с заказчиком. Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 1 года. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 3 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39132170/501 | витрины (шкафы) | шт | Горизонтальные витрины для временных и постоянных выставок. Крашеный МДФ, МДФ грунтованный, окрашенный, лакированный, толщина 18 мм. Цвет: белый, со стеклянной крышкой. Стеклянная секция. Материал: дуплексное стекло 8 мм, качество «кристалл», боковые секции 8 мм, качество «кристалл», сварка стекла: легкая. Основание в форме стола: материал: МДФ 18 мм, грунтованная, двухкомпонентная полиуретановая краска, окончательная обработка: высокостойкий лак. Витрины должны иметь: внутреннюю систему безопасности (сигнализацию), внутреннее освещение (общее). Устройства и материалы, используемые для внутренней системы безопасности, должны обладать высокой прочностью, обеспечивать высокий уровень безопасности и согласовываться с Заказчиком на этапе эскизного проекта. 10 шт. 1-го типа. Габариты 1-го типа: высота: 1050 мм, длина: 1300 мм, ширина: 600 мм. из них: стеклянная секция. высота: 250 мм, длина: 1250 мм, ширина: 550 мм: 5 шт. 2-го типа. Габариты 2-го типа: высота: 1050 мм, длина: 1000 мм, ширина: 500 мм: из них: стеклянная часть. высота: 200 мм, длина: 1060 мм, ширина: 460 мм. 5 шт. 3-го типа. Габариты 3-го типа: высота: 950 мм, длина: 750 мм, ширина: 750 мм. из них: стеклянная секция. высота: 250 мм, длина: 710 мм, ширина: 710 мм. Эскизы необходимо заранее согласовать с заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж товара осуществляется Поставщиком. Образец /фото 2/ прилагается. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 20 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39132170/502 | витрины (шкафы) | шт | Вертикальные витрины для демонстрации образцов армянского серебряного искусства. Крашеный МДФ, МДФ грунтованный, окрашенный, лакированный, толщина 18 мм. Цвет: белый, со стеклянной крышкой. Стеклянная секция. материал: стекло 8 мм дуплекс, квалификация «кристалл», боковины 8 мм квалификация «кристалл», сварка стекол между собой - свет. Вертикальная базовая секция. материал: МДФ 18 мм, с грунтовочной обработкой, двухкомпонентная полиуретановая краска, финальная обработка - высокостойкий лак. Витрины должны иметь: внутреннюю систему безопасности (сигнализацию), внутреннее освещение (4 точки). Устройства и материалы, используемые для внутренней системы безопасности, должны обладать высокой прочностью, обеспечивать высокий уровень безопасности и согласовываться с Заказчиком на стадии эскиза. 7 шт. типа 1. Размеры типа 1: высота: 1600 мм, длина: 400 мм, ширина: 400 мм. из них: стеклянная секция. высота: 550 мм, длина: 360 мм, ширина: 360 мм: 4 шт. 2-го типа. Габариты 2-го типа: высота: 1450 мм, длина: 500 мм, ширина: 500 мм. из них: стеклянная секция. высота: 400 мм, | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 15 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39141120/501 | шкафы с полками | шт | Полка изготовлена из металла /железа/ толщиной 0,3 см, универсальный модульный шкаф, предназначенный для хранения материалов. Шкаф будет окрашен краской, предназначенной для металла, двухслойное порошковое покрытие, серого цвета. С двумя одинаково открывающимися дверцами и 5 одинаковыми передвижными металлическими полками толщиной 0,5 см. Соединения должны быть сварены и обработаны. Высота: 1,5 м +-3% Ширина: 1,0 м +-3% Глубина: 0,5 м +-3%. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж товара осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Музей истории Армении» , РА, г. Ереван, Площадь Республики 4 | 20 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39141120/502 | шкафы с полками | шт | Встроенная мебель: шкаф из ламината толщиной 1,8 см с тремя закрытыми полками, размеры: 1-я полка: 450 мм, разделена на два равных отделения, 2-я и 3-я полки: 500 мм, разделены на два равных отделения. С двумя открытыми полками сверху /размеры каждой: высота 300 мм/, высота ножек: 70 мм. Габариты шкафа: 2200 мм X 700 мм X 600 мм. Цвет согласно образцу, оттенок и орнамент согласовываются с Заказчиком. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей поверхности которого будут оклеены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,8-1 мм, а края нерабочей поверхности - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Задняя часть книжного шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и ПТС. Шкаф должен иметь по всему периметру ножки каркасной формы, а на торцах краев части, соприкасающейся снизу с полом, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж указанной продукции осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 1/ прилагается. Примечание: Образец чертежа № 1 предоставлен только для общих целей и не будет являться частью какого-либо будущего контракта. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 6 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39141120/50 3 | шкафы с полками | шт | Железный шкаф для офиса, изготовлен из листового железа толщиной 2-3 мм.  Внешние размеры (мм) 1830x915x458 (+-10%) Количество полок: 4 Размеры полок: 457x915x458 (ШxДxВ) (+-10%), без ножек Покрытие: эмалированное Вес: 47 кг (+-10%) Тип замка: с ключом, в комплекте не менее 3-х ключей Гарантийный срок на продукцию: не менее 1 года. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка, разгрузка и монтаж продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей братьев Орбели» , Цахкадзор , ул. Братьев Орбели, 8 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39151180/501 | выставочный стенд | шт | Мобильный стенд: X шт. Металлический каркас: алюминий. Размеры: высота: 200 см, ширина: 120 см. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 10 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39711140/501 | бытовые холодильники | шт | Холодильник: морозильная камера в холодильнике, количество дверей: 1, класс энергопотребления не ниже А+,  общий объем: не менее 108 л. Объем холодильной камеры: не менее 99 л, объем морозильной камеры: не менее 9 л. Размеры: Высота: 840 мм, ширина: 550 мм, глубина: 580 мм. Допустимое отклонение размеров: +-10%. Система охлаждения: No Frost. Управление: механическое. Гарантийный срок: не менее одного года. На этапе исполнения договора на товар в обязательном порядке предоставляется гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван, Арами 1 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39713432/501 | пылесос | шт | Пылесос: максимальная мощность пылесоса 2300 Вт, мощность всасывания - не менее 430 Вт, тип трубки - телескопическая, тип и объем пылесборника - контейнер (контейнер) не менее 2 л или мешок не менее 3,5 л, уровень шума - не более 79 дБ, длина сетевого шнура - не менее 7 м, максимальный вес изделия - 6,5 кг. Насадка для пола и ковров, насадка для мягкой мебели, угловая (щелевая) насадка. Товар должен быть представлен на официальном сайте его производителя, где должны быть четко отражены модель товара и требуемые технические характеристики. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Упаковка: заводская. На размеры устанавливается гарантийный срок не менее 365 дней, считая со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, подлежат устранению на месте (замена деталей) или замене товара на новый в разумный срок, установленный Покупателем. На товар должно быть предоставлено гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Транспортировка , разгрузка, монтаж, испытание товара , а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей братьев Орбели» , Цахкадзор , Братьев Орбели 8, ГНКО «Национальная галерея Армении», Цахкадзор Ереван , Арами 1 | 12 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39713500/501 | Электрические утюги | шт | Мощный. не менее 2600 Вт, регулировка температуры, вертикальное отпаривание, выход пара не менее 20 г/мин. Поверхность подошвы: керамика. Система самоочистки,  Резервуар для воды не менее 300 мл, Гарантийный срок не менее одного года. На этапе исполнения договора на товар в обязательном порядке предоставляется гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и испытания товара осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 3 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39714200/501 | кондиционер | шт | Площадь (м²): не менее 35 м² Мощность (охлаждение): не менее 1100 Вт. Мощность (обогрев): не менее 1020 Вт. Гарантия: не менее 3 лет. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытания указанного товара осуществляются Поставщиком. При необходимости демонтаж старого кондиционера. При исполнении договора на товар обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытания указанного товара осуществляются Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39714200/502 | кондиционер | шт | Тип кондиционера: переносной,  режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция, рабочая площадь: не менее 30 м², скорости: не менее 3, холодопроизводительность: не менее 12 000 БТЕ, емкость конденсата: не менее 0,25 л, объем воздушного потока: не менее 350 м²/ч, мощность: не менее 1200 Вт, размеры: 71,4 x 27,2 x 49,2 см. ±15%Скорость вращения вентилятора и функция качания устройства должны обеспечивать эффективное управление потоком воздуха. Должна быть возможность установить удобное время включения и выключения устройства с помощью 24-часового таймера. Ночной режим позволит вам использовать устройство даже во время отдыха. Устройство должно иметь возможность выбора режима работы и скорости обдува в зависимости от температуры в помещении. Гарантийный срок: не менее одного года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, монтаж, испытание указанной продукции, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованнеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 15 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39714200/503 | кондиционер | шт | Производитель AUX Компания AUX  Модель: ASF-H60A4/APFR1 ER-00046065 Производитель HISENSE Компания HISENSE Модель: AUF-60ER6SPM1 Производитель MDV Компания MDV Модель: MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-LAНа этапе оформления договора должно быть предъявлено фирменное наименование товара, обязательно гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя. Минимум: Тепловая мощность охлаждения (кВт): BTU 59000 Тепловая мощность обогрева (кВт): BTU59000 Цвет: Белый Напряжение электропитания (В): 380 Тип фреона: R410A   Средняя рабочая площадь, рассчитанная до (кв. м): 170 включительно В комплект входит наружный блок, сетевой шнур и соединительные трубки: длиной 3-3,5 метра.  Гарантия: 3 года. Демонтаж внутреннего и наружного блоков старого устройства, транспортировка, разгрузка, монтаж и тестирование нового кондиционера осуществляются поставщиком. | ГНКО "Музей Ерванда Кочара" , г. Ереван, пр. М. Маштоца 39/12 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39714230/501 | кондиционер, 18000 БТЕ | шт | Основные режимы: Обогрев, охлаждение.  Мощность в режиме охлаждения: не менее 18000 БТЕМощность в режиме обогрева: не менее 18200 БТЕПотребление в режиме охлаждения: 1440 Вт/ч, +/-10%Потребление в режиме обогрева: 1620 Вт/ч, +/-10%Предполагаемая площадь покрытия: до 60 м² включительноМонтаж включает в себя: сверление отверстий в стенах до 80 см (монолитных и т.п.). При необходимости Поставщик также должен предоставить кран и демонтаж старого кондиционера. Гарантийный срок товара: не менее 2 лет. На этапе исполнения договора товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван, Арами 1 | 15 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39714240/501 | кондиционер, 24000 БТЕ | шт | Кондиционеры. мощность не менее: (БТЕ) 24000,  основной режим: обогрев-охлаждение, площадь поверхности не менее: 80 м² включительно, Рабочая температура: +43 C/ -15 C включительно, Класс: Сплит-инвертор. В комплекте: педали, комплект медных труб с изоляторами, электрические кабели. Монтаж включает в себя: сверление отверстий в стенах до 80 см (монолитных и т.п.). Поставщик должен предоставить кран и демонтаж старого кондиционера при необходимости. Гарантийный срок товара: не менее 2 лет. На этапе исполнения договора на товар в обязательном порядке предоставляется гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван, Арами 1 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39715210/501 | центральное отопление | шт | Тип: Двухконтурный,  Камера сгорания: закрытая (TURBO), Предполагаемая отапливаемая площадь: не менее 300 кв. м, Мощность/кВт: 35-45, КПД/%: не менее 90,5, Расход газа/м3: не более 3,4, Электропитание: 220 В ± 10 В, 40-50 Гц, Расширительный бак/л: не менее 7,5 л,  Количество контуров: 2,  Количество воды: не менее 18,7 л, Диапазон регулирования температуры/°C: 30-80 включительно, Габариты (ДxШxВ): 730X403X327 ± 15% Гарантийный срок: не менее 2 лет На указанную продукцию обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Указанные товары должны быть новыми: неиспользованными. Транспортировка, разгрузка, монтаж, сборка, испытание, наладка указанного товара, а также инструктаж соответствующего специалиста осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей Егише Чаренца», г. Ереван,  Маштоц пр., 17 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39717200/501 | оборудование для кондиционирования воздуха | шт | Максимальный потребляемый ток: (А) 2,2, максимальная потребляемая мощность: (Вт) 390, заправка хладагента: (г) 70, хладагент: R290, емкость бака: не менее (л) 3,  Напряжение: (В) 220-240, вес (кг): 13,5 (±150%)Производительность сушки: не менее (30 °C, относительная влажность 80%) (л/24 ч) 20, макс. расход воздуха (л/с): до 44 включительно, макс. Расход воздуха до (м³/ч) 160 включительно, уровень звукового давления на расстоянии 1 м Lp [дБ(А)] не более 46. Наружный корпус должен быть отформован из термопластичной смолы АБС. Он должен иметь как минимум две рабочие скорости: гигростат, позволяющий предварительно выбрать уровень остаточной влажности в помещении, и антифризный термостат, предназначенный для предотвращения замерзания, позволяющий работать даже при низких температурах. Он должен иметь съемный и моющийся пылевой фильтр, который предотвращает размножение бактерий и задерживает частицы пыли в воздухе, а также фильтр с активированным углем, способный удерживать неприятные запахи. Электронная панель управления, позволяющая включать/выключать устройство. Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя является обязательным для указанного товара. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39717200/502 | оборудование для кондиционирования воздуха | шт | Очиститель и увлажнитель воздуха.  Дезодорант, увлажнитель воздуха, рассчитанный не менее чем на 60 кв.м. м . для. Сканирование воздуха не менее 1000 раз в секунду . С цифровым дисплеем. Тип фильтра HEPA, защищающий от бактерий. Увлажнение не менее 600 мл/ч. Производительность чистого воздуха не менее 30 м³/ч. Емкость резервуара для воды не менее 3 л. Внешние размеры 396x230x580 мм +/- 10%.  Гарантийный срок: не менее 1 года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, наладка, испытание указанного изделия, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Музей русского искусства" , г. Ереван, Исаакяна 38 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39717200/503 | оборудование для кондиционирования воздуха | шт | Обеззараживатель и увлажнитель воздуха, разработанный специально для музейных экспонатов. Без утечек. запланированный минимум 90 кв.м. м . для. Управление по WiFi , временные режимы от 1 до 9 часов включительно. Резервуар для воды емкостью не менее 7 литров. Не менее 5 режимов работы. С режимом самоочистки.  Гарантийный срок не менее 2 лет. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, наладка, испытание указанного изделия, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Музей русского искусства" , г. Ереван, Исаакяна 38 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39717200/504 | оборудование для кондиционирования воздуха | шт | Тип ультразвуковой  Площадь обработки не менее 25 м²Объем резервуара для воды не менее 5 лФункции увлажненияГарантия: не менее 1 года. Транспортировка, разгрузка и ввод в эксплуатацию указанного товара осуществляются Поставщиком. На этапе заключения договора на продукцию необходимо предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. | ГНКО "Дом-музей Аветика Исаакяна", гр . Ереван , Заробян 20 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39717200/505 | оборудование для кондиционирования воздуха | шт | Тип управления: механическое  Мощность: не менее 28 Вт Максимально предполагаемая площадь помещения (м²): 40 включительно Производительность: не менее 300 мл/ч Объем воды: не менее 2,8 л Тип увлажнителя: ультразвуковой Особенности: индикатор уровня воды Габариты: 198 x 288 x 198 мм +- 15% Вес: не более 1,15 кг. Гарантийный срок товара: не менее 1 года. Наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя на товар обязательно. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж, испытание товара, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей братьев Орбели» , Цахкадзор , ул. Братьев Орбели, 8 | 3 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39721320/501 | осушители воздуха | шт | Тип: Осушитель воздуха  Предполагаемая площадь: в диапазоне 37-52 м2, Должна быть доступна функция Turbo, Осушение: не менее 20 л/сутки, Цвет: Белый или черный Устройство должно быть пригодно для создания правильного микроклимата в помещениях площадью 37-52 кв. м, с влажностью воздуха 35-85% и положительными температурами (от +5 °C до +35 °C включительно). Он должен иметь возможность собирать максимум 20 литров конденсата в день, перерабатывая около 170 м3/ч +-15%. Необходимо иметь как автоматический, так и управляемый пользователем режим увлажнения помещения. Гарантийный срок: не менее одного года. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, монтаж, испытание указанной продукции, а также инструктаж соответствующим специалистом осуществляются Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованнеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39721500/501 | электрический обогреватель с термостатом | шт | Мощность не менее 1500 Вт. Рассчитан на площадь не менее 17 кв.м. С электрическим термостатом, класс защиты: не менее IP24, нагревательный элемент: монолитный. Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания указанной продукции осуществляются Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44421300/501 | огнестойкие сейфы | шт | Огнестойкий шкаф. Внешние размеры: 460x440x355. Мм +/- 10%  Внутренние размеры 456x436x301 (мм) +/- 10% Вес (кг): максимум 2 7  Металл: нержавеющая сталь. Тип замка: ключевой и цифровой. Количество ключей: не менее 2-х. На этапе заключения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя продукции или его представителя. Гарантийный срок: не менее 1 года.  Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанного товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Музей русского искусства" , г. Ереван, Исаакяна 38 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44421300/502 | огнестойкие сейфы | шт | Внешние размеры (мм) - 280x340x295 (+-10%)  Внутренние размеры (мм) - 277x337x240 (+-10%) Вес 4-8 (кг) (+-10%) Тип замка - с ключом, в комплекте не менее 3-х ключей Гарантийный срок на товар - не менее 2 лет. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей братьев Орбели» , Цахкадзор , ул. Братьев Орбели, 8 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44421780/501 | коробки для документов | шт | Коробки из бескислотного картона с разделителями, двойные швы, прошитые специальной бескислотной бумагой. Характеристики: Однослойный, рассчитан на минимальный вес 10 кг, 23 X 12 X 9 см, не менее +-1%. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Музей истории Армении» , РА, г. Ереван, Площадь Республики 4 | 277 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44421780/502 | коробки для документов | шт | Коробки из бескислотного картона с разделителями, двойные швы, прошитые специальной бескислотной бумагой. Характеристики: Однослойный, рассчитан на минимальный вес 10 кг. 23 X 18 X 13 см не менее +-1% Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Музей истории Армении» , РА, г. Ереван, Площадь Республики 4 | 119 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44421780/503 | коробки для документов | шт | Коробки из бескислотного картона с разделителями, двойные швы, прошитые специальной бескислотной бумагой. Характеристики: Однослойный, рассчитан на минимальный вес 10 кг. 24 X 23 X 18 см не менее +-1%. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Музей истории Армении» , РА, г. Ереван, Площадь Республики 4 | 17 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44423220/501 | складные лестницы | шт | Алюминиевая складная лестница с платформой. Количество педалей: не менее 7, общая высота: не менее 240-280 см, высота платформы: не менее 180 см, ширина: не менее 25 см, грузоподъемность: не менее 150 кг, максимальный вес: 7 кг. Толщина алюминия: не менее 1,2 мм. Гарантийный срок на продукцию: не менее 1 года. Продукция должна быть новой, неиспользованной. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 10 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44611400/501 | коробки | шт | Картонная коробка, Форма: квадратная. Характеристики: Однослойный, Рассчитан на нагрузку не менее 10 кг. Материал: Картон, двухслойный, Цвет: Коричневый и/или белый 35см X 25см X 35см минимально допустимое отклонение: +- 10%. Транспортировка и разгрузка указанного товара осуществляется Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 200 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651300/501 | проекционные экраны | шт | Экран для проектора 180x180 см или более, белый экран, покрытый черной непрозрачной краской с обратной стороны, крепится на штативную стойку, в комплект входит штатив, регулируемая высота, экран с возможностью складывания, Гарантийный срок на указанный товар составляет не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанной продукции осуществляется Поставщиком. | " Котайк" ГНКО «Геологический музей», Котайкская область, г. Раздан  Спандарян ул., 2 дом | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651300/503 | проекционные экраны | шт | Раздвижной экран.  Размер: 180\*180 см +- 15% Соотношение сторон: 1:1 Характеристики: Цилиндрическая форма, Проекция: прямая, Вес: 4-7 кг. Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 1 года. На этапе заключения договора обязательным является наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя продукции или его представителя. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и испытания продукции осуществляются Поставщиком. | ГНКО «Дом-музей братьев Орбели» , Цахкадзор , ул. Братьев Орбели, 8 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 38651300/50 4 | проекционные экраны | шт | Проектор с дистанционным управлением  Размеры экрана: минимум 2X1,5 м, 100", 16:9, крепление на стену или потолок С электрическим пультом дистанционного управления Покрытие - матово-белое Гарантийный срок: не менее одного года. На указанный товар обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и монтаж указанных товаров осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111140/501 | стулья | Объем | Стул с подлокотниками, каркас из массива бука, основание сиденья из фанеры толщиной не менее 10 мм. Сиденье обито поролоном толщиной 50 мм, спинки обито поролоном толщиной 30 мм плотностью не менее 30 кг/м3, обито плотной высококачественной тканью плотностью не менее 0,4 кг/м². Цвет: тёмно-синий, оттенок согласован с заказчиком. Размеры: 990 x 490 x 480 мм, глубина сиденья: 480 мм, высота сиденья от пола: 470 мм. Гарантия: не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанного товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 3/ прилагается. | "Арам" Хачатурян " дом - музей" ГНКО , город Ереван З аробян 3 | 88 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111140/502 | стулья | Объем | Стул без подлокотников, каркас из массива бука, основание сиденья из фанеры толщиной не менее 10 мм. Сиденье обито поролоном толщиной 50 мм, спинки обито поролоном толщиной 30 мм плотностью не менее 30 кг/м², обито плотной высококачественной тканью плотностью не менее 0,4 кг/м². Цвет: темно-синий - оттенок согласовывается с заказчиком. Размеры: 990 x 490 x 480 мм, глубина сиденья: 480 мм, высота сиденья от пола: 470. Гарантия: не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанного товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 4/ прилагается. | "Арам" Хачатурян " дом - музей" ГНКО , город Ереван З аробян 3 | 60 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111140/503 | стулья | шт | Стулья для организации конференций, совещаний и других мероприятий. Материал сиденья стула: пластик, каркас: металл (полимерная покраска). Габаритные размеры сиденья: 440 мм x 590 мм. Высота сиденья от пола: 460 мм. Общая высота стула: 960 мм. Высота спинки: 500 мм. Допустимое отклонение размеров: +-5%. Вес стула: 5,4 кг +-15%. Максимальная нагрузка: 150 кг включительно. Внешний вид и цвет необходимо заранее согласовать с заказчиком. Гарантийный срок: не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка товара осуществляется Поставщиком. На рисунке представлена внешняя структура и внешний вид, цвет предполагается бесцветный прозрачный. Образец /рисунок 1/ прилагается. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 100 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111180/501 | офисное кресло | шт | Черная эргономичная сетка и тканевая обивка, регулировка высоты, вертикальный фиксированный механизм качания с регулировкой по весу, пластиковые подлокотники, пластиковая опорная рама, стандарт BIFMA, ограничение по весу до 150 кг включительно. Гарантийный срок на указанную продукцию составляет 365 дней, начиная со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем, любые дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте /заменой деталей/ или товар должен быть заменен на новый в разумный срок, установленный Покупателем. Указанный товар должен иметь гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанной продукции осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Музей народного искусства Ованеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 45 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111180/502 | офисное кресло | шт | Стул с подлокотниками, колесиками, подлокотниками. Цвет: черный. Сиденье и спинка из ткани. Подлокотники и ножки с деревянным шпоном. Каркас из металла: хром-никель, регулируемо-опускающийся, поворотный, регулируемый по высоте, максимальная грузоподъемность: 150 кг. Согласие является европейский БИФМА стандарту : Внешний вид и цвет заранее согласиться клиенты с : Гарантия крайний срок Товар должен быть новым и неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 4/ прилагается . | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 3 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 44481210/501 | система пожарной сигнализации | персонал | Система противопожарной защиты Дома-музея Арама Хачатуряна состоит из приемно-контрольного и пожарного прибора, индукционной панели, дымового извещателя, пожарного извещателя, пожарного светозвукового оповещателя, дымового радиационного извещателя, стабильного, бесперебойного источника питания для приборов охранной и пожарной сигнализации, аккумуляторной батареи, огнестойкого кабеля. Указанная продукция должна соответствовать прилагаемому техническому заданию-1. При необходимости Поставщик обязан за свой счет и своими силами предусмотреть дополнительные устройства, оборудование, детали и принадлежности, не указанные в техническом задании-1 для эксплуатации данной системы. Гарантийные сроки на продукцию, указанные в спецификации, составляют не менее 1 года. Продукция, указанная в спецификации, должна быть новой, неиспользованной. Транспортировку, разгрузку, установку, сборку, программирование, тестирование, эксплуатацию системы, а также др. Поставщик также обязан поручить выполнение работ соответствующему специалисту. Устройства, оборудование, детали и принадлежности, входящие в систему (включая используемые в них технологии), должны быть совместимы друг с другом. Размещение продукции и электропроводки должно быть согласовано с Покупателем с учетом специфики помещения. Участник может увидеть и ознакомиться с возможными вариантами компоновки и электропроводки на месте. Включая:  Прибор приемно-контрольный и управления пожаротушением Прибор приемно-контрольный и управления пожаротушением для использования в адресных системах охранно-пожарной сигнализации,  - максимальное количество адресных приборов, подключаемых к одному адресному шлейфу связи до 250 включительно - максимальное количество зон прибора, не более 500 - длина адресного шлейфа связи, не более 3000 м - напряжение на выходных клеммах адресного шлейфа связи: 24-36 В - габаритные размеры прибора, не более 200х160х50 мм +- 20% - масса, не более 1 кг - диапазон рабочих температур от 0 до +55°С - 1 шт.  Индукционная панель, Индукционная панель предназначена только для отображения групп зон и исполнительных устройств адресной системы пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло.  - напряжение питания 10-28 В - потребляемая мощность, не более 7 Вт - количество светодиодных индикаторов зон управления и приборов на странице: 50 - количество страниц: не менее 5 - максимальное количество контролируемых зон и оборудования: не менее 250 - количество светодиодных индикаторов состояния системы: не менее 6 - количество внешних интерфейсов обмена и программирования: типа RS-485 - 1, типа USB - 1 - длина кабеля: до интерфейса RS485: не более 1000 м, до интерфейса USB: не более 3 м - габаритные размеры модуля: 200х160х50 мм +- 20%  - масса: не более 1 кг  - диапазон рабочих температур от -5 до +55°С - 1 шт.  Извещатель дымовой, Извещатель дымовой: оптико-электронный адресно-аналоговый, предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся слабым дымом, и передачи сигнала «Пожар».  Питание: от адресного шлейфа связи 24-36 В. Чувствительность: 0,05-0,20 дБ/м. Извещатель сохраняет работоспособность при последующем воздействии воздушного потока скоростью до 10 м/с включительно, фоновой засветке от искусственных или естественных источников освещения до 12 000 люкс включительно. Частота мигания датчика освещенности в дежурном режиме/режиме «Пожар» до 0,2 Гц/2 Гц включительно. Габаритные размеры датчика с гнездом Ø93×44 мм +- 15%. Масса с розеткой не более 120 г. Диапазон рабочих температур: от -30 до + 55°С включительно. Средний расчетный срок службы, не менее 10 лет (не входит в гарантийный срок) - 1 шт.  Датчик пожарный, Пожарный датчик, для ручной активации сигнала «пожар» в адресных, ручных пожарных и охранных системах сигнализации.  - Питание: от адресного шлейфа связи - Ток потребления датчика от адресного шлейфа связи, не более 0,22 мА - Наличие встроенного изолятора: нет - Срабатывание при нажатии на кнопку с усилием не менее 25 Н - Степень защиты корпуса не менее IP41 - Масса: не более 100 г, - Ширина: не более 86 мм +- 20%, - Высота: не более 88 мм +- 20%, - Глубина: не более 45 мм +- 20%, - Средний установленный срок службы, не менее 10 лет (не входит в гарантийный срок) - Диапазон рабочих температур: от -25 до +55°С включительно – 8 шт. Сирена пожарная, Сирена пожарная для подачи звуковых и световых сигналов тревоги в системах охранно-пожарной сигнализации/ Сирена звукосветовая адресная- Питание: от адресного шлейфа связи- Потребляемый ток от адресного шлейфа связи, не более 2,7 мА-  Цвет: белый/красный-  Уровень звукового давления сирены на расстоянии (1±0,05) м, не менее 85 дБ,- Степень защиты корпуса: не менее IP41- Масса: не более 200 г,- Ширина: не более 85 мм +- 20%,- Высота: не более 86 мм +- 20%,- Глубина: не более 44 мм +- 20%,- Средний установленный срок службы, не менее 10 лет (не входит в гарантийный срок)- Диапазон рабочих температур: от -25 до +55°С включительно – 6 шт.  Извещатель дымовой радиационный адресный Извещатель дымовой радиационный адресный  - Питание: от адресного шлейфа связи - Ток потребления от адресного шлейфа связи, не более 0,8 мА - Ток потребления датчика в режиме регулирования, не более 5 мА - Максимальная контролируемая площадь: не менее 900 м2 - Степень защиты корпуса: не менее IP41 - Масса: не более 0,6 кг - Ширина: не более 160 мм +- 20%, - Высота: не более 96 мм +- 20%, - Глубина: не более 100 мм +- 20%, - Габаритные размеры отражателя: (ВхШхГ) 100х100х10 мм +- 20%, - Средний установленный срок службы, не менее 10 лет (не входит в гарантийный срок) - Диапазон рабочих температур: от -25 до +55°С включительно - 2 шт.  Стабильное, бесперебойное электропитание приборов охранно-пожарной сигнализации Стабильное, бесперебойное электропитание приборов охранно-пожарной сигнализации постоянным напряжением не менее 12 В.  - Входное напряжение сети 220 В +-10 В - Номинальный потребляемый ток до 3,5 А включительно - Максимальный кратковременный ток нагрузки не менее 4 А (15 минут) Выходное постоянное напряжение - при работе от сети 13,3-13,8 В - при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В - Напряжение отключения аккумуляторной батареи при защите от глубокого разряда - не менее 10,1 В - Собственное потребление источника от аккумуляторной батареи в режиме резервирования не более 30 мА - Потребление источника в режиме защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда - не более 10 мА  - Суммарная емкость нагрузки не более 3300 мкФ  - - Мощность, потребляемая переменным током не более 80 Вт - Диапазон рабочих температур: от -25 до +55°С включительно - Рассчитано на непрерывную работу в течение не менее 40 000 ч - Средний назначенный срок службы, не менее 10 лет (не входит в гарантийный срок) - 1 шт.  Аккумуляторная батарея, АКБ не менее 7А  Напряжение: – 12В Срок службы: рассчитан не менее чем на 3 года (не входит в гарантийный срок) Номинальная емкость (25°С) - не менее 20 часов разряда 7 А/ч Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) - не менее 30 ммК Саморазряд: не более 3% емкости в месяц при температуре 25°С - 2 шт  Огнестойкий кабель, Огнестойкий кабель  Диаметр: 0,8 мм Длина: – 200 м Количество жил: - 2 Конструкция - сплошная Сечение жилы: 0,5 мм² Тип оболочки - FRLS – 1500 м | "Арам" Хачатурян " дом - музей" ГНКО, г. Ереван Заробян 3 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111180/503 | офисное кресло | шт | Стул с подлокотниками, колесиками. Цвет: черный. Сиденье и спинка из ткани. Каркас: металлический, хромоникелевый, регулируемый, регулируется по высоте, максимальная грузоподъемность: 150 кг. Согласие является европейский БИФМА стандарту : Внешний вид и цвет по согласованию с заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 5/ прилагается. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 20 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111190/501 | кресла | Объем | Кресло: каркас из массива бука, деревянная часть, окружающая спинку, должна быть изготовлена из 3-4 цельных деревянных частей. Основа сиденья: фанера толщиной не менее 10 мм. Сиденье: обтянуто губкой толщиной 50 мм, спинки: обтянуты губкой толщиной 30 мм плотностью не менее 30 кг/м², обиты плотной высококачественной тканью, предназначенной для обивки, плотностью не менее 0,4 кг/м². Цвет: тёмно-синий, оттенок согласован с заказчиком. Размеры: 1010 x 500 x 450 мм, глубина сиденья: 450 мм, высота сиденья от пола: 430 мм. Гарантия: не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанного товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 2/ прилагается. | "Арам" Хачатурян " дом - музей" ГНКО , город Ереван З аробян 3 | 20 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111230/501 | маленькие диваны | Объем | Мягкая мебель:  3-х местный диван, без подлокотников. Форма дивана: прямая, основной каркас: массив дерева толщиной 35\*50 мм (+- 10%), фанера толщиной не менее 10 мм или ламинированная ДСП толщиной 18 мм на ровных поверхностях. Все крепежные элементы с винтами диаметром не менее 3,5 мм и эмульсией фиксируются под давлением. Сиденья, спинки: обтянуты губкой, соответственно: толщиной 300мм, 250мм, плотностью не менее 30кг/м² и обиты плотной, толстой, высококачественной бархатной тканью, предназначенной для обивки, плотностью не менее 0,4 кг/м², состав: 100 процентный полиэстер, легко моется и износостойкая. Цвет: темно-синий, оттенок по согласованию с заказчиком. Ножки: деревянные, дважды лакированные, высота ножек: 100 мм, толщина: не менее 4 см в диаметре, диван рассчитан на нагрузку не менее 350 кг. Внешние размеры дивана составляют: 2200x900x920 мм, глубина: 650 мм, высота сиденья от пола: 440 мм, конфигурация: нераскладная, на торцах краев той части дивана, где ножки касаются пола, должны быть прикреплены накладки темного цвета, при этом толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. Реализуйте связи через гарантированные и скрытые триггеры. Гарантия: не менее 1 года.  Указанные товары должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировка, разгрузка и монтаж указанной продукции осуществляется Поставщиком. | "Арам" Хачатурян " дом - музей" ГНКО , город Ереван З аробян 3 | 2 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39111230/502 | маленькие диваны | Объем | Мягкая мебель: Двухместный диван без подлокотников, форма дивана: прямая, основной каркас: массив дерева толщиной 35\*50 мм (+- 10%), фанера толщиной не менее 10 мм или ламинированная ДСП толщиной 18 мм на ровных поверхностях. Все крепежные элементы с винтами диаметром не менее 3,5 мм и эмульсией фиксируются под давлением. Сиденья, спинки: обтянуты губкой, соответственно: толщиной 300мм, 250мм, плотностью не менее 30кг/м² и обиты плотной, толстой, высококачественной бархатной тканью, предназначенной для обивки, плотностью не менее 0,4 кг/м², состав: 100 процентный полиэстер, легко моется и износостойкая. Цвет: темно-синий, оттенок по согласованию с заказчиком. Ножки: деревянные, двойная лакировка, высота ножек: 100 мм, толщина: не менее 4 см в диаметре, диван рассчитан на нагрузку не менее 250 кг. Внешние размеры дивана: 1500x900x920 мм, глубина: 650 мм, высота сиденья: 440 мм от пола, конфигурация: нераскладная, на торцах краев той части дивана, где ножки касаются пола, должны быть прикреплены накладки темного цвета, а толщина стенок снизу должна быть не менее 8 мм. Реализуйте связи через гарантированные и скрытые триггеры. Гарантия: не менее 1 года. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж указанного товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 1/ прилагается. | "Арам" Хачатурян " дом - музей" ГНКО , город Ереван З аробян 3 | 8 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39121100/501 | столы | шт | Офисный стол LOFT, спроектированный в соответствии с эргономическими стандартами, обеспечивает долговечность и имеет экологически чистое покрытие, гарантирующее безопасное использование.  Основная конструкция представляет собой металлическую прямоугольную трубу с порошковым покрытием, с минимальной толщиной стенки 2 мм, облицовка - дубовая фанера МДФ, масляное покрытие - высококачественное двухкомпонентное покрытие из натурального сырья, предназначенное для натуральной древесины. Боковые стороны фасада отделаны дубовой древесиной. Фурнитура: салазка, замок, ключ, запор, ручка, петля, должны быть высокопрочными. Размеры стола: 1200X650,  высота: 750см. Состав стола: Запираемые и выдвижные полки: 1 запираемая полка. Разделитель стола изготовлен из органического стекла толщиной 4-5 мм, размерами: 350х1200, 350х650. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой. Гарантийный срок на указанный товар составляет 365 дней, начиная со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте (замена деталей) или товар должен быть заменен на новый в разумный срок, указанный Покупателем. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка и монтаж указанного товара осуществляется Поставщиком. Образец /рисунок 1/ прилагается. Примечание: Образец чертежа № 1 предоставлен только для общих целей и не будет являться частью какого-либо будущего контракта. | ГНКО "Музей народного искусства Ованеса Шарамбеяна" , Ереван, ул. Абовяна, дом 64 | 36 | *наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39121200/501 | таблицы | шт | Стол глянцевый МДФ, толщина 18 мм. Цвет: под дерево, по согласованию с заказчиком. Габаритные размеры: высота: 800 мм, ширина: 1500 мм, длина: 2000 мм. Ножки из МДФ цвета дерева 18 мм. Размеры: высота: 782 мм ширина: 1500 мм, Эскиз согласовывается с заказчиком заранее. Гарантийный срок составляет не менее одного года. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО «Национальная галерея Армении», г. Ереван , Арами 1 | 10 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |
|  | 39121520/501 | книжные шкафы | Объем | Весь книжный шкаф (кроме задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2000 мм (ДхШхВ). В книжном шкафу 5 полок высотой 400 мм, из которых 3 сверху закрыты двухстворчатыми дверцами из обработанного кромки, запеченного белого прозрачного стекла толщиной 5-6 мм, каждая с 3 петлями, а нижние 2 - двухстворчатые дверцы из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки изготавливаются из ламинированной ПТС толщиной 18 мм, края рабочей поверхности окантовываются пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,8-1 мм, края нерабочей поверхности окантовываются пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой, светлого цвета (кроме белого). Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Задняя часть книжного шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и ПТС. Книжный шкаф должен иметь по всему периметру каркасные ножки. Внешние размеры прямоугольной опоры, которая служит ножками, составляют 800x380x100 мм (ДxШxВ), а на торцах краев той части, которая касается пола, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки с толщиной стенки не менее 8 мм. Гарантийный срок на указанный товар составляет 365 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем.  Допустимое отклонение размеров указанных товаров составляет ±3%. Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка, разгрузка, монтаж и сборка осуществляются Поставщиком. Перед доставкой образец представляемого товара должен быть согласован с Заказчиком. Дата поставки должна быть согласована с Заказчиком. | ГНКО «Музей дружбы армянского и русского народов», К. Абовян, пл. Барекамутяна, 5 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора .* |  |  |
|  | 39131100/501 | офисные полки | шт | Сортировочные полки секционные-стеллажные, полностью металлический каркас, в сборе, размеры: 465x1359x927 мм (ШxДxВ) (±10%), Количество ящиков: 5, Внутренние размеры ящика: 48x1280x910 мм (ШxДxВ) (±10%),  Цвет: Порошковое покрытие цвета RAL 7024. Полки должны быть выдвижными, с одним общим замком и не менее чем тремя ключами. Предназначен для хранения графических работ формата А0, огнестойкий, устойчивый к ржавчине. Толщина металла не менее 2 мм. Гарантия: не менее 1 года. На этапе заключения договора наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его представителя является обязательным. Указанный товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и разгрузка указанного товара осуществляется Поставщиком. | ГНКО "Музей русского искусства" , г. Ереван, Исаакяна 38 | 1 | *При наличии соответствующих финансовых средств — в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора.* |  |  |