**Օդորակիչ**

***Ընդհանուր դրույթներ***

1. ***Ապրանքի անվանումը*** Օդորակիչ Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General
2. ***Տեխնիկական պահանջները***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **Պարամետրի անվանումը** | **Համառոտ նկարագրություն** |
| **2 Հիմնականը** | | |
| 2․1 | Աշխատանքային ռեժիմ | Սառեցում / տաքացում |
| 2․2 | Տիպը | Ինվերտոյին |
| 2․3 | Նոմինալ սառեցման հզորությունը | 6 կՎտ -ից ոչ պակաս |
| 2․4 | Տաքացման հզորությունը | 6.4 կՎտ - ից ոչ պակաս |
| 2․5 | Սառնազդակ | R32 |
| 2․6 | Արտաքին ջերմաստիճանային տիրույթը | -10-ից մինչև +45 |
| 2.7 | Խողովակատարների առավելագույն թույլատրելի երկարությունը | Մինչև 5 մ |
| 2.8 | Սնուցումը | 220Վ/50Hz |
| 2․9 | Աշխատանքներ | * Առկա օդորակիչի ապամոնտաժում * Նոր օդորակիչի տեղադրում * Թեստավորում * Գործարկում |

**Ընդհանուր պահանջներ**

-Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/;

-Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:

**Основные положения**

***1*.*Наименование товара*** — - Кондиционер Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General

***2. Технические требования***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование параметра** | **Краткое описание** |
| **2.Основное** | | |
| 2․1 | Режим работ | Охлаждение/обогрев |
| 2․2 | Тип | Инверторный |
| 2․3 | Номинальная мощность охлаждения | Не менее 6 кВт |
| 2․4 | Номинальная мощность обогрева | Не менее 6.4 кВт |
| 2․5 | Хладагент | R32 |
| 2․6 | Диапазон внешних температур | С -100 до + 450 |
| 2.7 | Максимальная допустимая длинна труботрассы | До 5м |
| 2.8 | Питание | 220Վ/50Hz |
| 2․9 | Работы | * Демонтаж существующего кондиционера * Установка нового кондиционера * Тестирования * Запуск |

**Общие требования**

- на этапе исполнения договора гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или представителя последнего /если применимо/;

- Товар должен быть новым в заводской упаковке.