|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Անվանում /Name** | **Տեխնիկական բնութագիր** | **Technical specification** | **Техническая спецификация** | **Ք-կ / Q-ty** |
| ***1*** | **Ունիվերսալ վիրահատական սեղան էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով)**  **Universal operating table (electric) with orthopedic attachment**  **Универсальный операционный стол (электрический) с ортопедическим креплением** | Ունիվերսալ վիրահատական սեղան (էլեկտրական) օրթոպեդիկ կցորդով  Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից  Ոչ պակաս քան 4 անիվների առկայություն  Կենտրոնական արգելակի (ոտնակի տեսքով) առկայություն  Ռենտգենյան ճառագայթների թափանցելիություն ամբողջ սեղանի երկարությամբ  Սեղանի մակերեսի երկարությունը` ոչ պակաս քան 2100 մմ ± 100 մմ  Սեղանի մակերեսի լայնությունը` ոչ պակաս քան 550 մմ ± 20 մմ  Սեղանի նվազագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 730 մմ ± 50 մմ  Սեղանի առավելագույն բարձրությունը` ոչ պակաս քան 980 մմ ± 50 մմ  Հորիզոնական և երկայնական շարժումն ոչ պակաս քան՝ 330 մմ ± 30 մմ  Շարժումը (Backboard upwards/downwards)՝ ոչ պակաս քան 70°/10°  Տրենդելենբուրգ՝ ոչ պակաս քան -25°/+25°  Սեղանի թեքում (ձախ / աջ)՝ ոչ պակաս քան 15 աստիճան  Գլխային հատվածի թեքում (Tilit ՝ ոչ պակաս քան 40° / 90°  Ոտքերի հատվածի շարժումը (վերև / ներքև)՝ 15° / 90°  Ոտքերի հատվածի թեքումը՝ ոչ պակաս քան 90°  Երիկամային կամրջակի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս քան 110մմ  Օրթոպեդիկ տրակցիոն կցորդ  Սնուցում՝ 220Վ, 50/60 Հց  Լրակազմ և պարագաներ  Տեղադրում և մեկնարկ  Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված  Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրթոպեդիկ կցորդ `բոլոր տեսակի օրթոպեդիկ գործողությունների հետ աշխատելու համար + ունիվերսալ գործողություններ) և այլն:  Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  Որակի վկայականներ (առկայություն)  ISO13485 կամ համարժեք  CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | Universal operating table (electric) with orthopedic attachment  All metal parts are made of stainless steel.  Availability of not less than 4 wheels  Availability of a central brake (in the form of a foot)  The permeability of X-rays along the entire length of the table  The length of the table surface is not less than 2100 mm ± 100 mm  The width of the table surface is not less than 550 mm ± 20 mm  Minimum table height: not less than 730 mm ± 50 mm  Maximum table height: not less than 980 mm ± 50 mm  Horizontal and longitudinal movement not less than 330 mm ± 30 mm  Movement (Backboard upwards / downwards): not less than 70°/10°  Trendelenburg: not less than -25°/+25°  Leaning table (left / right) not less than 15 degrees  Head bend (Tilit) not less than 40° / 90°  Movement of the legs (up / down): 15° / 90°  The inclination of the legs is not less than 90°  Kidney bridge elevation not less than 110mm  Power supply: 220 V, 50/60 Hz  Set and accessories:  Installation and start-up  On site staff training  User manual in armenian or in english or in russian  Equipment must be new, unused  The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation (orthopedic attachment for working with all types of orthopedic operations + universal operations), etc.  Warranty not less than 24 months  Quality Certificates (Availability):  ISO13485 or equivalent  CE Mark (Directive 93/42 / EEC) or FDA or equivalent | Универсальный операционный стол (электрический) с ортопедическим креплением  Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.  Наличие не менее чем 4 колес  Наличие центрального тормоза (в виде ножки)  Рентгенопрозрачность стола по всей длине  Длина поверхности стола составляет не менее чем 2100 мм ± 100 мм  Ширина поверхности стола составляет не менее чем 550 мм ± 20 мм  Минимальная высота стола: не менее чем 730 мм ± 50 мм  Максимальная высота стола: не менее чем 980 мм ± 50 мм  Горизонтальное и продольное перемещение не менее чем 330 мм ± 30 мм  Перемещение (задняя панель вверх /вниз): не менее чем 70°/10°  Тренделенбург: не менее чем -25°/+25°  Наклон стола (влево/вправо) не менее чем 15 градусов  Изгиб головы (наклон) не менее чем 40°/90°  Движение ног (вверх/вниз): 15°/90°  Наклон ножек составляет не менее чем 90°  Движение почечного моста вверх не менее чем 110 мм  Питание 220В/50Гц  Комплектация и акссесуары:  Установка и пуско-наладочные работы  Обучение персонала на месте  Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках  Оборудование должно быть новым, неиспользованным  Система должна включать в себя все необходимые принадлежности, необходимые для полноценной работы (ортопедическая насадка для работы со всеми видами ортопедических операций + универсальные операции) и т.д.  Гарантия не менее чем 24 месяцев  Сертификаты качества (наличие)  ИСО 13485 или эквивалент  CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент | 1 |

* **Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատասախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները:**

**● Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի**

**վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից**

**երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ**