***Էներգախնայող LED լուսատու***

Տեսակը – LED լուսարձակ փողոցային

Հզորությունը – 50Վտ

Վիճակը – նոր և աշխատող

Երաշխիքը – 365 օրացույցային օր

Կորպուս – դյուրալյումինե

Լուսային հոսքը – 5600Lm

Գունային ջերմաստիճանը – 6500 kelvin

Պաշտպանության աստիճանը – IP65

Շահագործման ջերմաստիճանը - -400C + 500C

Շրջանակի գույնը – սև կամ մոխրագույն

Ամրացումը - 42-50մմ սյան վրա

Հավաքածուն – ամբողջական

Աշխատանքային ժամը – 35000ժ

***Ապրանքի նկարը ներկայացված է ստորև:***

Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ:

Ապրանքների ձեռքբերման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2025թ.-ի հունիսի 16-ը:

Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացույցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)** | **անվանումը** |  | | | | | **դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\*** | | | | | | | | |
|  |  |  | **հունվար** | **փետրվար** | **մարտ** | **ապրիլ** | **մայիս** | | **հունիս** | **հուլիս** | **օգոստոս** | **սեպտեմբեր** | **հոկտեմբեր** | **նոյեմբեր** | **դեկտեմբեր** | **Ընդամենը** |
| 1 | 31531300 | Էներգախնայող LED լուսատու |  |  |  |  |  | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |





***Энергосберегающая светодиодная лампа***

Тип – светодиодный уличный фонарь

Мощность – 50 Вт

Состояние - новое и рабочее

Гарантия – 365 календарных дней

Корпус - дюралюминий

Световой поток – 5600Lm

Цветовая температура – ​​6500 кельвинов.

Степень защиты – IP65

Рабочая температура - -400С + 500С

Цвет рамки – черный или серый

Крепление - на столбик 42-50мм

Коллекция - полная

Рабочее время - 35000ч

***Изображение продукта показано ниже.***

Поставщик также должен предоставить информацию о марке, производителе, модели и торговом наименовании товара.

Срок приобретения товара устанавливается с момента подписания договора до 16 июня 2025 года.

Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 365 календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки продукции Покупателем. В случае выявления недостатков поставляемого товара в течение гарантийного срока Продавец обязан устранить недостатки за свой счет в разумный срок, установленный Покупателем.

**ГРАФИК ОПЛАТЫ\***

драм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Продукт:** | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **Оплату услуги предусматривается произвести в 2025г., по месяцам, в том числе[[1]](#footnote-1)\*\*** | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Всего** |
| 1 | 31531300 | Энергосберегающая светодиодная лампа |  |  |  |  |  | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |





1. \*\* *В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.* [↑](#footnote-ref-1)