**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀդրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[1]](#footnote-1) | չափման միավորը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը\*\* |
|  | 09132100/3 | Բենզին պրեմիում | Պրեմիում բենզին արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային: Սպասարկումը Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: | լիտր |  |  | 606 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 09132200/2 | Բենզին ռեգուլյար | Ռեգուլյար բենզին, Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված  «Ներքին այրման շարժիչային բենզինների տեխնիկական կանոնակարգի»:  Մատակարարումը կտրոնային: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: | լիտր |  |  | 600 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПОК\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | промежуточный код, предусмотренный планом  закупок по классификации  ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | Цена единицы/ драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[2]](#footnote-2)\*\* |
|  | 09132100/3 | Бензин премиум | Внешний вид бензина высшего качества: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 95, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 °С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола-3%, этанола-5%, изопропилового спирта-10%, изобутилового спирта-10%, трет-бутилового спирта-7%, эфиров (С5 и выше)-15%, других окислителей - 10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно Постановлению Правительства Республики Армения от 2004 года «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному Постановление от 11 ноября 2011 г. № 1592-Н. Поставка по купону. Обслуживание в Ереване и всех регионах Республики Армения. | литр | 530 | 321180 | 606 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, |
|  | 09132200/2 | Бензин регуляр | Бензин регулярный, внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 0 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола-3%, этанола-5%, изопропилового спирта-10%, изобутилового спирта-10%, трет-бутилового спирта-7%, эфиров (С5 и выше)-15%, других окислителей - 10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно Постановлению Правительства Республики Армения 2004 г. «Технический регламент на двигатели внутреннего сгорания Бензин», утвержденный постановлением от 11 ноября 2011 г. № 1592-Н.  Поставка по купону: купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки и должны обслуживаться в Ереване и всех регионах Армении. | литр | 500 | 300 000 | 600 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)