**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի**/** товара | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  Драм РА | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 31521570 | Լուսատու Светильник | Լուսադիոդային, շրջանակի գույն- սպիտակ, գունային ջերմաստիճան 4000Կ, սպառման հզորություն -72Վտ, լուսային հոսք 5000լմ, չափսեր- 180x1200x19, պաշտպանվածության աստիճանը IP40:  Светодиодная, цвет корпуса- белый, цветовая температура 4000К, потребляемая мощность-72Вт, световой поток 5000лм, размеры 180x1200x19, степень защиты IP40. | Հատ  шт | 400 | 2800000 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 40 календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | 31521570 | Լուսատու  Светильник | Արդյունաբերական, Լուսատուի հզորությունը 100վտ, Գույնի ջերմաստիճանը 5000K, Լույսաին (ԵxԲxԼ) հոսքը 11200լմ, Լարում 170÷270 Վ, Պաշտպանության աստիճանը IP65, Ընդհանուր չափերը 1000÷1100x70÷80x70÷80 մմ, Մոնտաժման տեսակը՝ կախովի, Ջերմաստիճանի միջակայքը -20÷+40о С, Քաշը նվազագույնը 2,5 կգ, Հաճախականությունը 50 Հց, Ծառայության ժամկետը նվազագույնը 100000 ժ Լուսացիրի տեսակը - Թափանցիկ պոլիկարբոնատ, Առավելագույն հզորության պաշտպանություն-այո, Կարճ միացման պաշտպանություն-այո, Ելքային լարման գերազանցումից պաշտպանություն-այո:  Промышленные, Мощность светильника 100Вт, Цветовая температура 5000К, Световой поток 11200Лм, Напряжение 170÷270 В, Степень защиты IP65, Габаритные размеры (ДxВxШ) 1000÷1100x70÷80x70÷80 мм, Тип монтажа Подвесной, Диапазон температур -20÷+40 оС, Вес минимум 2,5 кг, Частота 50 Гц, Срок службы минимум 100000 ч,Тип рассеивателя - Прозраный поликабонат, Защита от превышения максимальной мощности - есть, Защита от короткого замыкания - есть, Защита от превышения выходного напряжения - есть. | հատ  шт | 300 | 3900000 |
| 3 | 31521260 | Լամպ Лампа | Շիկացման, գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27: Накаливания, шарообразный, с прозрачным стеклом, 25Вт, 12В, цоколь- E27. | Հատ  шт | 100 | 36000 |  |
| 4 | 31521210 | Լամպ Лампа | Լուսադիոդային, ցոկոլ-Е27, 220Վ (AC/DC), 4000 կելվին, 15Վտ: Светодиодная, цоколь-Е27, 220 В (AC/DC), 4000К, 15Вт. | Հատ  шт | 2200 | 946000 |  |  |
| 5 | 31521210 | Լամպ Лампа | Լուսադիոդային, ցոկոլ-Е27, 220Վ, 4000 կելվին, 20Վտ, լուսային հոսք ոչ պակաս 1800լմ: Светодиодная, цоколь-Е27, 220 В, 4000К, 20Вт, световой поток не менее 1800лм. | Հատ  шт | 1000 | 500000 |  |
| 6 | 31521230 | Լամպ Лампа | Լուսադիոդային, ցոկոլ-Е27, 220В, գունային ջերմաստիճան ≥4000Կ, հզորություն-65Վտ, աշխատանքային ջերմություն -250С÷ +500С, լուսային հոսք- 5200լմ:  Светодиодная, цоколь-Е27, 220В, цветовая температура ≥4000К, мощность-65Вт, рабочая температура -250С÷ +500С, световой поток- 5200лм. | Հատ  шт | 200 | 700000 |  |
| 7 | 31521240 | Լամպ Лампа | Լուսադիոդային, ցոկոլ-Е27, 220Վ, գունային ջերմաստիճան ≥4000Կ, հզորություն-85Վտ, աշխատանքային ջերմություն -250С÷ +500С, լուսային հոսք՝- 6800լմ:  Светодиодная, цоколь-Е27, 220В, цветовая температура ≥4000К, мощность-85Вт, рабочая температура - 250С÷+500С, световой поток 6800лм. | Հատ  шт | 200 | 960000 |  |
| 8 | 31681700 | Տուփ  коробка | Բաշխիչ, մետաղ (կլոր) Ф - 150 մմ, խորությունը 80÷ 100 մմ 4 ելքերով ¾”:  Распределительный металический (круглый) Ф - 150мм, глубина 80÷100мм с 4 выходами ¾ ”. | Հատ  шт | 200 | 196000 |  |
| 9 | 31512350 | Փայլատակող լիցքաթափմամբ ազդանշանային լամպ  Лампа сигнальная-тлеющего разряда | Տիպը՝ ՏԼԶ-3-2; Ցոկոլի տիպը՝ b15s; Փայլատակման գույնը՝ կանաչ; Բալոնի տրամագիծը՝ 15,6մմ; Երկարությունը՝ 41,5մմ; 220Վ (AC/DC), 3մԱ; Հաճախականությունը՝ 50÷10000 Հց;  Тип:ТЛЗ-3-2; Тип цоколя: b15s; Цвет свечения: зеленый; Диаметр баллона 15,6мм, Длина: 41,5мм, 220В (AC/DC), 3мА.Частота (50÷10000)Гц. | Հատ  шт | 20 | 12000 |  |
| 10 | 31521570 | Լուսատու  Светильник | Հզորությունը 20Վտ, պաշտպանության աստիճանը՝ IP65/ IP67, լուսադիոդային, պայթապաշտպանված, լուսային հոսքը 1800÷2400Լմ, գունային ջերմաստիճանը 5000÷6000Կ, ДБП-09-20-001 կամ համարժեքը Алмаз 20 1Ех  Գործողության երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս  Мощность 20Вт, степень защиты IP65/IP67, светодиодный, взрывозащищенный, световой поток, 1800÷2400 Лм, цветовая температура, 5000÷6000 К, ДБП-09-20-001 или аналог Алмаз 20 1Ех Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. | Հատ  шт | 40 | 2336000 |  |
| 11 | 31211221 | Անջատիչ Выключатель | Միաստեղնանի, արտաքին տեղակայման, 220Վ, 10Ա  Одноклавишный, внешней установки, 220В, 10А | Հատ  шт | 40 | 32000 |  |  |
| 12 | 31684400 | Վարդակ  Розетка | Վարդակ խրոցակի, հերմետիկ, արտաքին տեղակայման, 10Ա, 220Վ Розетка штепсельная герметичная для наружной установки, 10А, 220В | Հատ  шт | 40 | 72000 |  |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**Дополнительные условия**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, բացառությամբ 8,11,12 չափաբաժինների մյուս ապրանքները պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ.,

Товары должны быть новыми, неиспользованными, кроме 8,11,12 лотов остальные товары должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Год изготовления товаров должен быть с 2024 года.

1. 9-րդ չափաբաժնում կամ համարժեքը տերմինը չի կիրառվել հիմք ընդունելով ՌԱԲ 3664 առ 04.09.2024թ. զեկուցագիրը:

В лоте 9 «или аналог» термин не использовался на основании письмо от 04.09.2024г ОРБ

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.

1. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

Допустимый срок нарушения-10 календарных дней

1. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов действующих на ААЭК

1. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
2. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов
3. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

Представитель ответственного отдела В. Манукян.Тел. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)