**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Մատակարարման/Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44322530 | **Կցորդիչ մալուխային**  Муфта кабельная | Կցորդիչի տեսակը՝ - միացնող (մալուխային կցորդիչ լցնովի) 3m շարքի, Աշխատանքային լարումը, մինչև 0.6-1(կՎ). Մեկուսիչի նյութը՝ պլաստմասա. Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ լցովի. Երկկոմպոնենտային, Կոմպլեկտավորում KSM բլոկով. Երկկոմպոնենտ պոլիմերային կոմպաունդի հետ միասին (պոլիուրեթանային). Երկարությունը – 370±2 մմ:  Տրամագիծը – 76±2 մմ։  Тип муфты -соединительная кабельная муфта заливная серии 3M. Рабочее напряжение, до 0.6-1(кВ). Материал изоляции: Пластмасса. Технология монтажа : Заливная. Двухкомпонентный. Комплектация с блоком соединителей КСМ. Вместе с двухкомпонентным полимерным компаундом (полиуретан). Длина – 370±2 мм. Диаметр – 76 ±2 мм. | Հատ  Шт | 5 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում**  **В течение 30 дней с момента заключения договора** |
|  | 44322530 | **Կցորդիչ մալուխային**  Муфта кабельная | Կցորդիչի տեսակը՝ - միացնող (մալուխային կցորդիչ լցնովի) 3m շարքի, Աշխատանքային լարումը, մինչև 0.6-1(կՎ) .Մեկուսիչի նյութը՝ պլաստմասա.Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ լցովի. Կոմպլեկտավորում KSM բլոկով. Երկկոմպոնենտ պոլիմերային կոմպաունդի հետ միասին (պոլիուրեթանային)  Երկարությունը 319±2 մմ: Տրամագիծը 63±2մմ։  Тип муфты.соединительная кабельная муфта заливная серии 3M. Рабочее напряжение, до 0.6-1(кВ)  Материал изоляции : Пластмасса. Технология монтажа:  Заливная Комплектация с блоком соединителей КСМ.Вместе с двухкомпонентным полимерным компаундом (полиуретан) Длина 319±2 мм. Диаметр 63±2 мм. | Հատ  Шт | 5 |
|  | 44163300 | **Մետաղափողրակ**  Металлорукав | Հերմետիկ, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, ø32-40մմ, Նվազագույն երկարությունը 50մ  Герметичный , в ПВХ изоляции, ø32-40мм. Mинимальния длина 50м | Մ  м | 50 |  |  |
|  | 44141100 | **Խողովակ**  Труба | Ծալքավորված, հողի տակ մալուխի մոնտաժման համար, փափուկ, ՊՎՔ նյութից, ներքին տրամագիծը 50÷70մմ, նվազագույն երկարությունը 10մ:  Гофрированная, для прокладки кабеля под землей, гибкая, с металлической протяжкой, материал ПВХ, внутренний диаметр 50÷70мм. минимальная длина 10м. | Մ  м | 120 |  |  |

**Ծանոթություն.**

1.Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,1-ին,2-րդ չափաբաժինները պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

Մալուխները և հաղորդալարերը- փորձարկման արդյունքների և երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով: Արտադրման տարեթիվը 2024թ.ից սկսած:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն – չի պահանջվում:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6. Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան, հեռ. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми,1,2 лоти должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Кабели и провода- с указанием результатов испытаний и гарантийных обязательств. Дата изготовления начиная 2024г.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.

6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС.

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов.

8.Менеджер по контракту А.Мелконян,Тел. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)