Հոլովակավոր աթոռ ոտքերը հինգ թևանի երկաթյա խաչուկով, արմնկակալները և թիկնակը մետաղյա հիմքով պլաստմասե երեսպատումով, բարձրացնող իջնող, ճոճվող մեխանիզմը՝ պարտադիր:

Նստատեղը առնվազն 1,5սմ հաստության ֆաներայով և առնվազն 35 խտության սպունգով պաստառված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի խորությունը մինջև թիկնակ առնվազն 49սմ, լայնությունը՝ առնվազն 50սմ, թիկնակի բարձրությունը նստատեղից առնվազն 69սմ, թիկնակի լայնությունը՝ առնվազն 45 սմ: Թիկնակի երեսպատումը՝ ցանցավոր կտոր, ստորին հատվածը՝ անատոմիկ գոգավորությամբ:

Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի

Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի

Поворотное кресло с пятилучевой металлической крестовиной; подлокотники и спинка с металлическим каркасом, облицованные пластиком. Обязательно наличие механизма регулировки высоты и качания.

Сиденье обито высококачественной тканью, внутри поролон плотностью не менее 35 и фанера толщиной не менее 1,5 см. Глубина сиденья (от переднего края до спинки) не менее 49 см, ширина — не менее 50 см. Высота спинки от сиденья — не менее 69 см, ширина спинки — не менее 45 см. Обивка спинки выполнена из сетчатой ткани, нижняя часть имеет анатомическую вогнутость.

Цвет: в соответствии с требованиями заказчика

Гарантийный срок: не менее 1 года