**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը[[1]](#footnote-1) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Բարձրախոս | Անալոգային խառնիչ վահանակ, առնվազն 12 ալիք, 3-շերտավոր հավասարեցնող յուրաքանչյուր ալիքի համար, առնվազն 6 XLR/4 Jack mono մուտքեր, առնվազն 2 Jack/RCA ստերեո գծի մուտքեր, XLR/Jack ստերեո ելք, Jack ստերեո կառավարման սենյակի ելք, Կոմպրեսոր 1-4 ալիքով, Fx Send, Aux Send, Ականջակալների ելք, Ոտքի անջատիչ, PRO DSP FX 16 նախադրյալներով, Ստերեո ձայնագրում և նվագարկում USB պորտի միջոցով, AUX ելք, BUS ելք, Ամուր մետաղական շասսի, Արտաքին ունիվերսալ էլեկտրամատակարարում:  Առնվազն Դ դասի ուժեղացուցիչ (Bi-Amplification), Բարձրախոսներ 4 հատ դահլիճի 4 անկյուններում մեկական տեղադրելու (կախելու) համար, LF 10" (2.5" ձայնային կծիկ), HF 1" (1.75" ձայնային պարույր), Հզորությունը 2100 Վտ և ավելին, հաճախականության միջակայքը 50 Հց -ից 40 կՀց, Ճնշում 130-ից 200 դԲ, Horn 100°x60°, XLR, Jack մուտքեր, XLR ելք, Կոնվեկցիոն սառեցում, Bass Motion Control ֆունկցիա, Կոմպոզիտային պոլիպրոպիլենային մարմին, եռոտանի վրա կասեցման և տեղադրման հնարավորություն, ինչպես նաև պատին կախելու հնարավորությամբ։ Չափերը՝ 572x330x310 մմ - 800x600x570; Քաշը՝ 15,8 կգ-ից 26,1-կգ:  90մ․ լար իր միացման գլխիկներով։ Տեղադրումով, միացումներով և 1 տարի երաշխիքով։ | հատ | 1 | Մ. Արագածոտն, Հ. Անտառուտ, 1-ին փող․, 7-րդ նրբ․ շ․49 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-ից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | Խոսափող | Խոսափողի տեսակը՝ անլար  Հաճախականության արձագանքը - 2404 - 2478 ՄՀց  Միկրոֆոնի գործարկման ժամանակը` մինչև 20-40 ժամ  Աղմուկ - 59 դԲ  Միակցիչի տեսակը - USB  Չափերը - 45,5 x 224,5 x 42,5 մմ – 50x230x43 մմ,  Տեղադրումով, միացումներով և 1 տարի երաշխիքով։ | հատ | 1 | Մ. Արագածոտն, Հ. Անտառուտ, 1-ին փող․, 7-րդ նրբ․ շ․49 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-ից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | Բարձրախոս | Ձայնային գործառույթներ.  Բարձր հաճախականության (HF) կարգավորում  Ցածր հաճախականության (LF) կարգավորում,  Bluetooth (մինչև 10-20 մետր հեռավորություն), USB Type-A (միացնող ֆլեշ կրիչներ)  RCA աուդիո մուտքագրում × 2 և ավելին,  Մուտքային մինի խցիկ 3,5-4,5 մմ  Աուդիո ելք  Երաժշտություն նվագարկում USB-ից  Ձևաչափ՝ 2.1 (սուբվուֆեր + 2 առջևի բարձրախոս)  Առջևի բարձրախոսներ - 3 ժապավեն  Գործի նյութը՝ պլաստիկ  Բարձրությունը՝ 1050-1550 մմ  Խորությունը՝ 390-500 մմ  Ներկառուցված DJ վահանակ  LED լույսի վահանակ  Միջին վարորդներ՝ 2 x 177,8 մմ  Ժեստերի նկատմամբ զգայուն ապարանջան  Օգտագործողի արագ ուղեցույց  Հոսանքի լարը: 1 տարի երաշխիքով։ | հատ | 1 | Մ. Արագածոտն, Հ. Անտառուտ, 1-ին փող․, 7-րդ նրբ․ շ․49 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-ից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[2]](#footnote-2)\*\* |
| 1 | Оборудование для зала | Аналоговый микшерный пульт, не менее 12 каналов, 3-полосный эквалайзер для каждого канала, не менее 6 моновходов XLR/4 Jack, не менее 2 линейных стереовходов Jack/RCA, стереовыход XLR/Jack, выход стереоаппаратуры Jack, компрессор с 1–4 каналами, посыл на эффекты, посыл на дополнительные сигналы, выход на наушники, ножной переключатель, PRO DSP FX с 16 пресетами, стереозапись и воспроизведение через порт USB, выход AUX, выход BUS, прочный металлический корпус, внешний универсальный блок питания.  Усилитель не ниже класса D (Bi-Amplification),  4 колонки, которые будут размещены (подвешены) в каждом из 4 углов зала` динамики НЧ 10" (звуковая катушка 2,5"), ВЧ 1" (звуковая катушка 1,75"), мощность 2100 Вт и более, диапазон частот от 50 Гц до 40 кГц, давление от 130 до 200 дБ, рупор 100°x60°, XLR, входы Jack, выход XLR, конвекционное охлаждение, функция Bass Motion Control, корпус из композитного полипропилена, возможность крепления на штатив и монтажа, а также возможность настенного крепления. Размеры: 572x330x310 мм- 800x600x570; Вес: от 15,8 кг до 26,1 кг.  90м. Провод с соединительными головками. С установкой, подключением и гарантией 1 год. | Шт. | 1 | О. Арагацотн, С. Антарут, 1-я ул., 7-й переулок ст.49 | В течение 20-30 календарных дней с момента подписания договора |
| 2 | Микрофон | Тип микрофона: беспроводной  Частотная характеристика - 2404 - 2478 МГц  Время работы микрофона: до 20-40 часов  Шум - 59 дБ  Тип разъема - USB  Размеры - 45,5 x 224,5 x 42,5 мм – 50x230x43 мм,  С установкой, подключением и гарантией 1 год. | Шт. | 1 | О. Арагацотн, С. Антарут, 1-я ул.,7-й переулок ст.49 | В течение 20-30 календарных дней с момента подписания договора |
| 3 | Спикер | Голосовые функции:  Настройка высоких частот (HF)  Регулировка низких частот (НЧ),  Bluetooth (до 10-20 метров), USB Type-A (подключение флеш-накопителей)  Аудиовход RCA × 2 и более,  Вход мини-джек 3,5-4,5 мм  Аудиовыход  Воспроизведение музыки с USB  Формат: 2.1 (сабвуфер + 2 фронтальных динамика)  Передние динамики - 3 полосы  Материал корпуса: пластик  Высота: 1050-1550 мм  Глубина: 390-500 мм  Встроенный диджейский пульт  Светодиодная панель  Среднечастотные динамики: 2 x 177,8 мм  Браслет, чувствительный к жестам  Краткое руководство пользователя  Шнур питания: гарантия 1 год. | Шт. | 1 | О. Арагацотн, С. Антарут, 1-я ул., 7-й переулок ст.49 | В течение 20-30 календарных дней с момента подписания договора |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)