### **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

\_\_\_\_ наименование участника \_\_\_\_\_\_\_, в качестве участника в рамках процедуре закупки под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Наименование** | **Технические характеристики и стандарты** | | |
| Определяется приглашением на процедуру | предложенной от \_\_\_\_\_наименование участника\_\_\_\_ | |
| “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Рабочий стул | Рабочий стул  Металлический каркас рабочего стула должен быть изготовлен из полых овальных металлических трубок сечением 30X15 X 2,0 мм. Сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, зачищены и покрыты высококачественной черной порошковой краской.  Размеры стула  От земли до сиденья: 49 см,  От земли до верха спины: 83 см,  Ширина сиденья и спинки: 49 см,  Глубина сиденья до спинки: 42 см,  Высота спинки: 30см,  Спинка и задняя часть сиденья изготовлены из пластиковых оболочек, заполненных мебельным поролоном толщиной 25 мм и плотностью 2,5 кг/м3, обтянутых высококачественной, прочной и износостойкой тканью черного цвета.  К ножкам металлического каркаса следует прикрепить пластиковые заглушки из полиэтилена толщиной 2 мм для стенок и 4 мм для части, которая опирается на землю.  Все соединения должны быть выполнены с помощью винтов. |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя) подпись

М. П․